[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=KOBRA	16
nan=Roboty elektryczne - panele fotowotaiczne 
cr=0
pe=3
pm=stan	element
pd=stanu	elementu
mm=stany	elamenty
md=stanów	elementów
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	5	0	5	0
own=3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
wan=PLN

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI
ni=Gmina Tarnowo Podgórne
ai=ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
nb=Gmina Tarnowo Podgórne 
ab=Gmina Tarnowo Podgórne
br=Roboty elektryczne - panele fotowotaiczne 


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=243.8265

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Konstrukcja pod panele 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=25

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=optymizer dla panela fotowoltaiki 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=25

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=optymizer dla panela fotowoltaiki 
id=	2
jm=kpl	090
ce=0
il=25

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Panel fotowoltaiczny monochromatyczny 365Wp 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=25

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Złączki + przewody LY 16mm 
id=	2
jm=kpl	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=INVERTER 9,0kW 
id=6801599	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=aparat DC 
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Rozdzielnia RPV 
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Uchwyty  izolacyjne do mocowania przewodów 
id=7543399	2
jm=szt	020
ce=0
il=24.3

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Kanały inst.z PVC - naścienne KI 9040.1 
id=7583599	2
jm=m	040
ce=0
il=20.8

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Osprzęt do kanałów inst.produkcji kraj.PVC 
id=7583699	2
jm=szt	020
ce=0
il=13.6

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Przewody kabelkowe YDY 5x6 mm 
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
il=9.36

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Drabinki kablowe systemu "D" 
id=8322599	2
jm=m	040
ce=0
il=5

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego 
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0
il=132.3

[RMS ZEST 16]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147

[POZYCJA]
id=179
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Montaż podkonstrukcji paneli fotowoltaicznych
nu=1
ob=25
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1
np=0
il=25
wa=0

[RMS 2]
nz=1
np=1
il=25
wa=0

[POZYCJA]
id=193
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Montaż paneli fotowoltaicznych
nu=2
ob=25
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.9
np=0
il=47.5
wa=0

[RMS 5]
nz=1
np=1
il=25
wa=0

[POZYCJA]
id=180
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Montaż optymizerów paneli fotowoltaicznych
nu=3
ob=25
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1
np=0
il=25
wa=0

[RMS 3]
nz=1
np=1
il=25
wa=0

[POZYCJA]
id=181
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Połączenia niskoprądowe paneli fotowoltaicznych
nu=4
ob=25
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1
np=0
il=25
wa=0

[RMS 4]
nz=1
np=1
il=25
wa=0

[POZYCJA]
id=182
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 508-0401-18-00	 508	0401-18	00	1
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących wraz z konfiguracją
nu=5
ob=1
jm=aparat	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=85.95
np=0
il=85.95
wa=0

[RMS 7]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=183
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 508-0402-01-00	 508	0402-01	00	1
na=Mocowanie na gotowym podłożu, bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparatów o masie: do 2,5 kg - 2 otwory mocujące
nu=6
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.8145
np=0
il=1.8145
wa=0

[RMS 8]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=184
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 508-0402-01-00	 508	0402-01	00	1
na=Mocowanie na gotowym podłożu, bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparatów o masie: do 2,5 kg - 2 otwory mocujące
nu=7
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.955
np=0
il=0.955
wa=0

[RMS 9]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=185
pd=MRRiB	ZAL1	 005-0111-03-00	 005	0111-03	00	1
na=Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm -podłoże betonowe
nu=8
ob=20
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.683
np=0
il=13.66
wa=0

[RMS 11]
nz=1.04
np=1
il=20.8
wa=0

[RMS 12]
nz=0.68
np=1
il=13.6
wa=0

[RMS 15]
nz=5.4
np=1
il=108
wa=0

[RMS 16]
nz=2.5
np=0
op=M
il=20
wa=0

[POZYCJA]
id=186
pd=MRRiB	ZAL1	 005-1105-01-00	 005	1105-01	00	1
na=Drabinki kablowe proste, narożne, przykręcane, redukcyjne - sposób montażu - przykr.do got.otworów, o szer.do 200 mm
nu=9
ob=5
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.141
np=0
il=0.705
wa=0

[RMS 14]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 16]
nz=2.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=187
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Instalacja połączeń wyrównawczych
nu=10
ob=2
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1
np=0
il=2
wa=0

[RMS 6]
nz=2
np=1
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=188
pd=MRRiB	ZAL1	 005-0206-03-00	 005	0206-03	00	1
na=Przewody kabelkowe układane n.t.,na podłożu betonowym, o łącznym przekroju żył: ponad 12,5 do 30 mm2
nu=11
ob=9
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.428
np=0
il=3.852
wa=0

[RMS 10]
nz=2.7
np=1
il=24.3
wa=0

[RMS 13]
nz=1.04
np=1
il=9.36
wa=0

[RMS 15]
nz=2.7
np=1
il=24.3
wa=0

[RMS 16]
nz=2.5
np=0
op=M
il=9
wa=0

[POZYCJA]
id=189
pd=MRRiB	ZAL1	 005-1301-02-00	 005	1301-02	00	1
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 3-fazowego
nu=12
ob=3
jm=pomiar	108
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.76
np=0
il=5.28
wa=0

[POZYCJA]
id=190
pd=MRRiB	ZAL1	 005-1303-03-00	 005	1303-03	00	1
na=Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 3-fazowy  -  pierwszy pomiar
nu=13
ob=1
jm=pomiar	108
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.83
np=0
il=0.83
wa=0

[POZYCJA]
id=191
pd=MRRiB	ZAL1	 005-1303-04-00	 005	1303-04	00	1
na=Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 3-fazowy  -  każdy następny pomiar
nu=14
ob=2
jm=pomiar	108
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=0.58
mn=2
np=0
il=2.32
wa=0

[POZYCJA]
id=192
pd=MRRiB	ZAL1	 005-1302-04-00	 005	1302-04	00	1
na=Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 5-żyłowy
nu=15
ob=2
jm=odc	101
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 1]
nz=1.98
np=0
il=3.96
wa=0

