[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=KOBRA	16
nan=PRZYŁĄCZA SANITARNE 
cr=0
pe=3
pm=stan	element
pd=stanu	elementu
mm=stany	elamenty
md=stanów	elementów
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	5	0	5	0
own=3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
wan=PLN

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
ni=Gmina Tarnowo Podgórne
ai=62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115
nb=Gmina Tarnowo Podgórne 
ab=Gmina Tarnowo Podgórne
br=PRZYŁĄCZA SANITARNE 
cpv=45212300-9


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=161.6478631

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Druty stalowe okrągłe miękkie 2,0-6,0 mm 
id=1122220	2
jm=kg	033
ce=0
il=24

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Podchloryn sodowy 
id=1410800	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.5
pr=ICB_S

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Taśma z polietylenu lokalizacyjna 
id=1561420	2
jm=m	040
ce=0
il=42.8

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Piaski do nawierzchni drogowych naturalne 
id=1601700	2
jm=m3	060
ce=0
il=110.26302

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Beton zwykły C12/15 (B 15) 
id=2370604	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.1575

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0111

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Krawędziaki igl.-nasycone kl.II dł.2,4-3,6 
id=2641611	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Woda przemysłowa z rurociągu 
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
il=7.06

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Rura osłonowa DN65 
id=5000382	2
jm=m	040
ce=0
il=1.56

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S SN8 ścianka lita dn 160 mm 
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
il=6.12

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Rura PE-SDR 11 (gaz0,4 woda1,0MPa) 40 mm 
id=5603043	2
jm=m	040
ce=0
il=42.84

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Kształtka przyłączeniowa wodomierza DN25 
id=5610999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Przej.szczel.z PVC przez śc.do 200mm/160mm 
id=5614802	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Przepust wodoszczelny d=65 
id=5614802	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Kolana PE elektroop.1,0MPa 90°/woda/ 40 mm 
id=5627024	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Przejście PE/stal 40/32 
id=5627024	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Filtr siatkowy DN32 
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Zawór antyskażeniowy BA DN32 
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Zawór kulowy DN32 
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=3
pr=ICB_S

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Zasuwa do przyłączy domowych 1 gwint zewnętrzny i 1 króciec PE do zgrzewania 1 1/4"/PE40 
id=5809999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Obudowy do zasuwy-teleskopowe 32 mm 
id=5891061	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Skrzynka ul.do zas.wodn.k.9501 
id=5891117	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Opaska do nawiercania pod ciśnieniem z odejściem gwintowanym 1 1/4" 
id=5891799	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Wodomierz skrzydełkowy DN25 
id=6305003	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Konsole do wodomierzy skrzydełkowych 25 mm 
id=6305843	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Włazy kan.żel.do stud.z tw.sz.600-630 D400 
id=6330334	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Studnia PVC 600 h=1,65 z włazem klasy D400 - Ks2 
id=6333499	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 25 mm 
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP  25 mm 
id=6602003	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Śruby stalowe ŚRD z gwint.na cał.dług.M-6 
id=6801102	2
jm=kg	033
ce=0
il=2.7

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy  32 mm 
id=6815040	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 100 mm 
id=6815090	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,40 m3(1) 
id=  11162	2
jm=m-g	148
ce=0
il=12.9899637

[RMS ZEST 35]
ty=S
na=Zagęszczarka wibr.spalinowa 70-90 m3/h 
id=  12521	2
jm=m-g	148
ce=0
il=24.6046551

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=Żuraw samochodowy    do 4 t  (1) 
id=  31112	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.012

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t 
id=  39511	2
jm=m-g	148
ce=0
il=6.46225

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t 
id=  39521	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.6498

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5 t  (1) 
id=  39811	2
jm=m-g	148
ce=0
il=52.645992

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=Obudowa wykopu "PODLASIE 2" 
id=  47822	2
jm=m-g	148
ce=0
il=16.2620556

[RMS ZEST 41]
ty=S
na=Prościarka do rur PE 
id=  71270	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.785

[RMS ZEST 42]
ty=S
na=Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm 
id=  72560	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.72

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=Zespół prądotwórczy 1-faz.przenośny 2,5kVA 
id=  81111	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.72

[RMS ZEST 44]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147

[ELEMENT 1]
id=1
nu=1
na=PRZYŁĄCZA SANITARNE
cpv=45231300-8

[ELEMENT 2]
id=2
nu=1.1
na=Przyłącze kanalizacji sanitarnej
cpv=45231300-8

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	AT-11 0104-05	AT-1	 0104-0		1
na=Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu  koparka 0,75 m3
nu=1
ob=12.96
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=12.96	1	12.96 <(#p9) * 1.2 * (1.65 + 0.15)>	


[RMS 1]
nz=0.0927
np=0
il=1.20139
wa=0

[RMS 34]
nz=0.0624
np=1
il=0.8087
wa=0

[RMS 40]
nz=0.0759
np=1
il=0.98366
wa=0

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	AT-11 0108-02	AT-1	 0108-0		1
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat III
nu=2
ob=12.96
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=12.96	1	12.96 <#p1>	


[RMS 34]
nz=0.0078
np=1
il=0.10109
wa=0

[RMS 39]
nz=0.1547
np=1
il=2.00491
wa=0

[RMS 40]
nz=0.0095
np=1
il=0.12312
wa=0

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR	AT-11 0108-06	AT-1	 0108-0		1
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II
nu=3
ob=12.96
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=12.96	1	12.96 <#p1>	


[RMS 39]
nz=0.0136
mn=15
np=1
il=2.64384
wa=0

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR	AT-11 0108-06	AT-1	 0108-0		1
na=Dowóz piasku do wymiany gruntu
nu=4
ob=8.689
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=8.689	1	8.689 <#p1 - (#p6 + #p7 + #p8)>	


[RMS 5]
nz=1
np=1
il=8.689
wa=0

[RMS 39]
nz=0.2
np=1
il=1.7378
wa=0

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNR	AT-11 0109-05	AT-1	 0109-0		1
na=Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu box; koparka 0,75 m3
nu=5
ob=8.689
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=8.689	1	8.689 <#p1 - (#p6 + #p7 + #p8)>	


[RMS 1]
nz=0.3969
np=0
il=3.44866
wa=0

[RMS 34]
nz=0.0743
np=1
il=0.64559
wa=0

[RMS 35]
nz=0.0729
np=1
il=0.63343
wa=0

[RMS 40]
nz=0.0964
np=1
il=0.83762
wa=0

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNNR	4 1411-02	4 14	1-02		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
nu=6
ob=1.08
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1.08	1	1.08 <(#p9) * 0.15 * 1.2>	


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=2.0844
wa=0

[RMS 5]
nz=1.22
np=1
il=1.3176
wa=0

[RMS 44]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1.08
wa=0

[RMS 35]
nz=0.71
np=1
il=0.7668
wa=0

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNNR	4 1411-02	4 14	1-02		1
na=Obsypka technologiczna - piasek
nu=7
ob=1.031
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1.031	1	1.031 <(#p9) * 0.16 * 1.2 - (#p9 * PoleKołaD(0.16))>	


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=1.98983
wa=0

[RMS 5]
nz=1.22
np=1
il=1.25782
wa=0

[RMS 44]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1.031
wa=0

[RMS 35]
nz=0.71
np=1
il=0.73201
wa=0

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNNR	4 1411-04	4 14	1-04		1
na=Zasypka technologiczna 30 cm - piasek
nu=8
ob=2.16
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2.16	1	2.16 <(#p9) * 0.3 * 1.2>	


[RMS 1]
nz=1.82
np=0
il=3.9312
wa=0

[RMS 5]
nz=1.22
np=1
il=2.6352
wa=0

[RMS 44]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2.16
wa=0

[RMS 35]
nz=0.67
np=1
il=1.4472
wa=0

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR	4 1308-02	4 13	8-02		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
nu=9
ob=6
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 1]
nz=0.345
np=0
il=2.07
wa=0

[RMS 11]
nz=1.02
np=1
il=6.12
wa=0

[RMS 44]
nz=2.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[RMS 38]
nz=0.0083
np=1
il=0.0498
wa=0

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	4-01 0103-04	4-01	0103-04		1
na=Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II
nu=10
ob=1.65
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1.65	1	1.0 * 1.0 * (1.65)	


[RMS 1]
nz=2.07
np=0
il=3.4155
wa=0

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR	4 1413-08	4 14	3-08		1
na=Podstawa studni betonowa
nu=11
ob=0.15
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=0.15	1	1.0 * 1.0 * 0.15 * 1	


[RMS 1]
nz=5.26
np=0
il=0.789
wa=0

[RMS 6]
nz=1.05
np=1
il=0.1575
wa=0

[RMS 7]
nz=0.074
np=1
il=0.0111
wa=0

[RMS 44]
nz=2.5
np=0
op=M
il=0.15
wa=0

[RMS 37]
nz=0.31
np=1
il=0.0465
wa=0

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNR	9-20 0307-02	9-20	0307-02		1
na=Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 600 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe z włazem
nu=12
ob=1
jm=szt.	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=6.75
np=0
il=6.75
wa=0

[RMS 27]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 28]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 44]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 38]
nz=0.6
np=1
il=0.6
wa=0

[POZYCJA]
id=15
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Włączenie do istniejącej studni (tuleja dn 160)
nu=13
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1.2
np=0
il=1.2
wa=0

[RMS 14]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=16
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-01	2-18	0901-01		1
na=Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
nu=14
ob=3
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=2.32
np=0
il=6.96
wa=0

[RMS 2]
nz=8
np=1
il=24
wa=0

[RMS 8]
nz=0.02
np=1
il=0.06
wa=0

[RMS 44]
nz=2
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=17
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0901-06	2-18	0901-06		1
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
nu=15
ob=3
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3 <#p14>	


[RMS 1]
nz=2.12
np=0
il=6.36
wa=0

[ELEMENT 2]
id=18
nu=1.2
na=Przyłącze wodociągowe
cpv=45231300-8

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNR	AT-11 0104-05	AT-1	 0104-0		1
na=Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu  koparka 0,75 m3
nu=16
ob=91.2
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=91.2	1	91.2 <(#p25) * 1.2 * (1.75 + 0.15)>	


[RMS 1]
nz=0.0927
np=0
il=8.45424
wa=0

[RMS 34]
nz=0.0624
np=1
il=5.69088
wa=0

[RMS 40]
nz=0.0759
np=1
il=6.92208
wa=0

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNR	AT-11 0108-02	AT-1	 0108-0		1
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat III
nu=17
ob=91.2
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=91.2	1	91.2 <#p16>	


[RMS 34]
nz=0.0078
np=1
il=0.71136
wa=0

[RMS 39]
nz=0.1547
np=1
il=14.10864
wa=0

[RMS 40]
nz=0.0095
np=1
il=0.8664
wa=0

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNR	AT-11 0108-06	AT-1	 0108-0		1
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II
nu=18
ob=91.2
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=91.2	1	91.2 <#p16>	


[RMS 39]
nz=0.0136
mn=15
np=1
il=18.6048
wa=0

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNR	AT-11 0108-06	AT-1	 0108-0		1
na=Dowóz piasku do wymiany gruntu
nu=19
ob=67.73
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=67.73	1	67.73 <#p16 - (#p21 + #p22 + #p23)>	


[RMS 5]
nz=1
np=1
il=67.73
wa=0

[RMS 39]
nz=0.2
np=1
il=13.546
wa=0

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNR	AT-11 0109-05	AT-1	 0109-0		1
na=Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu box; koparka 0,75 m3
nu=20
ob=67.73
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=67.73	1	67.73 <#p16 - (#p21 + #p22 + #p23)>	


[RMS 1]
nz=0.3969
np=0
il=26.88204
wa=0

[RMS 34]
nz=0.0743
np=1
il=5.03234
wa=0

[RMS 35]
nz=0.0729
np=1
il=4.93752
wa=0

[RMS 40]
nz=0.0964
np=1
il=6.52917
wa=0

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	4 1411-02	4 14	1-02		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
nu=21
ob=7.2
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=7.2	1	7.2 <(#p25) * 0.15 * 1.2>	


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=13.896
wa=0

[RMS 5]
nz=1.22
np=1
il=8.784
wa=0

[RMS 44]
nz=2.5
np=0
op=M
il=7.2
wa=0

[RMS 35]
nz=0.71
np=1
il=5.112
wa=0

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	4 1411-02	4 14	1-02		1
na=Obsypka technologiczna - piasek
nu=22
ob=1.87
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1.87	1	1.87 <(#p25) * 0.04 * 1.2 - (#p25 * PoleKołaD(0.04))>	


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=3.6091
wa=0

[RMS 5]
nz=1.22
np=1
il=2.2814
wa=0

[RMS 44]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1.87
wa=0

[RMS 35]
nz=0.71
np=1
il=1.3277
wa=0

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNNR	4 1411-04	4 14	1-04		1
na=Zasypka technologiczna 30 cm - piasek
nu=23
ob=14.4
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=14.4	1	14.4 <(#p25) * 0.3 * 1.2>	


[RMS 1]
nz=1.82
np=0
il=26.208
wa=0

[RMS 5]
nz=1.22
np=1
il=17.568
wa=0

[RMS 44]
nz=2.5
np=0
op=M
il=14.4
wa=0

[RMS 35]
nz=0.67
np=1
il=9.648
wa=0

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNNR	5 0705-02	5 07	5-02		1
na=Rura osłonowa DN65 (wejście do budynku)
nu=24
ob=1.5
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1 * 1.5	


[RMS 1]
nz=0.227
np=0
il=0.3405
wa=0

[RMS 10]
nz=1.04
np=1
il=1.56
wa=0

[RMS 44]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1.5
wa=0

[RMS 36]
nz=0.008
np=1
il=0.012
wa=0

[RMS 37]
nz=0.0169
np=1
il=0.02535
wa=0

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR	4 1009-01	4 10	9-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm
nu=25
ob=40
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40	


[RMS 1]
nz=0.224
np=0
il=8.96
wa=0

[RMS 12]
nz=1.02
np=1
il=40.8
wa=0

[RMS 44]
nz=1.5
np=0
op=M
il=40
wa=0

[RMS 37]
nz=0.0142
np=1
il=0.568
wa=0

[RMS 41]
nz=0.0425
np=1
il=1.7
wa=0

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNNR	4 1009-01	4 10	9-01		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm Odcinek pionowy w budynku
nu=26
ob=2
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.224
np=0
il=0.448
wa=0

[RMS 12]
nz=1.02
np=1
il=2.04
wa=0

[RMS 44]
nz=1.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 37]
nz=0.0142
np=1
il=0.0284
wa=0

[RMS 41]
nz=0.0425
np=1
il=0.085
wa=0

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNNR	4 1011-01	4 10	1-01		1
na=Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm
nu=27
ob=2
jm=złącz.	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1 + 1	


[RMS 1]
nz=0.48
np=0
il=0.96
wa=0

[RMS 16]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 44]
nz=1.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 42]
nz=0.24
np=1
il=0.48
wa=0

[RMS 43]
nz=0.24
np=1
il=0.48
wa=0

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNNR	4 2017-11	4 20	7-11		1
na=Przepust wodoszczelny d=65
nu=28
ob=1
jm=przejści	105
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=7.04
np=0
il=7.04
wa=0

[RMS 15]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 44]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 37]
nz=0.31
np=1
il=0.31
wa=0

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNNR	4 1011-01	4 10	1-01		1
na=Przejście PE/stal 40/32
nu=29
ob=1
jm=złącz.	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.48
np=0
il=0.48
wa=0

[RMS 17]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 44]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 42]
nz=0.24
np=1
il=0.24
wa=0

[RMS 43]
nz=0.24
np=1
il=0.24
wa=0

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1
na=Oznakowanie trasy kanalizacji  ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
nu=30
ob=40
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40 <#p25>	


[RMS 1]
nz=0.0075
np=0
il=0.3
wa=0

[RMS 4]
nz=1.07
np=1
il=42.8
wa=0

[RMS 44]
nz=2
np=0
op=M
il=40
wa=0

[RMS 37]
nz=0.0011
np=1
il=0.044
wa=0

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNNR	4 1702-02	4 17	2-02		1
na=Opaska do nawiercania pod ciśnieniem z odejściem gwintowanym 1 1/4"
nu=31
ob=1
jm=szt.	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=3.14
np=0
il=3.14
wa=0

[RMS 24]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 31]
nz=1.52
np=1
il=1.52
wa=0

[RMS 33]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 44]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 37]
nz=0.5
np=1
il=0.5
wa=0

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNNR	4 1105-01	4 11	5-01		1
na=Zasuwa do przyłączy domowych 1 gwint zewnętrzny i 1 króciec PE do zgrzewania 1 1/4"/PE40
nu=32
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=3.09
np=0
il=3.09
wa=0

[RMS 21]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 22]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 23]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 31]
nz=1.18
np=1
il=1.18
wa=0

[RMS 32]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 44]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 37]
nz=0.2
np=1
il=0.2
wa=0

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNNR	4 0123-06	4 01	3-06		1
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
nu=33
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1.33
np=0
il=1.33
wa=0

[RMS 13]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 26]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 30]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 44]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNNR	4 0140-03	4 01	0-03		1
na=Wodomierz skrzydełkowy DN25
nu=34
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.52
np=0
il=0.52
wa=0

[RMS 25]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 29]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 44]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNNR	4 0132-04	4 01	2-04		1
na=Zawór kulowy DN32
nu=35
ob=3
jm=szt.	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.46
np=0
il=1.38
wa=0

[RMS 20]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 44]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNNR	4 0132-04	4 01	2-04		1
na=Filtr siatkowy DN32
nu=36
ob=1
jm=szt.	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.46
np=0
il=0.46
wa=0

[RMS 18]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 44]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNNR	4 0132-04	4 01	2-04		1
na=Zawór antyskażeniowy BA DN32
nu=37
ob=1
jm=szt.	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.46
np=0
il=0.46
wa=0

[RMS 19]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 44]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNNR	4 1612-01	4 16	2-01		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
nu=38
ob=1
jm=odc.200m	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.66
np=0
il=0.66
wa=0

[RMS 44]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNNR	4 1611-01	4 16	1-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
nu=39
ob=1
jm=odc.200m	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=4.09
np=0
il=4.09
wa=0

[RMS 3]
nz=0.5
np=1
il=0.5
wa=0

[RMS 9]
nz=7.06
np=1
il=7.06
wa=0

[RMS 44]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 37]
nz=1.58
np=1
il=1.58
wa=0

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNNR	4 1606-01	4 16	6-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE
nu=40
ob=1
jm=200m -1	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=8.74
np=0
il=8.74
wa=0

[RMS 44]
nz=10
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 37]
nz=3.16
np=1
il=3.16
wa=0

