[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=KOBRA	16
nan=Roboty elektryczne 
cr=0
pe=3
pm=stan	element
pd=stanu	elementu
mm=stany	elamenty
md=stanów	elementów
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	5	0	5	0
own=3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
wan=PLN

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI
ni=Gmina Tarnowo Podgórne
ai=ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
nb=Gmina Tarnowo Podgórne 
ab=Gmina Tarnowo Podgórne
br=Roboty elektryczne 


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna 
id=	2
jm=r-g	149
ce=0
il=1355.66170000001

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=robotnicy gr.I 
id=	2
jm=r-g	149
ce=0
il=93.1733500000001

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V 
id=    315	2
jm=r-g	149
ce=0
il=6.96

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=robocizna 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=203.6434

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=robotnicy 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=65.07

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Bednarka pomiedziowana o wym. 30x4 mm 
id=	2
jm=m	040
ce=0
il=15.6

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Bednarka stalowa ocynkowana o wym. 25x4 mm 
id=	2
jm=m	040
ce=0
il=208

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=drabinka kablowa szer. 300 
id=	2
jm=m	040
ce=0
il=4

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Kabel F/FTP kat.6A CS44ZB 4/23AWG B2ca LSZH 500m 
id=	2
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Karta SNMP GT 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Korpus puszki 
id=	2
jm=szt.	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=korytka  200/42 
id=	2
jm=m	040
ce=0
il=45

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=listwa instalacyjna LS 40/25 
id=	2
jm=m	040
ce=0
il=20.8

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=łączniki jednobiegunowe bryzgoszczelne IP44 
id=	2
jm=szt.	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=łączniki świecznikowe IP20 instalacyjne 
id=	2
jm=szt.	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=łączniki świecznikowe IP44 
id=	2
jm=szt.	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=masa ognioochronna 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=oprawy oświetleniowa typ ARROW N 
id=	2
jm=szt.	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=oprawy oświetleniowa typ ATLANTYK 2.0 ECO LED 1245 ED 4700lm/840 PC IP65 
id=	2
jm=szt.	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=oprawy oświetleniowa typ ATLANTYK 2.0 ECO LED ED 7200lm/840 PC opal IP65 
id=	2
jm=szt.	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=oprawy oświetleniowa typ CALLA LB LED 350 ED 2050lm/840 IP65 
id=	2
jm=szt.	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=oprawy oświetleniowa typ EXIT S 
id=	2
jm=szt.	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=oprawy oświetleniowa typ LOVATO N 3 
id=	2
jm=szt.	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=oprawy oświetleniowa typ LOVATO P 3 
id=	2
jm=szt.	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=oprawy oświetleniowa typ LUGCLASSIC SLIM LB LED p/t 600x600 ED 4000lm/840 MPRM biały 
id=	2
jm=szt.	020
ce=0
il=32

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=oprawy oświetleniowa typ LUGSTAR SPOT LB LED N/T 1950lm/840 IP44 biały 
id=	2
jm=szt.	020
ce=0
il=23

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Płyta czołowa skośna 45x22,5 1xRJ45 UTP/STP SL, uchwyt M45 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Ramka do montażu n/t 600x600 LUGCLASSIC SLIM LB LED 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=32

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=RJ45 SLX kat.6A ISO STP AWC SL/Keystone 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=28

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Rozdzielnia RG - z wyposażeniem 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Rozdzielnia T/Kot z wyposażeniem p/t - wg zał nr 1 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=słup 5 m wraz z fundamentem (kompletny) 
id=	2
jm=szt.	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Szyny Montażowe 1-3 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=wazelina techniczna 
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0
il=4

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=benzyna ekstrakcyjna 
id=1050002	2
jm=dm3	066
ce=0
il=7.5

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 mm 
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0
il=156

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Bednarka stalowa ocynkowana o wym. 25x4 mm 
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0
il=10.4

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Grot (Galmar art. nr 106 02) 
id=1121399	2
jm=m	040
ce=0
il=4.2

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=maszt odgromowy dł. h=4,0m mocowany uchwytem (nr kat.62.2) 
id=1121399	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=uchwyt do masztu (nr kat. 60.1) 
id=1121399	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Druty stalowy ocynkowany śr. 8 mm 
id=1122320	2
jm=m	040
ce=0
il=96.72

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=rurka ochronna PCV , średnica 22mm 
id=1122320	2
jm=m	040
ce=0
il=52

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=gwoździe stalowe 
id=1330499	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.6

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Uchwyty 
id=1360299	2
jm=szt	020
ce=0
il=63

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=uchwyty 
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0
il=210

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=uchwyty 
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0
il=147

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=uchwyty fi22 
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0
il=84

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Uchwyty UDF 7 
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=0
il=121.5

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II 
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0
il=104

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=piasek 
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
il=24

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Zaprawy cementowe 
id=2380820	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.8

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 
id=2600110	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0044

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=płyty pomostowe robocze 
id=2791199	2
jm=m2	050
ce=0
il=1.352

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=płyty pomostowe komunikacyjne 
id=2791289	2
jm=m2	050
ce=0
il=0.024

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=przepust gazo- i wodoszczelny 
id=5099999	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami 
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami 
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.9

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Punkt elektryczno-logiczny, w puszcze podłogowej  4x gniazdo RJ45 + 4x 230V DATA + 2x 230V AC, 
id=7052999	2
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=aparaty 
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=3
pr=ICB_S

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=tabliczka opisowa 
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0
il=129

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=oprawa AVENIDA LENS LED ED 3200lm/740 IP66 O18 szary II klasa 
id=7301120	2
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=oprawa RUNA 2 LED 45D 770lm 3000K 12W IP67 
id=7301120	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=łączniki instalacyjne jednobiegunowe 
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=8.16

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Gniazda wt.n/t bryzgoodp.2P+Z,10/16A,250 V 
id=7530200	2
jm=szt	020
ce=0
il=10.2

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Gniazda wtycz.p/t izol.2P, 10/16 A, 250 V 
id=7530300	2
jm=szt	020
ce=0
il=26.52

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Gniazda wtycz.p/t izol.2 biegunowe 2x2P 
id=7530340	2
jm=szt	020
ce=0
il=10.2

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=gniazda 3-fazowe 16A, bryzgoszczelne IP44, 3-biegunowe 
id=7531199	2
jm=szt.	020
ce=0
il=3.06

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Puszki z tworz.n/t odgałęźne naśc.PO 75x75 
id=7540044	2
jm=szt	020
ce=0
il=5.1

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=puszki izolacyjne podtynkowe 
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=102

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Rura elektroins.PVC gładka,sztyw.typu RL47 
id=7580029	2
jm=m	040
ce=0
il=0.6

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=INGREMIO RO32, grubościennej 5mm, 
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
il=31.2

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=rury winidurowe giętkie o śr. 25mm 
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
il=41.6

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=rury winidurowe giętkie o śr. 25mm 
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
il=62.4

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=rury winidurowe giętkie o śr. 32mm 
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
il=72.8

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=rury winidurowe RL22 
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0
il=41.6

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Złączki kompensacyjne do rur elektroinst. 
id=7580499	2
jm=szt	020
ce=0
il=12.3

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Złączki kompensacyjne do rur elektroinst. kątowa 
id=7580499	2
jm=szt	020
ce=0
il=12.3

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=złączki' 
id=7580499	2
jm=szt.	020
ce=0
il=57.4

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=złączki' 
id=7580499	2
jm=szt.	020
ce=0
il=28.7

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=rury RGHF 16/11 
id=7580999	2
jm=m	040
ce=0
il=291.2

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Osłona rurowa do kabli, typ DVK 110 
id=7586053	2
jm=m	040
ce=0
il=31.2

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Osłona rurowa do kabli, typ SRS 110' 
id=7586053	2
jm=m	040
ce=0
il=41.6

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=przepust 
id=7586053	2
jm=m	040
ce=0
il=41.6

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=uchwyt do bednarki ze śrubą (nr kat. 74.1) 
id=7590300	2
jm=szt.	020
ce=0
il=10.1

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=wsporniki dachowe (nr kat. 30.2) 
id=7590330	2
jm=szt.	020
ce=0
il=90.9

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=uchwyt do drutu (nr kat. 96.0) 
id=7590640	2
jm=szt.	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Zaciski do połączeń przewód-rynna 
id=7590640	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=złącza krzyżowe 4-otworowe (nr kat.1.2) 
id=7590640	2
jm=szt.	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=obudowa na złącze kontrolne instalacji odgromowej do gruntu (nr kat. 49.1) 
id=7590710	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Złącze kontrolne 2-otworowe instalacji odgromowej (nr kat. 5.1) 
id=7590710	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Złącze ziemne (nr kat. 9.2) 
id=7590710	2
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Osprzęt do uziomów pręt.-złączka 17,2 mm 
id=7590861	2
jm=szt	020
ce=0
il=13.86

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Uziomy prętowe GALMAR,ze st.powl.Cu-17,2mm 
id=7590871	2
jm=szt	020
ce=0
il=43.68

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Główna szyna wyrównania potencjałów 
id=7608691	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Listwa kontrolno-pomiarowa 
id=7608691	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Lokalna szyna wyrównania potencjałów 
id=7608691	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Końcówki kablowe do zapras., K  16-25 mm2 
id=7620510	2
jm=szt	020
ce=0
il=108

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Końcówki kablowe do zapras., K  70-95 mm2 
id=7620530	2
jm=szt	020
ce=0
il=40

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=końcówki kablowe Cu6 
id=7620999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=30.9

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=opaski kablowe OKi 
id=7640101	2
jm=szt.	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 
id=7648099	2
jm=szt	020
ce=0
il=44

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=opaski kablowe typu Oki 
id=7648099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) 
id=7660199	2
jm=szt	020
ce=0
il=44

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=szafa dystrybucyjna GPD 
id=7753999	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=zasilacz awaryjny 
id=7761999	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=urządzenie aktywne Aruba AP-505 (RW) Unified AP 
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=urządzenie aktywne HPE OfficeConnect 1950 24G 2SFP+ 2XGT PoE+ Switch 
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. HDH-J 3x1,5; 750 V 
id=7951007	2
jm=m	040
ce=0
il=845

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. HDGs 3x1,5 
id=7951008	2
jm=m	040
ce=0
il=52

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. HDGs 5x6; 
id=7951008	2
jm=m	040
ce=0
il=15.6

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. HDH-J 3x2,5; 750 V 
id=7951008	2
jm=m	040
ce=0
il=912

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. HDH-J 3x4; 750 V 
id=7951008	2
jm=m	040
ce=0
il=60

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. N2XH 3x2,5mm2; 
id=7951008	2
jm=m	040
ce=0
il=31.2

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V 
id=7951008	2
jm=m	040
ce=0
il=87.36

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. HDH-J 3x6,0; 750 V 
id=7951009	2
jm=m	040
ce=0
il=80

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. HDH-J 5x1,5;  750 V 
id=7951022	2
jm=m	040
ce=0
il=132

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. HDH-J 5x2,5;  750 V 
id=7951023	2
jm=m	040
ce=0
il=41.6

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Przewód kabelkowy miedz. N2XH-J 5x6mm2 
id=7951025	2
jm=m	040
ce=0
il=31.2

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=przewody HDH-J 5x2,5mm2 (750V) 
id=7951299	2
jm=m	040
ce=0
il=38.48

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=przewody HDH-J 5x6mm2 (750V) 
id=7951299	2
jm=m	040
ce=0
il=52

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Przewód miedziany LgY 10 mm2, 750 V 
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
il=20.8

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Przewód miedziany LgY 25 mm2, 750 V 
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
il=5.2

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Przewód miedziany LgY 6 mm2, 750 V 
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
il=62.4

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Kabel elektroen.miedz.YKY 3x10,0;0,6/1 kV 
id=7970141	2
jm=m	040
ce=0
il=208

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Kabel elektroen.miedz.N2XH-J 5x16mm2 
id=7970193	2
jm=m	040
ce=0
il=20.8

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Kabel elektroen.miedz.YAKXS 4x95mm2 
id=7970214	2
jm=m	040
ce=0
il=52

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Kabel krosowy S/FTP LSZH kat.6A ISO RJ45 biały 2m 
id=8079999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=studnia kablowe SK-1 
id=8149999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm 
id=8190601	2
jm=szt.	020
ce=0
il=3.5

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157 
id=8220405	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.3

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=spirytus denaturowy 
id=8490501	2
jm=dm3	066
ce=0
il=1.5

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=koszulka izolacyjna 
id=8520000	2
jm=m	040
ce=0
il=6

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Kołki rozporowe uniwer.polietyl.z wkrętami 
id=8990400	2
jm=szt	020
ce=0
il=273

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe 
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
il=156.1

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego 
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0
il=181

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Kotwy KWBO 6x35 + śruby SRO M6x30 
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
il=148.5

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=uchwyt metalowy UD-22 (nr kat. 48.4) 
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
il=52.5

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Moduł SL z adapterem SC-APC SM Simplex, zielony, ceramiczny element dopasowujący 
id=AT10010	2
jm=szt.	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Ramka maskująca płyty czołowej M45 
id=AT10010	2
jm=szt.	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Złącze LC-APC 8° LightCrimp PLUS Simplex SM, zielony 
id=AT10010	2
jm=szt.	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=koryto 100x60 
id=at13004	2
jm=m	040
ce=0
il=31.2

[RMS ZEST 142]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3 
id=    111	2
jm=m-g	148
ce=0
il=3.72

[RMS ZEST 143]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3 
id=    111	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.79

[RMS ZEST 144]
ty=S
na=Wibromłot elektr.lub spalin.do   3kW [4KM] 
id=    218	2
jm=m-g	148
ce=0
il=6.678

[RMS ZEST 145]
ty=S
na=Zuraw samochodowy    do 4 t  (1) 
id=    311	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.16

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=żuraw samochodowy 
id=    311	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.92

[RMS ZEST 147]
ty=S
na=środek transportowy 
id=    390	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.98

[RMS ZEST 148]
ty=S
na=ciągnik kołowy 
id=    391	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.92

[RMS ZEST 149]
ty=S
na=samochód dostawczy 
id=    395	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.16

[RMS ZEST 150]
ty=S
na=samochód dostawczy 
id=    395	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.12

[RMS ZEST 151]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t 
id=    395	2
jm=m-g	148
ce=0
il=9

[RMS ZEST 152]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t 
id=    395	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.16

[RMS ZEST 153]
ty=S
na=środek transportowy 
id=    395	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1

[RMS ZEST 154]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa 4,5 t 
id=    396	2
jm=m-g	148
ce=0
il=4.44

[RMS ZEST 155]
ty=S
na=samochód samowyładowawczy 
id=    398	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.42

[RMS ZEST 156]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli 
id=    399	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.92

[RMS ZEST 157]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus) 
id=    399	2
jm=m-g	148
ce=0
il=10.8

[RMS ZEST 158]
ty=S
na=rusztowania rurowe 
id=    481	2
jm=m-g	148
ce=0
il=10.52

[RMS ZEST 159]
ty=S
na=spawarka 
id=    721	2
jm=m-g	148
ce=0
il=3.813

[RMS ZEST 160]
ty=S
na=Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A 
id=    721	2
jm=m-g	148
ce=0
il=23.009

[RMS ZEST 161]
ty=S
na=Spawarka elektryczna 
id=    721	2
jm=m-g	148
ce=0
il=3.784

[RMS ZEST 162]
ty=S
na=przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl. 
id=    AT2	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.67

[RMS ZEST 163]
ty=S
na=środek łączności bezprzewodowej kpl. 
id=    AT2	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.67

[RMS ZEST 164]
ty=S
na=żuraw samochodowy 
id=  31100	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.42

[RMS ZEST 165]
ty=S
na=środek transportowy 
id=  39000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.6

[RMS ZEST 166]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 
id=  39800	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.6

[RMS ZEST 167]
ty=S
na=przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego miedzianego 
id=  AT103	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.42

[RMS ZEST 168]
ty=S
na=środek łączności bezprzewodowej 
id=  AT106	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.42

[RMS ZEST 169]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147

[ELEMENT 1]
id=1
nu=1
na=INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA - ZASILANIE 

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNNR	5 07 1-02	5 07	1-02		1
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (sz. 0,6m - dł 50 m)
nu=1
ob=24
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=24	1	0.6 * 0.8 * 50	


[RMS 1]
nz=2.24
np=0
il=53.76
wa=0

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNNR	5 07 1-02	5 07	1-02		1
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (sz. 0,4m - dł 200 m)
nu=2
ob=64
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=64	1	0.4 * 0.8 * 200	


[RMS 1]
nz=2.24
np=0
il=143.36
wa=0

[POZYCJA]
id=4
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-25 0610-06	2-25	0610-06		1
na=Ręczne układanie kabli energetyczne o masie do 12 kg/m w ziemi z przykryciem folią - budowa (YAKXS 4x95)mm2 -(zasilanie proj. ZK-1/Pp ÷ RG)
nu=3
ob=50
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50	


[RMS 1]
nz=2.1
np=0
il=105
wa=0

[RMS 49]
nz=0.4
np=1
il=20
wa=0

[RMS 50]
nz=0.08
np=1
il=4
wa=0

[RMS 100]
nz=0.1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 126]
nz=1.04
np=1
il=52
wa=0

[RMS 129]
nz=0.01
np=1
il=0.5
wa=0

[RMS 169]
nz=1.5
np=0
op=M
il=50
wa=0

[RMS 153]
nz=0.02
np=1
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNNR	5 07 7-05	5 07	7-05		1
na=Układanie kabli YKY 3x10 w rowach kablowych ręcznie - oświetlenie zewnętrzne
nu=4
ob=200
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200	


[RMS 1]
nz=0.307
np=0
il=61.4
wa=0

[RMS 34]
nz=0.02
np=1
il=4
wa=0

[RMS 49]
nz=0.42
np=1
il=84
wa=0

[RMS 102]
nz=0.1
np=1
il=20
wa=0

[RMS 124]
nz=1.04
np=1
il=208
wa=0

[RMS 129]
nz=0.015
np=1
il=3
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=200
wa=0

[RMS 146]
nz=0.0046
np=1
il=0.92
wa=0

[RMS 147]
nz=0.0149
np=1
il=2.98
wa=0

[RMS 148]
nz=0.0046
np=1
il=0.92
wa=0

[RMS 156]
nz=0.0046
np=1
il=0.92
wa=0

[POZYCJA]
id=6
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0301-02	5-10	0301-02		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
nu=5
ob=50
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50	


[RMS 1]
nz=0.0179
np=0
il=0.895
wa=0

[RMS 50]
nz=0.076
np=1
il=3.8
wa=0

[RMS 169]
nz=4
np=0
op=M
il=50
wa=0

[RMS 155]
nz=0.0114
np=1
il=0.57
wa=0

[POZYCJA]
id=7
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0301-01	5-10	0301-01		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
nu=6
ob=200
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200	


[RMS 5]
nz=0.0126
np=0
il=2.52
wa=0

[RMS 50]
nz=0.056
np=1
il=11.2
wa=0

[RMS 169]
nz=4
np=0
op=M
il=200
wa=0

[RMS 166]
nz=0.008
np=1
il=1.6
wa=0

[POZYCJA]
id=8
pd= 	 	 KNR 5-03  0201
na=Montaż i ustawienie słupów oświetleniowych o długości 5 m w terenie płaskim wraz z fundamentem, złączem bezpieczn
nu=7
ob=12
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	


[RMS 1]
nz=9.0152
np=0
il=108.1824
wa=0

[RMS 32]
nz=1
np=0
il=12
wa=0

[RMS 154]
nz=0.37
np=1
il=4.44
wa=0

[RMS 157]
nz=0.9
np=1
il=10.8
wa=0

[POZYCJA]
id=9
pd=MRRiB	KNNR	 005 0203-02	 005	0203-02		1
na=Przewody kabelkowe wciągane w słupie YDY 3x2,5 mm2
nu=8
ob=84
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=84	1	12 * 7	


[RMS 1]
nz=0.039
np=0
il=3.276
wa=0

[RMS 114]
nz=1.04
np=1
il=87.36
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=84
wa=0

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNNR	5 06 2-04	5 06	2-04		1
na=Układanie przewodów uziemiających (bednarki Fe/Zn 25x4)
nu=9
ob=200
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200	


[RMS 1]
nz=0.105
np=0
il=21
wa=0

[RMS 7]
nz=1.04
np=1
il=208
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=200
wa=0

[RMS 160]
nz=0.0294
np=1
il=5.88
wa=0

[POZYCJA]
id=11
pd=	E	0510 0500-05	0510	0500-05		1
na=Przepusty wykonane wykopem otwartym, mechanicznie z rur ochronych DVK 110 na głębokości do 0.8 m w gruncie kat. III-IV
nu=10
ob=30
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30	


[RMS 1]
nz=0.159
np=0
il=4.77
wa=0

[RMS 81]
nz=1.04
np=1
il=31.2
wa=0

[RMS 169]
nz=4
np=0
op=M
il=30
wa=0

[RMS 143]
nz=0.093
np=1
il=2.79
wa=0

[RMS 150]
nz=0.004
np=1
il=0.12
wa=0

[POZYCJA]
id=12
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0301-03	5-10	0301-03		1
na=Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego - dodatek za każde 0.2 m powyżej 0.6 m
nu=11
ob=250
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250	


[RMS 1]
nz=0.0042
np=0
il=1.05
wa=0

[RMS 50]
nz=0.02
np=1
il=5
wa=0

[RMS 169]
nz=4
np=0
op=M
il=250
wa=0

[RMS 155]
nz=0.0034
np=1
il=0.85
wa=0

[POZYCJA]
id=13
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0314-02	5-10	0314-02		1
na=Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III
nu=12
ob=18
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=18	1	50 * 0.6 * 0.6	


[RMS 1]
nz=2.42
np=0
il=43.56
wa=0

[POZYCJA]
id=14
pd=MRRiB	KNNR	 005 0726-05	 005	0726-05		1
na=Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego, o przekroju żył: do  16 mm2
nu=13
ob=18
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18	


[RMS 1]
nz=0.96
mn=2
np=0
il=34.56
wa=0

[RMS 97]
nz=3
mn=2
np=1
il=108
wa=0

[RMS 101]
nz=1
mn=2
np=1
il=36
wa=0

[RMS 103]
nz=1
mn=2
np=1
il=36
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=18
wa=0

[POZYCJA]
id=15
pd=MRRiB	KNNR	 005 0726-11	 005	0726-11		1
na=Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył: ponad  50 do 120 mm2
nu=14
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=3.65
mn=2
np=0
il=29.2
wa=0

[RMS 98]
nz=5
mn=2
np=1
il=40
wa=0

[RMS 101]
nz=1
mn=2
np=1
il=8
wa=0

[RMS 103]
nz=1
mn=2
np=1
il=8
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=16
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 508 0614-02	 508	0614-02		1
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III - 6 szt uziomów / gł 6 m (4 pręty po 1,5 m)
nu=15
ob=6
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 1]
nz=0.3036
np=0
il=1.8216
wa=0

[RMS 38]
nz=0.1
np=1
il=0.6
wa=0

[RMS 92]
nz=0.33
np=1
il=1.98
wa=0

[RMS 93]
nz=1.04
np=1
il=6.24
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[RMS 144]
nz=0.159
np=1
il=0.954
wa=0

[RMS 160]
nz=0.159
np=1
il=0.954
wa=0

[POZYCJA]
id=17
pd=MRRiB	KNNR	 005 0611-01	 005	0611-01		1
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych w wykopie, rodzaj przewodu: bednarka o przekroju do 120 mm2
nu=16
ob=12
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	


[RMS 1]
nz=0.248
np=0
il=2.976
wa=0

[RMS 161]
nz=0.124
np=1
il=1.488
wa=0

[POZYCJA]
id=18
pd=PP PKZ	PKZ	 017 1761-21	 017	1761-21		1
na=Wykonanie w ścianach i stropach betonowych przepustów o długości do 30 cm
nu=17
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=4.2
np=0
il=8.4
wa=0

[RMS 51]
nz=0.4
np=0
il=0.8
wa=0

[RMS 70]
nz=0.3
np=0
il=0.6
wa=0

[POZYCJA]
id=19
pd=MRRiB	KNNR	 005 0508-02	 005	0508-02		1
na=Oprawy oświetleniowe - teren zewnętrzny - AVENIDA LENS LED ED 3200lm/740 IP66 O18 szary II klasa
nu=18
ob=12
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	


[RMS 1]
nz=1.27
np=0
il=15.24
wa=0

[RMS 61]
nz=1
np=1
il=12
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=12
wa=0

[POZYCJA]
id=20
pd=MRRiB	KNNR	 005 0508-02	 005	0508-02		1
na=Oprawy oświetleniowe - teren zewnętrzny - RUNA 2 LED 45D 770lm 3000K 12W IP67
nu=19
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1.27
np=0
il=1.27
wa=0

[RMS 62]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNR	5-14 0604-02	5-14	0604-02		1
na=Przyklejanie tabliczek opisowych
nu=20
ob=29
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29	


[RMS 2]
nz=0.02865
np=0
il=0.83085
wa=0

[RMS 60]
nz=1
np=1
il=29
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=29
wa=0

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNNR	5 1302-03	5 13	2-03		1
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
nu=21
ob=1
jm=odc.	101
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 5]
nz=1.8
np=0
il=1.8
wa=0

[POZYCJA]
id=23
pd=MRRiB	KNNR	 005 1302-02	 005	1302-02		1
na=Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 3-żyłowy
nu=22
ob=2
jm=odc	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=1.62
np=0
il=3.24
wa=0

[ELEMENT 1]
id=24
nu=2
na= ROZDZIELNICE GŁÓWNE I TABLICE ROZDZIELCZE   

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNR	5-14 0102-01	5-14	0102-01		1
na=Montaż rozdzielnicy RG
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 2]
nz=13.51325
np=0
il=13.51325
wa=0

[RMS 30]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 145]
nz=0.58
np=1
il=0.58
wa=0

[RMS 152]
nz=0.58
np=1
il=0.58
wa=0

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNR	5-14 0102-01	5-14	0102-01		1
na=Montaż rozdzielnicy T/Kot
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 2]
nz=13.51325
np=0
il=13.51325
wa=0

[RMS 31]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 145]
nz=0.58
np=1
il=0.58
wa=0

[RMS 152]
nz=0.58
np=1
il=0.58
wa=0

[POZYCJA]
id=27
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
nu=25
ob=1
jm=pomiar	108
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 2]
nz=0.33
np=0
il=0.33
wa=0

[POZYCJA]
id=28
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-06	5-08	0902-06		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
nu=26
ob=24
jm=pomiar	108
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24	


[RMS 2]
nz=0.27
np=0
il=6.48
wa=0

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNR	5-14 0604-02	5-14	0604-02		1
na=Przyklejanie tabliczek opisowych
nu=27
ob=75
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75	


[RMS 2]
nz=0.02865
np=0
il=2.14875
wa=0

[RMS 60]
nz=1
np=1
il=75
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=75
wa=0

[ELEMENT 1]
id=30
nu=3
na=INSTALACJE WEWNĘTRZNE: ZASILAJACE i OŚWIETLENIOWE 

[ELEMENT 2]
id=31
nu=3.1
na=WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE - WLZ

[POZYCJA]
id=32
pd=MRRiB	KNNR	 005 1207-16	 005	1207-16		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, w podłożu: betonowym
nu=28
ob=30
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30	


[RMS 1]
nz=0.47
np=0
il=14.1
wa=0

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNNR	5 02 9-06	5 02	9-06		1
na=Przewody kabelkowe YDY 5x6mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
nu=29
ob=30
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30	


[RMS 1]
nz=0.0735
np=0
il=2.205
wa=0

[RMS 118]
nz=1.04
np=1
il=31.2
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=30
wa=0

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNNR	5 02 9-06	5 02	9-06		1
na=Przewody kabelkowe N2XH-J 5x16mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
nu=30
ob=20
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	


[RMS 1]
nz=0.0735
np=0
il=1.47
wa=0

[RMS 125]
nz=1.04
np=1
il=20.8
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=20
wa=0

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNNR	5 02 6-01	5 02	6-01		1
na=Przewody kabelkowe HDGs 5x6 mm2  układane n.t. na betonie
nu=31
ob=15
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	


[RMS 1]
nz=0.402
np=0
il=6.03
wa=0

[RMS 48]
nz=2.7
np=1
il=40.5
wa=0

[RMS 110]
nz=1.04
np=1
il=15.6
wa=0

[RMS 136]
nz=3.3
np=1
il=49.5
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=15
wa=0

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNNR	5 02 6-01	5 02	6-01		1
na=Przewody kabelkowe N2XH 3x2,5mm2  układane n.t. na betonie
nu=32
ob=30
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30	


[RMS 1]
nz=0.402
np=0
il=12.06
wa=0

[RMS 48]
nz=2.7
np=1
il=81
wa=0

[RMS 113]
nz=1.04
np=1
il=31.2
wa=0

[RMS 136]
nz=3.3
np=1
il=99
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=30
wa=0

[POZYCJA]
id=37
pd=MRRiB	KNNR	 005 1203-01	 005	1203-01		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce
nu=33
ob=29
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29	


[RMS 1]
nz=0.0158
np=0
il=0.4582
wa=0

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNNR	5 12 3-11	5 12	3-11		1
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
nu=34
ob=20
jm=szt.żył	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	


[RMS 1]
nz=0.0672
np=0
il=1.344
wa=0

[POZYCJA]
id=39
pd=MRRiB	KNNR	 005 1209-06	 005	1209-06		1
na=Przebijanie w podłożu ceglanym otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebicia: 25 mm  - ponad 1 do 1 1/2 cegły
nu=35
ob=4
jm=otwór	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=0.725
np=0
il=2.9
wa=0

[POZYCJA]
id=40
pd=MRRiB	KNNR	 005 1209-06	 005	1209-06		1
na=Przebijanie w podłożu ceglanym otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebicia: 40 mm  - ponad 1 do 1 1/2 cegły
nu=36
ob=2
jm=otwór	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.826
np=0
il=1.652
wa=0

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNR	5-14 0604-02	5-14	0604-02		1
na=Przyklejanie tabliczek opisowych
nu=37
ob=25
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25	


[RMS 2]
nz=0.02865
np=0
il=0.71625
wa=0

[RMS 60]
nz=1
np=1
il=25
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=25
wa=0

[ELEMENT 2]
id=42
nu=3.2
na=OŚWIETLENIE

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNNR	5 05 3-03	5 05	3-03		1
na=Montaż oprawy oświetleniowej typ LUGSTAR SPOT LB LED N/T 1950lm/840 IP44 biały
nu=38
ob=23
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23	


[RMS 1]
nz=0.7
np=0
il=16.1
wa=0

[RMS 26]
nz=1
np=1
il=23
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=23
wa=0

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNNR	5 05 3-03	5 05	3-03		1
na=Montaż oprawy oświetleniowej typ ATLANTYK 2.0 ECO LED 1245 ED 4700lm/840 PC IP65
nu=39
ob=9
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9	


[RMS 1]
nz=0.7
np=0
il=6.3
wa=0

[RMS 19]
nz=1
np=1
il=9
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=9
wa=0

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNNR	5 05 3-03	5 05	3-03		1
na=Montaż oprawy oświetleniowej typ ATLANTYK 2.0 ECO LED ED 7200lm/840 PC opal IP65
nu=40
ob=3
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.7
np=0
il=2.1
wa=0

[RMS 20]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNNR	5 05 3-03	5 05	3-03		1
na=Montaż oprawy oświetleniowej  typ LUGCLASSIC SLIM LB LED p/t 600x600 ED 4000lm/840 MPRM biały
nu=41
ob=32
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32	


[RMS 1]
nz=0.7
np=0
il=22.4
wa=0

[RMS 25]
nz=1
np=1
il=32
wa=0

[RMS 28]
nz=1
np=0
il=32
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=32
wa=0

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNNR	5 05 3-03	5 05	3-03		1
na=Montaż oprawy oświetleniowej typ CALLA LB LED 350 ED 2050lm/840 IP65
nu=42
ob=4
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=0.7
np=0
il=2.8
wa=0

[RMS 21]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=48
pd=	KNNR	5 05 3-03	5 05	3-03		1
na=Montaż oprawy oświetleniowej typ LOVATO N 3
nu=43
ob=7
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7	


[RMS 1]
nz=0.7
np=0
il=4.9
wa=0

[RMS 23]
nz=1
np=1
il=7
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=7
wa=0

[POZYCJA]
id=49
pd=	KNNR	5 05 3-03	5 05	3-03		1
na=Montaż oprawy oświetleniowej typ LOVATO P 3
nu=44
ob=4
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=0.7
np=0
il=2.8
wa=0

[RMS 24]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNNR	5 05 3-03	5 05	3-03		1
na=Montaż oprawy oświetleniowej typ EXIT S
nu=45
ob=4
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=0.7
np=0
il=2.8
wa=0

[RMS 22]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNNR	5 05 3-03	5 05	3-03		1
na=Montaż oprawy oświetleniowej typ ARROW N
nu=46
ob=5
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	


[RMS 1]
nz=0.7
np=0
il=3.5
wa=0

[RMS 18]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=52
pd=	KNNR	5 0301-12	5 03	1-12		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
nu=47
ob=30
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30	


[RMS 5]
nz=0.201
np=0
il=6.03
wa=0

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNNR	5 03 2-01	5 03	2-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
nu=48
ob=30
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30	


[RMS 1]
nz=0.084
np=0
il=2.52
wa=0

[RMS 69]
nz=1.02
np=1
il=30.6
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=30
wa=0

[POZYCJA]
id=54
pd=	KNNR	5 03 6-02	5 03	6-02		1
na=Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej IP20
nu=49
ob=8
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	


[RMS 1]
nz=0.158
np=0
il=1.264
wa=0

[RMS 63]
nz=1.02
np=1
il=8.16
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=8
wa=0

[POZYCJA]
id=55
pd=	KNNR	5 03 7-01	5 03	7-01		1
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne podtynkowe w puszce jednobiegunowe IP44
nu=50
ob=6
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 1]
nz=0.231
np=0
il=1.386
wa=0

[RMS 14]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=56
pd=	KNNR	5 03 7-02	5 03	7-02		1
na=Łączniki podtynkowe w puszce świecznikowe IP44
nu=51
ob=3
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.294
np=0
il=0.882
wa=0

[RMS 16]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNNR	5 03 6-03	5 03	6-03		1
na=Łączniki świecznikowe IP20 podtynkowe w puszce instalacyjnej
nu=52
ob=16
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16	


[RMS 1]
nz=0.189
np=0
il=3.024
wa=0

[RMS 15]
nz=1
np=1
il=16
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=16
wa=0

[POZYCJA]
id=58
pd=MRRiB	KNNR	 005 0301-02	 005	0301-02		1
na=Przygotowanie podłoża pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez osadzenie kołków plastikowych w podłożu: z cegły
nu=53
ob=11
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11	


[RMS 1]
nz=0.109
np=0
il=1.199
wa=0

[RMS 135]
nz=2
np=1
il=22
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=11
wa=0

[POZYCJA]
id=59
pd=	KNNR	5 01 4-02	5 01	4-02		1
na=Rury winidurowe giętkie o śr. 25 mm układane na konstrukcji sufitu podwieszanego do opraw oświetleniowych
nu=54
ob=40
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40	


[RMS 1]
nz=0.243
np=0
il=9.72
wa=0

[RMS 45]
nz=2.1
np=1
il=84
wa=0

[RMS 72]
nz=1.04
np=1
il=41.6
wa=0

[RMS 78]
nz=0.41
np=1
il=16.4
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=40
wa=0

[POZYCJA]
id=60
pd=	KNNR	5 1207-02	5 12	7-02		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych
nu=55
ob=200
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=200	1	5 * 40	


[RMS 5]
nz=0.0924
np=0
il=18.48
wa=0

[POZYCJA]
id=61
pd=	KNNR	5 12 8-01	5 12	8-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
nu=56
ob=200
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200	


[RMS 1]
nz=0.0315
np=0
il=6.3
wa=0

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNNR	5 02 4-01	5 02	4-01		1
na=Przewody kabelkowe miedziane HDH-J 3x1,5mm2 (750V) układane w bruzdach
nu=57
ob=650
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=650	1	650	


[RMS 1]
nz=0.0473
np=0
il=30.745
wa=0

[RMS 108]
nz=1.3
np=1
il=845
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=650
wa=0

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNNR	5 02 4-01	5 02	4-01		1
na=Przewody kabelkowe miedziane HDH-J 5x1,5mm2 (750V) układane w bruzdach
nu=58
ob=120
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120	


[RMS 1]
nz=0.0473
np=0
il=5.676
wa=0

[RMS 116]
nz=1.1
np=1
il=132
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=120
wa=0

[POZYCJA]
id=64
pd=MRRiB	KNNR	 005 1209-06	 005	1209-06		1
na=Przebijanie w podłożu ceglanym otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebicia: 25 mm  - ponad 1 do 1 1/2 cegły
nu=59
ob=40
jm=otwór	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40	


[RMS 1]
nz=0.725
np=0
il=29
wa=0

[POZYCJA]
id=65
pd=	KNNR	5 12 8-01	5 12	8-01		1
na=Zaprawianie otworów po przebiciach
nu=60
ob=15
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	


[RMS 1]
nz=0.0315
np=0
il=0.4725
wa=0

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNR	5-08 0812-01	5-08	0812-01		1
na=Podłączenie w puszkach przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
nu=61
ob=120
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120	


[RMS 1]
nz=0.01576
np=0
il=1.8912
wa=0

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNNR	2 15 3-01	2 15	3-01		1
na=Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5 m do robót wykonywanych na sufitach Nr specyfikacji - E-1
nu=62
ob=20
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	


[RMS 1]
nz=0.884
np=0
il=17.68
wa=0

[RMS 52]
nz=0.00011
np=1
il=0.0022
wa=0

[RMS 53]
nz=0.0338
np=1
il=0.676
wa=0

[RMS 54]
nz=0.0006
np=1
il=0.012
wa=0

[RMS 169]
nz=18
np=0
op=M
il=20
wa=0

[RMS 158]
nz=0.263
np=1
il=5.26
wa=0

[ELEMENT 2]
id=68
nu=3.3
na=INSTALACJE WEWN - GN OGÓLNE

[POZYCJA]
id=69
pd=	KNNR	5 0301-12	5 03	1-12		1
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
nu=63
ob=70
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70	


[RMS 5]
nz=0.201
np=0
il=14.07
wa=0

[POZYCJA]
id=70
pd=	KNNR	5 03 2-01	5 03	2-01		1
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
nu=64
ob=70
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70	


[RMS 1]
nz=0.084
np=0
il=5.88
wa=0

[RMS 69]
nz=1.02
np=1
il=71.4
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=70
wa=0

[POZYCJA]
id=71
pd=MRRiB	KNNR	 005 0301-02	 005	0301-02		1
na=Przygotowanie podłoża pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez osadzenie kołków plastikowych w podłożu: z cegły
nu=65
ob=48
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48	


[RMS 1]
nz=0.109
np=0
il=5.232
wa=0

[RMS 135]
nz=2
np=1
il=96
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=48
wa=0

[POZYCJA]
id=72
pd=	KNNR	5 03 3-02	5 03	3-02		1
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
nu=66
ob=5
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	


[RMS 2]
nz=0.459
np=0
il=2.295
wa=0

[RMS 68]
nz=1.02
np=1
il=5.1
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNNR	5 03 8-03	5 03	8-03		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
nu=67
ob=26
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26	


[RMS 2]
nz=0.341
np=0
il=8.866
wa=0

[RMS 65]
nz=1.02
np=1
il=26.52
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=26
wa=0

[POZYCJA]
id=74
pd=	KNNR	5 03 8-03	5 03	8-03		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
nu=68
ob=10
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	


[RMS 2]
nz=0.341
np=0
il=3.41
wa=0

[RMS 66]
nz=1.02
np=1
il=10.2
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=75
pd=MRRiB	KNNR	 005 0308-05	 005	0308-05		1
na=Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym: bryzgoszczelne  pojedyncze przykr.2P+Z, 10/16A,250 V
nu=69
ob=10
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	


[RMS 1]
nz=0.263
np=0
il=2.63
wa=0

[RMS 64]
nz=1.02
np=1
il=10.2
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=76
pd=	KNNR	5 03 8-08	5 03	8-08		1
na=Gniazda natynkowe instalacyjne wtyczkowe 3-fazowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne IP 44, 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 10 mm2
nu=70
ob=3
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.307
np=0
il=0.921
wa=0

[RMS 67]
nz=1.02
np=1
il=3.06
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=77
pd=MRRiB	KNNR	 005 0405-01	 005	0405-01		1
na=Montaż punktów elektryczno-logiczne, w puszcze podłogowej (Rx1,5)
nu=71
ob=13
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13	


[RMS 1]
nz=2.715
np=0
il=35.295
wa=0

[RMS 11]
nz=1
np=0
il=13
wa=0

[RMS 58]
nz=1
np=0
il=13
wa=0

[POZYCJA]
id=78
pd=	KNNR	5 1207-02	5 12	7-02		1
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych
nu=72
ob=200
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200	


[RMS 5]
nz=0.0924
np=0
il=18.48
wa=0

[POZYCJA]
id=79
pd=	KNNR	5 12 8-01	5 12	8-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
nu=73
ob=200
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200	


[RMS 1]
nz=0.0315
np=0
il=6.3
wa=0

[POZYCJA]
id=80
pd=	KNNR	5 01 4-02	5 01	4-02		1
na=Rury winidurowe giętkie o śr. 25 mm układane na uchwytach
nu=74
ob=60
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60	


[RMS 1]
nz=0.243
np=0
il=14.58
wa=0

[RMS 45]
nz=2.1
np=1
il=126
wa=0

[RMS 73]
nz=1.04
np=1
il=62.4
wa=0

[RMS 78]
nz=0.41
np=1
il=24.6
wa=0

[RMS 133]
nz=2.1
np=1
il=126
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=60
wa=0

[POZYCJA]
id=81
pd=	KNNR	5 01 4-02	5 01	4-02		1
na=Rury winidurowe giętkie o śr. 32 mm układane na uchwytach
nu=75
ob=70
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70	


[RMS 1]
nz=0.243
np=0
il=17.01
wa=0

[RMS 46]
nz=2.1
np=1
il=147
wa=0

[RMS 74]
nz=1.04
np=1
il=72.8
wa=0

[RMS 79]
nz=0.41
np=1
il=28.7
wa=0

[RMS 133]
nz=2.1
np=1
il=147
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=70
wa=0

[POZYCJA]
id=82
pd=	KNNR	5 07 6-02	5 07	6-02		1
na=Układanie przewodów HDGs 3x1,5mm2 do PWP
nu=76
ob=50
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50	


[RMS 1]
nz=0.155
np=0
il=7.75
wa=0

[RMS 109]
nz=1.04
np=1
il=52
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=50
wa=0

[POZYCJA]
id=83
pd=	KNNR	5 07 6-02	5 07	6-02		1
na=Układanie przewodów HDH-J 5x2,5mm2 w rurkach
nu=77
ob=40
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40	


[RMS 1]
nz=0.155
np=0
il=6.2
wa=0

[RMS 117]
nz=1.04
np=1
il=41.6
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=40
wa=0

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNNR	5 02 5-01	5 02	5-01		1
na=Przewody kabelkowe HDH-J 5x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach
nu=78
ob=37
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37	


[RMS 1]
nz=0.0546
np=0
il=2.0202
wa=0

[RMS 119]
nz=1.04
np=1
il=38.48
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=37
wa=0

[POZYCJA]
id=85
pd=	KNNR	5 02 5-01	5 02	5-01		1
na=Przewody kabelkowe HDH-J 5x6 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach
nu=79
ob=50
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50	


[RMS 1]
nz=0.0546
np=0
il=2.73
wa=0

[RMS 120]
nz=1.04
np=1
il=52
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=50
wa=0

[POZYCJA]
id=86
pd=	KNNR	5 07 6-02	5 07	6-02		1
na=Układanie przewodów HDH-J 3x2,5mm2 w rurkach
nu=80
ob=300
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300	


[RMS 1]
nz=0.155
np=0
il=46.5
wa=0

[RMS 111]
nz=1.04
np=1
il=312
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=300
wa=0

[POZYCJA]
id=87
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0212-03	5-08	0212-03		1
na=Przewody kabelkowe HDH-J 3x2,5 mm2 - układane p/t
nu=81
ob=600
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=600	1	600	


[RMS 2]
nz=0.0555
np=0
il=33.3
wa=0

[RMS 111]
nz=1
np=1
il=600
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=600
wa=0

[POZYCJA]
id=88
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0212-03	5-08	0212-03		1
na=Przewody kabelkowe HDH-J 3x4 mm2 - układane p/t
nu=82
ob=60
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60	


[RMS 2]
nz=0.0555
np=0
il=3.33
wa=0

[RMS 112]
nz=1
np=1
il=60
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=60
wa=0

[POZYCJA]
id=89
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0212-03	5-08	0212-03		1
na=Przewody kabelkowe HDH-J 3x6 mm2 - układane p/t
nu=83
ob=80
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80	


[RMS 2]
nz=0.0555
np=0
il=4.44
wa=0

[RMS 115]
nz=1
np=1
il=80
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=80
wa=0

[POZYCJA]
id=90
pd=	KNNR	5 0406-01	5 04	6-01		1
na=Montaż wyłącznika PWP
nu=84
ob=3
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 5]
nz=0.63
np=0
il=1.89
wa=0

[RMS 59]
nz=1
np=0
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=91
pd=MRRiB	KNNR	 005 1209-06	 005	1209-06		1
na=Przebijanie w podłożu ceglanym otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebicia: 25 mm  - ponad 1 do 1 1/2 cegły
nu=85
ob=35
jm=otwór	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35	


[RMS 1]
nz=0.725
np=0
il=25.375
wa=0

[POZYCJA]
id=92
pd=	KNNR	5 12 8-01	5 12	8-01		1
na=Zaprawianie otworów po przebiciach
nu=86
ob=20
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	


[RMS 1]
nz=0.0315
np=0
il=0.63
wa=0

[POZYCJA]
id=93
pd=	KNNR	2 15 3-01	2 15	3-01		1
na=Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5 m do robót wykonywanych na sufitach
nu=87
ob=20
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	


[RMS 1]
nz=0.884
np=0
il=17.68
wa=0

[RMS 52]
nz=0.00011
np=1
il=0.0022
wa=0

[RMS 53]
nz=0.0338
np=1
il=0.676
wa=0

[RMS 54]
nz=0.0006
np=1
il=0.012
wa=0

[RMS 169]
nz=18
np=0
op=M
il=20
wa=0

[RMS 158]
nz=0.263
np=1
il=5.26
wa=0

[ELEMENT 2]
id=94
nu=3.4
na=KORYTKA, KANAŁY I DRABINY KABLOWE

[POZYCJA]
id=95
pd=	KNNR	5 12 1-01	5 12	1-01		1
na=Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
nu=88
ob=70
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70	


[RMS 1]
nz=0.0089
np=0
il=0.623
wa=0

[RMS 134]
nz=1.03
np=1
il=72.1
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=70
wa=0

[POZYCJA]
id=96
pd=	KNNR	5 11 5-08	5 11	5-08		1
na=Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
nu=89
ob=45
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45	


[RMS 1]
nz=0.189
np=0
il=8.505
wa=0

[RMS 12]
nz=1
np=1
il=45
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=45
wa=0

[POZYCJA]
id=97
pd=	KNNR	5 11 5-02	5 11	5-02		1
na=Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 400 mm przykręcane do gotowych otworów
nu=90
ob=4
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=0.173
np=0
il=0.692
wa=0

[RMS 8]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[ELEMENT 2]
id=98
nu=3.5
na=INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA - CPV 45312311-0

[POZYCJA]
id=99
pd=	KNNR	5 06 9-04	5 06	9-04		1
na=Montaż na dachu masztu odgromowego, o wysokości h=4,0m
nu=91
ob=2
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.316
np=0
il=0.632
wa=0

[RMS 39]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 40]
nz=2
np=1
il=4
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=100
pd=	KNNR	5 06 2-04	5 06	2-04		1
na=Uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn 30x4 mm
nu=92
ob=150
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150	


[RMS 1]
nz=0.105
np=0
il=15.75
wa=0

[RMS 36]
nz=1.04
np=1
il=156
wa=0

[RMS 57]
nz=0.006
np=1
il=0.9
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=150
wa=0

[RMS 160]
nz=0.0294
np=1
il=4.41
wa=0

[POZYCJA]
id=101
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 508 0614-02	 508	0614-02		1
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III - 6 szt uziomów / gł 6 m (4 pręty po 1,5 m)
nu=93
ob=36
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36	


[RMS 1]
nz=0.3036
np=0
il=10.9296
wa=0

[RMS 38]
nz=0.1
np=1
il=3.6
wa=0

[RMS 92]
nz=0.33
np=1
il=11.88
wa=0

[RMS 93]
nz=1.04
np=1
il=37.44
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=36
wa=0

[RMS 144]
nz=0.159
np=1
il=5.724
wa=0

[RMS 160]
nz=0.159
np=1
il=5.724
wa=0

[POZYCJA]
id=102
pd=	KNNR	5 06 1-01	5 06	1-01		1
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
nu=94
ob=6
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 1]
nz=0.248
np=0
il=1.488
wa=0

[RMS 159]
nz=0.124
np=1
il=0.744
wa=0

[POZYCJA]
id=103
pd=	KNNR	5 06 1-01	5 06	1-01		1
na=Przewody instalacji odgromowej poziome z drutu Fe/Zn fi 8mm układane na wspornikach dachowych
nu=95
ob=90
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90	


[RMS 1]
nz=0.312
np=0
il=28.08
wa=0

[RMS 41]
nz=1.04
np=1
il=93.6
wa=0

[RMS 85]
nz=1.01
np=1
il=90.9
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=90
wa=0

[RMS 159]
nz=0.033
np=1
il=2.97
wa=0

[POZYCJA]
id=104
pd=	KNNR	5 06 1-11	5 06	1-11		1
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
nu=96
ob=20
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	


[RMS 1]
nz=0.329
np=0
il=6.58
wa=0

[RMS 88]
nz=1
np=0
il=20
wa=0

[POZYCJA]
id=105
pd=MRRiB	KNNR	 005 0103-03	 005	0103-03		1
na=Rury niepalne grubościennej 5mm prowadzony pod warstwą ocieplenia
nu=97
ob=30
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30	


[RMS 1]
nz=0.38
np=0
il=11.4
wa=0

[RMS 44]
nz=2.1
np=1
il=63
wa=0

[RMS 71]
nz=1.04
np=1
il=31.2
wa=0

[RMS 76]
nz=0.41
np=1
il=12.3
wa=0

[RMS 77]
nz=0.41
np=1
il=12.3
wa=0

[RMS 135]
nz=2.1
np=1
il=63
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=30
wa=0

[POZYCJA]
id=106
pd=	KNNR	5 06 1-06	5 06	1-06		1
na=Układanie przewodów odprowadzających Fe/Zn fi 8mm - sprowadzenie po budynku w rurce ochronnej PCV, śr: 22mm
nu=98
ob=50
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50	


[RMS 1]
nz=0.56
np=0
il=28
wa=0

[RMS 42]
nz=1.04
np=1
il=52
wa=0

[RMS 137]
nz=1.05
np=1
il=52.5
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=50
wa=0

[POZYCJA]
id=107
pd=	KNNR	5 06 2-01	5 06	2-01		1
na=Przyłączenie attyki dachu oraz innych urządzeń metalowych do instalacji odgromowej montowane na dachu
nu=99
ob=20
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	


[RMS 1]
nz=0.179
np=0
il=3.58
wa=0

[RMS 86]
nz=1
np=1
il=20
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=20
wa=0

[POZYCJA]
id=108
pd=MRRiB	KNNR	 005 0611-11	 005	0611-11		1
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych na dachu, rodzaj przewodu: pręt o średnicy do 10 mm
nu=100
ob=14
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14	


[RMS 1]
nz=0.329
np=0
il=4.606
wa=0

[RMS 161]
nz=0.164
np=1
il=2.296
wa=0

[POZYCJA]
id=109
pd=MRRiB	KNNR	 005 0612-01	 005	0612-01		1
na=Montaż w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych złącza do rynny: okapowej - montowane na dachu
nu=101
ob=8
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	


[RMS 1]
nz=0.14
np=0
il=1.12
wa=0

[RMS 87]
nz=1
np=1
il=8
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=8
wa=0

[POZYCJA]
id=110
pd=	KNNR	5 06 1-01	5 06	1-01		1
na=Urzdzenia metalowe na dachu przyłączane do instalacji odgromowej drutem Fe/Zn fi 8mm
nu=102
ob=3
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.312
np=0
il=0.936
wa=0

[RMS 41]
nz=1.04
np=1
il=3.12
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 159]
nz=0.033
np=1
il=0.099
wa=0

[POZYCJA]
id=111
pd=	KNNR	5 06 2-06	5 06	2-06		1
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej mont. w studziennce
nu=103
ob=6
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 1]
nz=0.449
np=0
il=2.694
wa=0

[RMS 89]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 90]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=112
pd=	KNNR	5 06 2-04	5 06	2-04		1
na=Układanie przewodów uziemiających (bednarki pomiedziowana 30x4) pomiędzy złączem kontrolnym a uziomem fundamentowym
nu=104
ob=15
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	


[RMS 1]
nz=0.105
np=0
il=1.575
wa=0

[RMS 6]
nz=1.04
np=1
il=15.6
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=15
wa=0

[RMS 160]
nz=0.0294
np=1
il=0.441
wa=0

[POZYCJA]
id=113
pd=(N.Z.) WACETOB 2000	KNNR-W	9 06 7-02	9 06	7-02		1
na=Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem fundamentowym
nu=105
ob=14
jm=poł.	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14	


[RMS 1]
nz=0.86
np=0
il=12.04
wa=0

[RMS 91]
nz=1
np=0
il=14
wa=0

[RMS 160]
nz=0.4
np=1
il=5.6
wa=0

[POZYCJA]
id=114
pd=	KNNR	5 02 1-01	5 02	1-01		1
na=Przewody wyrównawcze LgY 6mm2 układane luzem (podł. do korytek i rur metal. c.o. itp.)
nu=106
ob=40
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40	


[RMS 1]
nz=0.0221
np=0
il=0.884
wa=0

[RMS 123]
nz=1.04
np=1
il=41.6
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=40
wa=0

[POZYCJA]
id=115
pd=	KNNR	5 02 3-01	5 02	3-01		1
na=Przewód LgY 6mm2 układany w rurze RL22
nu=107
ob=20
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	


[RMS 1]
nz=0.0352
np=0
il=0.704
wa=0

[RMS 123]
nz=1.04
np=1
il=20.8
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=20
wa=0

[POZYCJA]
id=116
pd=	KNNR	5 02 3-01	5 02	3-01		1
na=Przewód LgY 10mm2 układany w rurze RL22
nu=108
ob=20
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	


[RMS 1]
nz=0.0352
np=0
il=0.704
wa=0

[RMS 121]
nz=1.04
np=1
il=20.8
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=20
wa=0

[POZYCJA]
id=117
pd=	KNNR	5 01 3-02	5 01	3-02		1
na=Rury winidurowe RL22 układane n/t
nu=109
ob=40
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40	


[RMS 1]
nz=0.365
np=0
il=14.6
wa=0

[RMS 47]
nz=2.1
np=1
il=84
wa=0

[RMS 75]
nz=1.04
np=1
il=41.6
wa=0

[RMS 78]
nz=0.41
np=1
il=16.4
wa=0

[RMS 134]
nz=2.1
np=1
il=84
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=40
wa=0

[POZYCJA]
id=118
pd=	KNNR	5 02 3-03	5 02	3-03		1
na=Przewód LgY 25mm2 układany w rurze ochronnej RS32
nu=110
ob=5
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	


[RMS 1]
nz=0.0536
np=0
il=0.268
wa=0

[RMS 122]
nz=1.04
np=1
il=5.2
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=119
pd=	KNNR	5 12 4-01	5 12	4-01		1
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2
nu=111
ob=30
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30	


[RMS 1]
nz=0.0525
np=0
il=1.575
wa=0

[RMS 99]
nz=1.03
np=1
il=30.9
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=30
wa=0

[POZYCJA]
id=120
pd=	KNNR	5 12 3-03	5 12	3-03		1
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce
nu=112
ob=30
jm=szt.żył	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30	


[RMS 1]
nz=0.0231
np=0
il=0.693
wa=0

[POZYCJA]
id=121
pd=(N.Z.) WACETOB 2000	KNNR-W	9 06 7-01	9 06	7-01		1
na=Szyna wyrównania potencjałów "GSW"
nu=113
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.22
np=0
il=0.22
wa=0

[RMS 94]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 169]
nz=4
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=122
pd=(N.Z.) WACETOB 2000	KNNR-W	9 06 7-01	9 06	7-01		1
na=Szyna wyrównania potencjałów "LSW"
nu=114
ob=4
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=0.22
np=0
il=0.88
wa=0

[RMS 96]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 169]
nz=4
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=123
pd=(N.Z.) WACETOB 2000	KNNR-W	9 06 7-01	9 06	7-01		1
na=Listwa kontrolno-pomiarowa
nu=115
ob=5
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	


[RMS 1]
nz=0.22
np=0
il=1.1
wa=0

[RMS 95]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 169]
nz=4
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=124
pd=	KNNR	5 06 2-02	5 06	2-02		1
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
nu=116
ob=10
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	


[RMS 1]
nz=0.344
np=0
il=3.44
wa=0

[RMS 37]
nz=1.04
np=1
il=10.4
wa=0

[RMS 56]
nz=0.006
np=1
il=0.06
wa=0

[RMS 84]
nz=1.01
np=1
il=10.1
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=125
pd=	KNNR	5 13 4-01	5 13	4-01		1
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej
nu=117
ob=6
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 1]
nz=1.24
np=0
il=7.44
wa=0

[POZYCJA]
id=126
pd=	KNNR	5 13 4-03	5 13	4-03		1
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej
nu=118
ob=6
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 1]
nz=1.26
np=0
il=7.56
wa=0

[ELEMENT 2]
id=127
nu=3.6
na=ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - POMIARY I BADANIA POMONTAŻOWE CPV 45311200-2  

[POZYCJA]
id=128
pd=	KNNR	5 13 4-05	5 13	4-05		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
nu=119
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.5
np=0
il=0.5
wa=0

[POZYCJA]
id=129
pd=	KNNR	5 13 4-06	5 13	4-06		1
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
nu=120
ob=15
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	


[RMS 1]
nz=0.28
np=0
il=4.2
wa=0

[POZYCJA]
id=130
pd=	KNNR	5 13 3-01	5 13	3-01		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
nu=121
ob=1
jm=pomiar	108
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.63
np=0
il=0.63
wa=0

[POZYCJA]
id=131
pd=	KNNR	5 13 3-02	5 13	3-02		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
nu=122
ob=30
jm=pomiar	108
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30	


[RMS 1]
nz=0.42
np=0
il=12.6
wa=0

[POZYCJA]
id=132
pd=	KNNR	5 13 3-03	5 13	3-03		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
nu=123
ob=1
jm=pomiar	108
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.83
np=0
il=0.83
wa=0

[POZYCJA]
id=133
pd=	KNNR	5 13 3-04	5 13	3-04		1
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
nu=124
ob=20
jm=pomiar	108
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	


[RMS 1]
nz=0.58
np=0
il=11.6
wa=0

[POZYCJA]
id=134
pd=	KNNR	5 1302-03	5 13	2-03		1
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
nu=125
ob=1
jm=odc.	101
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 5]
nz=1.8
np=0
il=1.8
wa=0

[POZYCJA]
id=135
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNP	 018 1301-01	 018	1301-01		1
na=Roboty kontrolno-pomiarowe w rozdzielnicach prądu zmiennego lub stałego: do 5 pól
nu=126
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=6.62
np=0
il=6.62
wa=0

[POZYCJA]
id=136
pd= 	 	 KNR 13-2  0402
na=Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
nu=127
ob=13
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13	


[RMS 1]
nz=3.97
np=0
il=51.61
wa=0

[POZYCJA]
id=137
pd= 	 	 KNR 13-2  1101
na=Badanie zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu
nu=128
ob=3
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=6.5
np=0
il=19.5
wa=0

[POZYCJA]
id=138
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 12 1-02	9 12	1-02		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
nu=129
ob=1
jm=punkt	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.4
np=0
il=0.4
wa=0

[POZYCJA]
id=139
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 12 1-03	9 12	1-03		1
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
nu=130
ob=70
jm=punkt	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70	


[RMS 1]
nz=0.15
np=0
il=10.5
wa=0

[ELEMENT 1]
id=140
nu=4
na=System TV-SAT

[POZYCJA]
id=141
pd=		 Kalk. własna	 Kal	. własn		1
na=Montaż i uruchomienie systemu TV-SAT
nu=131
ob=1
jm=kpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[ELEMENT 1]
id=142
nu=5
na=INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

[ELEMENT 2]
id=143
nu=5.1
na=Prace instalacyjne

[POZYCJA]
id=144
pd= 	 	 KNR AT-1  0102
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, Kabel F/FTP kat.6A CS44ZB 4/23AWG B2ca LSZH 500m
nu=132
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 4]
nz=8.5
np=0
il=8.5
wa=0

[RMS 9]
nz=1	1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=R
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=145
pd= 	 	 KNR AT-2  0103
na=Dodatek za układanie kabla w kanałach, listwach, słupkach instalacyjnych
nu=133
ob=70
jm=m kabla	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70	


[RMS 4]
nz=0.0084
np=0
il=0.588
wa=0

[RMS 169]
nz=1.5
np=0
op=R
il=70
wa=0

[POZYCJA]
id=146
pd= 	 	 KNR AT-2  0103
na=Dodatek za przeciąganie kabla miedzianego przez przepust
nu=134
ob=2
jm=przepust	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 4]
nz=0.9
np=0
il=1.8
wa=0

[RMS 169]
nz=1.5
np=0
op=R
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=147
pd= 	 	 KNR AT-1  0105
na=Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej - dodatek za przymocowanie kabla opaską mocującą do modułu
nu=135
ob=28
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=28	1	14 * 2	


[RMS 4]
nz=0.012
np=0
il=0.336
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=R
il=28
wa=0

[POZYCJA]
id=148
pd= 	 	 KNR AL-0  0404
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów - masa ognioochronna
nu=136
ob=2
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 4]
nz=0.688
np=0
il=1.376
wa=0

[RMS 17]
nz=1
np=0
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=149
pd=	KNNR	5 12 7-01	5 12	7-01		1
na=Wykucie bruzd dla kabli w cegle
nu=137
ob=25
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25	


[RMS 4]
nz=0.0798
np=0
il=1.995
wa=0

[POZYCJA]
id=150
pd=	KNNR	5 12 8-01	5 12	8-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
nu=138
ob=25
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25	


[RMS 4]
nz=0.0315
np=0
il=0.7875
wa=0

[POZYCJA]
id=151
pd=	KNR	5-08 0109-06	5-08	0109-06		1
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 23mm podłoże inne niż beton) RGHF 16/11
nu=139
ob=280
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=280	1	20 * 14	


[RMS 4]
nz=0.07143
np=0
il=20.0004
wa=0

[RMS 80]
nz=1.04
np=1
il=291.2
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=280
wa=0

[POZYCJA]
id=152
pd= 	 	 KNR AT-1  0106
na=Kanały instalacyjne przykręcane o szer. do 400 mm - koryto 100x60
nu=140
ob=30
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30	


[RMS 4]
nz=0.1932
np=0
il=5.796
wa=0

[RMS 141]
nz=1.04
np=1
il=31.2
wa=0

[RMS 169]
nz=1.5
np=0
op=M
il=30
wa=0

[POZYCJA]
id=153
pd= 	 	 KNR AT-1  0106
na=Listwy instalacyjne przykręcane o szer.ponad 20 mm i kanały o szer. do 250 mm - listwa LS 40x25
nu=141
ob=20
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	


[RMS 4]
nz=0.1673
np=0
il=3.346
wa=0

[RMS 13]
nz=1.04
np=1
il=20.8
wa=0

[RMS 169]
nz=1.5
np=0
op=M
il=20
wa=0

[ELEMENT 2]
id=154
nu=5.2
na=Montaż wyposażenia gniazd logicznych

[POZYCJA]
id=155
pd=	KNR	5-01 0818-01	5-01	0818-01		1
na=Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych,łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy
nu=142
ob=30
jm=kon.kabl	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30	


[RMS 4]
nz=1.88135
np=0
il=56.4405
wa=0

[RMS 35]
nz=0.25
np=0
il=7.5
wa=0

[RMS 43]
nz=0.02
np=0
il=0.6
wa=0

[RMS 130]
nz=0.01
np=0
il=0.3
wa=0

[RMS 131]
nz=0.05
np=0
il=1.5
wa=0

[RMS 132]
nz=0.2
np=0
il=6
wa=0

[RMS 151]
nz=0.3
np=1
il=9
wa=0

[POZYCJA]
id=156
pd=	KNR	AT-10 0105-02	AT-1	 0105-0		1
na=Montaż gniazd abonenckich RJ45 SLX kat.6A ISO STP AWC SL/Keystone
nu=143
ob=28
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28	


[RMS 3]
nz=0.025
np=0
il=0.7
wa=0

[RMS 29]
nz=1
np=0
il=28
wa=0

[RMS 169]
nz=1.5
np=0
op=R
il=28
wa=0

[POZYCJA]
id=157
pd=	KNR	AT-10 0105-02	AT-1	 0105-0		1
na=Płyta czołowa skośna 45x22,5 1xRJ45 UTP/STP SL, uchwyt M45
nu=144
ob=14
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14	


[RMS 3]
nz=0.025
np=0
il=0.35
wa=0

[RMS 27]
nz=1
np=0
il=14
wa=0

[RMS 169]
nz=1.5
np=0
op=R
il=14
wa=0

[POZYCJA]
id=158
pd=	KNR	AT-10 0105-05	AT-1	 0105-0		1
na=Montaż gniazd abonenckich RJ45 - Ramka maskująca płyty czołowej M45
nu=145
ob=6
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 3]
nz=0.06
np=0
il=0.36
wa=0

[RMS 139]
nz=1
np=0
il=6
wa=0

[RMS 169]
nz=1.5
np=0
op=R
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=159
pd=	KNR	AT-10 0105-05	AT-1	 0105-0		1
na=Moduł SL z adapterem SC-APC SM Simplex, zielony, ceramiczny element dopasowujący
nu=146
ob=6
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 3]
nz=0.06
np=0
il=0.36
wa=0

[RMS 138]
nz=1
np=0
il=6
wa=0

[RMS 169]
nz=1.5
np=0
op=R
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=160
pd=	KNR	AT-10 0105-05	AT-1	 0105-0		1
na=Złącze LC-APC 8° LightCrimp PLUS Simplex SM, zielony
nu=147
ob=6
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 3]
nz=0.06
np=0
il=0.36
wa=0

[RMS 140]
nz=1
np=0
il=6
wa=0

[RMS 169]
nz=1.5
np=0
op=R
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=161
pd= 	 	 KNR AT-1  0119
na=Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej
nu=148
ob=6
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 4]
nz=0.092
np=0
il=0.552
wa=0

[RMS 127]
nz=1
np=0
il=6
wa=0

[RMS 169]
nz=1.5
np=0
op=R
il=6
wa=0

[ELEMENT 2]
id=162
nu=5.3
na=Montaż szaf rack z wyposażeniem

[POZYCJA]
id=163
pd=	KNR	AT-14 0110-01	AT-1	 0110-0		1
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" GPD stojących z wyposażeniem
nu=149
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 3]
nz=1.2
np=0
il=1.2
wa=0

[RMS 3]
nz=1.2
np=0
il=1.2
wa=0

[RMS 104]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=R
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=164
pd=	KNR	AT-14 0110-07	AT-1	 0110-0		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne HPE OfficeConnect 1950 24G 2SFP+ 2XGT PoE+ Switch
nu=150
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 3]
nz=0.27
np=0
il=0.27
wa=0

[RMS 107]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=R
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=165
pd=	KNR	AT-14 0110-07	AT-1	 0110-0		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne Aruba AP-505 (RW) Unified AP
nu=151
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 3]
nz=0.27
np=0
il=0.27
wa=0

[RMS 106]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=R
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=166
pd=	KNR	AT-14 0110-09	AT-1	 0110-0		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny w GPD
nu=152
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 3]
nz=0.25
np=0
il=0.25
wa=0

[RMS 3]
nz=0.25
np=0
il=0.25
wa=0

[RMS 10]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 33]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 105]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=R
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=167
pd=	KNR	AT-14 0110-14	AT-1	 0110-1		1
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaż szafy stojącej o wielkości do 24U
nu=153
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 3]
nz=0.55
np=0
il=0.55
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=R
il=1
wa=0

[ELEMENT 2]
id=168
nu=5.4
na=Instalacja zewnętrzna

[POZYCJA]
id=169
pd=	KNNR	5 07 1-02	5 07	1-02		1
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (sz. 0,4m - dł 40 m)
nu=154
ob=19.2
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=19.2	1	0.6 * 0.8 * 40	


[RMS 4]
nz=2.24
np=0
il=43.008
wa=0

[POZYCJA]
id=170
pd=	E	0510 0500-05	0510	0500-05		1
na=Przepusty wykonane wykopem otwartym, mechanicznie z rur ochronych SRS 110 na głębokości do 0.8 m w gruncie kat. III-IV
nu=155
ob=40
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40	


[RMS 4]
nz=0.159
np=0
il=6.36
wa=0

[RMS 82]
nz=1.04
np=1
il=41.6
wa=0

[RMS 83]
nz=1.04
np=1
il=41.6
wa=0

[RMS 169]
nz=4
np=0
op=M
il=40
wa=0

[RMS 142]
nz=0.093
np=1
il=3.72
wa=0

[RMS 149]
nz=0.004
np=1
il=0.16
wa=0

[POZYCJA]
id=171
pd=	KNNR	5 0411-06	5 04	1-06		1
na=Montaż studni kablowek SK-1
nu=156
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 4]
nz=9.47
np=0
il=9.47
wa=0

[RMS 128]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 164]
nz=0.42
np=1
il=0.42
wa=0

[RMS 165]
nz=0.6
np=1
il=0.6
wa=0

[POZYCJA]
id=172
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0314-02	5-10	0314-02		1
na=Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III
nu=157
ob=14.4
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=14.4	1	40 * 0.6 * 0.6	


[RMS 4]
nz=2.42
np=0
il=34.848
wa=0

[ELEMENT 2]
id=173
nu=5.5
na=Pomiary kabli logicznych

[POZYCJA]
id=174
pd= 	 	 KNR AT-2  0120
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
nu=158
ob=1
jm=pomiar	108
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 4]
nz=0.84
np=0
il=0.84
wa=0

[RMS 169]
nz=1.5
np=0
op=R
il=1
wa=0

[RMS 162]
nz=0.42
np=1
il=0.42
wa=0

[RMS 163]
nz=0.42
np=1
il=0.42
wa=0

[POZYCJA]
id=175
pd= 	 	 KNR AT-2  0120
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia
nu=159
ob=15
jm=pomiar	108
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	


[RMS 4]
nz=0.3
np=0
il=4.5
wa=0

[RMS 169]
nz=1.5
np=0
op=R
il=15
wa=0

[RMS 162]
nz=0.15
np=1
il=2.25
wa=0

[RMS 163]
nz=0.15
np=1
il=2.25
wa=0

[POZYCJA]
id=176
pd= 	 	 KNR AT-2  0120
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego
nu=160
ob=5
jm=punkt	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	


[RMS 4]
nz=0.08
np=0
il=0.4
wa=0

[RMS 169]
nz=1.5
np=0
op=R
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=177
pd=	KNR	AT-10 0117-01	AT-1	 0117-0		1
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane
nu=161
ob=14
jm=pomiar	108
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14	


[RMS 3]
nz=0.03
np=0
il=0.42
wa=0

[RMS 3]
nz=0.03
np=0
il=0.42
wa=0

[RMS 169]
nz=1.5
np=0
op=R
il=14
wa=0

[RMS 167]
nz=0.03
np=1
il=0.42
wa=0

[RMS 168]
nz=0.03
np=1
il=0.42
wa=0

[POZYCJA]
id=178
pd=	KNNR	5 0114-08	5 01	4-08		1
na=Wykonanie przepustu gazo- i wodoszczelnego
nu=162
ob=3
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STT 01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 4]
nz=0.9
np=0
il=2.7
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 169]
nz=2.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

