**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział 12:** dostawa **półautomatycznego aparatu do hydrolizy metodą Weibull Stoldta** (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00- 015 Warszawa,

Producent (marka)

model

rok produkcji**: nie wcześniej niż 2022 rok**, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne ofertowe** |
|  | Możliwość jednoczesnej hydrolizy  co najmniej 6 próbek | wymagane |  |
|  | Naczynia szklane ze spiekiem kompatybilne z ekstraktorem E-816 firmy Bűchi | wymagane |  |
|  | Możliwość pracy z próbkami o masie do 10 gramów | wymagane |  |
|  | Zakres temperatury grzania | nie mniejszy niż 70°C - 495°C | Należy podać |
|  | Zestaw kompletny gotowy do pracy  po podłączeniu do źródła wody | wymagane |  |
|  | Dodatkowy zestaw 6 szt. naczyń do hydrolizy | wymagane |  |
|  | Dodatkowy zestaw 2 szt. rurek aspiracyjnych | wymagane |  |
|  | Statyw do naczyń do hydrolizy | wymagane |  |
|  | Statyw do naczyń z próbkami po hydrolizie | wymagane |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | wymagane |  |
|  | Oznakowanie CE | wymagane |  |
|  | Instalacja i uruchomienie sprzętu na stanowisku roboczym w miejscu użytkowania sprzętu, łącznie z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia | wymagane |  |
|  | Wymiary obudowy podyktowane organizacją stanowiska pracy (szer. x głęb. x wys.) | nie większe niż 320x620x480 mm | Należy podać |
|  | **Gwarancja** | **co najmniej 24 miesiące** | Należy podać |
|  | Wykonawca oznaczy miejsce dostawy sprzętu i dostarczony sprzęt w ramach realizacji reform, inwestycji i przedsięwzięć, zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.  Strategia promocji i informacji KPO oraz pliki ze znakiem KPO i znakiem NextGenerationEU w polskiej i angielskiej wersji językowej dostępne  są do pobrania na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo> | miejsce dostawy sprzętu zostanie oznakowane tablicą o wymiarach 80x40 cm;  dostarczony sprzęt zostanie oznakowany naklejką w wersji podstawowej. |  |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**

(kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)