**Szczegółowe specyfikacje techniczne odcinka 140 mb kanalizacji deszczowej całkowicie wypełnionym twardym osadem cementowym**.

1. Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji deszczowej o długości 140 metrów
* Długość 140 mb.
* Średnica kanału fi 400 zapełniona w 100% twardym osadem cementowym.
* Studnie kanalizacyjne o głębokości 3,5 m zapełniona w 80% twardym osadem cementowym-3 szt.
* Urobek z czyszczenia kanalizacji deszczowej podlega utylizacji.
* Odtworzenie kratek ściekowych 2 szt.
1. Użycie metody hydrodynamicznej: specjalna głowica frezująca współpracująca z samochodem 2 funkcyjnym(WUKO)
2. Jeżeli w czasie wykonywania prac, dojdzie do uszkodzenia kanału wskutek niewłaściwego wykonania prac, firma wykonująca jest zobowiązana do naprawy kanału na własny koszt.
3. Wykonawca musi zagwarantować zamawiającemu, możliwość naprawy kanału metodą bezinwazyjną, jeżeli dojdzie do uszkodzenia kanału podczas wykonywania prac.
4. Gwarancja 24 miesięcy po wykonaniu prac, na uszkodzenia kanału powstałe w czasie prowadzenia prac, a nie zauważone w czasie odbioru po wykonanej pracy.
5. Czas reakcji serwisu do 8 godzin.
6. Doświadczenie wykonywania pracy w zakładach o podobnym profilu działalności.
7. Tylko złożone ofert poprzedzone wizją lokalną będą brane pod uwagę.