**WARUNKI TECHNICZNE DO PRZETARGU**

***„Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w Alei Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bełchatowie* ”**

**1. Przedmiot zmówienia.**

Wykonanie nakładek bitumicznych z betonu asfaltowego na ulicach będących  
w zarządzie Miasta Bełchatowa w roku 2021 – dla ruchu KR-2

- Aleja Wyszyńskiego ca 7500m²

Warunki techniczne są dokumentem przetargowym oraz kontraktowym  
i stanowić będą integralną część umowy.

**Termin realizacji zadania:** 2 miesiące od daty podpisania umowy.

1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący prace drogowe objęte przedmiotem zamówienia , będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.
2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopię zanonimizowanych( z wyłączeniem imienia i nazwiska) umów zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust.3 I ewentualnie innych dokumentów, tak aby zawierały one następujące informacje :

a/dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ,w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,

b/ datę zawarcia umowy o pracę,

c/rodzaj umowy o pracę

d/zakres obowiązków pracownika.

W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46W ( zwanej dalej RODO).

1. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ppkt.2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, co będzie skutkowało naliczaniem kar umownych.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
3. Wymóg określony w ppkt.1 dotyczy również Podwykonawców wykonujących wskazane wyżej czynności.
4. **Obowiązki wykonawcy**
5. przed rozpoczęciem robót należy poinformować media (radio, prasa) o czasie trwania robót i utrudnieniach na danej ulicy/rejonie – min. 3 dni wcześniej;
6. przed przestąpieniem do prac należy zapoznać się z warunkami w terenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. Wykonawca sam oceni konieczność zastosowania dodatkowych rozwiązań odwodnieniowych w celu uniknięcia zastoisk wody na nowej nawierzchni. Inwestor nie dopuszcza sytuacji, w której na nowo wyremontowanych nawierzchniach będą tworzyły się kałuże wody po opadach atmosferycznych. Jeżeli Wykonawca nie dopilnuje prawidłowego odprowadzenia wód na własny koszt wykona naprawę nawierzchni w taki sposób aby skutecznie zlikwidować występujące zastoiska wody;
7. spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni dostosować do istniejących krawężników i przyległych parkingów zapewniając tym samym prawidłowe odprowadzenie wód deszczowych;
8. mapy z istniejącym uzbrojeniem Inwestor przekaże na etapie realizacji robót;
9. destrukt pochodzący z frezowania nawierzchni stanowi własność Inwestora, Wykonawca przewiezie materiał we wskazane miejsce w obrębie granic administracyjnych miasta,
10. prace związane z regulacją urządzeń podziemnych (regulacja studni, zaworów  
    i wpustów, wymiana włazów i pokryw, montaż pierścieni i włazów) należy wykonywać wyłącznie pod nadzorem i uprzednim powiadomieniu zarządcy danej sieci. Włazy i pokrywy pochodzące z wymiany stanowią własność Zamawiającego, które należy przewieść we wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta,
11. po wykonaniu regulacji urządzeń podziemnych podpisać protokół odbioru  
    z gestorem sieci i załączyć go do dokumentów odbiorowych;
12. wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami  
    i przepisami w tej dziedzinie ze szczególnym uwzględnieniem zapisów zawartych w ogólnych specyfikacji technicznej (OST ).
13. kierownik budowy (z ramienia Wykonawcy) musi posiadać niezbędne uprawnienia do kierowania robotami drogowymi;
14. opracowanie na własny koszt Projektu Organizacji Ruchu (wraz z uzgodnieniami) na czas trwania robót;
15. oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym POR znakami posiadającymi odpowiednie atesty bezpieczeństwa;
16. w przypadku braku odpowiedniego oznakowania robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu (oznakowanie robót podlega kontroli przez Sekcję Ruchu Drogowego KPP w Bełchatowie, Straż Miejską, inspektora wyznaczonego do nadzoru robót z ramienia Zamawiającego);
17. nie naruszać własności i interesów osób trzecich;
18. przestrzegać przepisy BHP oraz o ruchu drogowym;
19. dostarczenie na każde żądanie Zamawiającego atestów lub badań laboratoryjnych na wbudowany materiał;
20. wykonać inwentaryzację i odtworzenie oznakowania poziomego (na własny koszt) w przypadku prowadzenia prac na nawierzchniach już zawierających w/w oznakowanie;
21. do kosztów robót należy doliczyć koszt wykonania wierceń warstwy ścieralnej w celu sprawdzenia grubości wbudowanej warstwy.

**UWAGA**

Za szkody powstałe w przypadku wystąpienia kolizji lub wypadku spowodowanego przez:

- złe oznakowanie robót przez Wykonawcę;

- złe oznakowanie i nieprawidłowe korzystanie ze sprzętu budowlanego w rejonie prowadzonych robót przez Wykonawcę;

pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

**3. Wykaz narzędzi i maszyn jakimi powinien dysponować Wykonawca:**

- rozkładarka mas bitumicznych szer. min. 4,0 m – 1 szt.

- skrapiarka – 1 szt.

- walec drogowy stalowy – 1 szt.

- walec drogowy ogumiony – 1 szt.

- frezarka – 1 szt.

- szczotka mechaniczna – 1 szt.

- samochód samowyładowczy z przykryciem – min. 2 szt.

- koparko – ładowarka – 1 szt.

- przecinarka do asfaltu – 1 szt.

**4. Płatności:**

Warunkiem otrzymania zapłaty za wykonaną pracę jest:

- przedłożenie protokołu odbioru podpisanego przez osobę nadzorującą wraz  
z wymaganymi załącznikami (m.in. atestami na wbudowany materiał, badaniami laboratoryjnymi);

- przedłożenie protokołu odbioru podpisanego przez gestora sieci wyregulowanych urządzeń podziemnych;

- przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

………………………………..