***załącznik nr 1a do SWZ nr P5/2025***

**Zamawiający:**

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej   
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   
 ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra

**Wykonawca:**

……………………….…………………………………………………………………………………….………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………….…………………………………………………………………………………….…

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Karta oferowanego sprzętu**

„Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej gąsienicowej układarki do mas bitumicznych”

marka: ……………………….……………………..……,

model: ……………………………..…….…………….,

parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę1**  **(wypełnia Wykonawca -**  **należy wskazać konkretne parametry oferowanego sprzętu w celu wykazania spełniania postawionych oczekiwań i wymogów)** |
| **1** | Rok produkcji nie starszy niż 2018 | **wymagane** |  |
| **2** | Ilość roboczogodzin max 4300; | **wymagane** |  |
| **3** | Moc silnika min. 55 kW/2200 obr./min; | **wymagane** |  |
| **4** | Masa eksploatacyjna układarki min. 6500 kg; | **wymagane** |  |
| **5** | Pojemność kosza min. 5600 kg | **wymagane** |  |
| **6** | Wydajność teoretyczna min. 300 ton/h | **wymagane** |  |
| **7** | Stół hydrauliczny o szerokości układani min. 1,20 m rozsuwany hydraulicznie do szerokości min. 2,20 m z poszerzeniami mechanicznymi umożliwiającymi pracę do szerokości min. 2,70 m; | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **8** | Stół hydrauliczny ogrzewany elektrycznie | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **9** | Stół wyposażony w płyty redukujące szerokość układania do min. 500 mm | **wymagane** |  |
| **10** | Układarka wyposażona w system niwelacji tj. poziomica, 2 szt. ultradźwiękowych czujników wysokości | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **11** | System podawania masy sterowny za pomocą 2 szt. czujników ultradźwiękowych | **wymagane** | **TAK/NIE** |
| **12** | Łamanie mechaniczne stołu umożliwiające wykonanie profilu drogi +4,5/-2,5% | **wymagane** | **TAK/NIE** |

1**należy zaznaczyć właściwe bądź w pustych polach uzupełnić wartość parametru oferowaną przez Wykonawcę.**

Uwaga: uzupełniony przez Wykonawcę załącznik należy złożyć wraz z ofertą.

Proszę zwrócić uwagę czy wszystkie pola tabeli zostały uzupełnione.

Zgodnie z art. 107 ustawy PZP Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełnienia dokumentu.

………..……………………………………………………

*Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*