**Załącznik nr 7 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, z podziałem na części, wg poniższego wyszczególnienia:
	1. **Zadanie 1:** zamówienia obejmujewynajem koparki obrotowejo pojemności łyżki od0,4 do 0,8m3, z możliwością czołowego równania terenu podczas: naprawy i utrzymania nawierzchni dróg gminnych, przebudowy poboczy, chodników, prac porządkowych, załadunku kruszywa na polepszenie dróg gminnych, korytowania dróg i ciągów komunikacyjnych, czyszczenia cieków melioracyjnych oraz realizacji wykopów szerokoprzestrzennych podczas realizacji inwestycji. Zamawiający informuje, że średnie roczne zapotrzebowanie na w/w sprzęt wynosi ok. 900 roboczogodzin.

**Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 45.52.00.00-8**.

* 1. **Zadanie 2** zamówieniaobejmuje wynajemsamochodu ciężarowegolub zestawuo ładowności

25-30 ton, z napędem na trzy osie i możliwością rozładunku na trzy strony ( przyczepa dwustronnie) podczas realizacji zadań związanych z dostawą kruszywa w celu naprawy i utrzymania nawierzchni dróg na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.

Zamawiający informuje, że średnie roczne zapotrzebowanie na w/w sprzęt wynosi ok. 800 roboczogodzin.

**Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 60.18.10.00-0.**

* 1. **Zadanie 3** zamówienia obejmuje wynajem koparko-ładowarki o pojemności łyżki do 0,4 m3, z możliwością załadunku czołowego , podczas: realizacji wykopów pod budowę sieci wod-kan, przyłączy wod-kan, napraw awarii występujących na administrowanych przez Zamawiającego sieciach. Zamawiający informuje, że średnie roczne zapotrzebowanie na w/w sprzęt wynosi ok.350 roboczogodzin.

**Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 45.52.00.00-8.**

* 1. **Zadanie 4** zamówienia obejmuje wynajem sprzętu rolniczego w postaci ciągnikawspółpracującego z agregatem uprawowym, kosiarką rotacyjną, podwieszaną równiarką ciągnikową (np. typu Herkules), ładowaczem czołowym (np. Tur), podwieszaną minikoparką (np. URSUS Mikrus lub innym sprzętem umożliwiającym realizację wykopów pod oznakowania drogowe, balustrady, ewentualne naprawy i awarie urządzeń podziemnych ), oraz przyczepami o łącznej ładowności od 18 do 20 ton

w celu realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej, poboczy, terenów zielonych i eksploatowanych urządzeń podziemnych. Zamawiający

informuje, że średnie roczne zapotrzebowanie na w/w sprzęt wynosi ok. 1100 roboczogodzin.

**Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 77.11.10.00-1.**

1. Czas pracy jest to czas załadunku, rozładunku, jazdy z materiałem, kruszywem, urobkiem itp.

Od czasu pracy odliczany jest czas awarii, niesprawności sprzętu, jak również czas dojazdu do miejsca pracy i powrót z pracy.

1. Realizacja zamówienia następować będzie w miarę zapotrzebowania. O terminie rozpoczęcia bądź

kontynuowania świadczenia usług Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę. W związku z koniecznością realizacji robót wynikających z nagłych losowych przypadków (awarie itp.), związanych z nieplanowanymi potrzebami Zamawiającego, preferowane jest dysponowanie sprzętem w ciągu 1 godz. od zgłoszenia przedmiotu zlecenia.