Załącznik do oferty

Załącznik nr 1A

**Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne sprzętu - ciągnika rolniczego z zamontowanym ładowaczem czołowym i dodatkowym osprzętem roboczym,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne wymagania techniczno- użytkowe** | **PARAMETRY I SPEŁNIENIE WYMAGAŃ**  **Wartość parametru oferowanego elementu**  **(wpisać parametr, rozwiązanie techniczne lub oświadczyć że „spełnia lub „nie spełnia”)** |
|  | Ciągnik rolniczy | Marka ………………………  Typ/Model………………….  Rok produkcji …………….. |
| 1.1 | **Silnik**:   1. wysokoprężny; 2. moc silnika nie mniejsza niż 74,5 – 80 KM; 3. pojemność silnika 2800 - 3500 cm3; 4. liczba cylindrów 3 lub 4; |  |
| 1.2 | **Napęd:**   1. na 4 koła; 2. przedni most nieamortyzowany do współpracy z ładowaczem czołowym; 3. skrzynia biegów mechaniczna z przynajmniej dwoma zakresami prędkości:   polowe, szosowe, reduktor;   1. ilość biegów min 12 przód/ 12 tył. |  |
| 1.3 | **Układ hamulcowy:**  1)tarczowy i niezależny;  2) instalacja pneumatyczna przynajmniej 1 obwodowa umożliwiająca sterowanie układem hamulcowym przyczepy. |  |
| 1.4 | **Układ hydrauliczny:**   1. tył ciągnika co najmniej dwie pary wyjść hydraulicznych; 2. tylny TUZ o udźwigu min. 2000 kg; 3. przedni TUZ kat.II; 4. wydajność pompy min. 47 l/min; 5. hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego. |  |
| 1.5 | **Wał odbioru mocy (WOM):**   1. prędkość min. 540 obr./min; |  |
| 1.6 | **Kabina:**   1. ogrzewana i klimatyzowana; 2. kabina dwudrzwiowa zamykana na klucz; 3. fotel kierowcy regulowany i amortyzowany; 4. kierownica regulowana; 5. lusterka zewnętrzne regulowane 2 szt. (lewe i prawe); 6. wycieraczki tylnej i przedniej szyby   7)belka sygnalizacyjna (ostrzegawcza) koloru żółtego zamontowana na przedniej części dachu;  8) kabina wyposażona w dywaniki lub wykładzinę podłogową wykonaną z materiału antypoślizgowego i łatwo zmywalnego;  9)pojazd wyposażony w stopnie antypoślizgowe i uchwyty umożliwiające wchodzenie i wychodzenie z kabiny. |  |
| 1.7 | **Pozostałe parametry:**   1. opony przystosowane do pracy z ładowaczem czołowym; 2. błotniki przednie; 3. zaczep przedni widełkowy; 4. zaczep rolniczy górny; 5. gniazdo do podłączenia instalacji oświetlenia przyczepy |  |
| 1.8 | **Wymiary ciągnika:**   1. długość max 4000 mm; 2. wysokość max 2950 mm (łącznie z belką lub światłami sygnalizacyjnymi); 3. szerokość max. 2000 mm. |  |
| 1.9 | **Wyposażenie dodatkowe:**   1. gaśnica; 2. trójkąt ostrzegawczy; 3. apteczka pierwszej pomocy; 4. kamizelka odblaskowa; 5. trójkątna tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się zamontowana na ciągniku; 6. obciążniki na koła tylne o wadze min. 60 kg na koło; |  |
|  | **Ładowacz czołowy** | Marka ………………………  Typ/Model………………….  Rok produkcji ……………… |
| 2.1 | 1. typ maszyny-zawieszana; 2. sposób agregowania z ciągnikiem-konstrukcja wsporcza; 3. wysokość podnoszenia min. 3000 mm; 4. masa ładowacza bez wyposażenia max. 500 kg; 5. udźwig ładowacza min. 1000 kg; 6. głębokość czerpania min. 230 mm; 7. kąt czerpania min 30 stopni; 8. kąt wysypu min 60 stopni; 9. regulacja wysokości roboczej-hydrauliczna; 10. ciśnienie pracy do 190 bar; 11. prędkość transportowa max. 15 km/h; 12. prędkość robocza max. 8 km/h; 13. ładowacz z możliwością pracy z przednim TUZ; 14. instalacja 3-sekcyjna; 15. euro ramka do osprzętu roboczego; |  |
|  | **Łyżka** | Marka ………………………  Typ/Model………………….  Rok produkcji ……………… |
| 3.1 | 1)szerokość od 1800 mm do 2000 mm;  2)objętość min 0,58 m3;  3)montaż do euro ramki |  |
|  | **Zamiatarka** | Marka ………………………  Typ/Model………………….  Rok produkcji ……………… |
| 4.1 | 1)szerokość robocza 1600 - 1800 mm;  2)boczna szczotka do wymiatania przy krawężniku;  3)współpraca z przednim TUZ kat. II; |  |

**Uwaga:**

**Wykonawca wypełnia kolumnę „Parametry i Spełnienie Wymagań”, w wymaganych pozycjach podając konkretny parametr oraz informację czy proponowane urządzenie spełnia określone przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne i funkcjonalne sprzętu poprzez użycie wyrazu „spełnia” lub „nie spełnia”.**

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.