|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto [PLN]** | **Wartość bez VAT [PLN]** | **VAT**  **[%]** | **Wartość brutto [PLN]** |
| 1 | projekt techniczny dwóch ścianek, częściowo przeszklonych i szklanych drzwi, |  |  |  |  |  |
| 2 | wykonanie konstrukcji aluminiowej dwóch ścianek, częściowo przeszklonych  i szklanych drzwi, | ok. 40,5 m2 konstrukcji |  |  |  |  |
| 3 | montaż ścianek w tym:  montaż konstrukcji otworowych – usytuowanie  i kotwienie stolarki w otworze, | w tym: 1 szt. stolarki drzwiowej ok. 873x2256 mm |  |  |  |  |
| 4 | kotwienie do ościeży – ścian bocznych, oraz do posadzki i sufitu podwieszonego po obwodzie konstrukcji, | ok. 27 900 mm |  |  |  |  |
| 5 | montaż obróbek blacharskich przy ścianach  i suficie w formie płaskownika aluminiowego w kolorze konstrukcji. | ok. 18 500 mm |  |  |  |  |
| 6 | dostawa i transport na miejsce montażu wszystkich materiałów i narzędzi, potrzebnych do wykonania zamówienia |  |  |  |  |  |
| 7 | demontaż i utylizacja istniejącej lady szatniowej oraz wywóz gruzu i odpadów z budowy powstałych w wyniku realizacji zamówienia | 1 lada szatniowa  dł. ok. 7 500 mm |  |  |  |  |
| 8 | wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie opisu i rysunków |  |  |  |  |  |
|  | **Razem:** |  |  |  |  |  |