**Podest warsztatowy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa parametru/****Funkcjonalność** | **Wartość (funkcjonalność) wymagana** |
| 1. | Przeznaczenie  | * podest umożliwiający łatwy dostęp do naprawianego sprzętu
 |
| 2. | Parametry techniczne  | * podest roboczy do profesjonalnego zastosowania wykonany z aluminium
* wysokość podestu 1,7m od posadzki
* wymiary platformy roboczej 700x1400 (szer .x dł.)
* dostęp do platformy z dwóch stron (dwustronne wejście)
* ryflowane stopnie i platforma robocza
* platforma o szerokości
* jezdny, wyposażony w 4 koła średnicy min.125mm umożliwiające łatwe przestawienie z samo blokadą i hamulcem
* poręcze i barierki o wysokości 1,1m z możliwością demontażu
 |
| 3. | Wymagania dodatkowe  | * deklaracja zgodności CE
* norma PN EN 131-7
 |
| 4. | Gwarancja  | * Gwarancja min. 24 miesięcy
 |