**Podest warsztatowy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa parametru/**  **Funkcjonalność** | **Wartość (funkcjonalność) wymagana** |
| 1. | Przeznaczenie | * podest umożliwiający łatwy dostęp do naprawianego sprzętu |
| 2. | Parametry techniczne | * podest roboczy do profesjonalnego zastosowania wykonany z aluminium * wysokość podestu 1,7m od posadzki * wymiary platformy roboczej 700x1400 (szer .x dł.) * dostęp do platformy z dwóch stron (dwustronne wejście) * ryflowane stopnie i platforma robocza * platforma o szerokości * jezdny, wyposażony w 4 koła średnicy min.125mm umożliwiające łatwe przestawienie z samo blokadą i hamulcem * poręcze i barierki o wysokości 1,1m z możliwością demontażu |
| 3. | Wymagania dodatkowe | * deklaracja zgodności CE * norma PN EN 131-7 |
| 4. | Gwarancja | * Gwarancja min. 24 miesięcy |