[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.24
nan=Roboty  sanitarne
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	5.9	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR  ROBÓT - instalacje sanitarne 
nfn=ARCHO Pracownia Architektoniczna               mgr inż. Agnieszka Oprzyńska
afn=10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3/16
nb=Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej
ab=ul. Pułaskiego 10 , 12-100 Szczytno, działka nr 112 obręb 3 m. Szczytno 
ni=GMINA MIEJSKA SZCZYTNO
ai=Ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
br=Roboty sanitarne
nk=mgr inż. Mirosława Łapuć
dt=11.2020 r.
cpv=45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
cpv=45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne
cpv=45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45332300-6	Roboty instalacyjne kanalizacyjne
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
cpv=45331210-1	Instalowanie wentylacji
cpv=45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
cpv=45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1. Podstawa opracowania.13101310    -projekt techniczny architektoniczny budynku1310    -mapa z istniejącym zagospodarowaniem terenu1310    -normy i wytyczne13101310Założenia wyjściowe do kosztorysowania przyjęte dla robót sanitarnych  w IIIkw. 2020r13101. Stawkę za 1 roboczogodzinę przyjęto dla regionu warmińsko-mazurskiego  dla robot sanitarnych -19,60zł.13102. Koszty pośrednie przyjęto od/ R i S/ - 65,4 %13103. Zysk przyjęto od /R, S i Kp/ - 10,8%13104. Przyjęto ceny producentow i cennik Sekocenbud III kw. 2020roku, materiały z Kz, 13105. Obowiązujące normy i KNR-Y, KNNR-Y13106. Analizy i kalkulacje dotyczące indywidualnego ustalania cen jednostkowych oraz nakładów rzeczowych.131013102. Zakres opracowania13101310Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie 13101310Działy kosztorysu13101310Instalacja wodociągowa1310Przebudowa przyłącza wody zimnej1310Instalacja kanalizacji sanitarnej 1310Instalacja centralnego ogrzewania1310Technologia węzła cieplnego1310Instalacja wentylacyjna1310Demontaż instalacji 13100913101310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1147]
ty=M
na=Badanie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3769]
ty=M
na=Badanie wody przyłącza wodociągowego przez Sanepid	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3695]
ty=M
na=Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III	0
id=2640001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0593

[RMS ZEST 3762]
ty=M
na=Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III	0
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.002

[RMS ZEST 2126]
ty=M
na=Bateria umywalkowa stojąca fi 15mm	0
id=5714400	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3605]
ty=M
na=Bateria umywalkowa stojąca o śr.nom. 15 mm dla niepełnosprawnych	0
id=5714400	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3241]
ty=M
na=Bateria zlewozmywakowa  stojąca o śr.nom. 15 mm	0
id=5714400	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2640]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.45

[RMS ZEST 2517]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=180

[RMS ZEST 3181]
ty=M
na=cement murarski '15'	0
id=1700200	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0001

[RMS ZEST 2636]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	3
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0176

[RMS ZEST 3863]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37-50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0009

[RMS ZEST 3844]
ty=M
na=Czerpnia ścienna okrągła, d160	0
id=6520899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3523]
ty=M
na=Czyszczak kan.PVC fi 110mm	0
id=5650001	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3779]
ty=M
na=czyszczak kanalizacyjny z PCW 75 mm	0
id=5650000	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3182]
ty=M
na=Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III	0
id=2640615	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0006

[RMS ZEST 3183]
ty=M
na=Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0019

[RMS ZEST 3540]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0675
pr=	0	0	0	2645050

[RMS ZEST 3702]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane śr.12-14cm	0
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.002

[RMS ZEST 3757]
ty=M
na=drut stalowy do spawania	0
id=1122199	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.33

[RMS ZEST 3851]
ty=M
na=elektrody stalowe	0
id=1330199	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.38

[RMS ZEST 3468]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3865]
ty=M
na=emalia silikonowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa	0
id=1523001	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.141

[RMS ZEST 3861]
ty=M
na=farba silikonowa do gruntowania termoodporna do 400 st.C srebrzysto-szara	0
id=1523000	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1535

[RMS ZEST 2178]
ty=M
na=filc techniczny podkładowy o gr. 16 mm	0
id=6760399	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.14

[RMS ZEST 1432]
ty=M
na=folia aluminiowa	0
id=6830199	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.14

[RMS ZEST 3267]
ty=M
na=Głowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem	0
id=5730901	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 3830]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy ocynkowany, z podłączeniem bocznym, typ CNC21K, H=900mm, L=520mm (CNC22K/900/520)	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3829]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy ocynkowany, z podłączeniem bocznym, typ CNC22K, H=600mm, L=920mm (CNC22K/600/920)	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3815]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN11K, H=600mm, L=920mm (CN11K/600/920)	0
id=6011099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3820]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN21K, H=600mm, L=1120mm (CN21K/600/1120)	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3821]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN21K, H=600mm, L=1400mm (CN21K/600/1400)	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3816]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN21K, H=600mm, L=400mm (CN21K/600/400)	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3817]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN21K, H=600mm, L=520mm (CN21K/600/520)	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3818]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN21K, H=600mm, L=600mm (CN21K/600/600)	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3877]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN21K, H=600mm, L=720mm (CN21K/600/720)	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3824]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN22K, H=600mm, L=1120mm (CN22K/600/1120)	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3825]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN22K, H=600mm, L=1400mm (CN22K/600/1400)	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3822]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN22K, H=600mm, L=920mm (CN22K/600/920)	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3827]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN22K, H=900mm, L=520mm (CN22K/900/520)	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3826]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN33K, H=600mm, L=720mm (CN33K/600/720)	0
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3639]
ty=M
na=Grzejnikowy zawór powrotny, prosty, z nastawą wstępną i możliwością odcięcia i opróżnienia grzejnika DN15	0
id=5730901	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 3697]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5586

[RMS ZEST 3668]
ty=M
na=haki do rur śr. 10-32 mm	0
id=6600000	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2762]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3696]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341299	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.5847

[RMS ZEST 1100]
ty=M
na=klej	0
id=6761201	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.9008

[RMS ZEST 3807]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2088

[RMS ZEST 3600]
ty=M
na=klipsy	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1074

[RMS ZEST 1102]
ty=M
na=klipsy montażowe	0
id=6760010	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=414

[RMS ZEST 3795]
ty=M
na=Kołnierz ogniochronny KO d110	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3797]
ty=M
na=Kołnierz ogniochronny KO d50	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3796]
ty=M
na=Kołnierz ogniochronny KO d75	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3607]
ty=M
na=konstrukcje wsporcze	0
id=6108199	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 3693]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.4 m3	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0
il=9.2902

[RMS ZEST 2760]
ty=M
na=korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	0
id=5115103	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
pr=	0	0	0	5115103

[RMS ZEST 3845]
ty=M
na=Kratka zakańczająca okrągła  d125	0
id=6520299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 3841]
ty=M
na=Kratka zakańczająca okrągła na kolanie d160	0
id=6520299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3710]
ty=M
na=Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II	0
id=2641810	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.003

[RMS ZEST 3764]
ty=M
na=króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe	0
id=5681299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 3158]
ty=M
na=kształtki do rury  PP stabi AL PN20 d 20	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32

[RMS ZEST 3252]
ty=M
na=kształtki do rury wielow. PE-RT/AL/PE d16x2,0	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30

[RMS ZEST 1415]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm	0
id=5644809	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.9

[RMS ZEST 1420]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	0
id=5644805	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.8

[RMS ZEST 1580]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 75 mm	0
id=5644807	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.6

[RMS ZEST 1399]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 110 mm	0
id=5644899	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.551

[RMS ZEST 3516]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 160 mm	0
id=5644899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.216

[RMS ZEST 1424]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 40 mm	0
id=5644899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.68

[RMS ZEST 3590]
ty=M
na=kształtki PEAL -P10, poł. zaprasowywane d 16x2,0	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.66

[RMS ZEST 3588]
ty=M
na=kształtki PEAL -P10, poł. zaprasowywane d 20x2,0	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.7

[RMS ZEST 3585]
ty=M
na=kształtki PEAL -P10, poł. zaprasowywane d 25x2,5	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.6

[RMS ZEST 3631]
ty=M
na=kształtki stalowe  ocynkowane zewnętrznie o połączeniach zaprasowywanych d=15	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=72.5

[RMS ZEST 3622]
ty=M
na=kształtki stalowe  ocynkowane zewnętrznie o połączeniach zaprasowywanych d=18	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.4

[RMS ZEST 3620]
ty=M
na=kształtki stalowe  ocynkowane zewnętrznie o połączeniach zaprasowywanych d=22	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.7

[RMS ZEST 3617]
ty=M
na=kształtki stalowe  ocynkowane zewnętrznie o połączeniach zaprasowywanych d=28	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.96

[RMS ZEST 3839]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ S z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm	0
id=6507599	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2978

[RMS ZEST 3874]
ty=M
na=kształtki z PE gwintowane)śr.20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.8

[RMS ZEST 3583]
ty=M
na=kształtki z PEAL -P10, poł. zaprasowywane d 32x3,0	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.88

[RMS ZEST 3793]
ty=M
na=kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 50 mm	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.25

[RMS ZEST 1133]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=5101201	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=43.86

[RMS ZEST 2536]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 20 mm	0
id=5101202	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.24

[RMS ZEST 3667]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm	0
id=5101203	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.26

[RMS ZEST 3755]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 32 mm	0
id=5101204	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 1126]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	0
id=5109999	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6

[RMS ZEST 3787]
ty=M
na=mieszanka betonowa	0
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.24

[RMS ZEST 2922]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2923]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2771]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2901]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3471]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II	0
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2708]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2712]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2996]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2997]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3849]
ty=M
na=nakrętki stalowe zgrubne sześciokątne	0
id=6800299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.65

[RMS ZEST 3681]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=3970500	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.18
pr=	0	0	0	3970500

[RMS ZEST 3834]
ty=M
na=Nawietrzak NP1 z filtrem, pod okno	0
id=6522199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 3675]
ty=M
na=Obejma p.poż. dla rur palnych d20	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 3663]
ty=M
na=Obejma p.poż. dla rur palnych d32	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 3678]
ty=M
na=Obsługa geodezyjna- wodociąg	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3803]
ty=M
na=Obudowa pionów kanalizacyjnych	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1115]
ty=M
na=Odpowietrznik automatyczny	0
id=5731300	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 2255]
ty=M
na=Opłata za przyjęcie i utylizację ziemi	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.871

[RMS ZEST 3871]
ty=M
na=Otulina izolacyjna  z wełny mineralnej, pokryta płaszczem z folii aluminiowej   Gr.=30 na rurę stalową dn 25mm	0
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.2

[RMS ZEST 3601]
ty=M
na=Otulina izolacyjna z pianki Gr.13mm na d 25x2,5	0
id=6750122	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.3

[RMS ZEST 3670]
ty=M
na=Otulina izolacyjna z pianki PE  Gr.=20 na DN20	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.5

[RMS ZEST 3669]
ty=M
na=Otulina izolacyjna z pianki PE  Gr.=20 na DN25	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.9

[RMS ZEST 3597]
ty=M
na=Otulina izolacyjna z pianki PE  Gr.=20 na DN32x3,2	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.8

[RMS ZEST 3236]
ty=M
na=Otulina izolacyjna z pianki PE  Gr.13mm na d 16	0
id=6750122	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22

[RMS ZEST 3603]
ty=M
na=Otulina izolacyjna z pianki PE  Gr.13mm na d 20x2,0	0
id=6750122	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.5

[RMS ZEST 3813]
ty=M
na=Otulina izolacyjna z pianki ThermaSmartPro  Gr.=20 na d 15	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=128.7

[RMS ZEST 3812]
ty=M
na=Otulina izolacyjna z pianki ThermaSmartPro Gr.20mm na DN18	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.9

[RMS ZEST 3811]
ty=M
na=Otulina izolacyjna z pianki ThermaSmartPro Gr.20mm na DN22	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.3

[RMS ZEST 3810]
ty=M
na=Otulina izolacyjna z wełny mineralnej, pokryta płaszczem z folii aluminiowej dwew 15 Gr.=50 na dn22	0
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.8

[RMS ZEST 3809]
ty=M
na=Otulina izolacyjna z wełny mineralnej, pokryta płaszczem z folii aluminiowej dwew 18 Gr.=50 na dn22	0
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1

[RMS ZEST 3805]
ty=M
na=Otulina izolacyjna z wełny mineralnej, pokryta płaszczem z folii aluminiowej dwew 22 Gr.=50 na dn22	0
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.2

[RMS ZEST 3876]
ty=M
na=Otulina izolacyjna z wełny mineralnej, pokryta płaszczem z folii aluminiowej dwew 28 Gr.=30 na dn28	0
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.6

[RMS ZEST 3694]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)	0
id=1121199	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.0331

[RMS ZEST 1566]
ty=M
na=piasek	0
id=1601799	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.27

[RMS ZEST 2638]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.09

[RMS ZEST 3175]
ty=M
na=pisuary porcelanowe białe	0
id=6351099	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2177]
ty=M
na=płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm	0
id=6820203	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.01

[RMS ZEST 2179]
ty=M
na=płyty pilśniowe porowate bitumowane o gr. 12.5 mm	0
id=2651099	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.62

[RMS ZEST 3768]
ty=M
na=podchloryn sodowy	0
id=1410800	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.05

[RMS ZEST 3608]
ty=M
na=Podgrzewacz elektryczny 10dm3, 2kW, 230V, pod blatem	0
id=6105199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1199]
ty=M
na=podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	0
id=1570100	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.9243

[RMS ZEST 3850]
ty=M
na=podkładki stalowe okrągłe zgrubne	0
id=6800799	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.45

[RMS ZEST 2181]
ty=M
na=podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-M16	0
id=6800702	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.09

[RMS ZEST 3840]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr.do 200 mm	0
id=6581199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8348

[RMS ZEST 3791]
ty=M
na=Pompa zatapialna do ścieków z pływakiem	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3685]
ty=M
na=Pospółka	0
id=1602211	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.4343

[RMS ZEST 3662]
ty=M
na=Przejście p.poż dla rur niepalnych dn15	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 3661]
ty=M
na=Przejście p.poż dla rur niepalnych dn18	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3660]
ty=M
na=Przejście p.poż dla rur niepalnych dn22	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3759]
ty=M
na=Przejście PE/stal d40/dn32	0
id=5129999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 3838]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o śr.do 200 mm	0
id=6507499	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.3563

[RMS ZEST 3864]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0009

[RMS ZEST 1382]
ty=M
na=przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	0
id=5716201	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=1184.8325

[RMS ZEST 2913]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2709]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2763]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3862]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania	0
id=1530512	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0236

[RMS ZEST 3760]
ty=M
na=Rura osłonowa PE d63	0
id=5632999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.03

[RMS ZEST 3711]
ty=M
na=Rura PE 100 PN10 dn40	0
id=5603099	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.4

[RMS ZEST 3630]
ty=M
na=Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie STEEL DN15	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=137.5

[RMS ZEST 3621]
ty=M
na=Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie STEEL DN18	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33

[RMS ZEST 3619]
ty=M
na=Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie STEEL DN22	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.5

[RMS ZEST 3616]
ty=M
na=Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie STEEL DN28	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.48

[RMS ZEST 3872]
ty=M
na=Rura stalowa, czarna fi 21,3/2,6(15)mm	0
id=5060701	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.72

[RMS ZEST 3589]
ty=M
na=Rura wielow. PEAL -P10, poł. zaprasowywane d 16x2,0	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.7

[RMS ZEST 3587]
ty=M
na=Rura wielow. PEAL -P10, poł. zaprasowywane d 20x2,0	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.5

[RMS ZEST 3584]
ty=M
na=Rura wielow. PEAL -P10, poł. zaprasowywane d 25x2,5	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.8

[RMS ZEST 3582]
ty=M
na=Rura wielow. PEAL -P10, poł. zaprasowywane d 32x3,0	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.64

[RMS ZEST 3528]
ty=M
na=Rura wywiewna  PVC fi 160mm	0
id=5651511	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3515]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr. 160 mm	0
id=5630499	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.576

[RMS ZEST 1398]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm	0
id=5630405	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.468

[RMS ZEST 1423]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 40 mm	0
id=5630401	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.672

[RMS ZEST 1419]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm	0
id=5630402	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.72

[RMS ZEST 1579]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 75 mm	0
id=5630403	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.528

[RMS ZEST 3517]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW	0
id=5631299	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.72

[RMS ZEST 2014]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW dla dn 110	0
id=5631299	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.135

[RMS ZEST 2015]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW dla dn 40	0
id=5631299	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.306

[RMS ZEST 2016]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW dla dn 50	0
id=5631299	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.06

[RMS ZEST 1416]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW śr. 110 mm	0
id=5631201	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.601

[RMS ZEST 1581]
ty=M
na=rury przepustowe z PCW śr. 75 mm	0
id=5631200	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.224

[RMS ZEST 3869]
ty=M
na=rury stalowe  czarne o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5000999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.36

[RMS ZEST 3763]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm	0
id=5031060	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3

[RMS ZEST 3666]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.z końcami gwint. 25 mm	0
id=5064003	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.06

[RMS ZEST 3772]
ty=M
na=rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie S czarne z końcami gwint. 15 mm	0
id=5064001	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.42

[RMS ZEST 3676]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr.15 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1123]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne śr.15 mm	0
id=5030999	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3873]
ty=M
na=rury z PE o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 3792]
ty=M
na=rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 50 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.4

[RMS ZEST 1134]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=8.9867

[RMS ZEST 1397]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=20.6141

[RMS ZEST 364]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0948

[RMS ZEST 2112]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=7.8329

[RMS ZEST 3171]
ty=M
na=sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu	0
id=6356099	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3534]
ty=M
na=sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu dla niepełnosprawnych	0
id=6356099	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3002]
ty=R
na=spawacze gr.III	0
id=403	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2924]
ty=R
na=spawacze gr.IV	0
id=404	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3853]
ty=S
na=spawarka elektryczna	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.13

[RMS ZEST 3699]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 55kW  (1)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.4761

[RMS ZEST 3679]
ty=S
na=Spych.gąsienicowa 74kW  (1)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.045

[RMS ZEST 3680]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM)	0
id=11131	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.12

[RMS ZEST 3786]
ty=M
na=stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych	0
id=6330710	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 3790]
ty=M
na=Studzienka schadzająca z kręgu betonowego d600 h=0,8m, przykryta kratą, podłączenie zasyfonowane	0
id=5420000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3176]
ty=M
na=syfony pisuarowe mosiężne śr.25 mm	0
id=5712000	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3174]
ty=M
na=syfony umywalkowe mosiężne,chromowane	0
id=5716099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 2917]
ty=M
na=syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego podwójne o śr. 50 mm	0
id=6328314	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1454]
ty=M
na=syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o śr. 50 mm	0
id=6328313	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3179]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 3180]
ty=M
na=sznur konopny surowy	0
id=6831800	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.04

[RMS ZEST 785]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=13.7552

[RMS ZEST 3835]
ty=M
na=śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 12x160 mm	0
id=1343602	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.52

[RMS ZEST 3730]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	0
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.27

[RMS ZEST 3848]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym	0
id=6803399	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.46

[RMS ZEST 1200]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.6957

[RMS ZEST 1503]
ty=M
na=tarczki ochronne	0
id=6088100	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 1101]
ty=M
na=taśma	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.6697

[RMS ZEST 3749]
ty=M
na=taśma z polichlorku winylu	0
id=1562999	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22

[RMS ZEST 3765]
ty=M
na=tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych	0
id=5619999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.02

[RMS ZEST 3700]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.0737

[RMS ZEST 3870]
ty=M
na=uchwyty do rur dn25	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.12

[RMS ZEST 1417]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm	0
id=5651699	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19

[RMS ZEST 1425]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 40 mm	0
id=5651699	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 1421]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	0
id=5651699	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25

[RMS ZEST 1582]
ty=M
na=uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 75 mm	0
id=5651699	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 3632]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów  o śr. zewnętrznej 15mm	0
id=6602999	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=178.75

[RMS ZEST 3623]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów  o śr. zewnętrznej 18mm	0
id=6602999	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42.9

[RMS ZEST 2271]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów  o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=6602999	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.5

[RMS ZEST 3618]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów  o śr. zewnętrznej 28 mm	0
id=6602999	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.5

[RMS ZEST 1326]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm	0
id=6602999	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.61

[RMS ZEST 1321]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.45
pr=	0	0	0	6602902

[RMS ZEST 1332]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 22mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.45
pr=	0	0	0	6602902

[RMS ZEST 3581]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.88

[RMS ZEST 3794]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm	0
id=6602999	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.5

[RMS ZEST 3535]
ty=M
na=Umywalka porcelanowa	0
id=6351699	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3536]
ty=M
na=Umywalka porcelanowa dla niepełnosprawnych	0
id=6351699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3170]
ty=M
na=urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe	0
id=6354999	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3533]
ty=M
na=urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe dla niepełnosprawnych	0
id=6354999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1418]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	0
id=6810504	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.25

[RMS ZEST 1435]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 40 mm	0
id=6810501	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.8

[RMS ZEST 1422]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	0
id=6810502	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48

[RMS ZEST 1583]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 75 mm	0
id=6810503	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 1400]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o śr. 110 mm	0
id=6810599	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.9

[RMS ZEST 3518]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o śr. 160 mm	0
id=6810599	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20

[RMS ZEST 3184]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom. 150 mm	0
id=6832099	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.066

[RMS ZEST 3541]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nom. 200 mm	0
id=6832099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.352

[RMS ZEST 3729]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.nominalnej 90-110 mm	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1

[RMS ZEST 2469]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 160 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.16

[RMS ZEST 1824]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 200 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.0395

[RMS ZEST 3843]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 315 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05

[RMS ZEST 2637]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	3
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0099

[RMS ZEST 3837]
ty=M
na=Wentylator łazienkowy Silent 200 CHZ	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 3847]
ty=M
na=węzeł cieplny  kompaktowy  typu Danfoss DSA1 WALL	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.038

[RMS ZEST 3776]
ty=M
na=Wodomierz Flodis 2,5 Dn15	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2781]
ty=M
na=Wpust podłogowy Classic z odejściem pionowym Dn50, z ramą i kratką ze stali nierdzewnej	0
id=6328400	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3173]
ty=M
na=wsporniki do umywalek porcelanowych	0
id=6361799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 3771]
ty=M
na=wsporniki z blachy i stali kształtowej do rur o śr. 15 mm	0
id=6610007	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3802]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.014

[RMS ZEST 2641]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.35

[RMS ZEST 3185]
ty=M
na=Wykonanie  badania w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wody, sprawdzenie drożności i założone spadki rurociągów.	0
id=	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19

[RMS ZEST 3698]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna	0
id=12520	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.2977

[RMS ZEST 1578]
ty=M
na=zawory odcinające dn 15	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 1124]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0
id=5701002	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3766]
ty=M
na=zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym śr.50mm	0
id=5701120	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.02

[RMS ZEST 3177]
ty=M
na=zawory spłukujace do pisuarów śr.15 mm	0
id=5710700	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3767]
ty=M
na=zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub	0
id=5822220	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01

[RMS ZEST 1125]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5703800	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1376]
ty=M
na=Zawór antyskażeniowy HA 216 Dn20	0
id=5700501	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3778]
ty=M
na=Zawór antyskażeniowy typu EA Dn20	0
id=5730100	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3604]
ty=M
na=Zawór czerpalny ze złączką do węża DN15	0
id=5700202	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1380]
ty=M
na=Zawór kulowy ćwierć obrotowy (do WC, baterii),  na przyłącza gwintowane DN15	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 2125]
ty=M
na=Zawór kulowy, na przyłącza gwintowane DN15	0
id=5700500	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 2588]
ty=M
na=Zawór kulowy, na przyłącza gwintowane DN20	0
id=5700501	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3673]
ty=M
na=Zawór kulowy, na przyłącza gwintowane DN25	0
id=5700502	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3782]
ty=M
na=Zawór napowietrzający  d75	0
id=6328710	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3754]
ty=M
na=Zawór odcinający dn32	0
id=5730102	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3636]
ty=M
na=Zawór odcinający kulowy  z zaworem spustowym  DN15	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18

[RMS ZEST 3814]
ty=M
na=Zawór odcinający kulowy DN25	0
id=5730299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3640]
ty=M
na=Zawór termostatyczny, prosty, z nastawą wstępną, kapturek ochronny biały  DN15	0
id=5730901	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 3538]
ty=M
na=Zlew dwukomorowy	0
id=6343999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1502]
ty=M
na=złączki mosiężne do grzejników o śr. zewn. 15 mm	0
id=6080199	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 3789]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.1

[RMS ZEST 3852]
ty=S
na=żuraw samochodowy 5-6 t	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.93

[RMS ZEST 3146]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wodociągowa 
wa=0
kn=0	0	0
id=1615
nu=1
cpv=45332000-3
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wodociągowa - roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2644
nu=1.1
cpv=45332200-5
wn=		

[POZYCJA]
id=16974
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0104-03	2-15	0104-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.4846	0	0.4846
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9256

[RMS 3666]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 3667]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 3668]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2112]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0304

[POZYCJA]
id=16911
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rura wielow. PEAL -P10, poł. zaprasowywane d 32x3,0
uw=          analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 3582]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=8.64

[RMS 3583]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=4.88

[RMS 3581]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=8.88

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0192

[POZYCJA]
id=3009
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rura wielow. PEAL -P10, poł. zaprasowywane d 25x2,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.285	0	0.285
np=1
wa=0
wb=0
il=2.85

[RMS 3584]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 3585]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 2271]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[POZYCJA]
id=3010
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rura wielow. PEAL -P10, poł. zaprasowywane d 20x2,0
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 1]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0
il=3.825

[RMS 3587]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 3588]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7

[RMS 1321]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=21.45

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[POZYCJA]
id=3011
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rura wielow. PEAL -P10, poł. zaprasowywane d 16x2,0
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 1]
nz=0.255	0	0.255
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 3589]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 3590]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=11.6

[RMS 1326]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=28.6

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.032

[POZYCJA]
id=14071
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
mpn=_1211
na=Otulina izolacyjna z pianki PE  Gr.=20 na DN25 ocynk
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4216

[RMS 3669]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 1100]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0372

[RMS 1101]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2702

[RMS 1102]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 3146]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0094

[POZYCJA]
id=16975
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
mpn=_1211
na=Otulina izolacyjna z pianki PE  Gr.=20 na DN32x3,2
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6864

[RMS 3597]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 1100]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1488

[RMS 1101]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0808

[RMS 1102]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 3146]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0376

[POZYCJA]
id=16919
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
mpn=_1211
na=Otulina izolacyjna z pianki PE  Gr.=20 na DN25
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4756

[RMS 3669]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 1100]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1302

[RMS 1101]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9457

[RMS 1102]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 3146]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0329

[POZYCJA]
id=16976
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
mpn=_1211
na=Otulina izolacyjna z pianki PE  Gr.=20 na DN20
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0
il=3.162

[RMS 3670]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 1100]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.279

[RMS 1101]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0265

[RMS 1102]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 3146]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0705

[POZYCJA]
id=16922
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-07	0-34	0101-07		1
mpn=_1211
na=Otulina izolacyjna z pianki PE Gr.13mm na d 25x2,5
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5175

[RMS 3601]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 1100]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0405

[RMS 1101]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.333

[RMS 3600]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 3146]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.00305	0	0.00305
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0092

[POZYCJA]
id=10593
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-06	0-34	0101-06		1
mpn=_1211
na=Otulina izolacyjna z pianki PE  Gr.13mm na d 20x2,0
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7765

[RMS 3603]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 1100]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.055

[RMS 1101]
nz=0.0738	0	0.0738
np=1
wa=0
wb=0
il=0.369

[RMS 1102]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 3146]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.00135	0	0.00135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0068

[POZYCJA]
id=10608
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-06	0-34	0101-06		1
mpn=_1211
na=Otulina izolacyjna z pianki PE  Gr.13mm na d 16x2,0
uw=   analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=3.106

[RMS 3236]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 1100]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 1101]
nz=0.0738	0	0.0738
np=1
wa=0
wb=0
il=1.476

[RMS 1102]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[RMS 3146]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.00135	0	0.00135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.027

[POZYCJA]
id=3038
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór antyskażeniowy  HA (wylot w dół ) DN20
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2387

[RMS 1376]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2536]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 3146]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16977
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy, na przyłącza gwintowane DN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5539

[RMS 3673]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3667]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 3146]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=16978
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy, na przyłącza gwintowane DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4775

[RMS 2588]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2536]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 3146]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1786
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy, na przyłącza gwintowane DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2606

[RMS 2125]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1133]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=12.36

[RMS 3146]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2431
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór kulowy ćwierć obrotowy (do WC, baterii),  na przyłącza gwintowane DN15
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5212

[RMS 1380]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 1133]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=24.72

[RMS 3146]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16923
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
mpn=_1211
na=Zawór czerpalny ze złączką do węża DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1623

[RMS 3604]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1843
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, o śr. 16mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0
il=2.312

[RMS 3158]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 3158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1321]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=1787
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Bateria umywalkowa stojąca o śr.nom. 15 mm dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.955

[RMS 3605]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1382]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3146]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=16924
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Bateria umywalkowa stojąca o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.91

[RMS 2126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1382]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3146]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=2418
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Bateria zlewozmywakowa  stojąca o śr.nom. 15 mm - zlew gospodarczy
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.955

[RMS 3241]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1382]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3146]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=16980
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
mpn=_1211
na=Bateria zlewozmywakowa  stojąca o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.955

[RMS 3241]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1382]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3146]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=16925
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0143-01	2-15	0143-01		1
mpn=_1211
na=Podgrzewacz elektryczny 10dm3, 2kW, 230V, pod blatem
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=4.21	0	4.21
np=1
wa=0
wb=0
il=12.63

[RMS 3608]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3607]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=3058
pd=						0
na=Obejma p.poż. dla rur palnych d 32
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3663]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=16981
pd=						0
na=Obejma p.poż. dla rur palnych d 20
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3675]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=3066
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-01	4-01	0339-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd  w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28					

[RMS 1]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=31.36

[POZYCJA]
id=3067
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-02	4-01	0325-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd  w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	#p27					

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 2517]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=112

[RMS 2636]
nz=0.00039	0	0.00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0109

[RMS 2637]
nz=0.00022	0	0.00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[RMS 2638]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[RMS 224]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.028

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2640]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 2641]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wodociągowa - próby , płukanie, dezynfekcja
wa=0
kn=0	0	0
id=2645
nu=1.2
cpv=45332000-3
wn=		

[POZYCJA]
id=1844
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=53	0	łączna długość rurociągu
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	#p2+#p3+#p4+#p5					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 1]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0
il=5.353

[RMS 3873]
nz=0.037736	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1124]
nz=0.003774	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1125]
nz=0.003774	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 3874]
nz=0.011321	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.000189	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=16982
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0126-04	2-15	0126-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2	0	łączna długość rurociągu
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p1					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=prób.	000
oon=ilość prób szczelności

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 3676]
nz=1	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1124]
nz=0.1	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1125]
nz=0.1	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1133]
nz=0.3	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.005	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=1626
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	#p29+#p30					

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=3.058

[POZYCJA]
id=1628
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja  instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia+KW
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	#p31					

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=3.058

[POZYCJA]
id=1627
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Badanie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=Sieci i przyłącze wodociągowe
wa=0
kn=0	0	0
id=16983
nu=1.3
cpv=45231300-8
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
wa=0
kn=0	0	0
id=16984
nu=1.3.1
cpv=45111200-0
wn=		

[POZYCJA]
id=16985
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 3678]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=16986
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0113-01	1	0113-01		1
mpn=1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 1]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0735

[RMS 3679]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0345

[POZYCJA]
id=16987
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0113-02	1	0113-02		1
mpn=1211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p35					

[RMS 1]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0225

[RMS 3679]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0105

[POZYCJA]
id=16988
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0526-01	1	0526-01		1
mpn=1211
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p35*0,2					

[RMS 1]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 3680]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=16989
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0507-03	1	0507-03		1
mpn=1211
na=Obsianie powierzchni terenu trawą.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p35					

[RMS 1]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.795

[RMS 3681]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=16997
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0215-07	2-01	0215-07		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=24.825
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=31.031	1	<W1-W4d 40> 1,76*0.9*19,59					
wo=-6.206	1	<potracenia za roboty ręczne>-31,031*20%					

[RMS 1]
nz=0.1173	0	0.1173
np=1
wa=0
wb=0
il=2.912

[RMS 3693]
nz=0.352	0	0.352
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7384

[POZYCJA]
id=16998
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0501	2-01	0317-0501		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=6.206
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=6.206	1	6,206					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.2948	0	3.2948
np=1
wa=0
wb=0
il=19.5274

[POZYCJA]
id=16999
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-07	2-01	0322-07		1
mpn=_1211
na=Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=68.957
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=68.957	1	<W1-W4 d40>1,76*2*19,59					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.5423	0	0.5423
np=1
wa=0
wb=0
il=35.7126

[RMS 3694]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0331

[RMS 3695]
nz=0.00086	0	0.00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0593

[RMS 3540]
nz=0.00083	0	0.00083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0572

[RMS 3696]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9647

[RMS 3697]
nz=0.0081	0	0.0081
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5586

[POZYCJA]
id=17000
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1.763
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=1.763	1	0.1*0.9*19,59					

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7023

[RMS 3685]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1509

[RMS 3146]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3698]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3575

[POZYCJA]
id=17001
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-04/03	2-18	0511-04	/03	1
mpn=121130
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm -obsypka 30cm  powyżej wierzchu rury
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=5.97
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=5.97	1	0.34*0.9*19,59-3.14*0.040*0.040/4*19,59					

[RMS 1]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6266

[RMS 3685]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2834

[RMS 3146]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3698]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9402

[POZYCJA]
id=17002
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=16.067
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=16.067	1	24.825-1.763-6.97-3.14*0.04*0.04/4*19.59					

[RMS 3699]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2169

[POZYCJA]
id=17003
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0501	2-01	0320-0501		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=6.206
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=6.206	1	#p40					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.3561	0	1.3561
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0372

[POZYCJA]
id=17004
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-02	2-01	0236-02		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=22.273
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=22.273	1	#p44+#p45					

[RMS 1]
nz=0.2273	0	0.2273
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0627

[RMS 3700]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0737

[POZYCJA]
id=17005
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-06	2-01	0211-06		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=8.758
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=8.758	1	1.763+6.97+3.14*0.04*0.04/4*19.59					

[RMS 1]
nz=0.0423	0	0.0423
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3705

[RMS 3693]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5518

[RMS 3699]
nz=0.0296	0	0.0296
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2592

[RMS 1397]
nz=0.1872	0	0.1872
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6395

[POZYCJA]
id=17006
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=8.758
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=8
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=8.758	1	#p47					

[RMS 1397]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=1.065

[POZYCJA]
id=17007
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Opłata za przyjęcie i utylizację ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=15.764
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=15.764	1	#p47*1,8					

[RMS 2255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.764

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe przyłącza wodociągowego
wa=0
kn=0	0	0
id=17017
nu=1.3.2
cpv=45231300-8
wn=		

[POZYCJA]
id=17018
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0312-01	2-28	0312-01		1
mpn=1211
na=Połączenie z istniejącym przewodem PE d40
uw=    analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1134]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=17019
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	11 0307-01	11	0307-01		1
mpn=_1211
na=Rura PE 100 PN10 dn40
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=17.2

[RMS 3711]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=21.4

[RMS 3146]
nz=6	0	6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=17040
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
mpn=1211
na=Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1509

[RMS 3749]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 1134]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.022

[POZYCJA]
id=17047
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0306-02	2-19	0306-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura osłonowa PE d63 L=1m
uw=    analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.59	0	0.59
np=1
wa=0
wb=0
il=0.59

[RMS 3760]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 3146]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2112]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=17046
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0204-04	2-19	0204-04		1
mpn=_1211
na=Przejście PE/stal d40/dn32
uw=    analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=2.54	0	2.54
np=1
wa=0
wb=0
il=7.62

[RMS 3759]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3757]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[RMS 3146]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17063
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0108-01	2-15	0108-01		1
mpn=_1211
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydelkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.46	0	1.46
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3943

[RMS 3771]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3772]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 1133]
nz=4.12	0	4.12
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 3146]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=17064
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0118-01	2-15	0118-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15 mm
uw=          analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4489

[RMS 3776]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1133]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 3146]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=17043
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-04	2-15	0112-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zawór odcinający grzybkowy Dn32
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6494

[RMS 3754]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3755]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 3146]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=17065
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zawór antyskażeniowy typu EA Dn20
uw=          analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2387

[RMS 3778]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2536]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 3146]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Próby szczelności , płukanie i dezynfekcja
wa=0
kn=0	0	0
id=17049
nu=1.3.3
cpv=45231300-8
wn=		

[POZYCJA]
id=17050
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0704-01	2-18	0704-01		1
mpn=1211
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PE o śr.nominalnej 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=0.1
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	20/200					

[RMS 1]
nz=8.74	0	8.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.874

[RMS 3710]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 3762]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 3702]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 3696]
nz=6.2	0	6.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[RMS 224]
nz=3.53	0	3.53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.353

[RMS 3763]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 3764]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 3765]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 3729]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 3730]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 3766]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 3767]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 3146]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2112]
nz=3.16	0	3.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.316

[POZYCJA]
id=17051
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-01	2-18	0707-01		1
mpn=1211
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=0.1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	20/200					

[RMS 1]
nz=4.09	0	4.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.409

[RMS 3768]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 3763]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 224]
nz=7.06	0	7.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.706

[RMS 3766]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 3767]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 3146]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.158

[POZYCJA]
id=17052
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-01	2-18	0708-01		1
mpn=1211
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm - dwukrotne
uw=    analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=0.1
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	20/200					

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.098

[RMS 224]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.344

[RMS 3146]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17053
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Badanie wody z przyłącza wodociągowego przez Sanepid
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.2

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 3769]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja kanalizacji sanitarnej
wa=0
kn=0	0	0
id=1629
nu=2
cpv=45332300-6
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Instalacja kanalizacji sanitarnej - roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=13424
nu=2.1
cpv=45332300-6
wn=		

[POZYCJA]
id=13154
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-02	4-01	0212-02		1
mpn=1211
na=Skucie  posadzki pod kanalizację sanitarną
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=2.472
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=2.472	1	0.9*0.15*18,31					

[RMS 1]
nz=16.18	0	16.18
np=1
wa=0
wb=0
il=39.997

[POZYCJA]
id=1794
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0102-05	4-01	0102-05		1
mpn=_1211
na=Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=11.535
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=11.535	1	0.9*0.7*18,31					

[RMS 1]
nz=3.07	0	3.07
np=1
wa=0
wb=0
il=35.4125

[POZYCJA]
id=1897
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podsypka piaskowa grubości 10cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1.648
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=1.648	1	0.10*0.9*18,31					

[RMS 1]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6256

[RMS 1566]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0106

[RMS 3146]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2764
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obsypka piaskowa grubości 15cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=4.311
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=0.512	1	0.26*0.9*2,28-3.14*0.110*0.110/4*2.28					
wo=3.619	1	0.31*0.9*13,98-3.14*0.160*0.160/4*13.98					
wo=0.18	1	0,1*0,9*2,05-3,14*0,05*0,05/4*2,05					

[RMS 1]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=9.4842

[RMS 1566]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2594

[RMS 3146]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2766
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-02	4-01	0105-02		1
mpn=_1211
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=4.456
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=4.456	1	11.563-4.31-1.648-3.14*0.110*0.110/4*2.28-3.14*0.16*0.16*13.98-3.14*0.05*0.05/4*2.05					

[RMS 1]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0
il=6.283

[POZYCJA]
id=1798
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-02	4-01	0108-02		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=7.107
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=7.107	1	4.31+1.648+3.14*0.110*0.110/4*2.28+3.14*0.16*0.16*13.98+3.14*0.05*0.05/4*2.05					

[RMS 1]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5844

[RMS 2112]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0409

[POZYCJA]
id=1799
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-06	4-01	0108-06		1
mpn=_1211
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=7.107
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=4
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=7.107	1	#p68					

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=28.9966

[RMS 1397]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=17.9096

[POZYCJA]
id=2762
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Opłata za składowanie ziemi
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=7.107
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=7.107	1	#p68					

[RMS 2255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.107

[POZYCJA]
id=16791
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0228-04	2-15	0228-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2955	0	0.2955
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5152

[RMS 3515]
nz=0.911	0	0.911
np=1
wa=0
wb=0
il=14.576

[RMS 3516]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0
il=7.216

[RMS 3517]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 3518]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 3146]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.192

[POZYCJA]
id=13233
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0228-03	2-15	0228-03		1
mpn=_1211
na=Rura kanalizacyjna PVC d 110mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2599	0	0.2599
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7446

[RMS 1398]
nz=0.922	0	0.922
np=1
wa=0
wb=0
il=2.766

[RMS 1399]
nz=0.517	0	0.517
np=1
wa=0
wb=0
il=1.551

[RMS 2014]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.135

[RMS 1400]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9

[RMS 3146]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[POZYCJA]
id=1804
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-01	2-15	0205-01		1
mpn=_1211
na=Rura kanalizacyjna PVC d 40 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.207	0	0.207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3954

[RMS 1423]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=0
wb=0
il=1.672

[RMS 1424]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 2015]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=0.306

[RMS 1425]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1435]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 3146]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=1803
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		1
mpn=_1211
na=Rura kanalizacyjna PVC d 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.216	0	0.216
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1256

[RMS 1419]
nz=0.836	0	0.836
np=1
wa=0
wb=0
il=16.72

[RMS 1420]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 2016]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 1421]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 1422]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 3146]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=1910
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-03	2-15	0205-03		1
mpn=_1211
na=Rura kanalizacyjna PVC d 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2645	0	0.2645
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0208

[RMS 1579]
nz=0.816	0	0.816
np=1
wa=0
wb=0
il=6.528

[RMS 1580]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 1581]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=1.224

[RMS 1582]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1583]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 3146]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=13234
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
mpn=_1211
na=Rura kanalizacyjna PVC d 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	20-3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.299	0	0.299
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8543

[RMS 1398]
nz=0.806	0	0.806
np=1
wa=0
wb=0
il=13.702

[RMS 1415]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=11.9

[RMS 1416]
nz=0.153	0	0.153
np=1
wa=0
wb=0
il=2.601

[RMS 1417]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=17

[RMS 1418]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=21.25

[RMS 3146]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.102

[POZYCJA]
id=16806
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0217-01	2-15	0217-01		1
mpn=_1211
na=Czyszczak kanalizacyjny PVC d 75
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3342

[RMS 3779]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1583]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3146]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=17066
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0217-02	2-15	0217-02		1
mpn=_1211
na=Czyszczak kanalizacyjny PVC d 110
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7831

[RMS 3523]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1418]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3146]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=13236
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-07	2-15	0213-07		1
mpn=1211
na=Rury wywiewne z PVC o śr. 160 mm
uw=    analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 3528]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=13235
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-04	2-15	0213-04		1
mpn=1211
na=Zawór napowietrzający  d75
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[RMS 3782]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=2893
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0216-01	2-15	0216-01		1
mpn=1211
na=Wpust podłogowy z odejściem pionowym Dn50, z ramą i kratką ze stali nierdzewnej
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 2781]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1432]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 3146]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=1810
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-05	2-15	0208-05		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7313

[RMS 1415]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1417]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1418]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 3146]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=1914
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-02	2-15	0208-02		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3752

[RMS 1424]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 1425]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1435]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 3146]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=1811
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.056

[RMS 1420]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 1421]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1422]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 3146]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[POZYCJA]
id=13404
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0224-03	2-15	0224-03		1
mpn=_1211
na=Miska ustępowa  ze spłuczką
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.86	0	3.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6863

[RMS 3170]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3171]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=16829
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0224-03	2-15	0224-03		1
mpn=_1211
na=Miska ustępowa ze spłuczką dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.86	0	3.86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6863

[RMS 3533]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3534]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=13405
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-01	2-15	0221-01		1
mpn=_1211
na=Umywalka porcelanowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6222

[RMS 3535]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3174]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3146]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=16835
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0221-01	2-15	0221-01		1
mpn=_1211
na=Umywalka porcelanowa dla niepełnosprawnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3111

[RMS 3536]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3174]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=13408
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0225-02	2-15	0225-02		1
mpn=_1211
na=Pisuar z syfonem i z zaworem spłukującym
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.91	0	1.91
np=1
wa=0
wb=0
il=1.824

[RMS 3175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3176]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=13409
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0220-05	2-15	0220-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zlew prostokątny w szafie porządkowej (tylko podłączenie)
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.337

[RMS 3179]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 3180]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 3181]
nz=0.00006	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 3146]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=13410
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0220-05	2-15	0220-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zlew dwukomorowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.337

[RMS 3538]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3179]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 3180]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 3181]
nz=0.00006	0	0.00006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 3146]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=1820
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-02	2-15	0218-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 1454]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=13237
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03	2-15	0218-03		1
mpn=1211
na=Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 2917]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=17068
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0224-01	2-15	0224-01		1
mpn=1211
na=Studzienka schadzająca z kręgu betonowego d600 h=0,8m, przykryta kratą, podłączenie zasyfonowane
uw=          analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=14.4	0	14.4
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4

[RMS 3790]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3786]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3787]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 3146]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=3.39	0	3.39
np=1
wa=0
wb=0
il=3.39

[RMS 3789]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[POZYCJA]
id=17069
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0101-01	7-07	0101-01		1
mpn=_1211_
na=Pompa zatapialna do ścieków z pływakiem
uw=          analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=15.06	0	15.06
np=1
wa=0
wb=0
il=15.06

[RMS 3791]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1134]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=17070
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-05	2-15	0112-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rura kanalizacyjna PEHD zgrzewana d 50
uw=          analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.356	0	0.356
np=1
wa=0
wb=0
il=1.78

[RMS 3792]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 3793]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.25

[RMS 3794]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[POZYCJA]
id=17071
pd=						0
na=Kołnierz ogniochronny KO d110
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3795]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=17072
pd=						0
na=Kołnierz ogniochronny KO d75
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3796]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=17073
pd=						0
na=Kołnierz ogniochronny KO d50
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3797]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=17074
pd=						1
mpn=_1211
na=Obudowa pionów kanalizacyjnych
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.44	0	1.44
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 3803]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3802]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[RMS 785]
nz=0.0521	0	0.0521
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0521

[POZYCJA]
id=3068
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-01	4-01	0339-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd  dla rur kanalizacyjnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2

[POZYCJA]
id=3069
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-02	4-01	0325-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd dla rur kanalizacyjnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 2517]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 2636]
nz=0.00039	0	0.00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0039

[RMS 2637]
nz=0.00022	0	0.00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[RMS 2638]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 224]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2640]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 2641]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[ELEMENT 2]
na=Instalacja kanalizacji sanitarnej - próby
wa=0
kn=0	0	0
id=13425
nu=2.2
cpv=45332300-6
wn=		

[POZYCJA]
id=13427
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-01	2-18	0804-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 110mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	#p72					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2915	0	0.2915
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8351

[RMS 3182]
nz=0.00003	0	0.00003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 3183]
nz=0.00064	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0019

[RMS 3184]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.066

[RMS 224]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 3146]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 364]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0948

[POZYCJA]
id=16842
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-02	2-18	0804-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2915	0	0.2915
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4541

[RMS 3182]
nz=0.00003	0	0.00003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 3540]
nz=0.00064	0	0.00064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0102

[RMS 3541]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.352

[RMS 224]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 3146]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2112]
nz=0.0316	0	0.0316
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5056

[POZYCJA]
id=13428
pd=						0
na=Wykonanie  badania w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wody, sprawdzenie drożności i założone spadki rurociągów.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 3

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	#p72+#p71					

[RMS 3185]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[ELEMENT 1]
na=Instalacja grzewcza 
wa=0
kn=0	0	0
id=1594
nu=3
cpv=45331100-7
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Instalacja grzewcza - roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2652
nu=3.1
cpv=45331100-7
wn=		

[POZYCJA]
id=17075
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=2.31

[RMS 3589]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 3590]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=4.06

[RMS 1326]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=10.01

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0112

[POZYCJA]
id=16928
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-02	2-15	0404-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie  DN28
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.352	0	0.352
np=1
wa=0
wb=0
il=2.112

[RMS 3616]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=6.48

[RMS 3617]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=3.96

[RMS 3618]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0108

[POZYCJA]
id=16929
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie  DN22
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=4.95

[RMS 3619]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 3620]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7

[RMS 1332]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=21.45

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[POZYCJA]
id=16930
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie  DN18
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30					

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9

[RMS 3621]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=33

[RMS 3622]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=17.4

[RMS 3623]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=42.9

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[POZYCJA]
id=16936
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie  DN15
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=125
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125					

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=41.25

[RMS 3630]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=137.5

[RMS 3631]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=72.5

[RMS 3632]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=178.75

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=16933
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=_1211
na=Otulina izolacyjna z wełny mineralnej, pokryta płaszczem z folii aluminiowej dwew 28 Gr.=30 na dn28
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6					

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2648

[RMS 3876]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 1100]
nz=0.0231	0	0.0231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1386

[RMS 1101]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0182

[RMS 3600]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 3146]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0423

[POZYCJA]
id=17953
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=_1211
na=Otulina izolacyjna z wełny mineralnej, pokryta płaszczem z folii aluminiowej dwew 22 Gr.=50 na dn22
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4216

[RMS 3805]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 1100]
nz=0.0231	0	0.0231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0462

[RMS 1101]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3394

[RMS 3600]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 3146]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0141

[POZYCJA]
id=16934
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-18	0-34	0101-18		1
mpn=_1211
na=Otulina izolacyjna z wełny mineralnej, pokryta płaszczem z folii aluminiowej dwew 18 Gr.=50 na dn22
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1898

[RMS 3809]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 3807]
nz=0.0232	0	0.0232
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0232

[RMS 1101]
nz=0.1325	0	0.1325
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1325

[RMS 3600]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3146]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0031

[POZYCJA]
id=17078
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-18	0-34	0101-18		1
mpn=_1211
na=Otulina izolacyjna z wełny mineralnej, pokryta płaszczem z folii aluminiowej dwew 15 Gr.=50 na dn22
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8					

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5184

[RMS 3810]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 3807]
nz=0.0232	0	0.0232
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1856

[RMS 1101]
nz=0.1325	0	0.1325
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 3600]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 3146]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.0031	0	0.0031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0248

[POZYCJA]
id=16935
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Otulina izolacyjna z pianki ThermaSmartPro Gr.20mm na DN22
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13					

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4674

[RMS 3811]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3

[RMS 1100]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2067

[RMS 1101]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=1.274

[RMS 3600]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 3146]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0267

[POZYCJA]
id=17079
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Otulina izolacyjna z pianki ThermaSmartPro Gr.20mm na DN18
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=29
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29					

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5042

[RMS 3812]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=31.9

[RMS 1100]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4611

[RMS 1101]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=2.842

[RMS 3600]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=174

[RMS 3146]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0595

[POZYCJA]
id=16937
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
mpn=_1211
na=Otulina izolacyjna z pianki ThermaSmartPro  Gr.=20 na d 15
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=117
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=117	1	117					

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0
il=22.2066

[RMS 3813]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=128.7

[RMS 1100]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8603

[RMS 1101]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=11.466

[RMS 3600]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=702

[RMS 3146]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2399

[POZYCJA]
id=1607
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0415-05	2-15	0415-05		1
mpn=_1211
na=Odpowietrznik automatyczny
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1544	0	0.1544
np=1
wa=0
wb=0
il=1.622

[RMS 1115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 3146]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[POZYCJA]
id=1909
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-01	2-15	0408-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory odcinające dn 15 przy odpowietrznikach automatycznych
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2565

[RMS 1578]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 3146]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=1605
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-03	2-15	0408-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór odcinający kulowy DN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8213

[RMS 3814]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3146]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=16938
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0408-01	2-15	0408-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawór odcinający kulowy  z zaworem spustowym  DN15
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3289

[RMS 3636]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 3146]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=13181
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Grzejnikowy zawór powrotny, prosty, z nastawą wstępną i możliwością odcięcia i opróżnienia grzejnika DN15
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2779	0	0.2779
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9809

[RMS 3639]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 3146]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0195

[POZYCJA]
id=16940
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zawór termostatyczny, prosty, z nastawą wstępną, kapturek ochronny biały  DN15
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2779	0	0.2779
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9809

[RMS 3640]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 3146]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0195

[POZYCJA]
id=1764
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0415-01	2-15	0415-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Głowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2779	0	0.2779
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9809

[RMS 3267]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 3146]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0195

[POZYCJA]
id=1845
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-01	2-15	0429-01		1
mpn=1211
na=Rury przyłączne  o śr. zewn. 15 mm do grzejników
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=15
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 1]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9

[RMS 3252]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 1502]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 1503]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 3146]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13268
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-03	2-15	0418-03		1
mpn=1211
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN11K, H=600mm, L=920mm (CN11K/600/920)
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.19

[RMS 3815]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=16946
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN21K, H=600mm, L=400mm (CN21K/600/400)
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 3816]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=17080
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN21K, H=600mm, L=520mm (CN21K/600/520)
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 3817]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=17081
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN21K, H=600mm, L=600mm (CN21K/600/600)
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 3818]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=17082
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN21K, H=600mm, L=720mm (CN21K/600/720)
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 3877]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3146]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[POZYCJA]
id=17083
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN21K, H=600mm, L=1120mm (CN21K/600/1120)
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 3820]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=17084
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN21K, H=600mm, L=1400mm (CN21K/600/1400)
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 3821]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=17085
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN22K, H=600mm, L=920mm (CN22K/600/920)
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 3822]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=17086
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN22K, H=600mm, L=1120mm (CN22K/600/1120)
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 3824]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=17087
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN22K, H=600mm, L=1400mm (CN22K/600/1400)
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 3825]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=16942
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
mpn=1211
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN33K, H=600mm, L=720mm (CN33K/600/720)
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=2.57

[RMS 3826]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[POZYCJA]
id=17089
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym, typ CN22K, H=900mm, L=520mm (CN22K/900/520)
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 3827]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=17090
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik stalowy płytowy ocynkowany, z podłączeniem bocznym, typ CNC22K, H=600mm, L=920mm (CNC22K/600/920)
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 3829]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=17091
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejnik stalowy płytowy ocynkowany, z podłączeniem bocznym, typ CNC21K, H=900mm, L=520mm (CNC22K/900/520)
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 3830]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=1893
pd=						0
na=Przejście p.poż dla rur niepalnych dn22
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4					

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3660]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=16954
pd=						0
na=Przejście p.poż dla rur niepalnych dn18
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3661]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=16955
pd=						0
na=Przejście p.poż dla rur niepalnych dn15
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=16
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 3662]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[POZYCJA]
id=3070
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-01	4-01	0339-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd
uw=    analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=7.84

[POZYCJA]
id=3071
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-02	4-01	0325-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd
uw=    analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p143					

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=3.15

[RMS 2517]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 2636]
nz=0.00039	0	0.00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0027

[RMS 2637]
nz=0.00022	0	0.00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[RMS 2638]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[RMS 224]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2640]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 2641]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[ELEMENT 2]
na=Instalacja grzewcza - próby, płukanie , regulacja
wa=0
kn=0	0	0
id=2658
nu=3.2
cpv=45331100-7
wn=		

[POZYCJA]
id=1612
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-02	2-15	0406-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o.  w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=176
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=176	1	#p107+#p108+#p109+#p110					

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=próba	172

[RMS 1]
nz=0.0955	0	0.0955
np=1
wa=0
wb=0
il=16.808

[RMS 1123]
nz=0.011364	0		2	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1124]
nz=0.001136	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1125]
nz=0.001136	0		2	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1126]
nz=0.003409	0		2	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.000057	0		2	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=17092
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-03	2-15	0406-03		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=7
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	#p106					

[RMS 1]
nz=7.01	0	7.01
np=1
wa=0
wb=0
il=49.07

[RMS 3873]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 1124]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 1125]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 3874]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[POZYCJA]
id=17093
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-05	2-15	0406-05		1
mpn=1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7					

[RMS 1]
nz=0.0941	0	0.0941
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6587

[POZYCJA]
id=1614
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych
uw=    analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=183
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=183	1	#p145+#p147					

[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1748

[POZYCJA]
id=1613
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
mpn=1211
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=15
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=5.355

[ELEMENT 1]
na=Technologia węzła cieplnego - kompaktowy węzeł cieplny
wa=0
kn=0	0	0
id=17101
nu=4
cpv=45331100-7
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Technologia węzła cieplnego -roboty montażowe węzła kompaktowego 
wa=0
kn=0	0	0
id=17102
nu=4.1
cpv=45331100-7
wn=		

[POZYCJA]
id=17103
pd=						0
na=Montaż i dostawa kompaktowy węzeł cieplny produkcji Danfoss DSA1 WALL składający się z modułu przyłączeniowego oraz modułu centralnego ogrzewania z jednym wymiennikiem ciepła zgodnie z wykazem urządzeń wg opisu +  urządzenia poza węzłem kompaktowym-dostawa luzem
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=100	0	100
np=1
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 3847]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=17104
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0507-01	2-15	0507-01		1
mpn=1211
na=Montaż:  Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex, NG 12, 6 bar  lub równoważne - dostawa luzem w cenie węzła
uw=    analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=21.6	0	21.6
np=1
wa=0
wb=0
il=20.628

[RMS 3848]
nz=2.46	0	2.46
np=1
wa=0
wb=0
il=2.46

[RMS 3849]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[RMS 3850]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 3851]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 3146]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2112]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=0.93

[RMS 3852]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=0.93

[RMS 3853]
nz=2.13	0	2.13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.13

[POZYCJA]
id=17105
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż:  Zawór rozpreżny Reflex, SU, 120°C, Gwint wewnętrzny, 3/4 " lub równoważny - dostawa luzem w cenie węzła
uw=    analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2769

[RMS 3146]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=17106
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-02	2-15	0530-02		1
mpn=1211
na=Montaż: Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm,  Temp. max 130°C,  Kl. 1.0, G1/2" lub równoważny  - dostawa luzem w cenie węzła
uw=    analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 3146]
nz=3	0	3
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=17107
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-04	2-15	0530-04		1
mpn=1211
na=Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16 lub równoważny  - dostawa luzem w cenie węzła
uw=          analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 3146]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=17108
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-02	2-15	0514-02		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  6

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 1]
nz=0.633	0	0.633
np=1
wa=0
wb=0
il=7.596

[RMS 3869]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=12.36

[RMS 3870]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 3146]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.204

[POZYCJA]
id=17109
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=1.248
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  6

[PRZEDMIAR]
wo=1.248	1	12*0.104					

[RMS 1]
nz=1.0116	0	1.0116
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2625

[POZYCJA]
id=17110
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0207-04	7-12	0207-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=1.248
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  6

[PRZEDMIAR]
wo=1.248	1	12*0.104					

[RMS 1]
nz=0.2378	0	0.2378
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2968

[RMS 3861]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1535

[RMS 3862]
nz=0.00984	0	0.00984
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0123

[RMS 3146]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3863]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[RMS 3864]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[POZYCJA]
id=17111
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0215-04	7-12	0215-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=1.248
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  6

[PRZEDMIAR]
wo=1.248	1	#p157					

[RMS 1]
nz=0.2021	0	0.2021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2522

[RMS 3865]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0
il=0.141

[RMS 3862]
nz=0.00904	0	0.00904
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0113

[RMS 3146]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3863]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 3864]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[POZYCJA]
id=17112
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
mpn=_1211
na=Otulina izolacyjna  z wełny mineralnej, pokryta płaszczem z folii aluminiowej   Gr.=30 na rurę stalową dn 25mm
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  6

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5296

[RMS 3871]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2

[RMS 1100]
nz=0.0231	0	0.0231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2772

[RMS 1101]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0364

[RMS 1102]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=72

[RMS 3146]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 785]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0846

[ELEMENT 2]
na=Technologia węzła cieplnego - próby, uruchomienie
wa=0
kn=0	0	0
id=17113
nu=4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=17114
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0404-02	2-15	0404-02		1
mpn=_1211
na=Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej węzła cieplnego  w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  6

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.146

[RMS 3872]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 3146]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17115
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0517-01	2-15	0517-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie węzłów cieplnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=146	0	146
np=1
wa=0
wb=0
il=146

[RMS 3146]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja wentylacji wywiewnej
wa=0
kn=0	0	0
id=16857
nu=5
cpv=45331210-1
wn=		

[POZYCJA]
id=17094
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0156-02	2-17	0156-02		1
mpn=_1211
na=Nawietrzak NP1 z filtrem, pod okno
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  7

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0192

[RMS 3834]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3146]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=17095
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=_1211
na=Montaż: Wentylator łazienkowy Silent 200 CHZ
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  7

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5.71	0	5.71
np=1
wa=0
wb=0
il=16.3592

[RMS 2177]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=2.01

[RMS 2178]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 2179]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 3835]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 2181]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 3146]
nz=0.8	0	0.8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[POZYCJA]
id=17096
pd=		Dostawa 		Dostawa 		0
na=Wentylator łazienkowy Silent 200 CHZ
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  7

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 3837]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=13558
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura wentylacyjna okrągła spiro d125 - 5m
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=1.963
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  7

[PRZEDMIAR]
wo=1.963	1	5*3,14*0,125					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2244

[RMS 3838]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4723

[RMS 3839]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5693

[RMS 3840]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8048

[RMS 1824]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9653

[RMS 1199]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8441

[RMS 1200]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7263

[RMS 3146]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.157

[POZYCJA]
id=17097
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0122-02	2-17	0122-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rura wentylacyjna okrągła spiro d160 - 5m
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=2.512
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  7

[PRZEDMIAR]
wo=2.512	1	5*3.14*0.16					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1262

[RMS 3838]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=1.884

[RMS 3839]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7285

[RMS 3840]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0299

[RMS 1824]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0742

[RMS 1199]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0802

[RMS 1200]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9294

[RMS 3146]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.201

[POZYCJA]
id=16883
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Kratka zakańczająca okrągła na kolanie d160
uw=          analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  7

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9646

[RMS 3841]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2469]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 1200]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 3146]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=17099
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0147-01	2-17	0147-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnia ścienna okrągła, d160
uw=          analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  7

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.99	0	1.99
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9005

[RMS 3844]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3843]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 1200]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 3146]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=17100
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Kratka zakańczająca okrągła  d125
uw=          analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  7

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8937

[RMS 3845]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2469]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 1200]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 3146]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1134]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[ELEMENT 1]
na=Demontaże 
wa=0
kn=0	0	0
id=2496
nu=6
cpv=45330000-9
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Demontaż instalacji wod-kan.
wa=0
kn=0	0	0
id=2886
nu=6.1
cpv=45332000-3
wn=		

[POZYCJA]
id=2497
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
mpn=_1211
na=Demontaż: Miska ustępowa ze spłuczką
op=0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7705
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-06	4-02	0235-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż:  Umywalka porcelanowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=1.72

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7708
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0235-04	4-02	0235-04		1
mpn=_1211
na=Demontaż: Zlewozmywak dwukomorowy stalowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7719
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-01	4-02	0141-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż: Bateria umywalkowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 2760]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16959
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0141-01	4-02	0141-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż: Bateria zlewozmywakowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.4

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 2760]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13494
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-07	4-02	0229-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż: Rura kanalizacyjna PVC d40
op=0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[POZYCJA]
id=17116
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-07	4-02	0229-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż: Rura kanalizacyjna PVC d50
op=0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[POZYCJA]
id=13493
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-08	4-02	0229-08		1
mpn=_1211
na=Demontaż: Rura kanalizacyjna PVC d110
uw=    analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[POZYCJA]
id=16963
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-02	4-02	0229-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - pod  posadzką
uw=    analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  3

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[POZYCJA]
id=2507
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  4

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[POZYCJA]
id=7729
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-01	4-02	0120-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  4

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 1]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[POZYCJA]
id=2509
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-02	4-02	0120-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  4

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[POZYCJA]
id=7731
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0120-02	4-02	0120-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr.32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  4

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[POZYCJA]
id=16964
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0145-01	4-02	0145-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż: Podgrzewacza wody pojemnściowy, elektryczny
uw=   analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3146]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Demontaż instalacji c.o. 
wa=0
kn=0	0	0
id=7738
nu=6.2
cpv=45331100-7
wn=		

[POZYCJA]
id=7836
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0522-06	4-02	0522-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż: Grzejnik stalowy ożebrowany
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3					

[RMS 1]
nz=2.33	0	2.33
np=1
wa=0
wb=0
il=6.99

[POZYCJA]
id=17117
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0520-05	4-02	0520-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż:  Grzejnik żeliwny
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=16
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16					

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=14.56

[POZYCJA]
id=16965
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0512-01	4-02	0512-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu grzejnikowego
uw=   analogia 
op=0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	3+16					

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=3.23

[POZYCJA]
id=7844
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-01	4-02	0506-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80					

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16966
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-02	4-02	0506-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40					

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7849
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-03	4-02	0506-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15					

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16967
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-04	4-02	0506-04		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10					

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16968
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0506-05	4-02	0506-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt. 5

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17118
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0420-01	4-02	0420-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż: Naczynie wzbiorcze
uw=          analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[POZYCJA]
id=17120
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0426-03	4-02	0426-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż: Wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy
uw=          analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=5.55	0	5.55
np=1
wa=0
wb=0
il=5.55

[RMS 3146]
nz=1	0	1
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17122
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0513-03	4-02	0513-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu  o połączeniu kołnierzowym o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  6

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.34

[RMS 3146]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17123
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0512-04	4-02	0512-04		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu do wspawania  o śr. 32 mm
uw=          analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  6

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2					

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=17124
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0423-05	4-02	0423-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż zaworu z siłownikiem
uw=          analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=1.47

[RMS 3146]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17125
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0144-08	4-02	0144-08		1
mpn=_1211
na=Demontaż licznika ciepła
uw=          analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[ELEMENT 2]
na=Demontaż  instalacji gazowej
wa=0
kn=0	0	0
id=17121
nu=6.3
cpv=45333000-0
wn=		

[POZYCJA]
id=17129
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0312-02	4-02	0312-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociagów stalowych  o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  4

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20					

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17130
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0312-01	4-02	0312-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociagów stalowych  o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  4

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5					

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17131
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0317-03	4-02	0317-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
nsn=SST pkt.  4

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1					

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 3146]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

