**Załącznik**

|  |
| --- |
| **KALKULACJA KOSZTÓW RENOWACJI POWŁOK MALARSKICH NA BUDYNKU BAZY RATOWNIKÓW (netto)**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia  | Koszt skrobania (czyszczenia)  | Koszt malowania 2 krotnego (ręcznie pędzlem) | Koszt farby - 1 malowanie | Koszt farby - 2 malowanie | Inne materiału  | **Razem** |
| zł/m2 | zł/m2 | wyd. średnia 7m2/litr | wyd. średnia 10m2/litr | 10% (ogólnych kosztów) |
|  41,00 zł  |  35,00 zł  |  64,00 zł  |  64,00 zł  |
| 250 m2 |  10 250,00 zł  |  8 750,00 zł  |  2 285,71 zł  |  1 600,00 zł  |  2 200,00 zł  |  **25 085,71 zł**  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Do renowacji powłok malarskich należałoby użyć farby**

Herregård Maximal "wodna kryjąca"

Czas schnięcia:

sucha na dotyk - 0,5 godz.

druga warstwa - 2 godz.

Pojemność (ml): 0.68 l, 2.7 l, 9 l

Wydajność : 7-10 m²/litr

Wydajność drugiej warstwy : 10-12 m²/litr