**Parametry techniczne**

|  |  |
| --- | --- |
| • Średnica obiektywów: | 56 mm |
| • Powiększenie: | 8x |
| • Źrenica wyjściowa: | 7 mm |
| • Konstrukcja pryzmatów: | porropryzmatyczna |
| • Materiał elementów szklanych: | szkło optyczne BaK-4 |
| • Pole widzenia: | 135 m / 1000 m (7,7°) |
| • Sprawność zmierzchowa: | 21,2 |
| • Warstwy przeciwodblaskowe: | MC |
| • Ogumowany korpus: | TAK |
| • Odporność na warunki pogodowe: | TAK |
| • Wypełnienie azotem: | TAK |
| • System regulacji ostrości: | indywidualnie w lewym i prawym okularze, STEINER Sports-Auto-Focus |
| • Pokrowiec: | TAK |
| • Mocowanie paska: | ClicLoc |
| • Waga: | 1090 g |