**OPIS ZAMÓWIENIA:**

1. **Zestaw szafek kuchennych ze zlewozmywakiem i blatem:**



**- szafka dolna, stojąca, pod zlewozmywak, 2 drzwi**

**ze zlewozmywakiem**

Szafka kuchenna stojąca wykonana z płyty meblowej pod zlewozmywak

dwudrzwiowa, na nóżkach regulowanych z cokołem,

- korpus szafki wykonany z płyty meblowej o klasie higieny E1, grubości 16 mm,

obrzeże korpusu – ABS/PVC, grubość krawędzi – 0, 5mm,

powierzchnia korpusu **–** matowa, do górnej część korpusu przymocowany wieniec o gr. 16 mm,

- materiał od frontu – płyta meblowa, oklejona folią PVC lub MDF, powierzchnia frontu: matowa/połysk, drzwi bez funkcji cichego domykania,

- uchwyty do drzwi poziome 2 szt., długość uchwytów – 128 mm.

- wymiary szafki : szerokość – 800 mm, głębokość – ok. 450-500 mm (dopasowana do zlewozmywaka o szerokości 500 mm), wysokość – ok. 850 mm,

 - kolorystyka: kolor korpusu i frontu – biały, kolor uchwytów – chromowane,

 - szafka powinna mieć front tego samego modelu, co obie sąsiednie szafki,

**- zlewozmywak kuchenny osadzony na szafce stojącej**, w kształcie prostokąta, wykonany ze stali szlachetnej (np. seria Sara, model SXN 711 ECO lub równoważny)

Powinien być:

 - jednokomorowy z ociekaczem bez odpływu,

 - model odwracalny,

 - typ nakładany,

 - z materiału – stal szlachetna,

 - z komorą o wymiarach 340x370 mm,

 - z zaworem zatyczkowym 3,5’,

 - bez otworu na baterię,

 - odporny na gwałtowne zmiany temperatury i promieniowanie UV,

 - z matową powierzchnią maskującą zacieki,

 - odporny na powstawanie plam i przebarwień,

 - wymiary: długość – 800 mm, szerokość – 500 mm (pasujące do rozmiaru szafki),

 - kolorystyka: kolor srebrny, matowy,

 **- sztuk: 1 szafka z 1 zlewozmywakiem**

**- szafka dolna, stojąca 2 drzwi** (z blatemprzykrywającym dwie szafki)

Szafka kuchenna stojąca wykonana z płyty meblowej, przykrywana blatem,

dwudrzwiowa, na nóżkach regulowanych z cokołem, z 2 półkami wewnętrznymi,

- szafka powinna mieć taką sama głębokość jak szafka stojąca obok (z szufladami o szer. 600 mm) i front tego samego modelu, co obie sąsiednie szafki,

- korpus szafki wykonany z płyty meblowej o klasie higieny E1, grubości 16 mm,

obrzeże korpusu – ABS/PVC, grubość krawędzi – 0, 5mm,

powierzchnia korpusu **–** matowa, do górnej część korpusu przymocowany wieniec.,

o gr. 16 mm,

- materiał od frontu – płyta meblowa oklejona folią PVC lub MDF, powierzchnia frontu: matowa/połysk,

drzwi bez funkcji cichego domykania,

- uchwyty do drzwi poziome 2 szt., długość uchwytów – 128 mm,

 - wymiary: szerokość – 800 mm, głębokość – ok. 450-500 mm, wysokość-ok 820 mm

- kolorystyka: kolor korpusu i frontu - biały, kolor uchwytów – chromowane

**- sztuk 1**

**- szafka dolna, stojąca, 3 szuflady,** (z blatemprzykrywającym dwie szafki)

Szafka kuchenna stojąca wykonana z płyty meblowej, przykrywana blatem, na nóżkach regulowanych z cokołem, z 3 szufladami,

- szafka powinna mieć taką sama głębokość jak szafka stojąca obok (z dwoma drzwiami o szer. 80 cm) i front tego samego modelu, co obie sąsiednie szafki,

- korpus szafki wykonany z płyty meblowej o klasie higieny E1, grubości 16 mm,

obrzeże korpusu – ABS/PVC, grubość krawędzi – 0, 5mm,

powierzchnia korpusu **–** matowa, do górnej część korpusu przymocowany wieniec.,

o gr. 16 mm,

- materiał od frontu – 3 szuflady płyta meblowa oklejona folią PVC lub MDF, powierzchnia frontu: matowa/połysk,

- prowadnice szuflad – typu metalbox z mechanizmem cichego domykania

- uchwyty do szuflad poziome 3 szt., długość uchwytów – 128 mm,

-wymiary szafki : szerokość – 600 mm, głębokość –ok. 450-500 mm,

 wysokość – ok. 820 mm,

- kolorystyka: kolor korpusu i frontu - biały, kolor uchwytów – chromowane

**- sztuk 1**

**- blat kuchenny**

(np.samidare 530S,Biuro Styl lub równoważny)

Blat przykrywający dwie stojące obok siebie szafki (o długości 800 mm i 600 mm) wykonany z lekkiej płyty wiórowej, laminowanej, odpornej na zaplamienia, wilgoć, odkształcenia, promienie UV i uszkodzenia mechaniczne.

Blat powinien mieć:

- laminat matowy o klasie higieny E1,

- krawędzie od frontu łagodnie zaokrąglone, zaoblenie jednostronne r 13 1l,

- atest higieniczny oraz świadectwo jakości zdrowotnej.

 - wymiary: grubość blatu – 28 mm, długość – 1400 mm, szerokość – dopasowana do

 głębokości szafek, które przykrywa i do głębokości szafki sąsiedniej ze

 zlewozmywakiem, front blatu i front zlewozmywaka powinny być w tej samej linii,

- kolorystyka blatu: grafit lub jasne aluminium

**- sztuk 1**