# OPIS STOLARKI:

*Konstrukcje aluminiowe w systemach: ALIPLAST Sp. z o.o. (SUPERIAL;SUPERIAL 800)*

*Ilość pozycji: 5. Ilość konstrukcji: 5 Całkowita powierzchnia: 124,4 m2. Całkowity obwód: 110,1 m. Kolor profili: Strukturalny IGP 5014S2 klasa 2 QC.*

*Szyby: panel wsadowy 24 mm;33.1/18/ ESG 4 Chr*

# ZAŁOŻENIA :

**Konstrukcja wewnątrz hali – nie jest narażona na warunki atmosferyczne Posadzka jest wypoziomowana.**

**Ugięcie „dachu” około 15 mm . Zalecana podkonstrukcja stalowa – proszę o uwzględnienie dodatkowo w ofercie . Na dachu nie przewidziano żadnych dodatkowych obciążeń ( oświetlenie, instalacje, itp.).**

**Na dachu nie przewidziano możliwości obciążeniami ludzi ( np. do prac serwisowych, czyszczenia)**

WIDOK OD ZEWNĄTRZ

10150

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250 150

1176x1422

1203x1422

1203x1422

1198x1422

1193x1422

1193x1422

1193x1422

1172x1422

1176x922 1203x922 1203x922 1198x922 1193x922 1193x922 1193x922 1172x922

panel wsadowy 24 mm panel wsadowy 24 mm panel wsadowy 24 mm panel wsadowy 24 mm panel wsadowy 24 mm panel wsadowy 24 mm panel wsadowy 24 mm panel wsadowy 24 mm

**Ilość:** KONSTRUKCJA\_ILOSC szt.

**Pozycja: 1**

Poz. 1 SUPERIAL - Okna i witryny (B=10 150, H=2 500)

**Pozycja: 2**

Poz. 2 SUPERIAL - Okna i witryny (B=4 850, H=2 500)

4850

1183

1161

1161

1195

150

**SP011 5014S2**

**Ilość:** KONSTRUKCJA\_ILOSC szt.

1104x1422

1078x1422

1078x1422

1116x1422

**SP031 5014S2**

1104x922

**SP031 5014S2**

1078x922

**SP031 5014S2**

1078x922

**SP031 5014S2**

1116x922

panel wsadowy 24 mm

panel wsadowy 24 mm

panel wsadowy 24 mm

panel wsadowy 24 mm

**SP011 5014S2**

10150

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250 150

1176x1422

1203x1422

1203x1422

1198x1422

1193x1422

1193x1422

1193x1422

1172x1422

1176x922

1203x922

1203x922

1198x922

1193x922

1193x922

1193x922

1172x922

panel wsadowy 24 mm

panel wsadowy 24 mm

panel wsadowy 24 mm

panel wsadowy 24 mm

panel wsadowy 24 mm

panel wsadowy 24 mm

panel wsadowy 24 mm

panel wsadowy 24 mm

**Ilość:** KONSTRUKCJA\_ILOSC szt.

**Pozycja: 3**

Poz. 3 SUPERIAL - Okna i witryny (B=10 150, H=2 500)

**Pozycja: 4**

Poz. 4 SUPERIAL - Okna i witryny (B=4 850, H=2 500)

4850

Drzwi otwierane na zewnątrz

Pochwyt obustronnie Samozamykacz

1169

1175

1161

1195

150

**SP824 5014S2**

981x1349

**SP011 5014S2**

**SP824 5014S2**

982x1349

1078x1422

1116x1422

**Ilość:** KONSTRUKCJA\_ILOSC szt.

1128

1129

**SP831 5014S2**

981x888

**SP831 5014S2**

982x888

**SP031 5014S2**

1078x922

**SP031 5014S2**

1116x922

panel wsadowy 24 mm

panel wsadowy 24 mm

panel wsadowy 24 mm

panel wsadowy 24 mm

**SP824 5014S2**

**SP824 5014S2**

**SP011 5014S2**

S=1019

33.1/18/ ESG 4 Chr

33.1/18/ ESG 4 Chr

33.1/18/ ESG 4 Chr

33.1/18/ ESG 4 Chr

33.1/18/ ESG 4 Chr

33.1/18/ ESG 4 Chr

33.1/18/ ESG 4 Chr

33.1/18/ ESG 4 Chr

33.1/18/ ESG 4 Chr

33.1/18/ ESG 4 Chr

33.1/18/ ESG 4 Chr

33.1/18/ ESG 4 Chr

33.1/18/ ESG 4 Chr

33.1/18/ ESG 4 Chr

33.1/18/ ESG 4 Chr

33.1/18/ ESG 4 Chr

**SP011 5014S2**

**SP824 5014S2**

2441

**SP011 5014S2**

1050

**SP825 5014S2 SP824 5014S2**

1050

2441

**SP031 5014S2**

**SP824 5014S2**

**SP033 5014S2**

S=2420

**SP033 5014S2**

**SP031 5014S2**

**SP031 5014S2**

**SP011 5014S2**

**SP050 +90°**

**SP011 5014S2**

**SP050 +90°**

1000

1500

2500

1000

1500

**SP050 +90°**

2500

1000 1500

2500

10160

1325

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1325

**SP891**

**SP891**

1246x2346

1193x2346

1193x2346

1193x2346

1193x2346

1193x2346

1193x2346

1246x2346

1246x2346

1193x2346

1193x2346

1193x2346

1193x2346

1193x2346

1193x2346

1246x2346

**SP891**

**SP891**

**SP891**

**SP891**

**Ilość:** KONSTRUKCJA\_ILOSC szt.

**Pozycja: 5**

Poz. 5 SUPERIAL - Okna i witryny (B=10 160, H=4 860)