OPZ

Przedmiotem zamówienia jest **oklejenie autobusu folią ploterową**, zgodnie z podanymi poniżej informacjami:

1. Oklejenie powinno zostać wykonane przy użyciu dedykowanej do samochodów, odpornej na warunki atmosferyczne folii samoprzylepnej, a w częściach przeszklonych folii przepuszczającej światło grubości minimum 70 mikronów.

ŚRODEK KLEJĄCY: Poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, permanentny.

MATERIAŁ KRYJĄCY: Jednostronnie powlekany silikonem papier, 137 g/m2, który zapewniający bezproblemowe przenoszenie folii na docelowe podłoże.

1. Dane techniczne:

**Trwałość kształtu** (FINAT TM 14) naklejona na stal nie wykazuje mierzalnego

kurczenia w kierunku poprzecznym; w kierunku wzdłużnym < 0,2mm

**Odporność na wodę morską** (DIN EN ISO 9227)) naklejona na aluminium, po 100 godz./ 23oC, nie wykazuje zmiany.

**Odporność na temperaturę** naklejona na aluminium, - 50oC do + 90oC, oraz przez krótki okres czasu (24 godz.) w temp. + 100oC, nie wykazuje zmiany.

**Odporność na rozpuszczalniki i działanie substancji chemicznych** w temperaturze pokojowej 72 godz. po naklejeniu na aluminium folia jest odporna na działanie większości olejów i tłuszczy, paliw, rozpuszczalników alifatycznych, słabych kwasów i zasad.

**Okres trwałości :** 8 lat

1. Wykonanie oklejenia powinno zapewnić możliwość normalnej eksploatacji pojazdu, w szczególności korzystania z myjni automatycznych. Części przeszklone karoserii muszą być oklejone folią, która umożliwi widoczność od wewnątrz, użytkownikom korzystającym z autobusów (np. folia w formie drobnej siatki wykorzystywanej na pojazdach transportu publicznego).
2. Warunki udziału:
3. Wykonawca musi posiadać halę do realizacji prac, umożliwiającą wykonanie usługi w trudnych warunkach atmosferycznych, zapewniając tym samym wymagany standard i jakość usługi.
4. Wykonawca musi okazać dowód na posiadanie hali.
5. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w oklejaniu autobusów miejskich, minimum 5 autobusów plus portfolio.
6. Po stronie wykonawcy będzie:
7. przygotowanie autobusu do oklejenia (odtłuszczenie, wysuszenie, wygrzanie itp.), pomiar autobusu i dopasowanie projektu graficznego do modelu autobusu.
8. Oklejenie w formacie cyfrowym, według wzoru w załączniku „wizualizacja autobusu” (REAL 9003 Odcień białego)
9. Szczegóły dotyczące zastosowanych czcionek/grafiki dostarczone zostaną po podpisaniu umowy/zlecenia;
10. Wykonawca będzie brał pełną odpowiedzialność za oklejenie na lakierze autobusu.
11. Podczas oklejania autobusu obecni będą przedstawiciele zamawiającego.
12. Koszty dostawy/transportu będą po stronie wykonawcy
13. Parametry autobusu: Niskopodłogowy

Długość: 10500 mm

Szerokość: ok. 2500 mm

Wysokość: ok 3400 m