**SZAFA MKB 2**

**Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,6 – 0,8 mm. Rama drzwi, w której osadzane są drzwiczki skrytek jest wykonana z blachy gr. 1,5 mm. Szafa osadzona na nogach skośnych o wys. 140 mm.**

* szafa o wymiarach 1940x800x500 mm (wys. x szer. x gł.)
* 2 kolumny, po 11 skrytek w kolumnie
* wymiary wewnętrzne komory: 151x398,5x478 mm (wys. x szer. x gł.)
* światło skrytki: 137,6x245mm (wys. x szer.)
* każda ze skrytek zamykana jest niezależnym kluczem
* lewa jak i prawa kolumna posiada centralną ramę, co umożliwia otwarcie wszystkich skrytek w jednej kolumnie jednocześnie.
* zamki w obu ramach posiadają ten sam numer, dzięki temu można otworzyć obie ramy jednym kluczem
* półki szafy są nitowane
* dopuszczalne obciążenie półki 10 kg
* waga: ~73 kg

**KOLOR: RAL 7035**

**Szafa musi posiadać:**

 5 LAT GWARANCJI

* Znak bezpieczeństwa B
* Certyfikat zgodności z Polskimi Normami PN-EN
* Atest Higieniczny PZH.
* Atesty klasyfikacyjne w zakresie reakcji na ogień, certyfikaty zgodności z polskimi normami
* Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, certyfikaty zgodności z polskimi normami.
* Deklaracje bezpieczeństwa użytkowania
* Klasyfikacja Ogniowa

