SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Odnowa nawierzchni DW Nr 189 na odc. Sypniewo – Zakrzewska Osada od km 39+500 do km 43+500 dł. 4,000 km

Spis treści:

1. D – M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
2. D – 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
3. D – 01.01.01b WYNIESIENIE I STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO
4. D – 01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
5. D – 01.02.01a OCHRONA DRZEW I KRZEWÓW
6. D – 01.02.02 ZDJĘCIE HUMUSU
7. D – 01.02.02A ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
8. D – 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW
9. D – 01.12.01 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
10. D – 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE – WYMAGANIA OGÓLNE
11. D – 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
12. D – 03.01.03 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH
13. D – 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
14. D – 04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
15. D – 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
16. D – 04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
17. D – 04.05.01 PODBUDOWA I WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM
18. D – 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
19. D –04.07.01a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
20. D – 04.08.01 WARSTWA WYRÓWNAWCZA
21. D – 05.03.05a WARSTWA ŚCIERALNA
22. D – 05.03.05b WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA
23. D – 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI
24. D – 05.03.13a NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO - MASTYKSOWEJ SMA
25. D – 05.03.17 REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
26. D – 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
27. D – 05.03.26a0 - ZABEZPIECZENIE SIATKĄ SZKLANĄ LUB SZKLANO-WĘGLOWĄ
28. D – 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW
29. D – 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
30. D – 06.02.01a PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
31. D – 06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY
32. D – 06.03.01b POBOCZA UTWARDZONE MATERIAŁEM Z FREZOWANIA
33. D – 06.04.01 ROWY
34. D – 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
35. D – 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
36. D – 07.02.02 SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KM I HM
37. D – 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE
38. D – 08.01.01b USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH0
39. D – 08.02.01a NAWIERZCHNIE Z PŁYTEK WSKAŻNIKOWYCH
40. D – 08.02.02 CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
41. D – 08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE
42. D – 08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH
43. D – 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA
44. D – 09.01.02 UTRZYMANIE ZIELENI DROGOWEJ
45. D – 10.07.01 ZJAZDY
46. M – 21.02.04 NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH
47. M.- 20.04.01. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU
48. SPECYFIKACJE TECHNICZNE DW 189 – PRZEPUSTY: M-12.01.00 i M -13.01.00

Sporządził: Ireneusz Klofczyński