Załącznik 1.5.

Konserwacja kamer CCTV, ANPR, , PTZ

Konserwację Urządzenia należy prowadzić zgodnie z opisem:

1. Postępować zgodnie z „Załącznik Konserwacja, czynności wspólne dla Urządzeń”.
2. Konserwacja, czynności specyficzne co najmniej sześć przeglądów w ciągu roku wg. następującego cyklu:
   1. Testowanie (przy wykorzystaniu CNS Aplikacja) wraz z korektą ustawienia obiektywu kamery
   2. Testowanie (przy wykorzystaniu CNS Aplikacja) wraz z weryfikacją poprawności rejestracji obrazu z kamery.
      1. przy oświetleniu dziennym.
      2. przy oświetleniu sztucznym (warunki nocne).
   3. Testowanie (przy wykorzystaniu CNS Aplikacja) rejestracji obrazu w warunkach dziennych i nocnych będzie realizowane naprzemiennie. Łącznie po trzy razy rocznie w każdych warunkach.
   4. Dla kamer PTZ
      1. testowanie możliwości zdalnego sterowania.
      2. weryfikacja ustawień kamery dla automatycznego skanowania (tour).
      3. weryfikacja ustawień kamery – strefy prywatne.
      4. weryfikacja ustawień kamery – zdarzenia.
   5. Oczyszczenie obudowy w tym osłony obiektywu.
   6. Odkurzenie kontaktów technologicznych.
   7. Weryfikacja i ewentualna wymiana kart pamięci, lokalnych nośników danych.
   8. Kontrola wzrokowa urządzenia.
   9. Sprawdzanie układów mechanicznych z zabezpieczenie przed mechanicznym włamaniem.
   10. Utrzymywanie w czystości obiektywu.
   11. Usunięcie ewentualnego zaparowania.
   12. Kontrola mechanicznego zamocowania.
3. Dla kamer ANPR dodatkowo test poprawności detekcji numeru rejestracyjnego w czasie objazdu oraz wyrywkowa weryfikacja historycznych zapisów z CNS Aplikacja.
   1. Weryfikacja w trybie dziennym (nie mniej niż 4 razy w roku)
   2. Weryfikacja w trybie nocnym (nie mniej niż 4 razy w roku)
   3. Naprzemiennie weryfikacja w trybie dziennym / w trybie nocnym.
4. Ewentualne inne czynności konserwacyjne zasadne dla prawidłowej i niezawodnej pracy urządzenia.
   1. zgodne z dobrymi praktykami dla danego typu urządzeń oraz
   2. zalecane lub wymagane przez producenta.
   3. dla PTZ zgodnie z „Instrukcja Dahua PTZ SD5A445XA-HNR.pdf”.
   4. dla Stałopozycyjna zgodnie z „Instrukcja Dahua IPC-HFW5541E-ZE-27135.pdf”.
   5. dla ANPR zgodnie z „Instrukcja Dahua ANPR IPC-.pdf”.