Załącznik 1.9.

Konserwacja Intercom

Konserwację Urządzenia należy prowadzić zgodnie z opisem:

1. Postępować zgodnie z „Załącznik Konserwacja, czynności wspólne dla Urządzeń”.
2. Czynności szczegółowe dotyczą:
   1. Intercomy w terminalach wjazdowych.
   2. Intercomy w terminalach wyjazdowych.
   3. Intercomy w kasach automatycznych.
   4. Intercomy przy miejscu awaryjnym.
3. Czynności szczegółowe:
   1. Utrzymać w czystości obudowy.
   2. Sprawdzić stabilność zamontowania (osadzenia).
   3. Sprawdzić ewentualne uszkodzenia mechaniczne (najechanie / uderzone / pęknięte) w uzasadnionych przypadkach zgłosić do Gwaranta.
   4. **W czasie obchodu:**
      1. wraz z CNS Operator dokonać próbnej komunikacji, zweryfikować jakość głośność komunikacji audio.
      2. wraz z CNS Operator dokonać próbnej komunikacji, zweryfikować jakość komunikacji video, a także ustawienie sceny.
   5. W uzasadnionym przypadku zgłosić do Gwaranta.
4. Ewentualne inne czynności konserwacyjne zasadne dla prawidłowej i niezawodnej pracy urządzenia
   1. Zgodne z dobrymi praktykami dla danego typu urządzeń.
   2. Zalecane lub wymagane przez producenta lub Gwaranta.
   3. Dla Intercom zgodnie z „Instrukcja Fanvil PA2 User Manual.pdf”.