Załącznik 1.6.

Konserwacja Szlabanów

Konserwację Urządzenia należy prowadzić zgodnie z opisem:

1. Postępować zgodnie z „Załącznik Konserwacja, czynności wspólne dla Urządzeń”.
2. Czynności szczegółowe.
   1. Rygle drzwiowe smarować i kontrolować stan zamocowania śrub.
   2. Utrzymać w czystości i wolne od elementów obcych.
   3. Smarować zapadki osłaniające przed uszkodzeniem zamków.
   4. Sprawdzić zamocowanie wkładek.
   5. Sprawdzić stabilność posadowienia.
   6. Sprawdzić ewentualne uszkodzenia mechaniczne (najechanie) w uzasadnionych przypadkach zgłosić do Gwaranta.
3. Ewentualne inne czynności konserwacyjne zasadne dla prawidłowej i niezawodnej pracy urządzenia .
   1. Zgodne z dobrymi praktykami dla danego typu urządzeń.
   2. Zalecane lub wymagane przez producenta.
   3. Zgodnie z „Instrukcja Nice Szlaban instrukcja 3MBAR.pdf”.