**Nr sprawy: 2074/AZ/262/2023**

**Załącznik nr 2 do SWZ dla części 1 – Formularz cenowy/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |
| --- |
| **FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI 1 (pierwszej) PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, będący jednocześnie SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |
| **BIURO KANCLERZA**adres dostawy:**ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań** |
| **Lp.** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowyUwaga!Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca (z którym zostanie zawarta umowa), dokonał dokładnych pomiarów w siedzibie Zamawiającego oraz sporządził wizualizację.  | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto w PLN** | **Wartość netto w PLN** | **Stawka podatku VAT****(%)** | **Wartość brutto w PLN** |
| 1 | **Stół konferencyjny**, modułowy o wymiarach W78xD200xS100cm na stabilnym stelażu metalowym z czterema nogami w narożnikach, malowany proszkowo - kolor do wyboru z palety wykonawcy (antracyt), blat - kolorystyka do wyboru z palety z palety wykonawcy (antracyt), wykonany z HPL na bazie płyty wiórowej, grubość blatu nie mniejsza niż 19mm, wykończony obrzeżem PCV gr. 2mm kolorystycznie dopasowanym do blatu. | **1 szt.** |  |  | ….% |  |
| 2 | **Biurko** o wymiarach W78x170x75cm, blat grubości 38mm,kolor typu dąb sonoma.Elementy biurka wykonane z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Wszystkie elementy wykonane z płyty wiórowej melaminowanej drewnopodobnej dąb sonoma, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm.Maskownica oraz boki wykonane w dekorze koloru typu dąb sonoma. Maskownica biurka przedłużona ponad blat 10cm. Dwie szafki szufladowe podblatoweo wym. W70xS43xG53cm, korpus i fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej melaminowanej drewnopodobnej kolor typu dąb sonoma, gr. 18mm, oklejonej obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Trzy szuflady z zastosowaniem prowadnic krytych na pełnym wysuwie ze zintegrowanym hamulcem długości 45cm. Prowadnice o parametrach nie niższych niż: obciążenie dynamiczne szuflad 30kg, system cichego domyku, pełen wysuw, niezawodność działania prowadnic na minimum 100 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Zamek meblowy - systemowy z kombinacją klucza A (wspólna) we wszystkich szafach i biurku. Dwa klucze do każdego zamka. Uchwyty w kolorze grafitowym. | **1 kpl.** |  |  | ….% |  |
| 3 | **Krzesło tapicerowane** tkaniną zamszową o wysokiej wytrzymałości Wymiary: szerokość - 45 cm, głębokość - 43 cm, wysokość - 98 cmw kolorystyce do wyboru z palety producenta w odcieniu jasnoszarym. Nogi typu drewno w kolorze stołu konferencyjnego lub typu dąb sonoma.Krzesło musi spełniać wymagania (potwierdzone badaniami) zgodności produktu z normą PN EN 13761:2004 oraz PN EN 1022:2007 lub równoważne (badania wytrzymałości oraz stabilności). | **8 szt.** |  |  | ….% |  |
| 4 | **Szafka z drzwiami** o wymiarach W110xS100xG50cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej drewnopodobnej kolor typu dąb sonoma, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki (4 szt.) wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Szafka zamknięta drzwiami podwójnymi. Uchwyt w kolorze grafitowym. Zamek meblowy - we wszystkich szafach. Dwa klucze do każdego zamka. | **3 szt.** |  |  | ….% |  |
| 5 | **Szafka pod zabudowę lodówki** o wymiarach W90 x S85 (25+60cm) x G60cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej drewnopodobnej kolor typu dąb naturalny, gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Prawą część szafki zajmuje lodówka pod zabudowę ([Wymiary (wys. x szer. x gł.](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14127551720) 81,5 x 59,6 x 54,5 cm), drzwi lodówki montowane do prawych drzwi, w lewej części znajdują się półki (3 szt.) z miejscem na drobne naczynia. Szafka zamknięta drzwiami podwójnymi. Uchwyt w kolorze grafitowym. Szafka musi być tak skonstruowana, aby umożliwić właściwą pracę lodówki ze względu na wentylację. W szafce musi być przygotowane gniazdko do podłączenia lodówki. | **1 szt.** |  |  | ….% |  |
| 6 | **Zabudowa meblowa pod parapetem** o wymiarach W75xS80xG~35cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, kolor dekoru do wyboru z palety producenta (kolor antracyt) , gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, ściana tylna wykonana z płyty gr. 18mm. Korpusy mebli w całości sklejane (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpusy szaf stoją na własnych bokach. Półki (3 szt) wykonane z płyty gr. 18mm, oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do płyty, półki z możliwością regulacji rozłożenia na różnych wysokościach poprzez odwierty w bokach co 32mm. Drzwi podwójne gr. 18mm, wykonane z płyty dekoru. W drzwiach zastosować zawias o kącie otwarcia 110 stopni z wbudowanym hamulcem (niezawodność działania zawias na minimum 200 000 cykli otwarcia i zamknięcia). Uchwyt w kolorze grafitowym. | **2 szt.** |  |  | ….% |  |
| 7 | **Lamela naścienna centralna** o wymiarze całkowitym W280 x S~197 cm. Lamela wykonana w okleinie drewnopodobnej koloru typu dąb sonoma, wymiary lamelek ~20 x ~40 mm, tło lameli w kolorze antracytowym. W lameli musi znaleźć się miejsce na montaż uchwytu monitora oraz wyprowadzenie przyłączy mediów do tegoż monitora. | **1 kpl.** |  |  | ….% |  |
| 8 | **Lamela naścienna narożnikowa** o wymiarze całkowitym W280 x S~115 cm. Lamela wykonana w okleinie drewnopodobnej koloru typu dąb naturalny, wymiary lamelek ~20 x ~40 mm, tło lameli w kolorze antracytowym. | **1 kpl.** |  |  | ….% |  |
| 9 | **Maskownica grzejnika** / osłona grzejnika w formie płyty ażurowej o wymiarze W60 x S130 cm, zawieszone bezpośrednio na grzejniku. Wykończenie osłony w kolorze białym matowym. | **2 szt.** |  |  | ….% |  |
| 10 | **Parapet – nakładka na parapet** o wymiarach D560cm x G43,5cm + 7 cm (zakończenie pionowe parapetu od frontu) wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1. Wykonany z płyty melaminowej drewnopodobnej, kolor typu dąb sonoma, o gr. ok. 5mm . | **1 szt.** |  |  | ….% |  |
| 11 | **Parapet – nakładka na parapet** o wymiarach D~212-213cm+60cm x G~43-45cm +7cm (zakończenie pionowe parapetu od frontu) wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1. Wykonany z płyty melaminowej drewnopodobnej, kolor typu dąb sonoma, o gr. ok. 5mm. | **1 szt.** |  |  | ….% |  |
| 12 | **Wieszak garderobiany panelowy na odzież wierzchnią dla gości** o wymiarach W150xS40cm, wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Panel wykonany z płyty wiórowej melaminowanej drewnopodobnej, kolor typu dąb sonoma o gr. 18mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do tej płyty. Dwa wieszaki w kolorze antracytowym. Panel zawieszony na ścianie. | **1 szt.** |  |  | ….% |  |
| 13 | **Szafka podblatowa szufladowa (kontener na kółkach)** o wymiarach W60xS40xG50cm, wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1. Wszystkie elementy szafki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej drewnopodobnej koloru typu dąb sonoma o 18mm, oklejonej obrzeżem PCV gr. 2mm dopasowanym do tej płyty. Korpus mebla w całości sklejany (na obce pióro), bez używania łączników skręcanych oraz konfirmantów. Korpus szafki stoi na własnych bokach. Trzy szuflady z zastosowaniem prowadnic krytych na pełnym wysuwie ze zintegrowanym hamulcem długości 45cm. Prowadnice o parametrach nie niższych niż: obciążenie dynamiczne szuflad 30kg, system cichego domyku, pełen wysuw, niezawodność działania prowadnic na minimum 60 000 cykli otwarcia i zamknięcia. Uchwyty w kolorze grafitowym. Zamek meblowy centralny – systemowy z dopasowaną kombinacją klucza. Dwa klucze do każdego zamka. | **1 szt.** |  |  | ….% |  |
| **SUMA** |  |  | ….% |  |
| Wykonawca oświadcza, że oferuje meble zgodne z powyższymi wymaganiami Zamawiającego a także, że posiada stosowne dokumenty (certyfikaty, atesty) potwierdzające, iż oferowane meble posiadają/spełniają/zapewniają odpowiednio:* klasę higieniczności E1;
* normę PN EN 13761:2004 oraz PN EN 1022:2007 lub równoważną (badania wytrzymałości oraz stabilności)
 |