Załącznik nr 1 do Zaproszenia/umowy

Nr sprawy: BF-IV-2370/11/20

**Opis przedmiotu zamówienia – hala namiotowa**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 2 (dwóch) nowych hal namiotowych wraz z montażem na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim, o następujących parametrach każda:

1. Wymiary: szerokość 10 m / długość 15 m / wysokość ścianki bocznej 2,5 – 3,0 m.
2. Dach dwuspadowy, o kącie nachylenia 18-25°,
3. Poszycie dachu i ścian - materiał plandekowy PVC o gramaturze minimum 620 g/m2, posiadający atest trudnopalności, odporny na promieniowanie UV, wodę, wytrzymały   
   na zerwanie, rozdzieranie, rozciąganie oraz temperatury w przedziale od -30° do +70° Celsjusza.
4. Materiał poszycia ścian powinien mieć możliwość wyłożenia na powierzchnię terenu, zapewniając kierunek odpływu wody deszczowej.
5. Kolor całego poszycia zewnętrznego - ciemnoniebieski.
6. Konstrukcja hal wykonana z aluminiowych lub stalowych profili zamkniętych, odpornych na korozję, spełniająca wymagania obowiązujących norm obciążenia śniegiem i wiatrem dla rejonu posadowienia hali, rozstawiona na nawierzchni utwardzonej.
7. Okna 5 szt. o wymiarach 100 x 200 cm ze stałą moskitierą (siatką) i zewnętrznym przezroczystym poszyciem rolowanym do góry, mocowanym paskami.
8. Umiejscowienie okien na najdłuższych ścianach hal namiotowych:

I bok - 3 szt.,

II bok - 2 szt. oraz drzwi.

1. Drzwi ewakuacyjne w ściance bocznej rolowane do góry o szerokości 2 m i wysokości 2,20 – 2,30 m.
2. Brama wjazdowa przesuwna jednoskrzydłowa o konstrukcji stalowej i wymiarach: szerokość 3 m oraz wysokości 2,5 m. Poszycie bramy wykonane z materiału jak powyżej.
3. Wzmocnienia o wymiarach 30x30 cm pod ewentualne otwory na nagrzewnice w ilości 2 szt., w miejscach do uzgodnienia z Zamawiającym.
4. Otwory wentylacyjne (osiatkowane) umieszczone przy dachu i na obu szczytach hali.
5. Umiejscowiony na stałe napis „SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ” na najdłuższych bokach hali z obu stron. Kolorystyka oraz wielkość czcionki napisu do uzgodnienia z Zamawiającym.
6. Wykonawca dostarczy i zamontuje hale namiotowe (2 szt.) na swój koszt.
7. Wykonawca oświadcza, że hale są nowe i nigdy nie były używane.
8. Parametry hali namiotowej muszą odpowiadać jakościowo obowiązującym w tym zakresie normom - specyfikacjom technicznym. Hala namiotowa musi posiadać atest lub inny dokument świadczący o trudnopalności poszycia, a wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac oraz zgodność wykonania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i wykonawczymi warunkami technicznymi. Wszelkie dokumentacje w tym zakresie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w postaci oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

................................................................................................

data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych