Nowa Karczma, 29.05.2024 r.

Znak sprawy: RRG.271.7.2024.RJ

***WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia „**Rozbudowa remizy strażackiej w Lubaniu wraz z wyposażeniem”**

**ZAPYTANIE NR 1**

Proszę o dołączenie zestawienie stolarki - niezbędna do prawidłowej wyceny

**WYJAŚNIENIE NR 1**

Zestawienie stolarki zawarte jest w projekcie technicznym stanowiącym załącznik do wyjaśnienia.

**ZAPYTANIE NR 2**

Proszę o podanie parametrów oświetlenia - jakie Zamawiający ma oczekiwania.

**WYJAŚNIENIE NR 2**

Należy przyjąć zgodnie z rysunkiem E1: 8 szt. opraw LED wewnętrznych (łącznie 300lux) + 1 szt. ewakuacyjna + 2 oprawy zewnętrzne LED.

**ZAPYTANIE NR 3**

Proszę o podanie parametrów blachy trapezowej, grubość, wysokość.

**WYJAŚNIENIE NR 3**

Parametry blachy trapezowej zgodne z załącznikiem do SWZ „Dodatkowe wymagania dla robót budowlanych. Wysokość trapezu należy przyjąć 35 mm

**ZAPYTANIE NR 4**

Proszę o podanie informacji na temat izolacji - jaka? Do wykonania murów oporowych.

**WYJAŚNIENIE NR 4**

Izolacje należy wykonać z lepiku asfaltowego.

**ZAPYTANIE NR 5**

Proszę o podanie jakiego materiału, jakiej frakcji należy ująć przy murze oporowym - "warstwa filtracyjna".**WYJAŚNIENIE NR 5**

Należy przyjąć żwir.

**ZAPYTANIE NR 6**

Proszę o podanie parametrów styropianu na posadzkę.**WYJAŚNIENIE NR 6**

Należy przyjąć styropian XPS 2x5cm układany w mijankę 0.033 W/m2 .

**ZAPYTANIE NR 7**

Załączony projekt PZT jest bardzo słabej jakości tym samy proszę o podanie obmiaru wykonania wszystkich utwardzeń wraz z rysunkiem z przekrojami warstw w celu poprawnej wyceny.

Przedmiar zakłada nawierzchnię z kostki pow. 135 m2, nawierzchnię z geokraty gr. 10 cm 103 m2 i trawnik 0,003 ha. Z PZT nie można takiego zakresu prac odczytać**WYJAŚNIENIE NR 7**

Należy przyjąć powierzchnie zgodnie z przedmiarem robót.

**ZAPYTANIE NR 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na faktoring oraz umowę cesji wierzytelności w celu finansowania kontraktu?**WYJAŚNIENIE NR 8**

Zamawiający nie wyraża zgody na faktoring lub umowę cesji wierzytelności.

**ZAPYTANIE NR 9**

Proszę o szczegółowy opis ogrodzenia, furtek i bram, które podlegają montażowi:

- rodzaj (siatka /panel)

- wysokość

- łączna długość

- kolor

- średnice drutu, profila

- czy zastosować podmurówkę?

Brak informacji w projekcie i na PZT, zaś w przedmiarze jest informacja o ogrodzeniu.**WYJAŚNIENIE NR 9**

Należy uwzględnić panele ogrodzeniowe o wysokości min. 1,2 m wykonane z prętów stalowych d=4 mm zgrzewanych punktowo. System montażu paneli na słupach o profilu zamkniętym 60x40mm z zaślepkami. Rozstaw osiowy słupków 2,50 m. Słupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym prefabrykat lub wykonanym na placu budowy. W miejscu występowania muru oporowego słupki za pomocą dedykowanych podstaw lub bezpośrednio przymocować do muru oporowego. Cokół prefabrykowany betonowy o wysokości min. 0,2 m w rozwiązaniu systemowym. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne powłoką cynkową, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normą EN-ISO 1491 [DIN50976]. Malowanie proszkowe kolor zielony.

Z wyrazami szacunku

Z up. Wójta

Wojciech Bronk

Zastępca Wójta

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma>