*Załącznik nr 1 do SWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę używanego ciągnika rolniczego i osprzętu. Dostarczony sprzęt musi spełniać minimalne wymagania skonkretyzowane poniżej w opisie parametrów techniczno-eksploatacyjnych ciągnika i osprzętu.

1. ***Parametry techniczne - ciągnika rolniczego***
2. Ciągnik rolniczy używany nie starszy niż 2010 roku, zarejestrowany w Polsce
3. Silnik wysokoprężny, 6 cylindrowy o mocy min. 170 KW, o emisji spalin min. euro 5
4. Skrzynia biegów automatyczna z możliwością ręcznej zmiany biegów
5. Pojemność zbiornia paliwa min.140L
6. Pojemnik zbiornika Adblue min. 15L
7. Przebieg nie większy niż 16000h
8. Hydraulika 3 obwodowa, jeden z obwodów o podwyższonej wydajności
9. Przedni wałek odbioru mocy
10. Ciągnik wyposażony w płytę czołową do montażu pługa odśnieżnego lub kosiarki
11. Napęd 4x4 z blokadami przedniego oraz tylnego mostu
12. Instalacja hamulców pneumatycznych do przyczep
13. Tylni zaczep transportowy automatyczny
14. Ogumienie w dobrym stanie
15. Kabina ciągnika przeszklona, klimatyzowana, dwumiejscowa
16. Szyba czołowa podgrzewana
17. Ciągnik wyposażony w trójstronną skrzynie wyładowczą
18. Dodatkowe oświetlenie robocze oraz oświetlenie ostrzegawcze barwy pomarańczowej

Ciągnik rolniczy winien być w stanie bardzo dobrym, bez widocznych uszkodzeń i oznak korozji.

1. ***Parametry techniczne - kosiarka czołowa do poboczy***
2. Kosiarka czołowa używana, nie starsza niż 2009
3. Napędzana z przedniego wom
4. Montowana na płytę czołową ciągnika
5. Głowica kosząco- mulczująca o szerokości min. 120 cm z systemem automatycznego omijania przeszkód
6. Dodatkowa głowica służąca do obkaszania ominiętych przeszkód zsynchronizowana z kosiarką do pobocza
7. Sterowanie kosiarką za pomocą joysticka z kabiny ciągnika
8. ***Parametry techniczne - kosiarka obrotowa***
9. Kosiarka obrotowa używana, nie starsza niż 2007 rok
10. Zasięg ramienia min 8 m
11. Głowica kosząca o szerokości min 140 cm
12. Ramie kosiarki łamane, pozwalające na pracę kosiarki na wysokości kabiny ciągnika
13. Kosiarka wyposażona w stabilizatory hydrauliczne zapobiegające przechyleniu ciągnika podczas pracy
14. Pełne sterowanie kosiarką z wewnątrz ciągnika za pomocą joysticka
15. Kosiarka wyposażona w własną hydraulikę zasilaną z przystawki wom
16. Kosiarka montowana na podwoziu ciągnika

***IV. Parametry techniczne - posypywarka soli i piasku***

1. Posypywarka używana nie straszy niż 2006 rok
2. Pojemność zasobnika mieszanki soli z piaskiem min. 4 m3
3. Pojemność zbiorników na solankę min 1700L
4. Podajnik materiału sypkiego dwuślimakowy
5. Napęd piaskarki hydrauliczny zasilany z ciągnika
6. Blok hydrauliczny 3 sekcyjny, każda sekcja z płynną regulacją prędkości
7. Plandeki zabezpieczające
8. Oświetlenie robocze oraz ostrzegawcze barwy pomarańczowej
9. Pełne sterowanie z kabiny ciągnika za pomocą pulpitu sterowniczego
10. Posypywarka montowana na podwoziu ciągnika.

Posypywarka winna być bez widocznych oznak korozji, w nienagannym stanie powłoka lakiernicza oraz układ hydrauliczny i elektryczny.

1. ***Parametry techniczne - pług odśnieżny***
2. Pług odśnieżny używany
3. Montowany na płytę czołowąciągnika

**3.** Szerokość całkowita nie mniej niż 320 cm

**4.** Szerokość robocza min. 270 cm

**5.** Pług czterosegmentowy, każdy z segmentów niezależnie amortyzowany oraz uchylny

**6.** Pług wyposażony w lemiesz stalowy

**7.** W zestawie dodatkowe lemiesze gumowe

**8.** Pług wyposażony w plandekę osłonną oraz ślizgi stalowe lub koła podporowe

**9.** Pług podnoszony hydraulicznie z funkcją docisku oraz funkcją pływającą

**10.** Pług skrętny hydraulicznie

Pług winien być w bardzo dobrym stanie, bez widoczny oznak korozji oraz ubytków powłoki lakierniczej.

**VI. Warunki pozostałe**

1. Oferowany przez wykonawcę ciągnik rolniczy i osprzęt powinny być kompletne, w pełni sprawne i spełniać wymogi techniczne, jakościowe i użytkowe określone w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik i osprzęt na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawiciela stron protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca.
4. Wszelkie koszty dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
5. Miejsce dostawy zamówienia – Urząd Gminy Turośl ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl.
6. Przed złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia i z projektowanymi postanowienia umowy przedmiotu zamówienia.
7. W cenie oferty należy uwzględnić przeszkolenie 2 operatorów ciągnika i osprzętu pod względem eksploatacyjnym i technicznym.

**VII. Wymagania stawiane Wykonawcy:**

**1.** Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi   
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

**2.** Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

**3.** Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

**4.** Określenie przez Wykonawcę numerów telefonów kontaktowych i adresów korespondencji e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

**5.** Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę  
(w tym również Podwykonawców) podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

**6.** Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy .

**7.** Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy   
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

**VIII. Wymagania dotyczące gwarancji.**

1. Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to min. 1 miesiące.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

**DOSTARCZONY CIĄGNIK ROLNICZY I OSPRZĘT MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:**

1. Fabryczną instrukcję obsługi wraz ze wszystkimi niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji pojazdu przez Zamawiającego wraz z katalogiem części zamiennych.
2. Dokumenty umożliwiające rejestrację oraz dokumentację potwierdzającą dopuszczenie do eksploatacji i użytkowania, zaświadczenia zgodności, atesty, certyfikaty itp.
3. Komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta. Wykonawca musi posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.
4. Warunki Gwarancji.

***Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszych oględzin wyżej wymienionego sprzętu przed popisaniem umowy w celu weryfikacji jego stanu.***