**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Przedmiotem zamówienia jest oszacowanie kosztów przygotowania powierzchni szyb do instalacji folii przeciwsłonecznej poprzez usunięcie starej folii i pozostałości kleju oraz instalacja **Folii Przeciwsłonecznej 3M TM Silver 15 Exterior** w wybranych oknach w budynku **A** Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław.

1. Termin wykonania usługi: do 30 września 2023 r. (przewidywany).
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać nw. czynności:
   1. przygotowanie powierzchni szyb do aplikacji nowej folii przeciwsłonecznej:
      1. usunięcie starej folii przeciwsłonecznej,
      2. usunięcie pozostałości kleju,
      3. umycie powierzchni szyby od strony instalacji nowej folii,
   2. instalacja Folii Przeciwsłonecznej 3M TM Silver 15 Exterior,
      1. instalacja folii po zewnętrznej stronie szyby, zgodnie z zaleceniami producenta, przy użyciu wody i detergentu,
      2. uszczelnienie brzegów na wszystkich krawędziach okna uszczelniaczem 3M TM Marine Sealant 3200,
3. INNE WARUNKI I POSTANOWIENIA

* zabezpieczenie pomieszczeń na czas wykonywanych prac,
* sprzątnięcie miejsca wykonywania zadania po zakończeniu prac,
* wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu leżą po stronie Wykonawcy,
* rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie protokołu odbioru prac i prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT,
* termin płatności faktury - 14 dni,
* Wykonawca zobowiązuje się przedstawić listę osób wykonujących usługę w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
* Usługa wykonywana będzie w dni powszednie godzinach od 700 do 1500
* Okres gwarancji wynosi min. 36 m-cy miesięcy.

1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela p. Marek Gumienny tel. 501 610 863 lub

p. Robert Przytulski tel. 514 821 108, zalecana jest wizja lokalna przed sporządzeniem wyceny.

Wytyczne organizacyjne:

1. z uwagi na realizację robót w czynnym obiekcie, pomieszczenia udostępniane będą Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem,
2. wykonawca musi przewidzieć i wykonać zabezpieczenie zainstalowanych i funkcjonujących urządzeń i systemów w czasie wykonywania prac przed uszkodzeniem, zapyleniem i zalaniem,
3. zobowiązuje się Wykonawcę do bezwzględnego utrzymania czystości w obrębie wykonywanych prac.

**WYKAZ OKIEN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **wymiar okna** | **J.m.** | **Ilość** | **cena netto za 1 szt.** | **stawka VAT** | **wartość netto** | **wartość brutto** |
| 1 | 130x250 - I p. | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 120x230 - II p. | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Razem: | | 12 |  |  |  |  |

* *każde okno na I p. składa się z 8 przeszkleń o wymiarach 49x53 cm*
* *każde okno na II p. składa się z 8 przeszkleń o wymiarach 49x47 cm*