[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.74
pe=0
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	0	5	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR	PRZEDMIAR
nfn=ADAX, Adam Chałupka         
afn=Młynisko 5, 98-350 Młynisko        
nb=PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ POMIESZCZENIA 226 Z PRZEZNACZENIEM POD POKOJE BIUROWE  KG PSP" W BUDYNKU NR 4
ab=UL. PODCHORĄŻYCH 38 W WARSZAWIE 
ni=SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
ai=UL. PODCHORĄŻYCH 38 
nw=<<nazwa wykonawcy robót>>
aw=<<adres wykonawcy robót>>
nk=Ireneusz Kuźmiuk	instalacje elektryczne
dt=30.04.2021	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 4 żółto-zielony	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0	1624611758
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121099

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Piasek uszlachetniony	0
id=1601870	2
jm=m3	060
ce=0	1624611759
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.092

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany	0
id=1700106	1
jm=t	034
ce=0	1624611759
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.016

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Ciasto wapienne	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0	1624611759
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.016

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P C 16A	0
id=7059999	2
jm=szt.	020
ce=0	1624611759
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=Spawarka elektr.wirująca 300A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0	1624611839
cw=0	PLN
il=0.441

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Oprawa awaryjna 3W 1h	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1624611760
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1624611760
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 16A B 0,03A typ A	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1624611760
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7513199

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Łącznik świecznikowy IP20 p/t	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1624611760
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 2p+Z, 16A, 250V, bryzgoodporne	0
id=7530299	2
jm=szt.	020
ce=0	1624611761
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Gniazdo pojedyncze z/u p/t 16A IP20 z przesłoną torów	0
id=7530399	2
jm=szt.	020
ce=0	1624611761
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Gniazdo podwójne z/u, p/t 16A IP20 z przesłoną torów	0
id=7530399	2
jm=szt.	020
ce=0	1624611761
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.38

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Gniazdo podwójne z/u, p/t 16A IP20 z przesłoną torów (czerwone)	0
id=7530399	2
jm=szt.	020
ce=0	1624611761
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.18

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Puszka instalacyjna PK 60 regips głęboka	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1624611761
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.62
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540060

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Puszka instalacyjna potrójna do płyt gipsowych głęboka z wkrętami	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1624611762
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540060

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Puszka instalacyjna poczwórna do płyt gipsowych głęboka z wkrętami	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1624611762
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540060

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Puszka instalacyjna PK 60 podtynkowa głęboka	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1624611762
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.62
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540060

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Ramka poczwórna	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1624611762
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540060

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Ramka potrójna	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1624611762
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540060

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Ramka pojedyńcza	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1624611763
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.42
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540060

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Puszka naścienna 85x40x85mm z dławnicą zintegrowaną samozatrzaskową	0
id=7540499	2
jm=szt.	020
ce=0	1624611763
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540499

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Rura karbowana z pilotem 16mm	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0	1624611763
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=156
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580099

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Kanał elektroinstalacyjny PCV 60x110mm	0
id=7583599	2
jm=m	040
ce=0	1624611763
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7583599

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Przewód YDYo 3x1,5 żo 450/750V	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1624611764
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=94.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Przewód YDYo 3x2,5 żo 450/750V	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1624611764
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=312
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Przewód YDYo 4x1,5 żo 450/750V	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1624611764
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Korytko siatkowe 50x35	0
id=8322200	2
jm=m	040
ce=0	1624611764
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321899

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Uchwyt ścienno- stropowy do korytek siatkowych 50mm	0
id=8340799	2
jm=szt.	020
ce=0	1624611764
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340899

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Kołek montażowy 6mm	0
id=8990422	1
jm=szt	020
ce=0	1624611765
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=96.2

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=kołek metalowy M6	0
id=8990599	2
jm=szt.	020
ce=0	1624611765
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321799

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (WA)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1624611770
cw=0	PLN
il=158.3602

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Ramka pojedyncza uniwersalna	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1624611765
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 8]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[POZYCJA]
id=1
pd=						0
na=Demontaż istniejącej instalacji w pom. 226
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0203-01	9	0203-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.99	0	0,99
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2
nan=1

[POZYCJA]
id=38
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-03	5	0407-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[POZYCJA]
id=3
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0501-06	9	0501-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.55	0	0,55
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[POZYCJA]
id=24
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0501-02	9	0501-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych (oświetlenie ogólne)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1.14	0	1,14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.56

[RMS 8]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0501-06	9	0501-06		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw oświetleniowych awaryjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.55	0	0,55
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[POZYCJA]
id=7
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-03	5	1201-03		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.011	0	0,011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=40
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-02	5	1101-02		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.0977	0	0,0977
np=1
wa=0
wb=0
il=1.954

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-07	5	1105-07		1
mpn=1211
na=Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=8
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-05	5	0102-05		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton (w ścianie g/k
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[RMS 1]
nz=0.0672	0	0,0672
np=1
wa=0
wb=0
il=10.08

[RMS 19]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=156
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0,0798
np=1
wa=0
wb=0
il=4.788

[POZYCJA]
id=10
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0604-01	3	0604-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1.31	0	1,31
np=1
wa=0
wb=0
il=5.24

[RMS 20]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 21]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 22]
nz=0.023	0	0,023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.092

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0111-02	5	0111-02		1
mpn=_1211
na=Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.409	0	0,409
np=1
wa=0
wb=0
il=2.454

[RMS 26]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24
nan=1

[RMS 25]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=2.842

[RMS 32]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=72.8
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=21
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0,0352
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7392

[RMS 32]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=21.84
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0,0352
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 46]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=18
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=210
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210						

[RMS 1]
nz=0.0406	0	0,0406
np=1
wa=0
wb=0
il=8.526

[RMS 33]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=218.4
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=19
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0,0352
np=1
wa=0
wb=0
il=3.168

[RMS 33]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=93.6
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=37
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-04	5	0602-04		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.105	0	0,105
np=1
wa=0
wb=0
il=1.575

[RMS 58]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 57]
nz=0.0294	0	0,0294
np=1
wa=0
wb=0
il=0.441

[POZYCJA]
id=12
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-01	5	0301-01		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu gazobetonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	7+33						

[RMS 1]
nz=0.0609	0	0,0609
np=1
wa=0
wb=0
il=2.436

[RMS 25]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=80

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=31
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	6+21+4						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=2.604

[RMS 29]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=31.62
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=31
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	6+21+4						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=2.604

[RMS 62]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=31.62
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=36
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0304-04	5	0304-04		1
mpn=_1211
na=Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.431	0	0,431
np=1
wa=0
wb=0
il=4.31

[RMS 53]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-03	5	0302-03		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe potrójne o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.109	0	0,109
np=1
wa=0
wb=0
il=0.545

[RMS 30]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=39
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-03	5	0302-03		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe potrójne o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.109	0	0,109
np=1
wa=0
wb=0
il=0.545

[RMS 61]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=20
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		1
mpn=_1211
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.189	0	0,189
np=1
wa=0
wb=0
il=1.323

[RMS 35]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14
nan=1

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=21
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.273	0	0,273
np=1
wa=0
wb=0
il=1.092

[RMS 42]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=22
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	5+4						

[RMS 1]
nz=0.341	0	0,341
np=1
wa=0
wb=0
il=3.069

[RMS 51]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=9.18
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=31
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-03	5	0308-03		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 1]
nz=0.341	0	0,341
np=1
wa=0
wb=0
il=6.479

[RMS 43]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=19.38
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.263	0	0,263
np=1
wa=0
wb=0
il=0.263

[RMS 45]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=41
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż ramek
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 64]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=42
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż ramek
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 65]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż ramek
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=1.764

[RMS 66]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=21.42
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=27
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - awaryjne
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=5.52

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=28
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0513-01 z.sz.2.3. 	5	0513-01	 z.sz.2.3. 	1
mpn=9:0:0922,101211
na=Oprawy mocowane na lince nośnej (2 mocowania) - oprawy przelotowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1,1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.88	0	0,88
np=1
wa=0
wb=0
il=11.616

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12
nan=1

[RMS 8]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=12
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[POZYCJA]
id=30
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=33
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[POZYCJA]
id=32
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=10
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[POZYCJA]
id=33
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-02	5	1305-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=10
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[POZYCJA]
id=34
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=7
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[POZYCJA]
id=35
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03	9	1201-03		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=10
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=7	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[SUMA KONTROLNA]
f254735581d46b276f 3c72bbbb56868