[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.54
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	2	8	0	6.4	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=351057.84
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		65644.96

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Inwesto Zenon Solczak
afn=Al. 3 Maja 20 lok. 1, 05-120 Legionowo
nb=Wymiana stolarki drzwiowej ciagów komunikacyjnych w budynku nr 4 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
ab=ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
ni=Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
ai=ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
nk=mgr inż. Marzena Baranowska	budowlana 
dt=07 kwiecień 2021r.	0
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
cpv=45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
cpv=45442100-8	Roboty malarskie
pcn=I kwartał 2021r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja liczbami arabskimi	10
ap=0		.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Przedmiotem opracowania jest wymiana wewnętrznej stolaraki drzwiowej na korytarzach parteru, piętra 1 i piętra 2 w budynku nr 4 KG PSP w części wskazanej przez Inwestora oraz malowanie klatek schodowych (KL 1 i KL2).1310Zakres robót obejmuje:1310- Zabezpieczenie podłóg w rejonie robót oraz elementów i urządzeń montowanych do ścian i sufitów,1310- Demontaż skrzydeł drzwiowych poprzez zdjęcie z zawiasów,1310- Demontaż ościeżnicy poprzez wykucie z muru,1310- Przygotowanie otworu montażowego,1310- Dostawa i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicami, montażem zamków, wkładek i rozetek,1310- Uszczelnienie pianką poliuretanową na styku ościeżnicy z murem,1310- Wykonanie koniecznych obróbek tynkarskich,1310- Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu w rejonie wykonanych robót,1310- Wywiezienie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie ich na składowisko odpadów.13101310Wymagania dla drzwi wewnętrznych:1310-  drzwi wewnętrzne do pomieszczeń (typu Polskone Simple 00 lub inne równoważne) zgodnie z istniejącym kierunkiem otwierania;1310- drzwi pełne zbudowane z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią malowaną farbami akrylowymi;1310- wypełnienie z płyty wiórowej pełnej;1310- powierzchnia skrzydła ozdobiona poziomym frezowaniem;1310- kolor: biały;1310- ościeżnice przylgowe, regulowane (180-200) (445-465) w kolorze skrzydła, system DIN;1310- zamki i kucia - standardowe producenta (kolor srebrny);1310- minimum 3 zawiasy,  ocynk srebrny;1310- klamka bezpieczna INOX z rozetą;1310- ramiak umożliwiający skrócenie skrzydła  drzwi;1310- drzwi do toalet należy wyposażyć w szczelinę wentylacyjną w dolnej części drzwi;1310- drzwi do toalet wyposażyć w samozamykacz listwowy ukryty.13101310Powierzchnie przeznaczone do malowania:1310- klatki schodowe - KL1 i KL2.1310Podłoże z tynku posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków gotowa masa naprawczą. Powierzchnie pod malowanie  powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Tak przygotowane podłoże ścian pomalować dwukrotnie farbą lateksową bądź emulsyjną. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug  i plam. 1310Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 1310Kolor farby  do uzgodnienia z Inwestorem.1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=66.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 315]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=4.95
cw=4.95	PLN
il=4.05
pr=	0	0	0	43210

[RMS ZEST 126]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=459.39
cw=431.76	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6156

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=205.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 195]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=drzwi wewnętrzne  z ościeżnicą	0
id=	3
jm=szt	020
ce=1584.3	1617726405
cw=1489	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=105

[RMS ZEST 359]
ty=M
na=drzwi wewnętrzne z ościeżnicą	0
id=	3
jm=szt	020
ce=1733.26	1617726405
cw=1629	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=drzwi wewnętrzne z ościeżnicą (445-465)	0
id=	3
jm=szt	020
ce=2149.28	1620649206
cw=2020	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=Farba emulsyjna wewnętrzna	0
id=1513901	1
jm=dm3	066
ce=16.52	1617700654
cw=15.53	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=65.4027

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=Farba lateksowa wewnętrzna'	0
id=1513901	1
jm=dm3	066
ce=17.59	1618899860
cw=16.53	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=86.0783

[RMS ZEST 357]
ty=M
na=Farba lateksowa wewnętrzna''	0
id=1513901	1
jm=dm3	066
ce=17.59	1618899886
cw=16.53	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=90.1312

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	0
id=1560303	2
jm=m2	050
ce=1.55	1617731156
cw=1.46	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=192.78

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=1.55
cw=1.46	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=159.9367
pr=	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740100	1
jm=t	034
ce=1103.49
cw=1037.11	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3172

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=1129.31	1617781098
cw=1061.38	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1848

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=5.61
cw=5.27	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27
pr=	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=kontenr	0
id=	3
jm=szt	020
ce=1383.2	1586885141
cw=1300	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=kotwy stalowe	0
id=1344499	1
jm=szt.	020
ce=2.39
cw=2.25	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=810
pr=	0	0	0	1341099

[RMS ZEST 196]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 270]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 325]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 347]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	0
id=2350400	1
jm=kg	033
ce=3.94
cw=3.7	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=569.7
pr=	0	0	0	2380499

[RMS ZEST 303]
ty=R
na=montażyści - grupa II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 302]
ty=R
na=montażyści - grupa III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 227]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 108]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 169]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 109]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 170]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 194]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=Pianka uszczelniająca poliuretanowa	0
id=1478500	1
jm=dm3	066
ce=24.27	1467126995
cw=22.81	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44.55

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=62.8
cw=59.02	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.32
pr=	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=6.58
cw=6.18	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=135.5457
pr=PIG	6.18	0	0	

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	0
id=202x050	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.0891
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385003

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=24.71	1617731847
cw=24.71	PLN
il=882.7829

[RMS ZEST 185]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=6000	1616507762
cw=6000	PLN
il=0

[RMS ZEST 186]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=6000	1616508016
cw=6000	PLN
il=0

[RMS ZEST 288]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 304]
ty=R
na=robotnicy - grupa I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 152]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 63]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 120]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 121]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 155]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 268]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 326]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 345]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 349]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 336]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=23.07	1607942507
cw=23.07	PLN
il=0

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=silikon	0
id=1478101	1
jm=dm3	066
ce=17.31
cw=16.27	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.1
pr=	0	0	0	1478100

[RMS ZEST 110]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 154]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 343]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=83	1617781111
cw=83	PLN
il=0.2507

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=4.64
cw=4.36	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.35
pr=	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 342]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=9.09	1617781126
cw=9.09	PLN
il=0.1671

[RMS ZEST 316]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=8.29	1538640387
cw=8.29	PLN
il=28.35

[RMS ZEST 16]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=3577.8941

[ELEMENT 1]
na=Roboty demontażowe
wa=18549.27
kn=7629.6	4454.16	0
id=1
nu=1
cpv=45233000-9
wn=5068.25	1397.26	

[POZYCJA]
id=1073
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią  w pomieszczeniach biurowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=540
jm=m2	050
kj=1.408	0.564	0
cj=3.17
wn=504.9	139.32	

[PRZEDMIAR]
wo=540	1	135*4						

[RMS 1]
nz=0.057	0	0,057
np=1
wa=760.32
wb=1727.46
il=30.78

[RMS 321]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=298.62
wb=367.2
il=192.78

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=5.94
wb=7.56
il=5.9724

[POZYCJA]
id=1016
pd=ATHENASOFT wyd.I 2011 + AT-43a 2014	KNR	AT-43 0104-01 z.o. 4.1. 	AT-43	0104-01	 z.o. 4.1. 	1
mpn=4:0:097,10121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Demontaż okładziny ściennej z płyt gipsowo-kartonowych  mocowane na pojedynczej metalowej wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym. Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=m2	050
kj=51.916	0	0
cj=95.89
wn=137.89	38.01	
nsn=ST00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1*2*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1,1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.91	0	1,91
np=1
wa=207.66
wb=471.784
il=8.404

[POZYCJA]
id=911
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0903-01	4-01	0903-01		1
mpn=1211
na=Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=135
jm=szt.	020
kj=19.521	0	0
cj=36.06
wn=1749.87	482.36	
nsn=ST00

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	135						

[RMS 1]
nz=0.79	0	0,79
np=1
wa=2635.34
wb=5987.115
il=106.65

[POZYCJA]
id=909
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=135
jm=szt.	020
kj=28.664	0	0
cj=52.94
wn=2569.46	708.35	
nsn=ST00

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	#p3						

[RMS 1]
nz=1.16	0	1,16
np=1
wa=3869.64
wb=8791.335
il=156.6

[POZYCJA]
id=1178
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Dociecie i spasoswanie cokołów z tworzyw sztucznych do nowych futryn od strony pomieszczeń biurowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2.848
jm=m2	050
kj=4.448	0	0
cj=8.22
wn=8.41	2.32	

[PRZEDMIAR]
wo=2.848	1	178*0,08*2*0,1						
ko=				

[RMS 1]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=12.67
wb=28.776192
il=0.5126

[POZYCJA]
id=1431
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
mpn=1211
na=Dociecie i spasowanie cokołów z gresu do nowych futryn od strony korytarza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2.048
jm=m2	050
kj=34.1	0	0
cj=62.98
wn=46.37	12.78	

[PRZEDMIAR]
wo=1.232	1	77*0,08*0,1*2						
wo=0.816	1	15*0,34*0,08*2						
ko=				

[RMS 1]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=69.84
wb=158.65856
il=2.8262

[POZYCJA]
id=1134
pd=						0
na=Wywiezienie i utylizacja odpadów kontenerem o pojemności 6 m3
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3
jm=szt.	020
kj=24.71	1383.2	0
cj=1428.84
wn=49.22	13.57	
nsn=ST0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=74.13
wb=168.411
il=3

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=4149.6
wb=5104.008
il=3

[ELEMENT 1]
na=Dostawa i montaż drzwi 
wa=249962.7
kn=8106.09	234519.49	255.18
id=1057
nu=2
wn=5551.64	1530.3	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=66.4	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=1027
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0318-02	4-01	0318-02		1
mpn=_1211
na=Montaż  drzwi wewnętrznych  na korytarzach, obrobienie ościeży o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych, komplet: ościeżnica, skrzydło, okucia, listwy, zamek, klamki - ościeżnica regulowana (95-200)  ew. uzupełnienia wykończenia podłóg: wykładzina dywanowa (calgary sky t 590001.S 290001, listwa wykończeniowa kolor szary ciemny nr 160054) płytki podłogowe (gres CAMINO, szary, producent Nowa Gala).
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=105
jm=szt.	020
kj=53.127	1656.144	1.724
cj=1757.46
wn=3824.21	1054.2	
nsn=SST1

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105						

[RMS 1]
nz=2.15	0	2,15
np=1
wa=5578.34
wb=12673.08
il=225.75

[RMS 305]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=117.81
wb=144.9
il=21

[RMS 306]
nz=6	0	6
np=1
wa=1505.7
wb=1851.99
il=630

[RMS 307]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=840.95
wb=1034.355
il=34.65

[RMS 308]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=109.1
wb=134.19
il=6.3

[RMS 309]
nz=0.00235	0	0,00235
np=1
wa=272.27
wb=334.845
il=0.2468

[RMS 310]
nz=4.22	0	4,22
np=1
wa=1745.84
wb=2147.355
il=443.1

[RMS 311]
nz=0.00456	0	0,00456
np=1
wa=219.98
wb=270.585
il=0.4788

[RMS 312]
nz=0.024	0	0,024
np=1
wa=158.24
wb=194.67
il=2.52

[RMS 313]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=3.89
wb=4.83
il=0.84

[RMS 362]
nz=1	0	1
np=1
wa=166351.5
wb=204612.345
il=105

[RMS 16]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=2569.88
wb=3160.92
il=2569.8792

[RMS 315]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=15.65
wb=35.49
il=3.15

[RMS 316]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=165.38
wb=375.69
il=19.95

[POZYCJA]
id=1520
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0318-02	4-01	0318-02		1
mpn=_1211
na=Montaż  drzwi wewnętrznych  na korytarzach, obrobienie ościeży o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych, komplet: ościeżnica, skrzydło, okucia, listwy, zamek, klamki - ościeżnica regulowana (180-200),(220-240) (260-280) ew. uzupełnienia wykończenia podłóg: wykładzina dywanowa (calgary sky t 590001.S 290001, listwa wykończeniowa kolor szary ciemny nr 160054) płytki podłogowe (gres CAMINO, szary, producent Nowa Gala).
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=15
jm=szt.	020
kj=53.127	1807.338	1.724
cj=1908.65
wn=546.32	150.6	
nsn=SST1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=2.15	0	2,15
np=1
wa=796.91
wb=1810.44
il=32.25

[RMS 305]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=16.83
wb=20.7
il=3

[RMS 306]
nz=6	0	6
np=1
wa=215.1
wb=264.57
il=90

[RMS 307]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=120.14
wb=147.765
il=4.95

[RMS 308]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=15.59
wb=19.17
il=0.9

[RMS 309]
nz=0.00235	0	0,00235
np=1
wa=38.9
wb=47.835
il=0.0353

[RMS 310]
nz=4.22	0	4,22
np=1
wa=249.41
wb=306.765
il=63.3

[RMS 311]
nz=0.00456	0	0,00456
np=1
wa=31.43
wb=38.655
il=0.0684

[RMS 312]
nz=0.024	0	0,024
np=1
wa=22.61
wb=27.81
il=0.36

[RMS 313]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0.56
wb=0.69
il=0.12

[RMS 359]
nz=1	0	1
np=1
wa=25998.9
wb=31978.65
il=15

[RMS 16]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=400.64
wb=492.78
il=400.6421

[RMS 315]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=2.24
wb=5.07
il=0.45

[RMS 316]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=23.63
wb=53.67
il=2.85

[POZYCJA]
id=1042
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0318-02	4-01	0318-02		1
mpn=_1211
na=Montaż drzwi wewnętrznych  na korytarzach, obrobienie ościeży o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych, komplet: ościeżnica, skrzydło, okucia, listwy, zamek, klamki - ościeżnica regulowana (445-465), ew. uzupełnienia wykończenia podłóg: wykładzina dywanowa (calgary sky t 590001.S 290001, listwa wykończeniowa kolor szary ciemny nr 160054) płytki podłogowe (gres CAMINO, szary,  producent Nowa Gala)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=15
jm=szt.	020
kj=53.127	2229.599	1.724
cj=2330.91
wn=546.32	150.6	
nsn=SST1

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=2.15	0	2,15
np=1
wa=796.91
wb=1810.44
il=32.25

[RMS 305]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=16.83
wb=20.7
il=3

[RMS 306]
nz=6	0	6
np=1
wa=215.1
wb=264.57
il=90

[RMS 307]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=120.14
wb=147.765
il=4.95

[RMS 308]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=15.59
wb=19.17
il=0.9

[RMS 309]
nz=0.00235	0	0,00235
np=1
wa=38.9
wb=47.835
il=0.0353

[RMS 310]
nz=4.22	0	4,22
np=1
wa=249.41
wb=306.765
il=63.3

[RMS 311]
nz=0.00456	0	0,00456
np=1
wa=31.43
wb=38.655
il=0.0684

[RMS 312]
nz=0.024	0	0,024
np=1
wa=22.61
wb=27.81
il=0.36

[RMS 313]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0.56
wb=0.69
il=0.12

[RMS 365]
nz=1	0	1
np=1
wa=32239.2
wb=39654.21
il=15

[RMS 16]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=494.25
wb=607.935
il=494.2466

[RMS 315]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=2.24
wb=5.07
il=0.45

[RMS 316]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=23.63
wb=53.67
il=2.85

[POZYCJA]
id=1171
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0320-10	4-01	0320-10		1
mpn=_1211
na=Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami-20%
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=270
jm=m	040
kj=3.459	0.26	0.083
cj=6.8
wn=635.04	174.96	

[PRZEDMIAR]
wo=270	1	135*5*2*0,2						

[RMS 1]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=933.93
wb=2121.66
il=37.8

[RMS 338]
nz=0.76	0	0,76
np=1
wa=0
wb=0
il=205.2

[RMS 312]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=67.77
wb=83.43
il=1.08

[RMS 313]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=1.35
wb=1.62
il=0.27

[RMS 16]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=1.08
wb=1.35
il=1.0368

[RMS 316]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=22.41
wb=50.76
il=2.7

[ELEMENT 1]
na=Malowanie klatki schodowej 1
wa=8243.01
kn=2957.02	2761.12	11.12
id=1222
nu=3
wn=1970.52	543.23	

[POZYCJA]
id=1223
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią oraz elementów i urządzeń montowanych do ścian i sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=198.2
jm=m2	050
kj=1.408	0.564	0
cj=3.17
wn=185.32	51.14	

[PRZEDMIAR]
wo=198.2	1	49,11+36,90+36,35+3,0*2,9*4+1,6*2,3*3+30						

[RMS 1]
nz=0.057	0	0,057
np=1
wa=279.07
wb=634.0418
il=11.2974

[RMS 339]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=109.6
wb=134.776
il=70.7574

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=2.18
wb=2.7748
il=2.192

[POZYCJA]
id=1227
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=300.973
jm=m2	050
kj=2.347	0.346	0
cj=4.68
wn=468.92	129.42	

[PRZEDMIAR]
wo=95.062	1	<parter>(5,11+3,34+0,76+1,96+0,66+0,31+1,15+3,07)*3,02-(1,55*2,30+0,9*2*2+1,6*2,10+1,6*2,30)+8,90+18,74+14,27+17,95						
wo=79.695	1	<piętro1>(5,45+2,89+1,41+3,24)*3,15-(1,6*2,3+3,06*2,90)+19,64+14,77+16,92						
wo=95.741	1	<pietro 2>(5,52+2,72+1,36+3,03)*3,15-(1,6*2,3+2,96*2,90)+28,95+16,46+22,81						
scn=270.498	1						
ko=				
wo=30.475	1	<balustrada>(3,93+4,01+3,96+3,89)*0,8+(3,93+4,01+3,96+3,89)*1,13						
scn=30.475	1						

[RMS 1]
nz=0.095	0	0,095
np=1
wa=706.38
wb=1604.788036
il=28.5924

[RMS 340]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=102.03
wb=125.505741
il=0.0903

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=2.11
wb=2.708757
il=2.0406

[POZYCJA]
id=1231
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=111.168
jm=m2	050
kj=1.483	0	0.027
cj=2.79
wn=111.5	30.68	

[PRZEDMIAR]
wo=111.168	1	29,43+17,34+15,89+7,3+3,9*1,22+3,9*1,89+1,87*(4,28+3,89+3,15+4,23)						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=164.86
wb=374.524992
il=6.6701

[RMS 346]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=23.3453

[RMS 16]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 342]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0.22
wb=0.444672
il=0.0222

[RMS 343]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=2.78
wb=6.447744
il=0.0334

[POZYCJA]
id=1241
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=300.973
jm=m2	050
kj=1.977	1.47	0.027
cj=5.17
wn=400.6	110.46	

[PRZEDMIAR]
wo=300.973	1	#p13						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=595.02
wb=1351.970716
il=24.0778

[RMS 341]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=435.81
wb=536.032913
il=66.2141

[RMS 16]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=6.62
wb=8.126271
il=6.5372

[RMS 342]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0.6
wb=1.203892
il=0.0602

[RMS 343]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=7.52
wb=17.456434
il=0.0903

[POZYCJA]
id=1237
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=111.168
jm=m2	050
kj=2.94	5.021	0
cj=10.45
wn=217	59.81	

[PRZEDMIAR]
wo=111.168	1	#p14						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0,119
np=1
wa=326.83
wb=742.491072
il=13.229

[RMS 358]
nz=0.298	0	0,298
np=1
wa=547.28
wb=673.12224
il=33.1281

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=10.89
wb=13.451328
il=10.9456

[POZYCJA]
id=1252
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=300.973
jm=m2	050
kj=2.94	5.132	0
cj=10.56
wn=587.5	161.92	

[PRZEDMIAR]
wo=300.973	1	#p13						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0,119
np=1
wa=884.86
wb=2010.198667
il=35.8158

[RMS 356]
nz=0.286	0	0,286
np=1
wa=1514.2
wb=1862.420924
il=86.0783

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=30.4
wb=37.320652
il=30.284

[ELEMENT 1]
na=Malowanie klatki schodowej 2
wa=8657.9
kn=3119.94	2874.3	11.44
id=1318
nu=4
wn=2079.05	573.17	

[POZYCJA]
id=1319
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią oraz elementów i urządzeń montowanych do ścian i sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=249.802
jm=m2	050
kj=1.408	0.564	0
cj=3.17
wn=233.56	64.45	

[PRZEDMIAR]
wo=249.802	1	51,86+48,55+46,29+33,77+1,6*2,3*6+1,28*3,15+1,0*2,10+1,2*2*3+0,9*2*4+1,6*2,1*2+20						

[RMS 1]
nz=0.057	0	0,057
np=1
wa=351.72
wb=799.116598
il=14.2387

[RMS 339]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=138.14
wb=169.86536
il=89.1793

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=2.75
wb=3.497228
il=2.7628

[POZYCJA]
id=1323
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=315.144
jm=m2	050
kj=2.347	0.346	0
cj=4.68
wn=490.99	135.51	

[PRZEDMIAR]
wo=68.728	1	<parter>(6,18+2,53+4,16)*3,22-(0,9*2+1,6*2,3+1,28*3,15+1,2*2+1,01*2,10)+15,36-(1,6*2,30)+21,53+2,19+5,92						
wo=79.868	1	<piętro1>(0,43+1,61+2,50+7,65+2,48)*3,2-(0,9*2*2+1,2*2+1,06*2,10)+1,6*2,3+15,36-(1,6*2,3)+21,32+4,47						
wo=111.818	1	<pietro 2>(0,4+0,68+2,50+6,74+2,53)*3,2-(0,9*2+1,2*2+1,6*2,10)+(1,6*2,3)+21,27-(1,6*2,3)+24+11,97+(1,78+1,53+3,44+1,80)*3,16-(2*0,9*2+1,2*2)						
scn=260.414	1						
ko=				
wo=16.726	1	<balustrada parter>(2,66+2,78+2,64)*0,8+(2,66+2,78+2,64)*1,27						
wo=22.727	1	<balustrada piętro 1>(2,66+2,78+2,64)*0,8+(2,66+2,78+2,64)*1,27+2,46*0,8+2,49*1,62						
wo=15.277	1	<balustrada piętro 2>(2,65+2,27+2,46)*0,8+(2,65+2,27+2,46)*1,27						
scn=54.73	1						

[RMS 1]
nz=0.095	0	0,095
np=1
wa=739.64
wb=1680.347808
il=29.9387

[RMS 340]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=106.83
wb=131.415048
il=0.0945

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=2.21
wb=2.836296
il=2.1366

[POZYCJA]
id=1327
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=108.304
jm=m2	050
kj=1.483	0	0.027
cj=2.79
wn=108.63	29.89	

[PRZEDMIAR]
wo=108.304	1	17,6+18,38+19,29+(2,66*2+2,75*2+2,34+2,50*2)*1,9+12,5+6,03						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=160.61
wb=364.876176
il=6.4982

[RMS 346]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=22.7438

[RMS 16]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 342]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0.22
wb=0.433216
il=0.0217

[RMS 343]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=2.71
wb=6.281632
il=0.0325

[POZYCJA]
id=1333
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=315.144
jm=m2	050
kj=1.977	1.47	0.027
cj=5.17
wn=419.46	115.66	

[PRZEDMIAR]
wo=315.144	1	#p19						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=623.04
wb=1415.626848
il=25.2115

[RMS 341]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=456.33
wb=561.271464
il=69.3317

[RMS 16]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=6.93
wb=8.508888
il=6.8449

[RMS 342]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0.63
wb=1.260576
il=0.063

[RMS 343]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=7.88
wb=18.278352
il=0.0945

[POZYCJA]
id=1339
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=108.304
jm=m2	050
kj=2.94	5.021	0
cj=10.45
wn=211.41	58.27	

[PRZEDMIAR]
wo=108.304	1	#p20						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0,119
np=1
wa=318.41
wb=723.362416
il=12.8882

[RMS 358]
nz=0.298	0	0,298
np=1
wa=533.18
wb=655.78072
il=32.2746

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=10.61
wb=13.104784
il=10.6636

[POZYCJA]
id=1343
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=315.144
jm=m2	050
kj=2.94	5.132	0
cj=10.56
wn=615.16	169.55	

[PRZEDMIAR]
wo=315.144	1	#p19						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0,119
np=1
wa=926.52
wb=2104.846776
il=37.5021

[RMS 357]
nz=0.286	0	0,286
np=1
wa=1585.49
wb=1950.111072
il=90.1312

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=31.83
wb=39.077856
il=31.7098

[SUMA KONTROLNA]
931dbd2fb15a1ed843f3946e6754e1db