DM.272.18.2023.RB Szczytno 01.12.2023 r.

**Wykonawcy**

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami. **Dotyczy:** postępowania nr DM.272.18.2023.RB pn. **„Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1482N od m. Wólka Szczycieńska do m. Leśny Dwór”**

**Pytanie1.** Prosimy o określenie kategorii ruchu drogi będącej przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź**

KR 1-2
**Pytanie 2.** Zwracamy się z prośbą o dodanie SST lub wskazanie właściwości technicznych geowłókniny do wykonania warstwy wzmacniającej grunt (pozycja 4 d.2). W przedmiarze wskazano specyfikację nr D-05.03.26, która dotyczy geosiatki stosowanej do wzmocnienia warstw z betonu asfaltowego.

**Odpowiedź**

W załączeniu SST
**Pytanie 3**. Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania podbudów z kruszywa łamanego należy stosować kruszywo łamane 0-31,5 mm C50/30.

**Odpowiedź**

Tak potwierdzamy, że do wykonania podbudów z kruszywa łamanego należy stosować kruszywo łamane 0-31,5 mm C50/30.
**Pytanie 4.** Prosimy o informację, czy na przebudowywanym odcinku drogi należy wynieść i zastabilizować granicę prasa drogowego. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie liczby punktów granic pasa drogowego do zastabilizowania.

**Odpowiedź**

Na przebudowywanym odcinku drogi nie należy wynieść i zastabilizować granicę pasa drogowego
**Pytanie 5**. Prosimy o wskazanie na PZT lokalizacji przepustu do remontu.

**Odpowiedź**

Przepust do remontu znajduje się w km 9+250
**Pytanie 6**. Prosimy o potwierdzenie, że przepust należy wykonać z rur PP.

**Odpowiedź**

Tak potwierdzamy**,** że przepust należy wykonać z rur PP.

 Zatwierdził

 /-/

 Dyrektor Zarządu Dróg

 Powiatowych w Szczytnie

 Rafał Wilczek