1. **Biurko, wymiary: 1600x800x740**

biurko posiada blat w kształcie prostokątnym, blat biurka o grubości 38mm, górna część blatu 28mm, dolna część lekko cofnięta, obrzeże o grubości 2mm, blat biurka lekko uniesiony, mocowany na kątownikach w kolorze antracytu, boki biurka o grubości 28mm, obrzeże 2mm, łączyna grubość 18mm – długa, biurko posiada regulatory poziomu w zakresie do 15mm, istnieje możliwość zamontowania przelotki na kable.

1. **Kontener – pomocnik do biurka mobilny z 3 szufladami i 2 szafkami zamykanymi na zamek, wymiary: 1150x450x655**

blat kontenera górny o grubości 38mm, w tym górna część topu 28mm, dolna część lekko cofnięta, dolna podstawa i boki z płyt o grubości 28mm, fronty szuflad i dno o grubości 18mm, system szuflad typu Metabox - boki szuflad metalowe malowane proszkowo, górna szuflada zamykana zamkiem patentowym, dwie dolne nie zamykane, kółka z oponką gumową łożyskowane z hamulcem.

1. **Regał wysoki z podziałem na zamykaną drzwiczkami część dolną zamykaną na zamek i otwartą część górną, wymiary: 800x400x1921**

w otwartej części górnej trzy półki regulowane, w zamykanej drzwiczkami części dolnej jedna półka przestawna, łącznie pięć poziomów przeznaczonych na standardowe segregatory biurowe, top górny regału 38mm, w tym górna część topu 28mm, dolna część lekko cofnięta, korpus i drzwi wykonane z płyt meblowych o grubości 18mm, tył regału wykonany z płyty HDF jednostronnie lakierowanej 3–4 mm w kolorze czarnym, uchwyty aluminiowe szlifowane o rozstawie 128mm, regał posiada cokół i regulatory poziomu.

1. **Regał wysoki z podziałem na zamykaną drzwiczkami część dolną i górną zamykanymi na zamek, wymiary : 800x400x1921**

w regale w części górnej trzy półki regulowane przeznaczonych na standardowe segregatory biurowe, w części dolnej jedna półka przestawna, łącznie do przechowywania dokumentów w typowych segregatorach pięć poziomów półek, top górny regału 38mm, w tym górna część topu 28mm, dolna część lekko cofnięta, korpus i drzwi wykonane z płyt meblowych o grubości 18mm, tył regału wykonany z płyty HDF jednostronnie lakierowanej 3–4 mm w kolorze czarnym, uchwyty aluminiowe szlifowane o rozstawie 128mm, szafa posiada cokół i regulatory poziomu.

1. **Regał niski z drzwiczkami, z dwoma poziomami półek na segregatory, wymiary: 800x400x850**

top górny regału 38mm, w tym górna część topu 28mm, dolna część lekko cofnięta,  
korpus wykonany z płyt meblowych o grubości 18mm, tył regału wykonany z płyty HDF jednostronnie lakierowanej 3–4 mm w kolorze czarnym, regał posiada cokół i regulatory poziomu  
przy dwóch lub trzech regałach można zastosować top wspólny.

Wartości parametrów fizykochemicznych wszystkich mebli są zgodne z normą EN14322, wykonane są z płyt meblowych klasy E1, są przyjazna dla środowiska i ludzi.

Meble wykonane w kolorze dąb country. Wszystkie elementy aluminiowe w kolorze czarnym.