Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

FORMULARZ PRZEDMIOTOWO - CENOWY

Część 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| 1. | Zestaw materiałów i kartridży używanych w drukarkach 3D seria ProJet 660 wersja mniejsza:- PXL Powder Eco Drum proszek 14 kg – 3 szt- PXL Powder Cartridge proszek 8 kg – 2 szt- PXL Clear Binder Cartridge lepiszcze 1 l – 6 szt- PXL Black Binder Cartridge tusz czarny 1 l – 4 szt- PXL Cyan Binder Cartridge tusz niebieski 0,3 l – 6 szt- PXL Magenta Binder Cartridge tusz czerwony 0,3 l – 6 szt- PXL Yellow Binder Cartridge tusz żółty 0,3 l – 6 szt | komplet | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Żywica światło-utwardzalna, przeznaczona do użytku w drukarkach 3D pracujących w technologii UV.Przeznaczona do druku 3D przy użyciu technologii światła UV, często wykorzystywanej w drukarkach DLP (Digital Light Processing) oraz SLA (Stereolithography).Parametry:Kolor: transparentnyWytrzymałość na rozciąganie: 23,4 Mpa Długość fali UV: 405 nm Gęstości cieczy: 1,100 g/cm3 Gęstość stała: 1,184 g/cm3 Wydłużenie przy zerwaniu: 14,2% Lepkość (w 25°C): 552 mpa/s Twardość: 79 D Masa: 1 kg Czas ekspozycji: Podstawowy: od 20 s do 60 s Normalny: od 5 s do 15 s | litr | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Stal 17-4PH-A w postaci proszku używana w technologii DMLS (Direct Metal Laser Sintering), która umożliwia tworzenie metalowych części w procesie druku 3D. | kg | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Filamenty PLATolerancja wymiarowa fi lamentu - +/- 0,05 mmKrągłość fi lamentu - +/- 0,02 mmPowierzchnia materiału – PołyskSkurcz materiału - Bardzo niskiWaga produktu - 1,0 kg netto, 1,36 kg bruttoŚrednica szpuli - 200 mmSzerokość szpuli - ~ 70 mmŚrednica otworu montażowego - 52 mm Zielony – 5 kg, szary – 5 kg, transparentny – 5 kg, czerwony - 10 kg, niebieski – 10 kg | kg | 35 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

……………………………………………………………………

(Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Część 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |
| 1. | Filament PLA kolor szary, średnica - 1,75 mm, Tolerancja wymiarowa fi lamentu - +/- 0,05 mmKrągłość fi lamentu - +/- 0,02 mmPowierzchnia materiału – PołyskSkurcz materiału - Bardzo niskiWaga produktu - 1,0 kg netto, 1,36 kg bruttoŚrednica szpuli - 200 mmSzerokość szpuli - ~ 70 mmŚrednica otworu montażowego - 52 mm  | kg | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Żywica światło-utwardzalna, przeznaczona do użytku w drukarkach 3D pracujących w technologii UV.Przeznaczona do druku 3D przy użyciu technologii światła UV, często wykorzystywanej w drukarkach DLP (Digital Light Processing) oraz SLA (Stereolithography).Parametry:Kolor: czarnyWytrzymałość na rozciąganie: 23,4 Mpa Długość fali UV: 405 nm Gęstości cieczy: 1,100 g/cm3 Gęstość stała: 1,184 g/cm3 Wydłużenie przy zerwaniu: 14,2% Lepkość (w 25°C): 552 mpa/s Twardość: 79 D Masa: 1 kg Czas ekspozycji: Podstawowy: od 20 s do 60 s Normalny: od 5 s do 15 s | kg | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Stal 17-4PH-A w postaci proszku używana w technologii DMLS (Direct Metal Laser Sintering), która umożliwia tworzenie metalowych części w procesie druku 3D. | kg | 2,5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

……………………………………………………………………

(Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)