**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
 ROBÓT BUDOWLANYCH**

**Adres Zamawiającego:**

Nadleśnictwo Piwniczna

Ul. Zagrody 32

33-350 Piwniczna Zdrój

**Nazwa Zadania:**

Utrzymanie dróg leśnych Nadleśnictwa Piwniczna w roku 2025

**CPV:**

45000000-7 – Roboty budowlane

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

90620000-9 - Usługi odśnieżania

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Kod czynności do rozliczenia** | **Kod czynn./materiału do rozliczenia** | **Opis kodu czynności** | **Jednostka miary** |
| STW\_1. | DR-ODSNIE | DR-ODSNIE | Odśnieżanie  z posypywaniem dróg leśnych | M |

**Standard technologii prac obejmuje:**

Przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót.

Odśnieżanie i posypywanie nawierzchni oblodzonych materiałem Wykonawcy   
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (m.in. podjazdy, zakręty, skrzyżowania).

Posypywanie należy wykonać np. piaskiem (o uziarnieniu do 2 mm), żwirem, kruszywem naturalnym o uziarnieniu do 4 mm, kruszywem kamiennym łamanym   
o uziarnieniu 2-4 mm.

**Uwagi:**

Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. Narzędzia i materiały niezbędne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

**Procedura odbioru:**

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS itp.). *(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Kod czynności do rozliczenia** | **Kod czynn./materiału do rozliczenia** | **Opis kodu czynności** | **Jednostka miary** |
| STW\_2. | DR GODZ R | DR GODZ R | Prace godzinowe ręczne na drogach leśnych | GODZ |

**Standard technologii prac obejmuje:**

Ręczne prace związane z utrzymaniem i naprawą na drogach leśnych wodospustów, sączków, barier, poręczy, spuszczaniem wody z zastoisk, likwidacja wybojów, wykaszanie wskazanych powierzchni, czyszczenie wodospustów, przepustów, rowów, studni wpadowych (polegające na ręcznym usunięciu żwiru, kamieni, gałęzi, liści itp.).

**Uwagi:**

Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. Narzędzia, maszyny i materiały niezbędne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

**Procedura odbioru:**

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.

(*Rozliczenie z dokładnością do 0,5 godziny).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Kod czynności do rozliczenia** | **Kod czynn./materiału do rozliczenia** | **Opis kodu czynności** | **Jednostka miary** |
| STW\_3. | DR GODZ M | DR GODZ M | Prace godzinowe mechaniczne na drogach leśnych | GODZ |

**Standard technologii prac obejmuje:**

Mechaniczne prace godzinowe związane z udrożnieniem dróg leśnych udostępniających obszar dotknięty szkodami, mechaniczne prace związane   
z utrzymaniem i naprawą wodospustów, sączków, barier, poręczy, prace mechaniczne związane ze spuszczaniem wody z zastoisk, czyszczeniem mechanicznym przepustów, rowów, studni wpadowych (usunięciem żwiru, kamieni, gałęzi, liści), oraz prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg leśnych (mechaniczne ścinanie poboczy, miejscowe naprawy ubytków nawierzchni).

**Uwagi:**

Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. Narzędzia, maszyny i materiały niezbędne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

**Procedura odbioru:**

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.

(*Rozliczenie z dokładnością do 0,5 godziny).*