**Wytyczne do postępowania**

**na zakup włazów typowych z logo BW Spółka z o.o.**

1. **Włazy standardowe z żeliwa szarego**

* Przeznaczony dla dróg o intensywnym natężeniu ruchu (w tym ruch ciężki), o prześwicie DN 600 mm, do zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych, okrągłym kształcie,
* Pokrywa i rama wykonana tak, aby zapewnić stabilność i jej ciche użytkowanie, czyli zabezpieczona przed „klawiszowaniem” poprzez obróbkę mechaniczną,
* W pokrywie otwory do jej podnoszenia kluczami normatywnymi (hakami),
* Powierzchnie styku pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie z wkładką tłumiącą PUR na trwale zwulkanizowaną w korpusie na całej powierzchni kontaktu z pokrywą lub z wkładką tłumiącą PUR na trwale zwulkanizowaną w pokrywie na całej powierzchni kontaktu z korpusem,
* Wkładka tłumiąca olejoodporna,
* Minimalna powierzchnia kontaktu-podparcia w ramie 35 mm na stronę,
* Pokrywa z minimum 2-punktowym zabezpieczeniem przed obrotem,
* Rama wysokości 140 mm,
* Otwory do podnoszenia pokrywy pzrelotowe