

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

* Komora nabojowa konwersji UTM do 9mm pistoletu Glock 1-4, posiada standaryzowane wymiary do amunicji Parabellum/Luger z tym, że ze względów bezpieczeństwa pociski UTM i przewód lufy mają kaliber 5,56mm(zapobiega to niezamierzonemu użyciu amunicji bojowej),
* Średnia prędkość początkowa amunicji 9mm UTM MMR I NMR: 102m/s.
* Średnia energia wylotowa pocisków UTM MMR i NMR: 2,3J
* Konwersja/wkładka UTM do pistoletu Glock 17 gen 1-4 składa się z wymiennej lufy z zamka oraz sprężyny oporo-powrotnej z żerdzią.

Wymiary:

 - Zamek 183/25/30 mm

 - Lufa 117/20/22

 - Sprężyna oporo-powrotna 82/11/11

 Sporządził: asp. Rafał Bil