**I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | ELEMENT WYPOSAŻENIA | | WARTOŚĆ  WYMAGANA |
| SYMBOL | NAZWA |  |
| **1** | **Ea1** | **Stół kuchenny 160** | **1 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 1.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 1.2 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • blat | • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,  • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty,  • krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR |
|  |  | • konstrukcja | • profil stalowy, łączony po obwodzie,  • malowana proszkowo kolor z palety RAL |
|  |  | • nogi | • zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,  • metalowe (grubości min. 2mm) malowane proszkowo - profil stalowy kwadratowy lub okrągły min. Ø 50,  • stopki wyrównujące nierówności o wysokości 15 mm |
| 1.3 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | • szerokość całkowita | 1600mm ± 20mm |
|  |  | • głębokość całkowita | 800mm ± 20mm |
|  |  | • wysokość całkowita | 750mm ± 20mm |
| **2** | **Ea2** | **Stół kuchenny 80** | **24 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 2.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 2.2 |  | *opis* | zgodnie z pkt. nr 1.2  dot. *Stół kuchenny 160 - Ea1* |
| 2.3 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | • szerokość całkowita | 800mm ± 20mm |
|  |  | • głębokość całkowita | 800mm ± 20mm |
|  |  | • wysokość całkowita | 750mm ± 20mm |
| **3** | **Ea2.1** | **Stół kuchenny 60** | **1 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 3.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 3.2 |  | *opis* | zgodnie z pkt. nr 1.2  dot. *Stół kuchenny 160 - Ea1* |
| 3.3 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | • szerokość całkowita | 600mm ± 20mm |
|  |  | • głębokość całkowita | 600mm ± 20mm |
|  |  | • wysokość całkowita | 750mm ± 20mm |
|  |  |  |  |
| **4** | **Ea3** | **Stół kuchenny 120** | **25 szt.** |
|  |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 4.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 4.2 |  | *opis* | zgodnie z pkt. nr 1.2  dot. *Stół kuchenny 160 - Ea1* |
| 4.3 |  | *parametry* | *x* |
|  |  | • szerokość całkowita | 1200mm ± 20mm |
|  |  | • głębokość całkowita | 800mm ± 20mm |
|  |  | • wysokość całkowita | 750mm ± 20mm |
|  |  |  |  |
|  |  | **ELEMENTY ZESTAWÓW KUCHENNYCH *UWAGA*** *Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy  traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis* | |
|  | **Z-80** |  | **szafka stojąca pod zlewozmywak** • 2 - drzwiowa,  • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 % o grubości min. 18 mm,  • fronty pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleiną – melamina,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty,  • zawiasy puszkowe - z funkcją samodomyku,  • krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR,  • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty)  • nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 -wys. min. 100mm,  • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys. 15mm  • uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm  • wymiar 800\*600\*850mm |
|  | **U-60** |  | **szafka stojąca pod umywalkę** • 2 - drzwiowa,  • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 % o grubości min. 18 mm,  • fronty pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleiną – melamina,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty,  • zawiasy puszkowe - z funkcją samodomyku,  • krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR,  • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty)  • nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 -wys. min. 100mm,  • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys. 15mm  • uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm  • wymiar 600\*600\*850mm |
|  | **P-60** |  | **szafka stojąca pod blat typu „postforming”** • 2 - drzwiowa,  • 2 – półki (trzy przestrzenie) wraz z zabezpieczeniem przed wypadaniem oraz możliwością zmiany położenia półki,  • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 % o grubości min. 18 mm,  • fronty pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • korpus, półki i plecy pokrycie dwustronnie okleiną –melamina,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty,  • zawiasy puszkowe - z funkcją samodomyku,  • krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR,  • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty)  • nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 -wys. min. 100mm,  • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys. 15mm  • uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm  • wymiar 600\*600\*850mm |
|  | **SZ-60** |  | **szafka stojąca pod blat typu „postforming”**  • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 18mm,  • fronty szuflad z płyty pokrytej dwustronnie okleiną HPL,  • korpusy z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej okleiną – melamina,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty,  • 3 szuflady, system Metalbox z funkcją samodomyku, ,  • uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm,  • krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR,  • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty),  • nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 -wys. min. 100mm,  • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys.15mm  • wymiar 600\*600\*850mm |
|  | **SZ-40** |  | **szafka stojąca pod blat typu „postforming”**  • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 18mm,  • fronty szuflad z płyty pokrytej dwustronnie okleiną HPL,  • korpusy z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej okleiną – melamina,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty,  • 3 szuflady, system Metalbox z funkcją samodomyku, ,  • uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm,  • krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR,  • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty),  • nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 -wys. min. 100mm,  • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys.15mm  • wymiar 400\*600\*850mm |
|  | **SZ-30** |  | **szafka stojąca pod blat typu „postforming”**  • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 18mm,  • fronty szuflad z płyty pokrytej dwustronnie okleiną HPL,  • korpusy z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej okleiną – melamina,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty,  • 3 szuflady, system Metalbox z funkcją samodomyku, ,  • uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm,  • krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR,  • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty),  • nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 -wys. min. 100mm ,  • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys.15mm  • wymiar 300\*600\*850mm |
|  | **W-60** |  | **szafka wisząca – górna**  • 2 - drzwiowa,  • 2 – półki (trzy przestrzenie) wraz z zabezpieczeniem przed wypadaniem oraz możliwością zmiany położenia półki,  • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 18mm,  • fronty z płyty pokrytej dwustronnie okleiną HPL,  • korpusy z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej okleiną – melamina,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty,  • uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm,  • krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR,  • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty),  • wymiar 600\*300\*710mm  • bezpieczny montaż na ścianie z płyt g/k |
|  | **Zw** |  | **zlewozmywak** • materiał - stal nierdzewna, • jednokomorowy z ociekaczem • możliwość montażu z prawej/lewej strony, • wpuszczany w blat szafki o szer. 800mm,  • montaż i podłączenie do istniejącej instalacji wod.-kan. |
|  | **Um** |  | **umywalka** • materiał - ceramiczna, • szerokość 500-550mm, • wpuszczana w blat szafki o szer. 600mm,  • montaż i podłączenie do istniejącej instalacji wod.-kan. |
|  | **Bz** |  | **bateria zlewozmywakowa** • stojąca, montowana w zlew stalowy • wykończenie chrom połysk, • ceramiczna głowica, obrotowa wylewka,  • wysokość min. 15 cm od podstawy do perlatora*,* • montaż i podłączenie do istniejącej instalacji wodociągowej |
|  | **Bu** |  | **bateria umywalkowa** • stojąca, montowana w umywalce wpuszczanej w blat • wykończenie chrom połysk, • ceramiczna głowica,  • wysokość min. 9,5 cm od podstawy do perlatora*,* • montaż i podłączenie do istniejącej instalacji wodociągowej |
|  | **Sn** |  | **syfon umywalkowy / zlewozmywakowy** • montaż i podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej |
| **5** | **Z k 120 a** | **Zestaw szafek kuchennych 120 a** | **1 szt.** |
| 5.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 5.2 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • blat | • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,  • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,  • długość całkowita 1200mm,  • szerokość całkowita 600mm |
|  |  | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | P-60 \* 1 szt. SZ-60 \* 1 szt. W-60 \* 3 szt. |
| **6** | **Z k 120 b** | **Zestaw szafek kuchennych 120 b** | **1 szt.** |
| 6.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 6.2 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • blat | • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,  • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,  • długość całkowita 1200mm \* 2 szt.  • szerokość całkowita 600mm |
|  |  | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | P-60 \* 1 szt. U-60 \* 1 szt. W-60 \* 2 szt.  Zw \* 1 szt.  Um \* 1 szt.  Bz \* 1 szt.  Bu \* 1 szt.  Sn \* 1 szt. |
| **7** | **Z k 140** | **Zestaw szafek kuchennych 140** | **1 szt.** |
| 7.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 7.2 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • blat | • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,  • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,  • długość całkowita 1400mm  • szerokość całkowita 600mm |
|  |  | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt. U-60 \* 1 szt. W-60 \* 3 szt.  Zw \* 1 szt.  Um \* 1 szt.  Bz \* 1 szt.  Bu \* 1 szt.  Sn \* 2 szt. |
| **8** | **Z k 160** | **Zestaw szafek kuchennych 160** | **1 szt.** |
| 8.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 8.2 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • blat | • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,  • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,  • długość całkowita 1600mm  • szerokość całkowita 600mm |
|  |  | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | U-60 \* 1 szt. SZ-40 \* 1 szt.  W-60 \* 3 szt.  Zw \* 1 szt.  Bz \* 1 szt.  Sn \* 1 szt. |
| **9** | **Z k 196** | **Zestaw szafek kuchennych 196** | **1 szt.** |
| 9.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 9.2 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • blat | • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,  • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,  • długość całkowita1965mm  • szerokość całkowita 600mm |
|  |  | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | SZ-60 \* 1 szt.  blenda 200mm |
| **10** | **Z k 230** | **Zestaw szafek kuchennych 230** | **1 szt.** |
| 10.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 10.2 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • blat | • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,  • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,  • długość całkowita 2300mm,  • szerokość całkowita 600mm |
|  |  | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt. U-60 \* 1 szt. SZ-30 \* 1 szt. W-60 \* 3 szt.  Zw \* 1 szt.  Um \* 1 szt.  Bz \* 1 szt.  Bu \* 1 szt.  Sn \* 2 szt. |
| **11** | **Z k 240 a** | **Zestaw szafek kuchennych 240 a** | **1 szt.** |
| 11.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 11.2 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • blat | • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,  • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,  • długość całkowita 2400mm  • szerokość całkowita 600mm |
|  |  | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt. U-60 \* 1 szt. SZ-40 \* 1 szt. W-60 \* 4 szt.  Zw \* 1 szt.  Um \* 1 szt.  Bz \* 1 szt.  Bu \* 1 szt.  Sn \* 2 szt. |
| **12** | **Z k 240 b** | **Zestaw szafek kuchennych 240 b** | **4 szt.** |
| 12.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 12.2 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • blat | • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,  • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,  • długość całkowita 2400mm,  • szerokość całkowita 600mm |
|  |  | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt. U-60 \* 1 szt. P-60 \* 1 szt. SZ-40 \* 1 szt. W-60 \* 4 szt.  Zw \* 1 szt.  Um \* 1 szt.  Bz \* 1 szt.  Bu \* 1 szt.  Sn \* 2 szt. |
| **13** | **Z k 260 a** | **Zestaw szafek kuchennych 260 a** | **1 szt.** |
| 13.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 13.2 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • blat | • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,  • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,  • długość całkowita 2600mm,  • szerokość całkowita 600mm |
|  |  | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt. U-60 \* 1 szt. P-60 \* 1 szt. SZ-60 \* 1 szt. W-60 \* 4 szt.  Zw \* 1 szt.  Um \* 1 szt.  Bz \* 1 szt.  Bu \* 1 szt.  Sn \* 2 szt. |
| **14** | **Z k 260 b** | **Zestaw szafek kuchennych 260 b** | **1 szt.** |
| 14.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 14.2 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • blat | • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,  • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,  • długość całkowita 2600mm,  • szerokość całkowita 600mm |
|  |  | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt. U-60 \* 1 szt. P-60 \* 1 szt. W-60 \* 4 szt.  Zw \* 1 szt.  Um \* 1 szt.  Bz \* 1 szt.  Bu \* 1 szt.  Sn \* 2 szt. |
| **15** | **Z k 280 a** | **Zestaw szafek kuchennych 280 a** | **1 szt.** |
| 15.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 15.2 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • blat | • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,  • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,  • długość całkowita 2700mm • szerokość całkowita 600mm |
|  |  | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt. U-60 \* 1 szt. SZ-40 \* 2 szt.  P-60 \* 1 szt. W-60 \* 4 szt.  Zw \* 1 szt.  Um \* 1 szt.  Bz \* 1 szt.  Bu \* 1 szt.  Sn \* 2 szt. |
| **16** | **Z k 280 b** | **Zestaw szafek kuchennych 280 b** | **3 szt.** |
| 16.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 16.2 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • blat | • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,  • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,  • długość całkowita 2800mm,  • szerokość całkowita 600mm |
|  |  | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt. U-60 \* 1 szt. P-60 \* 1 szt. SZ-40 \* 2 szt. W-60 \* 4 szt.  Zw \* 1 szt.  Um \* 1 szt.  Bz \* 1 szt.  Bu \* 1 szt.  Sn \* 2 szt. |
| **17** | **Z k 300 a** | **Zestaw szafek kuchennych 300 a** | **4 szt.** |
| 17.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 17.2 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • blat | • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,  • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,  • długość całkowita 3000mm  • szerokość całkowita 600mm |
|  |  | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt. U-60 \* 1 szt. P-60 \* 1 szt. SZ-40 \* 1 szt. W-60 \* 5 szt.  Zw \* 1 szt.  Um \* 1 szt.  Bz \* 1 szt.  Bu \* 1 szt.  Sn \* 2 szt. |
| **18** | **Z k 300 b** | **Zestaw szafek kuchennych 300 b** | **5 szt.** |
| 18.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 18.2 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • blat | • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,  • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,  • długość całkowita 3000mm  • szerokość całkowita 600mm |
|  |  | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt. U-60 \* 1 szt. P-60 \* 2 szt. SZ-40 \* 1 szt. W-60 \* 5 szt.  Zw \* 1 szt.  Um \* 1 szt.  Bz \* 1 szt.  Bu \* 1 szt.  Sn \* 2 szt. |
| **19** | **Z k 300 c** | **Zestaw szafek kuchennych 300 c** | **1 szt.** |
| 19.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 19.2 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • blat | • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,  • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,  • długość całkowita 3000mm  • szerokość całkowita 600mm |
|  |  | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt. U-60 \* 1 szt. P-60 \* 1 szt. SZ-60 \* 1 szt. SZ-40 \* 1 szt. W-60 \* 5 szt.  Zw \* 1 szt.  Um \* 1 szt.  Bz \* 1 szt.  Bu \* 1 szt.  Sn \* 2 szt. |
| **20** | **Z k 360** | **Zestaw szafek kuchennych 360** | **1 szt.** |
| 20.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 20.2 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • blat | • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,  • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,  • długość całkowita 3600mm  • szerokość całkowita 600mm |
|  |  | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt. U-60 \* 1 szt. P-60 \* 2 szt. SZ-60 \* 1 szt. SZ-40 \* 1 szt. W-60 \* 6 szt.  Zw \* 1 szt.  Um \* 1 szt.  Bz \* 1 szt.  Bu \* 1 szt.  Sn \* 2 szt. |
| **21** | **Z k 400** | **Zestaw szafek kuchennych 400** | **1 szt.** |
| 21.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 21.2 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • blat | • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,  • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,  • długość całkowita 4000mm.  • szerokość całkowita 600mm |
|  |  | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | Z-80 \* 1 szt. U-60 \* 1 szt. P-60 \* 3 szt. SZ-40 \* 2 szt. W-60 \* 6 szt.  Zw \* 1 szt.  Um \* 1 szt.  Bz \* 1 szt.  Bu \* 1 szt.  Sn \* 2 szt. |
| **22** | **Z k 60** | **Zestaw szafek kuchennych 60** | **48 szt.** |
| 22.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 22.2 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • blat | • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,  • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,  • długość całkowita 600mm,  • szerokość całkowita 600mm |
|  |  | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | P-60 \* 1 szt. |
| **23** | **Z k 60 a** | **Zestaw szafek kuchennych 60 a** | **3 szt.** |
| 23.1 |  | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022r. |
| 23.2 |  | *opis* | *x* |
|  |  | • blat | • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,  • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,  • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,  • długość całkowita 600mm  • szerokość całkowita 600mm |
|  |  | • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) | SZ-60 \* 1 szt. W-60 \* 1 szt. |

**II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **SYMBOL** | **ILOŚĆ (szt.)** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO w ZŁ** | **STAWKA VAT w %** | **CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO w ZŁ** | **WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ**  *(8=4\*7)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | Stół kuchenny 160 | Ea1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Stół kuchenny 80 | Ea2 | 24 |  |  |  |  |
| 3 | Stół kuchenny 60 | Ea2.1 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Stół kuchenny 120 | Ea3 | 25 |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw szafek kuchennych 120 a | Z k 120a | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw szafek kuchennych 120 b | Z k 120b | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw szafek kuchennych 140 | Z k 140 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw szafek kuchennych 160 | Z k 160 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw szafek kuchennych 196 | Z k 196 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw szafek kuchennych 230 | Z k 230 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw szafek kuchennych 240 a | Z k 240a | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw szafek kuchennych 240 b | Z k 240b | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw szafek kuchennych 260 a | Z k 260a | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw szafek kuchennych 260 b | Z k 260b | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw szafek kuchennych 280 a | Z k 280a | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw szafek kuchennych 280 b | Z k 280b | 3 |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw szafek kuchennych 300 a | Z k 300a | 4 |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw szafek kuchennych 300 b | Z k 300b | 5 |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw szafek kuchennych 300 c | Z k 300c | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Zestaw szafek kuchennych 360 | Z k 360 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Zestaw szafek kuchennych 400 | Z k 400 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Zestaw szafek kuchennych 60 | Z k 60a | 48 |  |  |  |  |
| 23 | Zestaw szafek kuchennych 60 a | Z k 60b | 3 |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | |  |

**III. UWAGI KOŃCOWE**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. |
| **2.** | Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe/karty wyrobów gotowych lub półproduktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwę producenta.. |
| **3.** | Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie. |
| **4.** | Wykonawca przekazuje Zamawiającemu stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 wraz ze składaną ofertą. |
| **5.** | Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. |
| **6.** | Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia. |
| **7.** | Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. |
| **8.** | Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia. |
| **9.** | Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo UE; CZMiD). |
| **10.** | Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……… miesięcy. |
| **11.** | Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę:……………………….. złotych  słownie złotych:…………………………………………………………………………. |

|  |  |
| --- | --- |
| ………………….……, dnia ……………2022 r. | ………………………………………. |
|  | podpis osoby lub osób upoważnionych  do reprezentowania Wykonawcy |