**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

(Specyfikacja techniczna)

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

1. **Szafa aktowa (189,5 x 80 x 44,5 cm)**

Kolor okleiny: **Pfleiderer** **R37010** **Wiąz - Ovid Cynamon lub równoważny**

Parametrem równoważności jest taki sam odcień płyty w porównaniu do Pfleiderer **R37010** Wiąz - Ovid Cynamon

 (grafika poglądowa)

(rysunek poglądowy)

Szafa aktowa o wymiarach: **wys. 189,5 x szer. 80 cm x gł. 44,5 cm**

**(UWAGA: Zamawiający nie przewiduje odstępstw od wymiarów podanych powyżej.)**

Szafa aktowa wykonana z płyty wiórowej o klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej, na wszystkich widocznych krawędziach oklejona obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeża w kolorze płyt szafy. Korpus szafy, drzwi frontowe oraz wieniec dolny wykonany z płyty o grubości 18 mm. Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej o grubości 8-18 mm lub płyty Hdf. Ściana tylna szafy wpuszczana w wyfrezowane boki szafy. Zamawiający nie dopuszcza tylnej ściany nakładanej od zewnętrznej strony korpusu. Wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm. Korpus szafy oraz wieńce łączone ze sobą za pomocą połączeń skrętnych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów szafy.

Szafa wyposażona w 4 półki (5 przestrzeni na segregatory). Półki wykonane z płyty wiórowej o klasie higieniczności E1 i grubości 18 mm, obustronnie melaminowane z widoczną krawędzią oklejoną obrzeżem ABS w kolorze płyt szafy.

Półki montowane w korpusie w systemie zapobiegającym możliwości wypadnięcia lub wyszarpnięcia półki z możliwością regulacji montażu każdej półki przynajmniej w trzech pozycjach. Głębokość półki min. 350 mm.

Szafa wyposażona w 4 zawiasy na jedno skrzydło drzwiowe o kącie rozwarcia do 110o. Jedno skrzydło drzwiowe wyposażone w listwę przymykową. Zamykanie drzwi szafy z zastosowaniem zamka baskwilowego, min.  dwupunktowego przynajmniej z dwoma kluczami. Drzwi szafy wyposażone w mocowany na dwóch śrubach uchwyt metalowy o rozstawie **min.** **12 cm.** Szafa na cokole o wysokości 55 mm (+/- 5 mm). Szafa na regulowanych stopkach z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz szafy bez potrzeby jej odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum + 15 mm.

1. **Nadstawka szafy aktowej (74 x 80 x 44,5 cm)**

Kolor okleiny: **Pfleiderer** **R37010** **Wiąz - Ovid Cynamon lub równoważny**

Parametrem równoważności jest taki sam odcień płyty w porównaniu do Pfleiderer **R37010** Wiąz - Ovid Cynamon

 (grafika poglądowa)

Nadstawka szafy aktowej o wymiarach: **wys. 74 x szer. 80 cm x gł. 44 cm**

**(UWAGA: Zamawiający nie przewiduje odstępstw od wymiarów podanych powyżej.)**

Nadstawka szafa aktowej wykonana z płyty wiórowej o klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowana, na wszystkich widocznych krawędziach oklejona obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeża w kolorze płyt szafy. Korpus nadstawki, drzwi frontowe oraz wieniec dolny wykonany z płyty o grubości 18 mm. Ściana tylna nadstawki wykonana z płyty wiórowej o grubości 8-18 mm lub płyty Hdf. Ściana tylna nadstawki wpuszczana w wyfrezowane boki korpusu nadstawki. Zamawiający nie dopuszcza tylnej ściany nakładanej od zewnętrznej strony korpusu. Wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm. Korpus nadstawki oraz wieńce łączone ze sobą za pomocą połączeń skrętnych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów nadstawki.

Nadstawka wyposażona w 1 półkę (2 przestrzenie na segregatory). Półka wykonana z płyty wiórowej o klasie higieniczności E1 i grubości 18 mm, obustronnie melaminowana z widoczną krawędzią oklejoną obrzeżem ABS w kolorze płyt nadstawki.

Półka montowana w korpusie w systemie zapobiegającym możliwości wypadnięcia lub wyszarpnięcia półki z możliwością regulacji montażu przynajmniej w trzech pozycjach. Głębokość półki min. 350 mm.

Nadstawka wyposażona w 2 zawiasy na jedno skrzydło drzwiowe o kącie rozwarcia do 110o. Jedno skrzydło drzwiowe wyposażone w listwę przymykową.

Zamykanie drzwi nadstawki z zastosowaniem zamka z dwoma kluczami. Drzwi nadstawki wyposażone w mocowany na dwóch śrubach uchwyt metalowy o rozstawie **min.** **12 cm.**

1. **Szafa niska (82,5 x 80 x 44,5 cm)**

Kolor okleiny: **Pfleiderer** **R37010** **Wiąz - Ovid Cynamon lub równoważny**

Parametrem równoważności jest taki sam odcień płyty w porównaniu do Pfleiderer **R37010** Wiąz - Ovid Cynamon

 (grafika poglądowa)

(rysunek poglądowy)

Szafa o wymiarach: **wys. 80 x szer. 80 cm x gł. 44 cm**

**(UWAGA: Zamawiający nie przewiduje odstępstw od wymiarów podanych powyżej.)**

Szafa wykonana z płyty wiórowej o klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowana, na wszystkich widocznych krawędziach oklejona obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Obrzeża w kolorze płyt szafy. Korpus szafy, drzwi frontowe oraz wieniec dolny wykonany z płyty o grubości 18 mm. Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej o grubości 8-18 mm lub płyty Hdf. Ściana tylna szafy wpuszczana w wyfrezowane boki korpusu szafy. Zamawiający nie dopuszcza tylnej ściany nakładanej od zewnętrznej strony korpusu. Wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm. Korpus szafy oraz wieńce łączone ze sobą za pomocą połączeń skrętnych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów szafy.

Szafa wyposażona w 1 półkę (2 przestrzenie na segregatory). Półka wykonana z płyty wiórowej o klasie higieniczności E1 i grubości 18 mm, obustronnie laminowana z widoczną krawędzią oklejoną obrzeżem ABS w kolorze płyt szafy.

Półka montowana w korpusie w systemie zapobiegającym możliwości wypadnięcia lub wyszarpnięcia półki z możliwością regulacji montażu przynajmniej w trzech pozycjach. Głębokość półki min. 350 mm.

Szafa wyposażona w 2 zawiasy na jedno skrzydło drzwiowe o kącie rozwarcia do 110o. Jedno skrzydło drzwiowe wyposażone w listwę przymykową. Zamykanie drzwi szafy z zastosowaniem zamka baskwilowego, min. dwupunktowego przynajmniej z dwoma kluczami. Drzwi szafy wyposażone w mocowany na dwóch śrubach uchwyt metalowy o rozstawie **min.** **12 cm.** Szafa na cokole o wysokości 55 mm (+/- 5 mm). Szafa na regulowanych stopkach z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz szafy bez potrzeby jej odsuwania lub podnoszenia w zakresie minimum + 15 mm.