**Załącznik nr 5 do SWZ
do SWZ** **na Budowę zadaszenia mobilnego**

**lodowiska dla Ośrodka Sportu i Rekreacji**

**OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie**

**Inwestycja:**

**Budowa zadaszenia mobilnego lodowiska dla Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie**

**Przedmiot zamówienia obejmuje:**

1. Budowę hali namiotowej o wymiarach 25m x 55m wraz z oświetleniem na potrzeby organizacji Lodowiska przy ul. Sportowej Nr 1 w Stargardzie.
2. Zamawiający udostępnia przyłącze elektryczne oraz dostęp do wody.

**Zakres przedmiotu zamówienia:**

1. Hala o szerokości 25,00 m, długości 55,00 m, wysokości ściany bocznej 4 m.
2. Kąt nachylenia dachu 22 stopnie.
3. Segmenty co 5m.
4. Rygle nośne hali wykonane z profili aluminiowych o przekroju RP 300x120.
5. Słupy nośne hali wykonane z profili stalowych o przekroju RP 120x300x10.
6. Połączenia węzłowe wykonane z łączników stalowych ocynkowanych ogniowo
o przekroju 200x100 + nakładki 60x40.
7. Słupy szczytowe stalowe o przekroju RP 120x300x10.
8. Płatwie aluminiowe o przekroju RP 80x80x5.
9. Płatwie okapowe aluminiowe przekroju 105x105x3.
10. Rozpory boczne oraz górne stalowe o przekroju RK 80x80x5.
11. Poszycie dachu oraz ścian wykonane z materiału pvc w kolorze białym i transparentnym o gramaturze 680 g/m2 z certyfikatem trudnopalności F4900 Broof (t1) EN 13501-5 –
2 ściany szczytowe 25m i 1 ściana boczna 55m w kolorze białym, druga ściana boczna 55m transparentna.
12. Ściąg z liny stalowej.
13. Brama przesuwna na stelażu obitym plandeką pcv o wymiarze 4,9 x 3,7m (szer. x wys.).
14. Drzwi szklane dwuskrzydłowe o wymiarach 2242x2078cm (szer. x wys.).
15. Profile do naciągu ścian bocznych oraz szczytowych wykonane z profili 50x30x3.
16. Profile do naciągu dachów oraz trójkątów wykonane z profili 80x20x3.
17. Szpile montażowe wykonane z pręta Fi 25 żebrowanego.
18. 10 sztuk lamp LED o następujących parametrach: 200 W, 22000 lm i 4000 K.

Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przesłania Zamawiającemu w ciągu maksymalnie 14 dni od podpisania umowy rzutu fundamentów wraz z wymiarami w celu przygotowania podłoża pod konstrukcję.

Oferta zawierać musi całkowite koszty w tym: transport do miejsca zamówienia,
rozładunek, prace przygotowawcze, montażowe, instalacyjne, demontaż plandek (bez konieczności demontażu konstrukcji), załadunek, mycie plandek, suszenie i przechowywanie przez kolejne 3 lata.