Opole dn. 10.12.2020

**Zakres remontu młyna cementu nr 1**

1. Przegląd panewek i łożysk czopowych.
2. Przegląd i ewentualna regeneracja zsypu z podawacza wagowego do wlotu młyna.
3. Przegląd i ewentualna regeneracja wlotu do młyna – stojak.
4. Przegląd ślimaka wlotowego, ewentualna regeneracja.
5. Przegląd i wymiana uszczelnień filcowych łożysk czopowych i komory kurzowej.
6. Przegląd sprzęgieł przeponowych.
7. Przegląd połączenia dennicy wylotowej z tuleją przesypową.
8. Kontrola spawów walczaka, ewentualne spawanie naprawcze.
9. Wymiana dennicy wlotowej:

* demontaż płyt dennicy, zabezpieczenie do ponownego montażu,
* demontaż dennicy, wywóz dennicy z hali młynowni,
* transport nowej dennicy do młyna, montaż nowej dennicy,
* montaż płyt dennicy wlotowej.

1. Wymiana kompletnego płytowania obwodowego I komory młyna.
2. Przegląd płytowania przegrody – strona wlot (szlifowanie), przegląd sita w przegrodzie.
3. Szlifowanie płytowania dennicy wylotowej – zgodnie z wytycznymi Inspektora Nadzoru, przegląd sita.
4. Przegląd płyt obwodowych II komory oraz przegrody str. wylot.
5. Przegląd przesypników w przegrodzie, ewentualna regeneracja.