**Załącznik nr 2D do SWZ**

**Nr wew. postępowania 46/23**

**Zadanie nr 4**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) dla Zadania 4 - 5 kpl.**

|  |
| --- |
| **Zasilacz awaryjny UPS 1200VA/650W** |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** |
| **W ofercie do umowy wykonawczej wymagane jest podanie producenta, typu oraz modelu oferowanego sprzętu** |
|  | Zasilacz awaryjny UPS | W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji w oparciu o materiały i systemy dostępne na stronie producenta.Urządzenie musi być fabrycznie nowe, gotowe do użycia i dostarczone w fabrycznie zabezpieczonym opakowaniu wraz z akumulatorem (zestawem akumulatorów) dedykowanym do oferowanego urządzenia. |
|  | Parametry urządzenia | * Moc pozorna – min. 1200VA
* Moc skuteczna – min. 650 W
* Gniazda wyjściowe – Schuko min. 4 szt.
* Czas podtrzymania dla obciążenia 50% - min. 4,5 min.
* Czas przełączenia – maks. 6 ms.
* Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe.
* Automatyczna regulacja napięcia.
* Sygnalizacja pracy – optyczna i dźwiękowa.
 |
|  | Gwarancja | Min. 24-miesięczna gwarancja producenta. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |