**ZAKUP, DOSTAWA, DEMONTAŻ ORAZ MONTAŻ KLIMATYZATORÓW**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, demontaż oraz montaż łącznie z podłączeniem instalacji elektrycznej Klimatyzatorów w niżej wymienionych pomieszczeniach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej 5, 51-149 Wrocław:
2. Blok Operacyjny
3. Budynek A-1 Centralna Izba Przyjęć
4. Budynek A-2 Izba Przyjęć Zakaźna
5. Budynek A-3 oddział XII i XIV
6. Specyfikacja.
7. Blok Operacyjny
8. Klimatyzator koloru białego o mocy 2,5 kW z pompką skroplin oraz wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości 16m2.
9. Klimatyzator koloru białego o mocy 2,5 kW z pompka skroplin oraz wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości 8m2
10. Klimatyzatory muszą być zamontowane na ścianie zgodnie ze sztuka w sposób nie przeszkadzającym użytkowanie pomieszczenia.
11. Instalacja winna być zabezpieczona w korytkach elektrycznych w kolorze białym od urządzenia do źródła zasilania (gniazdko elektryczne N/T białe)
12. Instalacja elektryczna winna być poprowadzona z materiałów dedykowanych dla szpitali (przewody bezhalogenowe N2XH-J klasa B2ca) przez osobę z uprawnieniami SEP.
13. Prace montażowe mogą odbywać się tylko w sobotę oraz niedzielę po wcześniejszym ustaleniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
14. Ze względu na specyfikę miejsca montażu, montaż musi być wykonany w warunkach sterylnych w ubraniu ochronnym, który dostarczy Zleceniodawca.
15. Budynek A-1 Centralna Izba Przyjęć (pomieszczenie w środku budynku bez okien na parterze)
16. Klimatyzator koloru białego o mocy 2,5 kW z wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości 12,5m2.
17. Klimatyzator koloru białego o mocy 2,5 kW z wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości 12m2
18. Klimatyzatory muszą być zamontowane na ścianie zgodnie ze sztuka w sposób nie przeszkadzającym użytkowanie pomieszczenia.
19. Instalacja winna być zabezpieczona w korytkach elektrycznych w kolorze białym od urządzenia do źródła zasilania (gniazdko elektryczne N/T białe)
20. Instalacja elektryczna winna być poprowadzona z materiałów dedykowanych dla szpitali (przewody bezhalogenowe N2XH-J klasa B2ca) przez osobę z uprawnieniami SEP.
21. Prace montażowe mogą odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
22. Budynek A-2 Izba Przyjęć Zakaźna (pomieszczenie z oknem nieotwieranym na parterze)
23. Klimatyzator koloru białego o mocy 2,5 kW z wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości 10,5m2.
24. Klimatyzator musi być zamontowany na ścianie zgodnie ze sztuka w sposób nie przeszkadzającym użytkowanie pomieszczenia.
25. Ze względu na to, że fasada budynku jest szklana, jest konieczność poprowadzenia instalacji przez korytarz.
26. Poprowadzenie instalacji pod sufitem oraz doprowadzenie energii elektrycznej w celu podłączenia Klimatyzatora, przewody muszą być zabezpieczone i położone w korytkach elektrycznych w kolorze białym jak i gniazdo N/T z uziemieniem.
27. Przewody winne być bezhalogenowe typu N2XH-J 3x2,5 klasy B2ca i położone przez elektryka z uprawnieniami SEP.
28. Ze względu na ukształtowanie terenu możliwa jest praca na podnośniku (koszt wynajmu podnośnika ponosi Wykonawca)
29. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku.
30. Montaż może odbyć się tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
31. Budynek A-3 oddział XII i XIV
32. Demontaż Klimatyzatora na oddziale XII na I piętrze.
33. Montaż nowego Klimatyzatora w miejsce zdemontowanego.
34. Klimatyzator winnien być o mocy 3,5 kW koloru białego z wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości 20m2 na oddziale XII na I piętrze.
35. Demontaż Klimatyzatora na oddziale XIV na II piętrze
36. Montaż nowego Klimatyzatora w miejsce zdemontowanego.
37. Klimatyzator winnien być o mocy 3,5 kW koloru białego z wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości 20m2 na oddziale XIV na II piętrze.
38. Klimatyzatory muszą być zamontowane na ścianie zgodnie ze sztuka w sposób nie przeszkadzającym użytkowanie pomieszczenia.
39. Instalacja winna być zabezpieczona w korytkach elektrycznych w kolorze białym od urządzenia do źródła zasilania (gniazdko elektryczne N/T białe)
40. Instalacja elektryczna winna być poprowadzona z materiałów dedykowanych dla szpitali (przewody bezhalogenowe N2XH-J klasa B2ca) przez osobę z uprawnieniami SEP.
41. Ze względu na ukształtowanie terenu możliwa jest praca na podnośniku (koszt wynajmu podnośnika ponosi Wykonawca)
42. Prace montażowe mogą odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
43. Wymagania dodatkowe, dotyczące współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
44. Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia wyłącznie na podstawie pomiarów dokonanych przez siebie.
45. Demontaż jak montaż Klimatyzatorów będzie odbywać się po uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
46. Wykonawca zobowiązuje się do montażu Klimatyzatorów w przeciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
47. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie pozwolenia do montażu Klimatyzatorów.
48. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, na okres zgodny z treścią oferty Wykonawcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
49. Wykonawca wystawi fakturę zgodną z ofertą po odbiorze wykonanych prac i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru.