**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wymiana drzwi przesuwanych wraz z profilami bocznymi oraz górnym i dolnym systemem jezdnym**

1. **Pokój nr 66**



Wymiana czterech szt. drzwi przesuwanych do korpusu szafy o wymiarach przedstawionych na szkicu. Drzwi suwane wyposażone w zamekz co najmniej dwoma kluczykami. Zamek montowany na wysokości w przedziale 120 – 150 cm od płaszczyzny podłogi. Profile drzwi suwanych aluminiowe, anodowane wyposażone w szczotki antykurzowe na całej wysokości drzwi.

Drzwi wykonane z płyty wiórowej obustronnie oklejonej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1 i grubości 18 mm. W zakres zamówienia wchodzą drzwi, profile boczne, zamki, szczotki antykurzowe, prowadnice górne, prowadnice dolne, wózki górne oraz wózki dolne. Wózki dolne z regulacją wysokości w sytuacji braku poziomu wieńców dolnych istniejących korpusów szaf.

Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym.

System prowadnic górnych i dolnych **o maksymalnej szerokości 10 cm.**

Zakres zamówienia obejmuje również demontaż starych drzwi oraz montaż nowych wraz z ich poziomowaniem w istniejących korpusach szaf.

**Kolor okleiny: olcha górska lub równoważna**

1. **Pokój nr 67**



Wymiana pięciu szt. drzwi przesuwanych do korpusu szaf o wymiarach przedstawionych na szkicu. Drzwi suwane wyposażone w zamekz co najmniej dwoma kluczykami. Zamek montowany na wysokości w przedziale 120 – 150 cm od płaszczyzny podłogi. Profile drzwi suwanych wyposażone w szczotki antykurzowe na całej wysokości drzwi.

Drzwi wykonane z płyty wiórowej obustronnie oklejonej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1 i grubości 18 mm. W zakres zamówienia wchodzą drzwi, profile boczne, zamki, szczotki antykurzowe, prowadnice górne, prowadnice dolne, wózki górne oraz wózki dolne. Wózki dolne z regulacją wysokości w sytuacji braku poziomu wieńców dolnych istniejących korpusów szaf.

Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym.

System prowadnic górnych i dolnych **o maksymalnej szerokości 10 cm.**

Zakres zamówienia obejmuje również demontaż starych drzwi oraz montaż nowych wraz z ich poziomowaniem w istniejących korpusach szaf.

**Kolor okleiny: olcha górska lub równoważna**

**UWAGA:** MONTAŻ DRZWI W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY UL. MATEJKI 57 W POZNANIU NA IV PIETRZE 9BRAK MOZLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z WINDY)