[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=11423.12
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=REMONT MIESZKANIA
ab=KATOWICE  ul.Uniwersytecka 21/12
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ai=KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5
br=sanitarna
nk=Botor Aleksandra	
dt=2021-11-08	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=9.82	1567757451
cw=9.82	PLN
il=0.024
pr=	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 333]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=19.54	1567757501
cw=19.54	PLN
il=0.12
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 432]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=69.57	1579073038
cw=69.57	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.028

[RMS ZEST 430]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=459.66	1579073043
cw=459.66	PLN
il=0.0055

[RMS ZEST 431]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=441.11	1579073047
cw=441.11	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0031

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=cegła budowlana pełna'	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=1.05	1579073055
cw=1.05	PLN
il=56

[RMS ZEST 311]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 322]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 331]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 336]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 349]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 387]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 421]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 456]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 471]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 457]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 435]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=9.28	1579073055
cw=9.28	PLN
il=0.42

[RMS ZEST 260]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=61.35	1567757601
cw=61.35	PLN
il=0.4987

[RMS ZEST 426]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=67.32
cw=67.32	PLN
il=0.0439
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 440]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=67.32	1579073059
cw=67.32	PLN
il=0.0119

[RMS ZEST 323]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 332]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 389]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 423]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 458]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=1.21	1567757609
cw=1.21	PLN
il=1.6
pr=	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 433]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=4.58	1579073073
cw=4.58	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.014

[RMS ZEST 192]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=61.35	1567757614
cw=61.35	PLN
il=0.17

[RMS ZEST 434]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna''	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=5.63	1579073079
cw=5.63	PLN
il=0.14

[RMS ZEST 447]
ty=M
na=Rura stalowa czarna fi 26,9/2,6(20)mm	0
id=5060702	1
jm=m	040
ce=9.59	1579072733
cw=9.59	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.525

[RMS ZEST 463]
ty=M
na=Łącznik z żel. ciąg. czarny fi 20mm	0
id=5100402	1
jm=szt	020
ce=3	1623141917
cw=3	PLN
il=2

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=2.84	1567757666
cw=2.84	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8.2

[RMS ZEST 464]
ty=M
na=Przeciwnakrętka z żel. ciąg.ocynk.fi 20mm	0
id=5101302	1
jm=szt	020
ce=2.21	1623141936
cw=2.21	PLN
il=2

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5101999	2
jm=szt.	020
ce=2.26	1567757708
cw=2.26	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=1.77	1567757719
cw=1.77	PLN
il=7

[RMS ZEST 422]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	0
id=5102706	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5115106

[RMS ZEST 399]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=1.92
cw=1.92	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 400]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5108299	2
jm=szt.	020
ce=1.92
cw=1.92	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	0
id=5330400	1
jm=szt.	020
ce=1.31
cw=1.31	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5262602

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	0
id=5330499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5262604

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=7.69	1567757877
cw=7.69	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.8

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=rury PVC przepustowe o śr. 50 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=7.69	1567757888
cw=7.69	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.8

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=3.92	1579073260
cw=3.92	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=7.7

[RMS ZEST 439]
ty=M
na=rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=11.2
cw=11.2	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=7.7

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=1.71
cw=1.71	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne, z PCW, różne	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=4.22
cw=4.22	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=14.8

[RMS ZEST 427]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=15
cw=15	PLN
il=28

[RMS ZEST 437]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0.72
cw=0.72	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=15.68

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=16.99
cw=16.99	PLN
il=4
pr=	0	0	0	5700099

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=19.69	1567758008
cw=19.69	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3

[RMS ZEST 468]
ty=M
na=złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5708399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=5

[RMS ZEST 425]
ty=M
na=bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=281.01
cw=281.01	PLN
il=2
pr=	0	0	0	5711200

[RMS ZEST 473]
ty=M
na=bateria natryskowa mosiężna z natryskiem przesuwanym śr.15 mm	0
id=5714010	2
jm=szt.	020
ce=227.23
cw=227.23	PLN
il=1
pr=	0	0	0	5714010

[RMS ZEST 472]
ty=M
na=Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego	0
id=5715900	1
jm=szt	020
ce=19.81	1637154657
cw=19.81	PLN
il=1

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=Syfon zlewozmywakowy podwójny z tw.szt.	0
id=5715906	1
jm=szt	020
ce=29.67	1572439959
cw=29.67	PLN
il=1

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=kurek gazowy mosiężny przelotowy M800 15 mm	0
id=5720001	1
jm=szt.	020
ce=16.94	1567758109
cw=16.94	PLN
il=1

[RMS ZEST 466]
ty=M
na=klucze stalowe do zaworów	0
id=6311799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	0
id=6312699	1
jm=szt.	020
ce=800
cw=800	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=132.24	1623141485
cw=132.24	PLN
il=1

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej	0
id=6321699	2
jm=szt	020
ce=195
cw=195	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt'	0
id=6327799	2
jm=szt	020
ce=290.29	1636365253
cw=290.29	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=sedesy typu kompakt	0
id=6328112	2
jm=szt	020
ce=39	1572440230
cw=39	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 478]
ty=M
na=odpływ liniowy o śr. 50 mm	0
id=6328400	2
jm=szt.	020
ce=189
cw=189	PLN
il=1

[RMS ZEST 424]
ty=M
na=Wspornik do umywalki porcelanowej	0
id=6328600	2
jm=szt	020
ce=11.3	1582200757
cw=11.3	PLN
il=1

[RMS ZEST 465]
ty=M
na=Hak odkuwany do rur fi 10-25mm	0
id=6600007	1
jm=szt	020
ce=1.5	1623141944
cw=1.5	PLN
il=3

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=2.5
cw=2.5	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=2.01
cw=2.01	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8
pr=MAG	2.01	0	0	

[RMS ZEST 428]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=3.06
cw=3.06	PLN
il=6
pr=	0	0	0	6602902

[RMS ZEST 438]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=3.06	1579073572
cw=3.06	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=20.02

[RMS ZEST 475]
ty=M
na=folia aluminiowa	0
id=6830199	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
il=0.21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6838099

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=14.34	1567758207
cw=14.34	PLN
il=0.19

[RMS ZEST 82]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=22	1636370215
cw=22	PLN
il=75.2281

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=13.5
cw=13.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 114]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=16	1524653753
cw=16	PLN
il=0

[RMS ZEST 115]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=13.5
cw=13.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 418]
ty=M
na=wężyk w oplocie stalowym	0
id=	3
jm=szt	020
ce=13.5	1573032309
cw=13.5	PLN
il=1

[RMS ZEST 476]
ty=M
na=pompa ssąco-tłocząca do ścieków szarych do montażu brodzika z kafli	0
id=	2
jm=szt.	020
ce=2500	1637155985
cw=2500	PLN
il=1

[RMS ZEST 479]
ty=M
na=uchwyt dla niepełnosprawnych	0
id=	3
jm=szt	020
ce=200	1637156447
cw=200	PLN
il=6

[RMS ZEST 480]
ty=M
na=krzesło prysznicowe dla niepełnosprawnych	0
id=	3
jm=szt	020
ce=250	1637156504
cw=250	PLN
il=1

[RMS ZEST 83]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=74.6383

[ELEMENT 1]
na=część instalacyjna
wa=11423.12
kn=1655	7572.2	49.47
id=674
nu=1
wn=1107.9	1038.55

[ELEMENT 2]
na=demontaże
wa=2919.96
kn=669.9	1541.39	4.69
id=675
nu=1.1
wn=438.48	265.5

[POZYCJA]
id=813
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-03	4-02	0235-03		1
mpn=1211
na=Demontaż zlewu kuchennego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=15.18	2.108	0
cj=29.87
wn=9.87	2.72

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=15.18
wb=27.552
il=0.69

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=1
wa=1.31
wb=1.441
il=1

[RMS 178]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0.72
wb=0.789
il=0.05

[RMS 83]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0.08
wb=0.089
il=0.0812

[POZYCJA]
id=762
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211
na=Demontaż brodzika
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=57.42	2.108	0
cj=106.54
wn=37.32	9.69

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=57.42
wb=104.217
il=2.61

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=1
wa=1.31
wb=1.441
il=1

[RMS 178]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0.72
wb=0.789
il=0.05

[RMS 83]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0.08
wb=0.089
il=0.0812

[POZYCJA]
id=839
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-06	4-02	0235-06		1
mpn=1211
na=Demontaż umywalki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=22	0	0
cj=39.93
wn=14.3	3.63

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=22
wb=39.93
il=1

[RMS 422]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=814
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
mpn=1211
na=Demontaż ustępu z miską fajansową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
kj=75.68	3.183	0
cj=140.86
wn=49.19	12.81

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=75.68
wb=137.359
il=3.44

[RMS 312]
nz=1	0	1
np=1
wa=1.77
wb=1.947
il=1

[RMS 178]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=1.29
wb=1.42
il=0.09

[RMS 388]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0.12
wb=0.134
il=0.1224

[POZYCJA]
id=681
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-02	4-02	0132-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii prysznicowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=16.06	3.682	0
cj=33.2
wn=10.44	3.02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=16.06
wb=29.149
il=0.73

[RMS 312]
nz=2	0	2
np=1
wa=3.54
wb=3.894
il=2

[RMS 83]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0.14
wb=0.156
il=0.1416

[POZYCJA]
id=812
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=15.4	3.682	0
cj=32
wn=20.02	5.82

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 82]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=30.8
wb=55.902
il=1.4

[RMS 312]
nz=2	0	2
np=1
wa=7.08
wb=7.788
il=4

[RMS 83]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0.28
wb=0.312
il=0.2832

[POZYCJA]
id=842
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-06	4-02	0233-06		1
mpn=1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3
jm=szt.	020
kj=7.04	0.704	0
cj=13.55
wn=13.73	3.7

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 82]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=21.12
wb=38.334
il=0.96

[RMS 83]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=2.11
wb=2.322
il=2.112

[POZYCJA]
id=861
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0230-07	4-02	0230-07		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3
jm=m	040
kj=3.08	0.308	0
cj=5.93
wn=6.01	1.62

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 82]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=9.24
wb=16.77
il=0.42

[RMS 83]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0.92
wb=1.017
il=0.924

[POZYCJA]
id=862
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0114-01	4-02	0114-01		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=10
jm=m	040
kj=3.52	0.352	0
cj=6.78
wn=22.88	6.16

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 82]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=35.2
wb=63.89
il=1.6

[RMS 83]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=3.52
wb=3.87
il=3.52

[POZYCJA]
id=843
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0234-02	4-02	0234-02		1
mpn=1211
na=Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=7.48	0.748	0
cj=14.4
wn=4.86	1.31

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=7.48
wb=13.576
il=0.34

[RMS 83]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0.75
wb=0.823
il=0.748

[POZYCJA]
id=869
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
na=Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=14
jm=m	040
kj=14.08	0	0
cj=25.56
wn=128.13	32.52

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 82]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=197.12
wb=357.77
il=8.96

[POZYCJA]
id=849
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-02	4-01	0325-02		1
na=Zamurowanie bruzd o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=14
jm=m	040
kj=9.9	4.689	0.334
cj=23.73
wn=93.13	30.21

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 82]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=138.6
wb=251.566
il=6.3

[RMS 429]
nz=4	0	4
np=1
wa=58.8
wb=64.68
il=56

[RMS 430]
nz=0.00039	0	0.00039
np=1
wa=2.51
wb=2.758
il=0.0055

[RMS 431]
nz=0.00022	0	0.00022
np=1
wa=1.36
wb=1.498
il=0.0031

[RMS 432]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=1.95
wb=2.142
il=0.028

[RMS 433]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0.06
wb=0.084
il=0.014

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0.97
wb=1.064
il=0.9702

[RMS 434]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0.79
wb=1.414
il=0.14

[RMS 435]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=3.9
wb=7.07
il=0.42

[POZYCJA]
id=878
pd=						0
na=uchwyty dla niepełnosprawnych:13101. poręcz uchylna - 2szt.13102. poręcz kątowa - 2szt.13103. poręcz zwykła - 2 szt.1310krzesło prysznicowe dla niepełnosprawnych montowane do ściany
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=kpl.	090
kj=44	1450	0
cj=1674.86
wn=28.6	152.26

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=2	0	2
np=1
wa=44
wb=79.86
il=2

[RMS 479]
nz=6	0	6
np=1
wa=1200
wb=1320
il=6

[RMS 480]
nz=1	0	1
np=1
wa=250
wb=275
il=1

[ELEMENT 2]
na=wod-kan
wa=6695.42
kn=538.17	5142.03	34.34
id=689
nu=1.2
wn=372.18	608.7

[POZYCJA]
id=692
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=5
jm=m	040
kj=4.312	15.75	0.374
cj=25.83
wn=15.23	11.75

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 82]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=21.56
wb=39.135
il=0.98

[RMS 262]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=36.91
wb=40.6
il=4.8

[RMS 198]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=24.48
wb=26.925
il=5.8

[RMS 263]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=6.15
wb=6.765
il=0.8

[RMS 264]
nz=1	0	1
np=1
wa=10.05
wb=11.055
il=5

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=1.16
wb=1.28
il=1.1639

[RMS 260]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=1.87
wb=3.395
il=0.0305

[POZYCJA]
id=850
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych13101310wymiana instalacji w łazience i doprowadzenie instalacji do kuchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=7
jm=m	040
kj=6.292	9.636	0.114
cj=22.23
wn=29.15	14.15

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 82]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=44.04
wb=79.94
il=2.002

[RMS 436]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=30.18
wb=33.201
il=7.7

[RMS 437]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=5.64
wb=6.209
il=7.84

[RMS 438]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=30.63
wb=33.698
il=10.01

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=1
wb=1.092
il=0.9968

[RMS 426]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0.8
wb=1.449
il=0.0119

[POZYCJA]
id=851
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych131013101310wymiana instalacji w łazience i doprowadzenie instalacji do kuchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=7
jm=m	040
kj=6.292	17.765	0.114
cj=31.17
wn=29.15	19.84

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 82]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=44.04
wb=79.94
il=2.002

[RMS 439]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=86.24
wb=94.864
il=7.7

[RMS 437]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=5.64
wb=6.209
il=7.84

[RMS 438]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=30.63
wb=33.698
il=10.01

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=1.84
wb=2.023
il=1.8377

[RMS 440]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0.8
wb=1.449
il=0.0119

[POZYCJA]
id=706
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych(br,um,pr)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=3
jm=szt.	020
kj=12.32	14.89	0
cj=38.74
wn=24.02	10.57

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 82]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=36.96
wb=67.083
il=1.68

[RMS 198]
nz=3	0	3
np=1
wa=37.98
wb=41.778
il=9

[RMS 264]
nz=1	0	1
np=1
wa=6.03
wb=6.633
il=3

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0.66
wb=0.726
il=0.6602

[POZYCJA]
id=876
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0216-05	4	0216-05		1
mpn=1211
na=montaż wpustu podłogowego z pompą ssąco-tłoczącą do ścieków szarych - system zasysania ścieków z kratki ściekowej wmontowanej w podłogę - (montaż brodzika podpłytkowego lub z płytek)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=12.76	2525	0
cj=2800.66
wn=8.29	254.61

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=12.76
wb=23.159
il=0.58

[RMS 476]
nz=1	0	1
np=1
wa=2500
wb=2750
il=1

[RMS 475]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=25
wb=27.5
il=25

[POZYCJA]
id=877
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0216-01	4	0216-01		1
mpn=1211
na=odpływ liniowy do prysznica dł min.90cm podłączony do wpustu z poz.17
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=11	190.89	0
cj=229.94
wn=7.15	20.9

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=11
wb=19.965
il=0.5

[RMS 478]
nz=1	0	1
np=1
wa=189
wb=207.9
il=1

[RMS 475]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=1.89
wb=2.079
il=1.89

[POZYCJA]
id=694
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kątowe w instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm wraz z wężykiem w oplocie stalowym  WC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=7.414	36.793	0.307
cj=54.49
wn=5.02	4.95

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=7.41
wb=13.456
il=0.337

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=19.69
wb=21.659
il=1

[RMS 271]
nz=2	0	2
np=1
wa=3.42
wb=3.762
il=2

[RMS 418]
nz=1	0	1
np=1
wa=13.5
wb=14.85
il=1

[RMS 83]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0.18
wb=0.201
il=0.183

[RMS 260]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0.31
wb=0.558
il=0.005

[POZYCJA]
id=838
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kątowe w  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm pr
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=7.414	23.226	0.307
cj=39.56
wn=5.02	3.6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=7.41
wb=13.456
il=0.337

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=19.69
wb=21.659
il=1

[RMS 271]
nz=2	0	2
np=1
wa=3.42
wb=3.762
il=2

[RMS 83]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0.12
wb=0.128
il=0.1156

[RMS 260]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0.31
wb=0.558
il=0.005

[POZYCJA]
id=695
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawory kątowe o śr. nominalnej 15 mm1310pod baterię stojącą (zl,um)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=4
jm=szt.	020
kj=3.762	17.075	0.123
cj=25.83
wn=10.1	9.4

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 82]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=15.05
wb=27.312
il=0.684

[RMS 272]
nz=1	0	1
np=1
wa=67.96
wb=74.756
il=4

[RMS 83]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0.34
wb=0.376
il=0.3398

[RMS 260]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0.49
wb=0.892
il=0.008

[POZYCJA]
id=768
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=kpl.	090
kj=42.9	164.984	8.589
cj=274.94
wn=33.47	24.99

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=42.9
wb=77.864
il=1.95

[RMS 318]
nz=1	0	1
np=1
wa=132.24
wb=145.464
il=1

[RMS 424]
nz=1	0	1
np=1
wa=11.3
wb=12.43
il=1

[RMS 472]
nz=1	0	1
np=1
wa=19.81
wb=21.791
il=1

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=1.63
wb=1.797
il=1.6335

[RMS 260]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=8.59
wb=15.589
il=0.14

[POZYCJA]
id=797
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
na=Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy na szafce1310z syfonem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=27.72	226.917	13.497
cj=324.42
wn=26.79	29.49

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=27.72
wb=50.312
il=1.26

[RMS 372]
nz=1	0	1
np=1
wa=195
wb=214.5
il=1

[RMS 385]
nz=1	0	1
np=1
wa=29.67
wb=32.637
il=1

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=2.25
wb=2.472
il=2.2467

[RMS 260]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=13.5
wb=24.497
il=0.22

[POZYCJA]
id=767
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=kpl.	090
kj=80.08	332.583	5.522
cj=521.21
wn=55.64	47.38

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=80.08
wb=145.345
il=3.64

[RMS 317]
nz=1	0	1
np=1
wa=290.29
wb=319.319
il=1

[RMS 278]
nz=1	0	1
np=1
wa=39
wb=42.9
il=1

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=3.29
wb=3.622
il=3.2929

[RMS 260]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=5.52
wb=10.022
il=0.09

[POZYCJA]
id=766
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
mpn=1211
na=Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=19.294	228.366	0.942
cj=287.93
wn=13.15	26.18

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.877	0	0.877
np=1
wa=19.29
wb=35.019
il=0.877

[RMS 473]
nz=1	0	1
np=1
wa=227.23
wb=249.953
il=1

[RMS 83]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=1.14
wb=1.25
il=1.1362

[RMS 426]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0.94
wb=1.709
il=0.014

[POZYCJA]
id=845
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=szt.	020
kj=21.054	282.415	0.606
cj=349.97
wn=28.16	63.63

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 82]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=42.11
wb=76.426
il=1.914

[RMS 425]
nz=1	0	1
np=1
wa=562.02
wb=618.222
il=2

[RMS 83]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=2.81
wb=3.092
il=2.8101

[RMS 426]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=1.21
wb=2.2
il=0.018

[POZYCJA]
id=846
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4
jm=szt.	020
kj=6.38	64.006	0
cj=81.99
wn=16.59	29.82

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 82]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=25.52
wb=46.32
il=1.16

[RMS 427]
nz=3	0	3
np=1
wa=180
wb=198
il=12

[RMS 427]
nz=1	0	1
np=1
wa=60
wb=66
il=4

[RMS 428]
nz=1	0	1
np=1
wa=12.24
wb=13.464
il=4

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=3.78
wb=4.164
il=3.7836

[POZYCJA]
id=873
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-08	4	0116-08		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=5
jm=szt.	020
kj=14.96	30.45	0
cj=60.65
wn=48.62	27.57

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 82]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=74.8
wb=135.76
il=3.4

[RMS 427]
nz=1	0	1
np=1
wa=75
wb=82.5
il=5

[RMS 427]
nz=1	0	1
np=1
wa=75
wb=82.5
il=5

[RMS 468]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=2.25
wb=2.475
il=2.25

[POZYCJA]
id=874
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0123-05	4	0123-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl.	090
kj=25.52	56.647	0
cj=108.63
wn=16.59	9.88

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=25.52
wb=46.319
il=1.16

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=19.69
wb=21.659
il=1

[RMS 427]
nz=2	0	2
np=1
wa=30
wb=33
il=2

[RMS 428]
nz=2	0	2
np=1
wa=6.12
wb=6.732
il=2

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0.84
wb=0.921
il=0.8372

[ELEMENT 2]
na=instalacja gazowa
wa=1807.74
kn=446.93	888.78	10.44
id=818
nu=1.3
wn=297.24	164.35

[POZYCJA]
id=815
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-03	4-02	0314-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=16.28	1.628	0
cj=31.34
wn=10.58	2.85

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=16.28
wb=29.548
il=0.74

[RMS 83]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=1.63
wb=1.791
il=1.628

[POZYCJA]
id=863
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0301-01	4-02	0301-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana odcinka rury stalowej, czarnej o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2
jm=msc.	000
kj=40.04	9.688	0
cj=83.33
wn=52.05	15.15

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0.5
wo=0,5
jm=m	040

[RMS 82]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=80.08
wb=145.346
il=3.64

[RMS 447]
nz=0.2625	0		2	1.05
np=1
wa=5.03
wb=5.538
il=0.525

[RMS 463]
nz=1	0	1
np=1
wa=6
wb=6.6
il=2

[RMS 464]
nz=1	0	1
np=1
wa=4.42
wb=4.862
il=2

[RMS 465]
nz=1	0	1
np=1
wa=3
wb=3.3
il=2

[RMS 83]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0.92
wb=1.014
il=0.9225

[POZYCJA]
id=864
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0305-01	4-02	0305-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15 mm - w instalacjach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=7.92	19.362	0
cj=35.67
wn=5.15	3.24

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=7.92
wb=14.375
il=0.36

[RMS 397]
nz=1	0	1
np=1
wa=16.94
wb=18.634
il=1

[RMS 466]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 465]
nz=1	0	1
np=1
wa=1.5
wb=1.65
il=1

[RMS 83]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0.92
wb=1.014
il=0.922

[POZYCJA]
id=826
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0304-02	4-02	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=45.32	8.729	0
cj=91.86
wn=29.46	8.35

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=45.32
wb=82.256
il=2.06

[RMS 398]
nz=1	0	1
np=1
wa=2.26
wb=2.486
il=1

[RMS 399]
nz=1	0	1
np=1
wa=1.92
wb=2.112
il=1

[RMS 400]
nz=1	0	1
np=1
wa=1.92
wb=2.112
il=1

[RMS 401]
nz=1	0	1
np=1
wa=2.5
wb=2.75
il=1

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0.13
wb=0.142
il=0.129

[POZYCJA]
id=827
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0311-03	2-15	0311-03		1
mpn=_1211
na=Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przed wypływem gazu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=40.97	834.814	10.43
cj=1011.59
wn=33.41	91.96

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=40.97
wb=74.361
il=1.8623

[RMS 402]
nz=1	0	1
np=1
wa=800
wb=880
il=1

[RMS 403]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=23.29
wb=25.617
il=8.2

[RMS 83]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=11.53
wb=12.679
il=11.5261

[RMS 192]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=10.43
wb=18.931
il=0.17

[POZYCJA]
id=829
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=8
jm=m2	050
kj=22.255	0	0
cj=40.39
wn=115.73	29.38

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 82]
nz=1.0116	0	1.0116
np=1
wa=178.04
wb=323.144
il=8.0928

[POZYCJA]
id=830
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-27	4-01	1212-27		1
mpn=_1211
na=miniowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=8
jm=m	040
kj=3.3	0.575	0
cj=6.62
wn=17.16	4.82

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 82]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=26.4
wb=47.92
il=1.2

[RMS 407]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=2.34
wb=2.576
il=0.12

[RMS 408]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0.24
wb=0.256
il=0.024

[RMS 409]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=1.94
wb=2.128
il=1.6

[RMS 83]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0.09
wb=0.096
il=0.0904

[POZYCJA]
id=833
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=lokal.	000
kj=51.92	0.26	0.012
cj=94.54
wn=33.76	8.6

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=51.92
wb=94.235
il=2.36

[RMS 83]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0.26
wb=0.286
il=0.2596

[RMS 260]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0.01
wb=0.022
il=0.0002

[SUMA KONTROLNA]
27c1 f6910db4b15 7e0d468de5d1057