[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=Remont mieszkania Katowice ul. Ordona 22/59
pe=3
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=REMONT MIESZKANIA
ab=KATOWICE UL. ORDONA 22/59
ni=Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ai=KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5
br=OGÓLNOBUDOWLANA
nk=JOLANTA SIUDYKA		Aleksandra Botor		Jerzy Wysocki	
dt=14.10.2021	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	0
id=1050011	1
jm=dm3	066
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.063

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.1064

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=benzyna do lakierów'	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.0475

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=benzyna do lakierów''	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.171
pr=	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okr. gołe - różne rozm.	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.06

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1350309	1
jm=szt	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Folie płynne i powł. do uszcz.	0
id=1478201	1
jm=kg	033
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=4.676

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	0
id=1502111	2
jm=dm3	066
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=35.554

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania	0
id=1502700	2
jm=dm3	066
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=7.356

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania	0
id=1510399	1
jm=dm3	066
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.8765

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała	0
id=1511221	2
jm=dm3	066
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.141

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała	0
id=1511401	2
jm=dm3	066
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.144

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.2436

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania'	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.322
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.2268

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania'	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.2375

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania''	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.464
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.345

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	0
id=1530599	1
jm=dm3	066
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.1162

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Klej winyl-emuls. do wykł.PVC Osakryl	0
id=1551304	2
jm=kg	033
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=18.288

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Zapr.klej.wysokoelastyczna	0
id=1554225	2
jm=kg	033
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=10.02

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=zaprawa klejowa - sucha mieszanka	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=5.5211

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Wykł.podł.z PVC  2mm	0
id=1563431	1
jm=m2	050
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=24.9174

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=listwy przyścienne systemowe wraz z łącznikami	0
id=1567000	2
jm=m	040
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=29.211

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Piasek do zapraw	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.3366

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.031

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.613

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.0093

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	0
id=1701106	1
jm=t	034
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.1326

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0018

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.1349

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=gips budowlany	0
id=1740100	2
jm=t	034
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.1716

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=38

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka	0
id=2380400	2
jm=kg	033
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=167.68

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=jastrych cementowy cienko-warstwowy	0
id=2380405	2
jm=kg	033
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=83.84

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=samopoziomujący podkład ATLAS SAM 200	0
id=2380452	2
jm=kg	033
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=1140.2568
pr=	0	0	0	2380452

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N	0
id=2380550	2
jm=kg	033
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=72.2376

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"	0
id=2385001	2
jm=kg	033
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=4.572
pr=	0	0	0	2385001

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=płytki podłogowe z kamieni sztucznych	0
id=2500299	2
jm=m2	050
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=3.4736

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=kształtki cokołowe podłogowe	0
id=2525599	2
jm=m	040
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=8.2212

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=progi drzwiowe	0
id=2631699	1
jm=szt	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Skrzydło ,szkl.malow.	0
id=2710223	2
jm=szt	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=5.12

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=skrzydła drzwi płycinowych'	0
id=2711999	2
jm=szt	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.6

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Drzwi płyc.zew,sosna,pełne,antyw.szer.80cm	0
id=2712701	1
jm=szt	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Ościeżnice drewniane drzwi wew.	0
id=2713110	1
jm=szt	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 111]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.983

[RMS ZEST 141]
ty=S
na=Wyciąg szybowy elektrycz.1,5t	0
id=34212	1
jm=m-g	148
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.1226

[RMS ZEST 176]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.24

[RMS ZEST 123]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.3263

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.131

[RMS ZEST 103]
ty=S
na=środek transportu poziomego	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.16

[RMS ZEST 112]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.0445

[RMS ZEST 177]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.2741

[RMS ZEST 178]
ty=S
na=środek transportowy'''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.12

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Papier ścieny elektrokorundowy w ark.	0
id=3920000	1
jm=ark	116
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.84

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark	116
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=1.372

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach'	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=6.8
pr=	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.008

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.1829
pr=	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 181]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.15

[RMS ZEST 128]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.005

[RMS ZEST 182]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.03
pr=	0	0	0	39000

[RMS ZEST 51]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.56

[RMS ZEST 148]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 183]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna''	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.08

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nom. 15 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.04

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5101999	2
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 15-20 mm	0
id=5102499	1
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5108299	2
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	0
id=5330400	1
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5262602

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	0
id=5330499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5262604

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=9.64

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8.8

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne, z PCW, różne	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=12

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=10

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=17.92

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5708399	2
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=1
pr=	0	0	0	5711200

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=bateria wannowa ścienna mosiężna śr.20 mm'	0
id=5712000	2
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=1
pr=	0	0	0	5712099

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Kpl.przelew-spust.do wanny fi 40mm	0
id=5713301	1
jm=kpl.	090
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Syfon zlewozmywakowy podwójny z tw.szt.	0
id=5715906	1
jm=szt	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=kurek gazowy mosiężny przelotowy M800 15 mm	0
id=5720001	1
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=klucze stalowe do zaworów obrotowych gazowych	0
id=6311700	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej	0
id=6321699	2
jm=szt	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt'	0
id=6327799	2
jm=szt	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=sedesy typu kompakt	0
id=6328112	2
jm=szt	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=syfony zlewowe kielichowe PCV śr. 50 mm	0
id=6341401	1
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Wanna kąpielowa blaszana L=1500mm	0
id=6346100	1
jm=szt	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.84

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=28.88

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.14

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=sznur konopny smołowany'	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.05

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Aparat domofonu	0
id=7040922	1
jm=szt	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=tablice rozdzielcze	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=dzwonki na prąd stały lub zmienny	0
id=7250299	1
jm=szt.	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7250299

[RMS ZEST 155]
ty=S
na=agregat do wylewek samopoziomujących	0
id=74210	1
jm=m-g	148
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.7864
pr=	0	0	0	46600

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Łącznik 1-P+N n/t 250V/10A st.podst.IP20	0
id=7510001	2
jm=szt	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.1

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A	0
id=7512203	2
jm=szt	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Gniazdo izol.nt 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.	0
id=7530023	1
jm=szt	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.04

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44	0
id=7530231	2
jm=szt	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1.02

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=przewody kabelkowe'''	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Kołek montażowy 6mm	0
id=8990422	1
jm=szt	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=40

[RMS ZEST 88]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=124.5682

[RMS ZEST 115]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=70.2498

[RMS ZEST 219]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=74.7693

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=gruz	0
id=	3
jm=t	034
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.2

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=klamki z szyldami	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=4.8

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=drzwiczki kominowe	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1638258531
cw=0	PLN
il=0.9

[RMS ZEST 89]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=
wa=0
kn=0	0	0
id=553
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=174
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1103-0210	2	1103-02	10	0
na=Skrzydła drzwiowe płytowe, wewnętrzne, oszklone, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	0.80*2.00*2						

[RMS 88]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.664

[RMS 121]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=5.12

[RMS 151]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[POZYCJA]
id=537
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-04	3	0702-04		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych1310( drzwi wewnętrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , łazienkowe  z  otworem wentylacyjnym  o  pow. 220 cm2 , ościeżnice stalowe standard ,   )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	0.80*2						

[RMS 88]
nz=4.33	0	4.33
np=1
wa=0
wb=0
il=6.928

[RMS 100]
nz=1.6	1	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 125]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 151]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 89]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 103]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=538
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-06	3	0702-06		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych1310( wejściowe ,  drewniane , wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , wizjerem , numerkiem , szer. 80 cm , ościeżnica stalowa standard
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[RMS 88]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 126]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 125]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=11.5	0	11.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 103]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=524
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0903-01	4-01	0903-01		1
mpn=1211
na=Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 88]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0
il=2.37

[POZYCJA]
id=201
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-07	3	0801-07		0
na=Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=22.861
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16.21	1	3,45*4,84-1,39*1,43+1,50						
wo=4.629	1	1,63*2,84						
wo=2.022	1	1,52*1,33						

[RMS 88]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=4.115

[POZYCJA]
id=539
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0428-01	4-01	0428-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie podłóg ślepych / płyty /
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=22.86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22.86	1	22,86						

[RMS 88]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1148

[POZYCJA]
id=526
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-04	3	0801-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3.342
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.342	1	2.05*1.63						

[RMS 88]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0746

[POZYCJA]
id=540
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0201-01	BC-02	0201-01		1
mpn=1211
na=Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=26.202
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22.86	1	22,86						
wo=3.342	1	2,05*1,63						

[RMS 88]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2404

[POZYCJA]
id=543
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-39 0116-01	0-39	0116-01		1
na=Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.34	1	3,34						

[RMS 88]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4275

[RMS 127]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.676

[RMS 128]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=541
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0803-01	4-01	0803-01		1
mpn=1211
na=Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=10.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.2	1	10,20						

[RMS 88]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=9.792

[RMS 129]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1326

[RMS 130]
nz=0.033	0	0.033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3366

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=544
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-01	2-02	1105-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=26.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26.2	1	26,20						

[RMS 88]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2706

[RMS 131]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=83.84

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0629

[RMS 112]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0445

[POZYCJA]
id=525
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1105-02	2-02	1105-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=26.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=26.2	1	26,20						

[RMS 88]
nz=0.0998	0	0.0998
np=1
wa=0
wb=0
il=13.0738

[RMS 94]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=167.68

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1834

[RMS 49]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.131

[POZYCJA]
id=550
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1207-01	2	1207-01		1
mpn=_1211
na=Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=22.86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22.86	1	22,86						

[RMS 88]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=8.001

[RMS 152]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.572

[RMS 153]
nz=49.88	0	49.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1140.2568

[RMS 154]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1829

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 111]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7087

[RMS 155]
nz=0.0344	0	0.0344
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7864

[POZYCJA]
id=552
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1208-02	2	1208-02		0
na=Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N  - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=22.86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=22.86	1	22,86						

[RMS 88]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4173

[RMS 156]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=72.2376

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 111]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2743

[POZYCJA]
id=395
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-01	2	1206-01		0
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=22.86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22.86	1	22.86						

[RMS 88]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8069

[RMS 149]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=24.9174

[RMS 133]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=18.288

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=527
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-05	2	1206-05		1
mpn=_1211
na=Listwy do posadzek przyścienne - systemowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=27.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.78	1	[3,45+4,84]*2-0.80						
wo=8.24	1	[1,63+2,84]*2-0.70						
wo=3.28	1	[1,51+1,33]*2-0.80*3						

[RMS 88]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=3.003

[RMS 134]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=29.211

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=381
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1203-02	2	1203-02		0
na=Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm ,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=3.34
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.34	1	3.34						

[RMS 88]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4402

[RMS 40]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4736

[RMS 135]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=10.02

[RMS 89]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=382
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1203-03	2	1203-03		0
na=Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=8.06
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.06	1	(2,05+1,63)*2+0.70						

[RMS 88]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3046

[RMS 41]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2212

[RMS 24]
nz=0.685	0	0.685
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5211

[RMS 89]
nz=3	0	3
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=334
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0411-08	4-01	0411-08		0
na=Wymiana elementów podłóg z desek - progi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 136]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=545
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-05	3	0605-05		0
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=122.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26.2	1	26,20						
scn=26.2	1						
wo=41.45	1	[3,45+4,84]*2*2.50						
wo=22.35	1	[1,63+2,84]*2*2.50						
wo=14.2	1	[1,51+1,33]*2*2.50						
wo=18.4	1	[2,05+1,63]*2*2.50						
scn=96.4	1						

[RMS 115]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0
il=70.2498

[RMS 137]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1349

[RMS 117]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.613

[RMS 118]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1716

[RMS 139]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=35.554

[RMS 140]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=7.356

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 141]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1226

[POZYCJA]
id=521
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-13	4-01	1209-13		0
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 88]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 19]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.135

[RMS 142]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 143]
nz=0.048	0	0.048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.144

[RMS 144]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.141

[RMS 145]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.063

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=546
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-16	4-01	1209-16		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szerokości do 20 cm - ościeżnice
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=9.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.5	1	9,50						

[RMS 88]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 146]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2375

[RMS 147]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0475

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=547
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10	4-01	1209-10		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 /wraz z ościeznicą/
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=1.4	1	0,70*2						

[RMS 88]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.736

[RMS 19]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 50]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=1.372

[RMS 98]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2268

[RMS 18]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2436

[RMS 6]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1064

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=548
pd=MBiPMB 1984	KNP	2 1508-02 1508-02.02	02	1508-02.02		1
mpn=1211
na=Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 88]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=549
pd=MBiPMB 1984	KNP	2 1508-02 1508-02.01	02	1508-02.01		1
mpn=1211
na=Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 88]
nz=0.054	0	0.054
np=1
wa=0
wb=0
il=0.108

[POZYCJA]
id=533
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-01	4-01	1215-01		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1.748
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.748	1	0,76*2,30						

[RMS 88]
nz=0.213	0	0.213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3723

[RMS 89]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=534
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-04	4-01	1215-04		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=4.525
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.446	1	1.46*1.18*2						
wo=1.079	1	0,76*1,42						

[RMS 88]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.267

[RMS 89]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=535
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-07	4-01	1215-07		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=26.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26.2	1	26,20						

[RMS 88]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7554

[RMS 89]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=89
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[RMS 88]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=1.72

[RMS 148]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=90
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-12	4-01	0108-12		0
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[RMS 51]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=91
pd=						0
na=Utylizacja gruzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[RMS 5]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[ELEMENT 1]
na=
wa=0
kn=0	0	0
id=569
nu=2
ir=219
wn=	

[ELEMENT 2]
na=część instalacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=570
nu=2.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=demontaże
wa=0
kn=0	0	0
id=571
nu=2.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=572
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
na=Demontaż baterii  zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 219]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[POZYCJA]
id=573
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-03	4-02	0235-03		1
mpn=1211
na=Demontaż zlewu kuchennego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 219]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 190]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 218]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 89]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=574
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-02	4-02	0132-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii wannowej dwudrogowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 219]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.73

[RMS 187]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 89]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=575
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211
na=Demontaż wanny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 219]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.61

[RMS 190]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 217]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 89]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=576
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
mpn=1211
na=Demontaż ustępu z miską fajansową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 219]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 217]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 191]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=577
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-06	4-02	0233-06		1
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 219]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 89]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=578
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0121-03 z.o.2.9. 	4-02	0121-03	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.384

[POZYCJA]
id=579
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		0
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 219]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=580
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		0
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł I drzwiczek kominowych131013102szt. kratki13101szt.drzwiczki kominowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 219]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 175]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 173]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[RMS 172]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 220]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=581
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
na=Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 219]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=5.12

[POZYCJA]
id=582
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-02	4-01	0325-02		1
na=Zamurowanie bruzd o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 219]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 175]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 173]
nz=0.00039	0	0.00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0031

[RMS 174]
nz=0.00022	0	0.00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0018

[RMS 172]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 180]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 183]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 176]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[ELEMENT 3]
na=wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=583
nu=2.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=584
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 219]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=2.288

[RMS 192]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 198]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=8.96

[RMS 216]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=11.44

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 177]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0136

[POZYCJA]
id=585
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 219]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=2.288

[RMS 193]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 198]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=8.96

[RMS 216]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=11.44

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 177]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0136

[POZYCJA]
id=586
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm wc,pr
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 219]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.674

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 194]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 89]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 177]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=587
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kątowe pod baterię zlewozmywakową instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 1/2"/3/8"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 219]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.674

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 194]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 89]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 177]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=588
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 219]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 196]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 216]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=589
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-08	4	0116-08		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 219]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.72

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=590
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0222-04	2-15	0222-04		1
mpn=_1211
na=Montaż wanien kąpielowych akrylowych bez obudowy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=2.17	0	2.17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0724

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 181]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=591
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
na=Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy na szafce1310z syfonem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 219]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 208]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 205]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 177]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=592
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 219]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 209]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 210]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 178]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=593
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie  zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 219]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 178]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=594
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-06	2-15	0137-06		1
mpn=1211
na=Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 20 mm z natryskiem przesuwnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 219]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.21

[RMS 203]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 178]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[POZYCJA]
id=595
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 219]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 195]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 215]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=596
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 219]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 195]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 215]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=597
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0213-01	2-15	0213-01		1
mpn=_1211
na=Montaż syfonów  zlewowych podwójnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3056

[RMS 211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 181]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=598
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
mpn=1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 219]
nz=0.0645	0	0.0645
np=1
wa=0
wb=0
il=0.516

[POZYCJA]
id=599
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0123-01	2-15	0123-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych ZW, CWU - wodomierze istniejące
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 219]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=1.82

[RMS 192]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 199]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 216]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=600
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1213-03	4-01	1213-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czyszczenie, i lakierowanie grzejników żeberkowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=5.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.28	1	5,28						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=5		5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=10.032

[RMS 168]
nz=0.166	0	0.166
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8765

[RMS 171]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1162

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=601
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.96

[RMS 170]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.156

[RMS 169]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[RMS 166]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[RMS 179]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=instalacja gazowa
wa=0
kn=0	0	0
id=602
nu=2.1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=603
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-01	2-15	0303-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 219]
nz=0.502	0	0.502
np=1
wa=0
wb=0
il=0.502

[RMS 184]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 214]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 177]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0067

[POZYCJA]
id=604
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-01	2-15	0310-01		1
mpn=_1211
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 206]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 207]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=605
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0304-02	4-02	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 219]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 185]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 213]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=606
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=3.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	3,2						

[RMS 219]
nz=1.0116	0	1.0116
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2371

[POZYCJA]
id=607
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-27	4-01	1212-27		1
mpn=_1211
na=miniowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 219]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 170]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.165

[RMS 166]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.033

[RMS 179]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=608
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 219]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.42

[RMS 170]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.143

[RMS 169]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.154

[RMS 166]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.066

[RMS 179]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 89]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=609
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0307-02	4-02	0307-02		1
mpn=_1211
na=Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm przy gazomierzu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 219]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 186]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 89]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=610
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 219]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 89]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 177]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=611
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1301-01	2-02	1301-01		1
mpn=_1211
na=opinia kominiarska powykonawcza- analiza własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.5		0.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 219]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 182]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[ELEMENT 1]
na=
wa=0
kn=0	0	0
id=554
nu=3
ir=88
wn=	

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=555
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-02	4-03	1004-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych  - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 88]
nz=0.2835	0	0.2835
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4175

[POZYCJA]
id=556
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-05	5-08	0210-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YdY 3 x 2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=0.0825	0	0.0825
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3939

[RMS 163]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=557
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-01	9	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablicy bezpiecznikowej mieszkaniowej S12
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 164]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=558
pd=	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie nadprądowe typu S  1 - biegunowy,typ B 10 , 16 A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 88]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.872

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=559
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=2.185

[RMS 161]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=560
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9455

[RMS 162]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=561
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1786

[RMS 159]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=562
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem,IP 44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5042

[RMS 160]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 89]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=563
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0309-11	4-03	0309-11		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana dzwonka na napięcie sieci 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=0.6699	0	0.6699
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6699

[RMS 158]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 89]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=564
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Aparat domofonu kompatybilny z istniejącym systemem wraz z montażem i uruchomieniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 157]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 89]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=565
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=5
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 88]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5

[POZYCJA]
id=566
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=5
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 88]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[POZYCJA]
id=567
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=5
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 88]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[POZYCJA]
id=568
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[SUMA KONTROLNA]
adb281 df7484436ac32 d2cbf39527a