[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=Mieszka Tysiąclecia 84/62
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	
ka=Do uzupełnienia	255

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=KZGM w Katowicach 
afn=ul.  Grażyńskiego  5
nb=remont lokalu mieszkalnego
ab=Tysiąclecia 84/62
ni=KZGM Katowice
ai=ul. Grazynskiego 5 Katowice
br=OGÓLNOBUDOWLANA
nk=Sławomir Kępiński	OGÓLNOBUDOWLANA	Aleksandra Botor	INŻYNIERYJNA	Jerzy Wysocki	Elektryczna
dt=30.12.2019r	0
pcn=4 kw. 21 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1222]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.108
pr=	0	0	0	1050099

[RMS ZEST 1319]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	2
jm=dm3	066
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.3498

[RMS ZEST 1369]
ty=M
na=podokienniki i półki stalowe	0
id=1323099	2
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323099

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 1384]
ty=M
na=siatka tkana Rabitza	0
id=1331799	1
jm=m2	050
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.92
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1336499

[RMS ZEST 1320]
ty=M
na=okucia stolarskie do otworów drzwiowych	0
id=1344399	1
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 1289]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1350309	1
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0752

[RMS ZEST 649]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe'	0
id=1502199	2
jm=dm3	066
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.1052

[RMS ZEST 1246]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1502199	2
jm=dm3	066
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44.5382

[RMS ZEST 650]
ty=M
na=szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	0
id=1502700	2
jm=kg	033
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=131.676

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa'	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.376

[RMS ZEST 1316]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.8771

[RMS ZEST 1372]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa	0
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.132

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania'	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3948

[RMS ZEST 1318]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.0902

[RMS ZEST 1371]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.141

[RMS ZEST 1221]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.168
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 1406]
ty=M
na=M'''''	0
id=1511799	1
jm=m	040
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4.3

[RMS ZEST 1313]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.336
pr=	0	0	0	1510199

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa'	0
id=1513250	2
jm=dm3	066
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3384

[RMS ZEST 1315]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513250	2
jm=dm3	066
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.664

[RMS ZEST 1400]
ty=M
na=Klej kauczukowy rozpuszczalnikowy do gumy i skóry Pronikol OBT-II 0,4kg	0
id=1550209	1
jm=kg	033
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.997

[RMS ZEST 1397]
ty=M
na=klej Winylowy Winylep	0
id=1551305	2
jm=kg	033
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.5744

[RMS ZEST 1381]
ty=M
na=cienkowarstwowa zaprawa klejowa	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.32

[RMS ZEST 1395]
ty=M
na=zaprawa klejowa - sucha mieszanka	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.8

[RMS ZEST 1321]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.785
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 1383]
ty=M
na=płyty styropianowe	0
id=1561099	2
jm=m2	050
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.3

[RMS ZEST 1396]
ty=M
na=wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej,typu Gamrat,gr.2,0 mm	0
id=1563099	2
jm=m2	050
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.624

[RMS ZEST 1399]
ty=M
na=listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu'	0
id=1567099	2
jm=m	040
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=61.097

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.066

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	2
jm=m3	060
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1308

[RMS ZEST 1158]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.92
pr=	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 1278]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.04

[RMS ZEST 647]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3294

[RMS ZEST 434]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0259

[RMS ZEST 1156]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0122

[RMS ZEST 1264]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.184
pr=	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami"25"	0
id=1701102	2
jm=t	034
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.021

[RMS ZEST 1323]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami"25"	0
id=1701102	2
jm=t	034
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0092

[RMS ZEST 1340]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0022

[RMS ZEST 646]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720299	2
jm=t	034
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0725

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=1720300	2
jm=t	034
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 923]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=1720300	2
jm=m3	060
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0056

[RMS ZEST 648]
ty=M
na=gips budowlany	0
id=1740100	2
jm=t	034
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0922

[RMS ZEST 1155]
ty=M
na=cegła budowlana pełna'	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40

[RMS ZEST 1338]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=kit trwale plastyczny	0
id=2302599	2
jm=kg	033
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1692

[RMS ZEST 1227]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.161

[RMS ZEST 1375]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.64

[RMS ZEST 1392]
ty=M
na=zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.9328

[RMS ZEST 1387]
ty=M
na=zaprawa cementowa m. 12	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8952
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899730;2380824

[RMS ZEST 1370]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12	0
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0105

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=szkło płaskie walcowane wzorzyste	0
id=2401199	2
jm=m2	050
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.282

[RMS ZEST 1394]
ty=M
na=płytki podłogowe z kamieni sztucznych	0
id=2500299	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.38
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2520099

[RMS ZEST 1382]
ty=M
na=płytki okładzinowe ścienne 20x25 cm	0
id=2520999	2
jm=m2	050
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1

[RMS ZEST 440]
ty=M
na=progi drzwiowe	0
id=2631699	1
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=drzwi drewniane zewnętrzne	0
id=2714999	2
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1247]
ty=M
na=ościeżnice metalowe	0
id=2715999	2
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1132]
ty=M
na=okna zespolone	0
id=2740999	2
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.389

[RMS ZEST 1133]
ty=M
na=drzwi balkonowe zespolone	0
id=2740999	2
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.024
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2742799

[RMS ZEST 71]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0.7726

[RMS ZEST 1377]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	2
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0.06

[RMS ZEST 1385]
ty=S
na=wyciąg''	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0.0506
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 1389]
ty=S
na=wyciąg'''	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=2.8428
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 1398]
ty=S
na=wyciąg''''	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0.1915

[RMS ZEST 119]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0.28

[RMS ZEST 651]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0.0659

[RMS ZEST 891]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0.8968

[RMS ZEST 1325]
ty=S
na=Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=1.15

[RMS ZEST 1343]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0.3

[RMS ZEST 1401]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t'''''''''''''	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0.0114

[RMS ZEST 396]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0.1303

[RMS ZEST 892]
ty=S
na=środek transportu poziomego	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0.6848

[RMS ZEST 1149]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0.5257

[RMS ZEST 1352]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0.0085

[RMS ZEST 1373]
ty=S
na=środek transportowy'''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0.006
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1368]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 666]
ty=R
na=Robotnicy grupa II'	0
id=392	3
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1201]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.8
pr=	0	0	0	3920099

[RMS ZEST 1317]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	2
jm=ark.	116
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.4048

[RMS ZEST 1134]
ty=M
na=woda z rurociągu''	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.033

[RMS ZEST 1324]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.23
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 1341]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.01

[RMS ZEST 1378]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	2
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0.06

[RMS ZEST 1388]
ty=M
na=drewno opałowe	0
id=3950101	1
jm=m3	060
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0069

[RMS ZEST 1309]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0.38

[RMS ZEST 1402]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0.0171

[RMS ZEST 131]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=5.215

[RMS ZEST 1386]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0.1058
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 1405]
ty=R
na=stolarze budowlani gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 120]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0.21

[RMS ZEST 435]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna'	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=1.15
pr=	0	0	0	43210

[RMS ZEST 921]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0.12

[RMS ZEST 1342]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna''	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0.1

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1302]
ty=M
na=Rura stalowa czarna fi 26,9/2,6(20)mm	0
id=5060702	1
jm=m	040
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.525

[RMS ZEST 1303]
ty=M
na=Łącznik z żel. ciąg. czarny fi 20mm	0
id=5100402	1
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1212]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=20.5

[RMS ZEST 1312]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=5101201	1
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.1

[RMS ZEST 1304]
ty=M
na=Przeciwnakrętka z żel. ciąg.ocynk.fi 20mm	0
id=5101302	1
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1207]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5101999	2
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1287]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 1337]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	0
id=5102706	1
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1208]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1209]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5108299	2
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1142]
ty=M
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	0
id=5330400	1
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5262602

[RMS ZEST 1288]
ty=M
na=korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	0
id=5330499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5262604

[RMS ZEST 1344]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.8

[RMS ZEST 1346]
ty=M
na=rury PVC przepustowe o śr. 50 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.8

[RMS ZEST 1348]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.5

[RMS ZEST 1351]
ty=M
na=rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.5

[RMS ZEST 1292]
ty=M
na=kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5611999	2
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1345]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne, z PCW, różne	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=17.8

[RMS ZEST 1362]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 1349]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=11.2

[RMS ZEST 1293]
ty=M
na=zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=	0	0	0	5700099

[RMS ZEST 1291]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3

[RMS ZEST 1364]
ty=M
na=złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5708399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 1296]
ty=M
na=Bateria umywalk.i zlewozm.ścienna fi 15mm	0
id=5710800	1
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1361]
ty=M
na=bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm	0
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	5711200

[RMS ZEST 1360]
ty=M
na=bateria wannowa ścienna mosiężna śr.20 mm	0
id=5712000	2
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	5712099

[RMS ZEST 1355]
ty=M
na=komplety przelewowo-spustowe do wanien śr. 40 mm	0
id=5713301	1
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5717199

[RMS ZEST 1359]
ty=M
na=Syfon zlewozmywakowy podwójny z tw.szt.	0
id=5715906	1
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1358]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	0
id=5717020	2
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1308]
ty=M
na=kurek gazowy mosiężny przelotowy M800 15 mm	0
id=5720001	1
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1306]
ty=M
na=kurek gazowy mosiężny przelotowy M800 20 mm	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 1365]
ty=M
na=wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=6305099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1310]
ty=M
na=podgrzewacze gazowe wody przepływowej'	0
id=6310300	1
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1367]
ty=M
na=klucze stalowe do zaworów	0
id=6311799	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1311]
ty=M
na=rury spalinowe z blachy ocynkowanej śr.131 mm	0
id=6312300	1
jm=m	040
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1211]
ty=M
na=kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	0
id=6312699	1
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1356]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1623141485
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1188]
ty=M
na=zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej	0
id=6321699	2
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1294]
ty=M
na=urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt'	0
id=6327799	2
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1295]
ty=M
na=sedesy typu kompakt	0
id=6328112	2
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1357]
ty=M
na=Wspornik do umywalki porcelanowej	0
id=6328600	2
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1366]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 20 mm	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 1354]
ty=M
na=wanna  w komplecie stelaż nóżki,	0
id=6346199	1
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1305]
ty=M
na=Hak odkuwany do rur fi 10-25mm	0
id=6600007	1
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 1210]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 1347]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=9

[RMS ZEST 1350]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=14.3

[RMS ZEST 1363]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=	0	0	0	6602902

[RMS ZEST 1143]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.19

[RMS ZEST 1336]
ty=M
na=Aparat domofonu	0
id=7040922	1
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1267]
ty=M
na=tablice rozdzielcze	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 1335]
ty=M
na=dzwonki na prąd stały lub zmienny	0
id=7250299	1
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7250299

[RMS ZEST 1332]
ty=M
na=Łącznik 1-P+N n/t 250V/10A st.podst.IP20	0
id=7510001	2
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14

[RMS ZEST 1328]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A	0
id=7512203	2
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1329]
ty=M
na=wyłącznik przeciwporażeniowy	0
id=7512799	2
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1245]
ty=M
na=rozłączniki	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1334]
ty=M
na=Gniazdo izol.nt 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.	0
id=7530023	1
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 1333]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44	0
id=7530231	2
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.2

[RMS ZEST 1331]
ty=M
na=puszki	0
id=7580799	1
jm=szt.	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 1326]
ty=M
na=przewody kabelkowe	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=114.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 1327]
ty=M
na=przewody kabelkowe'''	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=109.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 1330]
ty=M
na=Kołek montażowy 6mm	0
id=8990422	1
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60

[RMS ZEST 783]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 170]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 509]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 817]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 818]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 835]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 853]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 854]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 857]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 864]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 873]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 883]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 889]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 913]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1013]
ty=R
na=czyszczenie	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1096]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1112]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1113]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1131]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1141]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=504.8637

[RMS ZEST 1263]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1379]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1135]
ty=M
na=podokienniki ( wewnetrzne i zewnetrzne)	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 1339]
ty=M
na=kratki wentylacyjne'	0
id=	1
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1353]
ty=M
na=wężyk w oplocie stalowym	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1637923367
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=330
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=774
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0701-04	3	0701-04		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych   PCV- okno- uchylno-rozwieralne z nawietrzakiem o podziale dokladnym z istniejacym na elewacji w tym pionie ( okna zgodne ze stwiorb)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=9.389
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.389	1	1.44*1,48+2.10*1.44+2,94*1,44						

[RMS 1141]
nz=2.74	0	2.74
np=1
wa=0
wb=0
il=25.7259

[RMS 1132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.389

[RMS 7]
nz=8.5	0	8.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 891]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3756

[RMS 892]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5633

[POZYCJA]
id=775
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0701-06	3	0701-06		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2.024
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.024	1	0.88*2,30						

[RMS 1141]
nz=3.06	0	3.06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1934

[RMS 1133]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.024

[RMS 7]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 891]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1012

[RMS 892]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1214

[POZYCJA]
id=776
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-11	4-01	0354-11		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.8	1	1,5+2,2+3,1						

[RMS 1141]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=4.624

[POZYCJA]
id=1045
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1218-04	2-02	1218-04		1
mpn=1211
na=Podokienniki, półki nadgrzejnikowe nakładka PCV długość  ok 1,50m x 0,22m + 2,10m x0,22m  +2,95m x0,26m
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1141]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9

[RMS 1369]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1370]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0105

[RMS 1371]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.141

[RMS 1372]
nz=0.044	0	0.044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.132

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1373]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=777
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0321-02	4-01	0321-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł- wewnetrzne i zewnetrzne, pataprt zewnętrzxny blacha powlekana wym 3,1m x 0,10m+2,2m x 0,1m  + 1,6m x0,1m
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1141]
nz=2.18	0	2.18
np=1
wa=0
wb=0
il=6.54

[RMS 434]
nz=0.00863	0	0.00863
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0259

[RMS 4]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.066

[RMS 1134]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.033

[RMS 1135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 921]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 891]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=233
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1027-03	2-02	1027-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Wymiana drzwi zewnętrznych  na płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2-  z numerem i wizjerem UWAGA. niedopuszczalne stosowanie drzwi metalowych ( drzwi kompletne z ościeżnicą  zgodne ze stwiorb)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.88	1	1.88						

[RMS 1141]
nz=3.8	0	3.8
np=1
wa=0
wb=0
il=7.144

[RMS 390]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3948

[RMS 391]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.376

[RMS 392]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3384

[RMS 408]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.282

[RMS 409]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1692

[RMS 393]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0752

[RMS 7]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1247]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 410]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 71]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.094

[RMS 396]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1128

[POZYCJA]
id=250
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0411-08	4-01	0411-08		1
mpn=_1211
na=Wymiana elementów podłóg z desek - progi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 440]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 313]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1049
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wykładzina PCV, wykładzina dywanowa ,płytki PCV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=18.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=18.1	1	8,8+9,3						

[RMS 1141]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=6.516

[POZYCJA]
id=1050
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z paneli podłogowych  wraz z podkładami
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=28.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=28.2	1	6,8+21,4						

[RMS 1141]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=10.152

[POZYCJA]
id=1051
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0804-07	4-01	0804-07		1
mpn=_1211
na=Zerwanie posadzki cementowej kuchnia , pokoje ,  przedpokój
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[RMS 1141]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=34.04

[POZYCJA]
id=1052
pd=Saint-Gobain wyd.I 2013	KNR	W-01 0209-01	W-01	0209-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=System izolacji akustycznej podłóg - styropian do grubości 2 cm
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[RMS 1141]
nz=0.09	0	0.09
np=0
wa=0
wb=0
il=4.14

[RMS 1383]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=48.3

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1053
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		1
mpn=_1211
na=Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[RMS 1141]
nz=0.074	0	0.074
np=0
wa=0
wb=0
il=3.404

[RMS 1384]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=46.92

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1385]
nz=0.0011	0	0.0011
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0506

[RMS 1386]
nz=0.0017	0	0.0017
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0782

[POZYCJA]
id=1054
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01	2-02	1102-01		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
op=0	0	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[RMS 1141]
nz=0.3564	0	0.3564
np=0
wa=0
wb=0
il=32.7888

[RMS 1387]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8952

[RMS 1388]
nz=0.000075	0	0.000075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0069

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1389]
nz=0.0309	0	0.0309
np=0
wa=0
wb=0
il=2.8428

[RMS 1386]
nz=0.0003	0	0.0003
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0276

[POZYCJA]
id=1055
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1209-04	2	1209-04		1
mpn=_1211
na=Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm ( przedpokój ,kuchnia)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=15.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.6	1	6,8+8,8						

[RMS 1141]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=8.736

[RMS 1394]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=16.38

[RMS 1395]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8

[RMS 1392]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9328

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6786

[POZYCJA]
id=1056
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-02	2	1206-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej1310( wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm,odpo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=33.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33.6	1	21.4+9.3+2,9						

[RMS 1141]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0
il=13.272

[RMS 1396]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=36.624

[RMS 1397]
nz=0.404	0	0.404
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5744

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1398]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1915

[POZYCJA]
id=1057
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1124-06	2-02	1124-06		1
na=Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile - listwy przypodłogowe LM 60+łączniki i narożniki.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=57.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=57.1	1	57,1						

[RMS 1141]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3937

[RMS 1399]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=61.097

[RMS 1400]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=3.997

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1401]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0114

[RMS 1402]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0171

[POZYCJA]
id=1060
pd=		kalk.  własna		kalk.  własna		1
mpn=_1211
na=Montaż progów- listwy aluminiowe
op=0	0	0	0	0	0	1	0
nu=17
ob=4.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.3	1	3*0.8+1*0.7+2*0,6						

[RMS 1406]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3

[POZYCJA]
id=966
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią (Łazienka)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1141]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.285

[RMS 1321]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.785

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1047
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0347-06	4-01	0347-06		1
mpn=1211
na=Skucie występów 20x10 cm na ścianach z kamienia twardego ( delikatne  skucie płytek ceramicznych ok 2m2)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1141]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0
il=16.9

[POZYCJA]
id=1046
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0101-01	AT-22	0101-01		1
mpn=1211
na=Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1141]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=1048
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0204-02	AT-22	0204-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x25 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1141]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=2.42

[RMS 1382]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1375]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 1381]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1377]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1378]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=73
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0710-14	4-01	0710-14		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1141]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=0
wb=0
il=3.26

[RMS 1323]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0092

[RMS 923]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0056

[RMS 118]
nz=0.0184	0	0.0184
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0368

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 119]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 120]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=969
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0710-03	4-01	0710-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. 5 m2 w 1 miejscu--odbicie uszkodzonych tynkow ( min. po usunietych otworach)-oraz  wyrównanie narozników przy uzyciu listew-analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1141]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 117]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[RMS 76]
nz=0.000003	0	0.000003
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 118]
nz=0.0188	0	0.0188
np=1
wa=0
wb=0
il=0.094

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 119]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 120]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=387
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-0501	3	0605-05	01	0
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną, z przetarciem tynków z zastosowaniem wapna suchogaszonegooraz przygotowaniem powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności calosc
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=65.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=65.88	1	(53,5+166,1)*30%						

[RMS 1141]
nz=0.573	0	0.573
np=1
wa=0
wb=0
il=37.7492

[RMS 646]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0725

[RMS 647]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3294

[RMS 648]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0922

[RMS 649]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=19.1052

[RMS 650]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=39.528

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 651]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0659

[POZYCJA]
id=856
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-04	3	0605-04		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=153.58
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=153.58	1	(53,3+166,1)*70%						

[RMS 1141]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=23.3442

[RMS 1246]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=44.5382

[RMS 650]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=92.148

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=964
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0903-01	4-01	0903-01		1
mpn=1211
na=Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1141]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.95

[POZYCJA]
id=963
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1209-08	4-01	1209-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, powierzchni ponad 1.0 m2 malowanie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=14.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=14.8	1	(1.8*2)*2 +1,4*2+(1,2*2)*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1.2		1.2
ws=1		1

[RMS 1141]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=22.0224

[RMS 1315]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=2.664

[RMS 1316]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8771

[RMS 1317]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=17.4048

[RMS 1318]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0902

[RMS 1319]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3498

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=965
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0919-21	4-01	0919-21		1
mpn=1211
na=Wymiana klamek z rozetami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1141]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9

[RMS 1320]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 7]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1059
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0919-25	4-01	0919-25		1
mpn=1211
na=Wymiana zamków wpuszczanych łazienkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 1320]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=82
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-13	4-01	0108-13		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km- w pozycji uwzglednic opłate za skladowanie i utylizację
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=3.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3.5						

[RMS 1141]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=6.335

[RMS 131]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=3.255

[POZYCJA]
id=83
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-16	4-01	0108-16		1
mpn=1211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=3.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=14

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3.5						

[RMS 131]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[POZYCJA]
id=237
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-05	4-01	1215-05		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich stolarki i  lokalu wraz z balkonem !!!  - kalkulacja własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=mieszk.	104
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 7]
nz=55	0	55
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=część instalacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=992
nu=2
wn=	

[ELEMENT 2]
na=demontaże
wa=0
kn=0	0	0
id=993
nu=2.1
wn=	

[POZYCJA]
id=994
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211
na=Demontaż wanny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.61

[RMS 1142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1143]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 7]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=995
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-03	4-02	0235-03		1
mpn=1211
na=Demontaż zlewu kuchennego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 1142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1143]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 7]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=996
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-06	4-02	0235-06		1
mpn=1211
na=Demontaż umywalki   DO PONOWNEGO MONTAŻU!
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=997
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
mpn=1211
na=Demontaż ustępu z miską fajansową1310DO PONOWNEGO MONTAŻU
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 1287]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1143]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 1288]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=998
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-02	4-02	0132-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii wannowej dwudrogowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0
il=0.73

[RMS 1287]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=999
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1141]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 1287]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 7]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1000
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-06	4-02	0233-06		1
mpn=1211
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1141]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 7]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1001
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0230-07	4-02	0230-07		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1141]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 7]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1002
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0114-01	4-02	0114-01		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1141]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 7]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1003
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0234-02	4-02	0234-02		1
mpn=1211
na=Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 7]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1004
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		0
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1141]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=1005
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		0
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1141]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 1338]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1156]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 1278]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 1289]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1006
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		0
na=Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 30x30cm  w ścianach z cegieł dla wodomierza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 1338]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1156]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[RMS 1278]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 1339]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1007
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
na=Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1141]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4

[POZYCJA]
id=1008
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-02	4-01	0325-02		1
na=Zamurowanie bruzd o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1141]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 1155]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 1156]
nz=0.00039	0	0.00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0039

[RMS 1340]
nz=0.00022	0	0.00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0022

[RMS 1278]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 1341]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1342]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1343]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[ELEMENT 2]
na=wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=1009
nu=2.2
wn=	

[POZYCJA]
id=1010
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1141]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 1344]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 1345]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8

[RMS 1346]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1149]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0305

[POZYCJA]
id=1011
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1141]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[RMS 1348]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 1349]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 1350]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=7.15

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 396]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0085

[POZYCJA]
id=1012
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1141]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[RMS 1351]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 1349]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 1350]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=7.15

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1352]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0085

[POZYCJA]
id=1013
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych(pr,w,um,zl)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1141]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 1345]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 1347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1014
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kątowe w instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm wraz z wężykiem w oplocie stalowym  WC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.337

[RMS 1291]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1292]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1353]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1149]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=1015
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kątowe w  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm pr
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=0.337

[RMS 1291]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1292]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1149]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[POZYCJA]
id=1016
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
mpn=1211
na=Zawory kątowe o śr. nominalnej 15 mm1310pod baterię stojącą (zl,J)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1141]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0
il=0.684

[RMS 1293]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1149]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=1017
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0222-04	2-15	0222-04		1
mpn=_1211
na=Montaż wanien kąpielowych bez obudowy (dł. wanny 140cm)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1141]
nz=2.17	0	2.17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0724

[RMS 1354]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1355]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1309]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=1018
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - MONTAŻ ISTNIEJĄCEJ- wymiana syfonu na nowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 1356]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1357]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1358]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1149]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=1019
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
na=Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy na szafce1310z syfonem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 1188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1359]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1149]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=1020
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"1310MONTAŻ ISTNIEJĄCEGO -  WYMIANA DESKI SEDESOWEJ NA NOWĄ
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 1294]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1295]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1149]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=1021
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-06	2-15	0137-06		1
mpn=1211
na=Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 20 mm z natryskiem przesuwnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.21

[RMS 1360]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1149]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[POZYCJA]
id=1022
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-01	2-15	0137-01		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe  ścienne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=0.711	0	0.711
np=1
wa=0
wb=0
il=0.711

[RMS 1296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1149]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=1023
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie  zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.957

[RMS 1361]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 396]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=1024
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-01	4	0116-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1141]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.87

[RMS 1362]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 1362]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1363]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1025
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-08	4	0116-08		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1141]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 1362]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1362]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1364]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1026
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0123-05	4	0123-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych1310ZGŁOSIĆ WSPÓLNOCIE KONIECZNOŚĆ ROZPLOMBOWANIA W CELU PRZESUNIĘCIA
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 1291]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1362]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1363]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1027
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0140-02	4	0140-02		1
mpn=1211
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 20 mm13101310WODOMIERZ ISTNIEJĄCY - RADIOWY
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 1365]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1366]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1028
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		0
na=Wykucie drzwiczek /rewizja do miejsca na wodomierz/1310przenieść wodomierz na wysokość nad WC żeby był do niego dostęp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=1029
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		0
na=Obsadzeniedrzwiczek rewizyjnych o wym. 30x30cm w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 1338]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1156]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[RMS 1278]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 1289]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=instalacja gazowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1030
nu=2.3
wn=	

[POZYCJA]
id=1031
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-07	4-02	0314-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż termy gazowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 7]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1032
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-03	4-02	0314-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 7]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1033
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0301-01	4-02	0301-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana odcinka rury stalowej, czarnej o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=2
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0.5
wo=0,5
jm=m	040

[RMS 1141]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 1302]
nz=0.2625	0		2	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.525

[RMS 1303]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1304]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1305]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 7]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1034
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0305-01	4-02	0305-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15 mm - w instalacjach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[RMS 1308]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1367]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1305]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1035
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0305-02	4-02	0305-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 20-25 mm - w instalacjach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 1306]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1367]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1305]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1036
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0305-02	4-02	0305-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana filtra gazowego przelotowego o śr. 20-25 mm - w instalacjach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 1306]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1367]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1305]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1037
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0304-02	4-02	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 1207]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1208]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1209]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1210]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1038
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0311-03	2-15	0311-03		1
mpn=_1211
na=Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przed wypływem gazu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1141]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8623

[RMS 1211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1212]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 7]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1309]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=1039
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=_1211
na=Podgrzewacz gazowy wody przepływowej1310Podgrzewacz z czujnikiem zaniku ciągu, bez płomienia dyżurnego, z zapłonem bateryjnym.1310należy uwzględnić również konieczność podłączenia podgrzewacza z kominem rurą stalową kwasoodporną
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1141]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1965

[RMS 1310]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1311]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1212]
nz=12.3	0	12.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3

[RMS 1312]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 7]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1309]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=1040
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1141]
nz=1.0116	0	1.0116
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0464

[POZYCJA]
id=1041
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-27	4-01	1212-27		1
mpn=_1211
na=miniowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1141]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 1313]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 1222]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 1201]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1042
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	#p78						

[RMS 1141]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[RMS 1313]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.156

[RMS 1221]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[RMS 1222]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[RMS 1201]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1043
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 7]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1149]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[ELEMENT 1]
na=instalacje elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=832
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=970
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03	4-03	1001-03		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=115
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						

[RMS 1141]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7185

[POZYCJA]
id=971
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07	4-01	0705-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=115
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						

[RMS 1141]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=50.6

[RMS 1264]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.184

[RMS 1227]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.161

[RMS 1158]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 1324]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.23

[RMS 7]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1325]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[RMS 435]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[POZYCJA]
id=972
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-02	4-03	1004-02		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych  - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1141]
nz=0.2835	0	0.2835
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4175

[POZYCJA]
id=973
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-05	5-08	0210-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YdY  3 x 1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1141]
nz=0.0825	0	0.0825
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4849

[RMS 1326]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=98.8

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=974
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-05	5-08	0210-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YdY 3 x 2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=105
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1141]
nz=0.0825	0	0.0825
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2727

[RMS 1327]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=109.2

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=975
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-05	5-08	0210-05		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YdY 3 x 4 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
ka=255

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1141]
nz=0.0825	0	0.0825
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1818

[RMS 1326]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=976
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-01	9	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablicy licznikowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 1267]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=977
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0201-01	9	0201-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana tablicy bezpiecznikowej mieszkaniowej S12
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=3.76	0	3.76
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 1267]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=978
pd=	KNR-W	5-08 0407-01	5-08	0407-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zabezpieczenie nadprądowe typu S  1 - biegunowy,typ B 10 , 16 A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1141]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.872

[RMS 1328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=979
pd=	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -  wyłącznik różnicowo-prądowy 2 - biegunowy , 30 mA , 40A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=0.335	0	0.335
np=1
wa=0
wb=0
il=0.335

[RMS 1329]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=980
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy przedlicznikowy 1 (2) - biegunowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 1245]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=981
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1141]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2776

[RMS 1330]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=982
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-04	5-08	0303-04		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek fi 80 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1141]
nz=0.418	0	0.418
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9797

[RMS 1331]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=25.5

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=983
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1141]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3236

[RMS 1332]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=984
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1141]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7858

[RMS 1333]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=985
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem,IP 44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1141]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0085

[RMS 1334]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 7]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=986
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0309-11	4-03	0309-11		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana dzwonka na napięcie sieci 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=0.6699	0	0.6699
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6699

[RMS 1335]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 7]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=987
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Aparat domofonu kompatybilny z istniejącym systemem wraz z montażem i uruchomieniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
ka=255

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 1336]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=988
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=4
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1141]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[POZYCJA]
id=989
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1141]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=990
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=10
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1141]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[POZYCJA]
id=991
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1141]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[SUMA KONTROLNA]
562aabded711 5f3afe310244b31e775