[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=REMONT  MIESZKANIA - ROBOTY BUDOWLANE
pe=0
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR
nb=Remont  mieszkania dla osoby niepełnosprawnej poruszającej sie na wózku inwalidzkim
ab=Katowice , ul. Uniwersytecka 21 / 12
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH
ai=UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 , 40-126 KATOWICE
br=Ogólnobudowlana

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 312]
ty=S
na=agregat do wylewek samopoziomujących	0
id=74210	1
jm=m-g	148
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
il=1.2504

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2785

[RMS ZEST 123]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
il=1.3595

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1096

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2429

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0532

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=cienkowarstwowa zaprawa klejowa	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=63.849

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 328]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 324]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 325]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=emulsja gruntująca	0
id=2385001	2
jm=kg	033
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.27

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511499	1
jm=dm3	066
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3771

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6444

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2529

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40.3767

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1576

[RMS ZEST 399]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.624

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0725

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=klej do wykładzin	0
id=1551305	2
jm=kg	033
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.2714

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=kotwy stalowe	0
id=1344499	1
jm=szt.	020
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=69.23

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=listwy przyścienne systemowe	0
id=2631199	1
jm=m	040
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.47
pr=	0	0	0	2631199

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 384]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	0
id=2350400	1
jm=kg	033
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=53.3715

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 255]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=okna  z tworzyw	0
id=1564999	1
jm=m2	050
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.05

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Opinia kominiarska	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Opłata za składowanie gruzu	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.2

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=Opłata za składowanie wykładzin	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=ościeżnice drzwiowe stalowe drzwi wewn.'	0
id=2715199	2
jm=szt	020
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=ościeżnice drzwiowe stalowe standard'	0
id=2715199	2
jm=szt	020
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.633

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=parapet wewnętrzny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=parapet zewnętrzny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1470999	1
jm=dm3	066
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.61

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.7669

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm	0
id=2529999	2
jm=m2	050
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.675

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=płytki ścienne	0
id=2530099	2
jm=m2	050
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.6925
pr=	0	0	0	2530099

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.2745
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
il=418.4226

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 385]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 402]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 401]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
il=9.387

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=samopoziomujący podkład	0
id=2380452	2
jm=kg	033
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1813.138

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=silikon	0
id=1478101	1
jm=kg	033
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.61

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=skrzydła drzwi płycinowych'	0
id=2711999	2
jm=szt	020
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe zezw. wzmacniane'	0
id=2713999	2
jm=szt	020
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 186]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
il=1.1853

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	2
jm=m-g	148
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
il=0.105

[RMS ZEST 198]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
il=0.1215

[RMS ZEST 368]
ty=S
na=środek transportu poziomego	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
il=0.072

[RMS ZEST 371]
ty=S
na=środek transportu poziomego'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
il=0.18

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 400]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=wapno suchogaszone'	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1339

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2908

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0634

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
il=5.6769

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	2
jm=m-g	148
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
il=0.105

[RMS ZEST 365]
ty=S
na=wyciąg'	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
il=0.1872

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
il=3.013

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej	0
id=1563099	2
jm=m2	050
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.8065

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=zamek skrzynki pocztowej	0
id=1344399	1
jm=szt.	020
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.2464

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1636527806
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.9254

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[POZYCJA]
id=258
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-06	3	0702-06		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych szer. 90 cm1310( wejściowe, bez progu, zgodnie ze STWiOR )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,80						

[RMS 1]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0
il=7.02

[RMS 366]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 367]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=11.5	0	11.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 368]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[POZYCJA]
id=299
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-03	4-01	0212-03		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych ( poszerzenie otworu drzwiowego - drzwi wejściowe )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=0.07
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.07	1	0,07						

[RMS 1]
nz=24.76	0	24.76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7332

[POZYCJA]
id=285
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-01	4-01	0708-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm z malowaniem od strony klatki schodowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=5.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	5,60						

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.472

[RMS 300]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0045

[RMS 265]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0056

[RMS 4]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0224

[RMS 216]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0056

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[RMS 123]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[POZYCJA]
id=259
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-04	3	0702-04		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych szer. 90 cm1310( drzwi wewnętrzne, zgodnie ze STWiOR, 1 szt. pokojowe + 1 szt. łazienkowe z otworem wentylacyjnym 220cm2 )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	1.80*2						

[RMS 1]
nz=4.33	0	4.33
np=1
wa=0
wb=0
il=15.588

[RMS 369]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 370]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 371]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=300
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-03	4-01	0212-03		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych ( poszerzenie otworu drzwiowego do łazienki / częściowe rozebranie ścianki działowej między pokojami od strony przedpokoju / rozebranie gzymsu - wypełnienia nad drzwiami wejściowymi do pokoi / rozebranie ścianki między kuchnią a pokojem - wg. uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru !!!  )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	0.05+0,30+0.50+0.35						

[RMS 1]
nz=24.76	0	24.76
np=1
wa=0
wb=0
il=29.712

[POZYCJA]
id=260
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 0929-03	0-19	0929-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana okien  na okna rozwieralno - uchylne  z PCV 1310( zgodnie ze STWiOR , Z KLAMKAMI NA WYS. DO 120 cm OD PODŁOŻA, z nawiewnikami  w  górnej  ramie  okna - 2  szt., podział i kształ jak oryginalne okna w budynku, parapety wewnętrzne z PCV wykończone folią i zaślepkami dł. 3,05 + 2,25m, parapety zewnętrzne z blachy powlekanej z wykończeniem dł. 3,05 + 2,25m )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=8.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.05	1	4,90+3,15						

[RMS 1]
nz=7.3	0	7.3
np=1
wa=0
wb=0
il=58.765

[RMS 372]
nz=8.6	0	8.6
np=1
wa=0
wb=0
il=69.23

[RMS 373]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.61

[RMS 374]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.61

[RMS 376]
nz=6.63	0	6.63
np=1
wa=0
wb=0
il=53.3715

[RMS 377]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 378]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 399]
nz=3.68	0	3.68
np=1
wa=0
wb=0
il=29.624

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 379]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8.05

[RMS 26]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4025

[RMS 186]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5635

[POZYCJA]
id=296
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-05	4-01	0707-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=11.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11.3	1	11,30						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.695

[RMS 300]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0034

[RMS 265]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0045

[RMS 4]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0147

[RMS 216]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0045

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.113

[POZYCJA]
id=297
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-03	4-01	1204-03		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - ościeża od strony zewnętrznej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.4	1	3,40						

[RMS 1]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4998

[RMS 11]
nz=0.303	0	0.303
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0302

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=171
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=32.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32.85	1	32,85						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=5.913

[POZYCJA]
id=220
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=3.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,50						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=3.22

[POZYCJA]
id=215
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-03	3	0801-03		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami1310( całość )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=36.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36.35	1	36,35						

[RMS 1]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=29.807

[POZYCJA]
id=303
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0210-01	4-01	0210-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu dla uzyskania spadku pod odpływ liniowy + odpływ umywalki
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	2.50+0,50						

[RMS 1]
nz=3.81	0	3.81
np=1
wa=0
wb=0
il=11.43

[POZYCJA]
id=301
pd=ATHCJP_2kw2015	KNR	AT-40 0409-0304	AT-40	0409-03	04	2
na=Izolacja pozioma przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających, nakładana ręcznie [gruntowanie - emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana, hydroizolacja - masa uszczelniająca polimerowo-bitumiczna - bez szpachlowania drapanego
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=13
ob=3.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,50						

[POZYCJA]
id=217
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01	2-02	1102-01		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - wyrównanie poziomów na całości )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=36.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=3

[PRZEDMIAR]
wo=36.35	1	36,35						

[RMS 1]
nz=0.3564	0	0.3564
np=1
wa=0
wb=0
il=38.8654

[RMS 309]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2464

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3696

[RMS 198]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0327

[POZYCJA]
id=77
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1207-01	2	1207-01		1
mpn=_1211
na=Samopoziomujący podkład podłogowy, zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=36.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36.35	1	36,35						

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7225

[RMS 111]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=7.27

[RMS 130]
nz=49.88	0	49.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1813.138

[RMS 311]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2908

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1269

[RMS 312]
nz=0.0344	0	0.0344
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2504

[POZYCJA]
id=291
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0704-02	4-01	0704-02		1
mpn=_1211
na=Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową - warstwa szczepna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=36.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36.35	1	36,35						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=15.267

[RMS 29]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1054

[RMS 313]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0109

[RMS 4]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3017

[RMS 216]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0909

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3635

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3635

[POZYCJA]
id=28
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-03	AT-23	0206-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm ( PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE LUB RYFLOWANE )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=3.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,50						

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 41]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.675

[RMS 42]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.225

[RMS 43]
nz=4.57	0	4.57
np=1
wa=0
wb=0
il=15.995

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

[RMS 45]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

[POZYCJA]
id=305
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=16.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16.85	1	16,85						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.348

[RMS 387]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.707

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0034

[RMS 198]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0051

[POZYCJA]
id=284
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0840-05	2-02	0840-05		1
mpn=_1211
na=Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 1310( ściany w łazience do wys. 2,0 m )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=16.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16.85	1	16,85						

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=20.894

[RMS 394]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6925

[RMS 43]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0
il=47.854

[RMS 42]
nz=0.3383	0	0.3383
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7004

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0435	0	0.0435
np=1
wa=0
wb=0
il=0.733

[RMS 186]
nz=0.0369	0	0.0369
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6218

[POZYCJA]
id=239
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-03	4-01	0701-03		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=23.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23.5	1	23,50						

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=12.22

[POZYCJA]
id=203
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-05	4-01	0711-05		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=23.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23.5	1	23,50						

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=34.545

[RMS 300]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.235

[RMS 313]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0423

[RMS 4]
nz=0.0364	0	0.0364
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8554

[RMS 216]
nz=0.0103	0	0.0103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2421

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.175

[RMS 123]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.94

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 28]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 29]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=204
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-01	4-01	0713-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=76.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=76.2	1	76,20						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=28.194

[RMS 265]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0838

[RMS 301]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1067

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.381

[RMS 216]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4877

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.762

[POZYCJA]
id=266
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=99.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=99.7	1	99,70						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=7.976

[RMS 387]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=21.934

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0199

[RMS 198]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0299

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=99.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=99.7	1	99,70						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=11.8643

[RMS 11]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=28.5142

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=205
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-02	4-01	0713-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=36.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36.35	1	36,35						

[RMS 1]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=19.9925

[RMS 265]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 301]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0509

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1818

[RMS 216]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2326

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3635

[POZYCJA]
id=267
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=36.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36.35	1	36,35						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.181

[RMS 387]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6335

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0073

[RMS 198]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0109

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=36.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36.35	1	36,35						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3256

[RMS 11]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8323

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i  c.o.  o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=19.45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19.45	1	19,45						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=4.279

[RMS 12]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2528

[RMS 13]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2723

[RMS 14]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1167

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.89

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=175
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-19	4-01	1212-19		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=0.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.75	1	0,75						

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8475

[RMS 223]
nz=0.186	0	0.186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1395

[RMS 13]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1372

[RMS 14]
nz=0.079	0	0.079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0592

[RMS 15]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=225
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	4-01	1209-10	 z.sz.4.5.4. 9914-07	1
mpn=50:0:0993,10121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=5.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	1,80*3						

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=1.674

[RMS 15]
nz=0.245	0	0.49*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.323

[RMS 223]
nz=0.044	0	0.088*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2376

[RMS 13]
nz=0.0435	0	0.087*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2349

[RMS 14]
nz=0.019	0	0.038*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1026

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=249
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-02	2	1206-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych1310( WYKŁADZINA PRZEMYSŁOWA HOMOGENICZNA  )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=32.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32.85	1	32,85						

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0
il=12.9758

[RMS 395]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=35.8065

[RMS 396]
nz=0.404	0	0.404
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2714

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 365]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1872

[POZYCJA]
id=290
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-08	2-02	1113-08		1
mpn=_1211
na=Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne systemowe PCV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=35.75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35.75	1	35,75						

[RMS 1]
nz=0.0826	0	0.0826
np=1
wa=0
wb=0
il=2.953

[RMS 398]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=41.47

[RMS 285]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0725

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0143

[RMS 198]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0429

[POZYCJA]
id=237
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0919-24	4-01	0919-24		1
mpn=1211
na=Wymiana zamka skrzynki pocztowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=172
pd=						0
na=Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacji gawitacyjnej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 254]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-13 0108-16 	4-01	0108-13	 0108-16 	1
mpn=39:0:15.00968,101211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=6.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.3	1	6,30						

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=11.403

[RMS 146]
nz=1.49	0	0.93+14*0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=9.387

[POZYCJA]
id=101
pd=						0
na=Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=6.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.2	1	6,20						

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2

[POZYCJA]
id=263
pd=						0
na=Opłata za składowanie wykładzin i tworzyw sztucznych na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,10						

[RMS 383]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[SUMA KONTROLNA]
d93de86c6b452ad6ee85fde9b7f92c7b