**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po zmianie z dnia 17.01.2023 r.**

**DOSTAWA SKANERÓW**

**FORMATU A4**

**NA POTRZEBY OBSŁUGI LEGITYMACJI OSP**

Spis treści

Spis treści 1

Zadanie 2

Cel / przedmiot zamówienia 2

I. Wymagania ogólne 3

II. Wymagania szczegółowe 3

Zadanie

Zadaniem postępowania jest dostawa skanerów formatu A4[[1]](#footnote-2) do siedziby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zwanej dalej **Komendą**.

Cel / przedmiot zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest dostawa rzeczonych urządzeń w celu zeskanowania przyjętych od petentów wniosków na potrzeby wydania legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego zwanej dalej „**legitymacją**” opisanej Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego (Dz.U. 2022 poz. 1274) zwane dalej **Rozporządzeniem**.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest organem właściwym do wydania legitymacji.

Zamówione skanery zostaną udostępnione komendantom powiatowym (miejskim) PSP w celu realizowania w imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej procesu wydania legitymacji.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych urządzeń:

1. Skaner formatu A4 (wraz z modułem podajnika dokumentów – ADF[[2]](#footnote-3)) – 400 szt.
2. Zapewnienie gwarancji i serwisu – min. 36 m-cy.

I. Wymagania ogólne

Zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowych wcześniej nieużywanych nieeksponowanych na wystawach lub imprezach targowych, sprawnych technicznie, bezpiecznych w eksploatacji (zgodnie z obowiązującym w RP prawem), kompletnych i gotowych do pracy urządzeń.

Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczany sprzęt musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r.

Do każdego urządzenia muszą zostać dostarczone nośniki CD/DVD/PENDRIVE lub wskazane miejsce do pobrania sterowników oraz oprogramowania standardowego dołączonego do urządzenia wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

Urządzenia muszą zostać dostarczone ze wszystkimi kablami zasilającymi oraz przewodami połączeniowymi.

Urządzenia posiada oznakowanie CE.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wnieść skanery do wskazanego miejsca przez Zamawiającego na terenie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą   
w Warszawie.

Wykonawca dokona instalacji jednego skanera w siedzibie Komendy Głównej PSP wraz z przeprowadzeniem instruktarzu z obsługi skanera.

Skaner musi dać możliwość korzystania z urządzenia przy wykorzystaniu bezpłatnego oprogramowania, sterowników dostarczonych przez producenta wraz ze skanerem.

II. Wymagania szczegółowe

Skaner formatu A4 służący do zdigitalizowania wersji papierowej wniosku o wydanie legitymacji dla druha OSP o parametrach nie gorszych niż:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podzespołu / parametry** | **Opis parametrów technicznych** |
| 1 | Przeznaczenie urządzenia | Skanowanie dokumentów o różnych formatach i gramaturach przygotowanych pod kątem obsługi procesu wydania legitymacji w tym skanowania zdjęć. Proces realizowany będzie przy wykorzystaniu systemu dedykowanego systemu BPMS. |
| 2 | Typ skanera | Skaner płaski A4 ze zintegrowanym podajnikiem ADF A4 - obudowa kompaktowa zawierająca skaner z podajnikiem automatycznym (ADF) oraz skaner płaski.  Dopuszcza się skaner ADF i skaner płaski w oddzielnych obudowach pracujące jako pojedyncze, zintegrowane urządzenie skanujące |
| 3 | Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów) | 600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo) |
| 4 | Minimalny zakres skanowanych dokumentów ADF | Szerokość: od 90 mm do 210 mm  Długość: od 130 do 3000 mm |
| 5 | Zakres skanowanych dokumentów - skanowanie płaskie | Minimum szerokość 215 mm,  Minimum długość 297 mm |
| 6 | Obsługiwane standardowe formaty papieru | Min: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm) |
| 7 | Głębia kolorów | Minimum:  - 1-bitowy: czarno-biały  - 8-bitowa skala szarości  - 24-bitowy schemat kolorów |
| 8 | Prędkość skanowania dla formatu A4 | Minimum 20 arkuszy/min. (rozdzielczość: 300 dpi)  10 obrazów/min. (rozdzielczość: 300 dpi) |
| 9 | Pojemność ADF | Minimum: 50 Arkuszy 80 g/m2 |
| 10 | Gramatura papieru na podajniku ręcznym | Minimum: 35 – 400 g/m2 |
| 11 | Dzienna wydajność niezawodnej pracy | Minimum: 1 500 arkuszy |
| 12 | Gramatura papieru na ADF | Ładowanie automatyczne: 50  -  120 g/m² |
| 13 | Skanowanie dwustronne (dupleks) | Tak |
| 14 | Źródło światła | LED |
| 15 | Interfejs komunikacyjny | Zgodny ze standardem TWAIN, WIA, ISIS (wymagania minimalne) |
| 16 | Format pliku zawierającego zeskanowany obraz | TIFF,JPEG,BMP,PDF |
| 17 | Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Min. USB 2.0 z możliwość dodania modułu interfejsu sieciowego |
| 18 | Kompatybilne systemy operacyjne | Min. Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition |
| 19 | Minimalne wymagania dot. funkcji skanowania (oprogramowania) | Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony i prostowanie, wykrywanie pustych stron, rozpoznawanie kierunku tekstu, wykrywanie koloru, wygładzanie tła, skanowanie dwustrumieniowe (obraz kolorowy i czarnobiały w jednym przebiegu), usuwanie śladów perforacji, wykrawanie kodów kreskowych |
| 20 | Funkcje kompresji pliku | Sprzętowa kompresja JPEG, Kompresja TIFF (JPEG(7)),Kompresja PDF |
| 21 | Gwarancja | Minimum 36 miesięczna gwarancja typu (door-to-door)  Wymagania:   * Naprawa skanera maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. * Dopuszcza się naprawę typu (on-site) z naprawą skanera w miejscu jego zainstalowania. * W przypadku awarii zapewnia się podstawienie skanera zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych niż oddany do serwisu |

III. Funkcjonalności dodatkowo punktowane zgodnie  
z kryteriami oceny – rozdz. XV SWZ

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podzespołu/funkcjonalności** |
| 1 | Wykrywanie podwójnych wciągnięć – ultradźwiękowy czujnik podwójnego pobrania\* |
| 2 | Indeksowanie i separowanie dokumentów na podstawie kodów: EAN, Code 3z9, Code 128, Codebar, ITF\* |
| 3 | Rozwiązanie komunikacyjne – USB 3.2 1x1\* |

\* zgodnie ze wskazaniem w Załączniku nr 3 – Formularzu oferty.

1. A4 – format arkusza papieru wg normy arkuszu papieru PN-EN ISO 216:2009 / ISO 216 [↑](#footnote-ref-2)
2. Automatic Document Feeder (Automatyczny Podajnik Dokumentów) to funkcja umożliwiająca ułożenie kilku stron jednocześnie i podawanie papieru jedną stroną do skanera lub kopiarki. Dzięki temu można skopiować, zeskanować lub wydrukować większą ilość dokumentów bez konieczności każdorazowego podnoszenia pokrywy skanera i ręcznej obsługi [↑](#footnote-ref-3)