# Załącznik nr 2

# Opis Przedmiotu Zamówienia

Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu osoby na wózku inwalidzkim.

## I. Parametry techniczno-użytkowe

1. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 lub 2021, nie rejestrowany,
nie używany, nie powystawowy, przystosowany do przewozu 9 osób (8+1), w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (osoba pozostaje na wózku inwalidzkim w trakcie jazdy),
2. Homologacja auta podstawowego i skompletowanego (jeżeli dotyczy)
3. Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 Mg
4. Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy nie mniejszej niż 125 KM,
5. Pojemność silnika nie mniej niż 1950 cm3
6. Rodzaj paliwa – benzyna/diesel,
7. Manualna 6-cio stopniowa skrzynia biegów
8. Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6
9. Wspomaganie układu kierowniczego,
10. Regulacja kolumny kierowniczej,
11. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera (z przodu)
12. Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa,
13. Lusterka boczne elektrycznie ustawiane i podgrzewane elektrycznie sterowane szyby - przód,
14. Lampy ksenonowe lub na diodach LED
15. Radio z ekranem dotykowym „7” i systemem nawigacji
16. Obrotomierz,
17. Oświetlenie w podsufitce,
18. Oświetlenie przedziału pasażerskiego,
19. Hak holowniczy
20. Przednie światła p/mgielne,
21. Centralny zamek sterowany pilotem, auto-alarm,
22. Dodatkowe ogrzewanie tyłu pojazdu(dogrzewacz)
23. Regulacja wysokości fotela kierowcy co najmniej w 3 płaszczyznach,
24. Przesuwane drzwi boczne z obu stron pojazdu wraz z wysuwanym podestem,
25. Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone
26. Drzwi tylne – ogrzewane z wycieraczką
27. Nadwozie przeszklone (z obu stron)
28. Pełne przeszklenie samochodu.
29. W oknach przedziału pasażerskiego szyby przyciemniane
30. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa (przód i tył pojazdu),
31. Czujnik zmierzchu i deszczu,
32. Czujniki parkowania – minimum z tyłu + kamera parkowania
33. System monitorowania ciśnienia w oponach
34. Immobiliser
35. Pełnowymiarowe koło zapasowe,
36. Uchwyt na koło zapasowe z zabezpieczeniem antykradzieżowym
37. Lakier metalik – kolor do ustalenia z wyjątkiem czarnego
38. Hamulce tarczowe przód i tył,
39. Dywaniki gumowe przód
40. Komplet kół zimowych (opony),
41. Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów
do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby podróżującej na wózku.
42. Dwa rzędy foteli trzyosobowych (fotele z możliwością szybkiego demontażu)
43. Najazdy szynowe aluminiowe rozsuwane do wprowadzenia wózka inwalidzkiego
do pojazdu,
44. Podsufitka tapicerowana;
45. Tapicerka foteli w pojeździe materiałowa w ciemnym kolorze
46. Podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna, na całej długości pojazdu,
47. Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych.
48. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny),
49. System zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania (ASR lub równoważny)
50. System stabilizacji tory jazdy (ESP lub równoważny,)
51. System wspomagania hamowania (BAS lub równoważny)
52. System podziału siły hamowania (EBD lub równoważny)
53. system ułatwiający ruszanie pod górę (HSA lub równoważny)
54. Tempomat
55. Światła sygnalizacyjne na dachu pojazdu
56. Wyposażenie dodatkowe: dedykowany podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, trójką ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy.
57. Oznaczenie progów kolorami kontrastowymi.

II. **Okres gwarancji:**

* minimum **36-miesięczny** okres gwarancji na silnik i wszystkie podzespoły samochodu obejmującej funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne (przy limicie przebiegu 300 000 km) pod warunkiem korzystania z autoryzowanego serwisu.

## - Assistance – minimum 12 miesięcy.

## III. Serwis

Najbliższy autoryzowany serwis powinien znajdować się w odległości maksymalnie 100 km od siedziby Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że na czas serwisu lub napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż 5 dni Wykonawca lub autoryzowany serwis przez niego wskazany musi zapewnić pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych
od naprawianego. Poprzez serwis należy rozumieć okresowe przeglądy wynikające
z dokumentów pojazdu oraz naprawy gwarancyjne.

## IV. Warunki dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód do siedziby Zamawiającego,
w terminie do nie później niż 30 czerwca 2021 r.
2. Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.
3. Dostarczony pojazd musi być zatankowany do pełna.
4. Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:
	1. oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,
	2. książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i

serwisu,

* 1. książkę przeglądów serwisowych,
	2. dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
	3. fakturę VAT,
	4. świadectwo zgodności WE,
	5. dokument potwierdzający posiadanie akcyzy dopuszcza się oświadczenie sprzedawcy
	6. kartę pojazdu,
	7. inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania samochodu.
1. Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa, uruchomienie pojazdu wraz z przygotowaniem do pracy (płyny eksploatacyjne uzupełnione do pełna).