Wołomin, dnia 31.03.2025 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

WZP.272.36.2025

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Budowa budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wołominie**

**w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Biletomaty – dostosowane do osób niepełnosprawnych elektrycznie podnoszone czy zwykłe wolnostojące? Ekran mniejszy jak 19 cali czy większy np. 24?

* Biletomat – dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przycisk dostępności obniżający ekran, wbudowany przycisk z językiem Braille’a z ekranem dotykowych 27

1. Ile monitorów głównych? Jakiej wielkości?

* Monitor zbiorczy min. 55 ‘– gniazdo RJ 45, gniazdo podwójne 230V

1. Ile stanowisk obsługi ?

* Minimum 15 stanowisk obsługi.

1. Monitory stanowiskowe LED czy LCD ?

* Wyświetlacz LED multikolor przy stanowiskach

1. Czy jest możliwość instalacji oprogramowania na komputerach pracowników, czy potrzebne są tablety przywoławcze?

* Nie ma możliwości instalacji oprogramowania na komputerach pracowników.

1. W specyfikacji pojawia się opis baffli:

1.4.5. Baffle

Przegrody sufitowe o właściwościach dźwiękochłonnych, dekoracyjnych. Płyty przeznaczone do montażu w pionie przy użyciu regulowanego wieszaka cięgnowego lub zawiesia linkowego.

Baffle płaszczyznowe poziome o wykroju koła

Prostokątne pionowe podwieszone w regularnych odstępach

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. Możliwe jest również użycie jako baffli systemowych cienkościennych profili aluminiowych giętych z blachy.

Prosimy o wskazanie rozmiarów baffli, ich umiejscowienia oraz zagęszczenia.

* WYKOŃCZENIA SUFITÓW S5 - komunikacja Tynk cementowo- wapienny kategorii III, malowany farbą emulsyjną w kolorze granatowym NCS 5030-B z wywinięciem na ścianę do wysokości opaski; akustyczny, demontowalny sufit podwieszony w formie zwisających żyletek z niewidoczną konstrukcją w skład którego wchodzą płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych, grubość 15 – 40 mm, kolor biały o parametrach akustycznych , klasa reakcji na ogień A1 za PW TOM I ZESZY T2.4 ARCHITEKTURA PROJEKT WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ.

1. W związku z rozbieżnością dotyczącą materiałów oraz średnic rur zastosowanych do odwiertów geotermalnych oraz połączeń poziomych ze studnią zbiorczą, proszę o wskazanie właściwego materiału (PE100-RC lub PE-Xa) oraz doprecyzowanie średnicy rur (32x2,9 mm lub 40x3,7 mm). Powszechnie stosowane średnice sond geotermalnych to 40x3,0 mm lub 40x3,7 mm.

* Cały rurociąg dolnego źródła ciepła wykonać z rur PE100-RCSondy wykonać Typu U   
  z wężownicy polietylenowej PE100-RC o średnicy dz32x2,9mm. Sondy należy wykonać jako podwójne zakończone głowicą. Podejście od głównego kolektora do poszczególnej sondy rurami PE100-RC o średnicy dz40x3,7mm. Za zaworami w studzience należy zamontować rozdzielacz 40/32/32

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, dokonuje modyfikacji treści SWZ w sposób następujący:

W odpowiedziach z dnia 31.03.2025 r. omyłkowo pozostawiono zapis jak poniżej:

**10. Wymagania dotyczące wadium**

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100).

2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 09.05.2025 r.

Powinno być:

**10. Wymagania dotyczące wadium**

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).

2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 09.05.2025 r.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu